Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni - Marinici, km 1-4,8	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Restabilirea traseului la a III-a cetegorie	km	4.7	
		Trasarea axelor construcțiilor la a III-a cetegorie	km	4.7	
		Capitolul 1. Lucrari pregatitoare
			
1	DI155D
	Taierea cu freza  - Frezarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic Hmed =5cm PC10+00-PC26+18
	m2	9 708,00	
 2	TsC03F1
	Incarcarea materilului cu exc. 0,4 м3 in autobasculante ii transportarea pina la 3 km in depozit ( Y-2,2 t/m3  )
	100 m3	4,85	
 3	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	1 067,00	
 4	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
	100 m3	4,85	
 5	TsC50A
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I
	100 m3	4,85	
 		Capitolul 2. Lucrari de terasament
			
6	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder - Taierea casetei H-10cm (ровики) cu autogreiderul pe loc
	100 m3	9,46	
 7	TsC03F1
	Executarea santurilor (sol cat. II  Y-1,8 t/m3)  cu exc. 0,4 м3 cu incarcarea in autobasculante (in rambleu)
	100 m3	11,63	
 8	TsC03F1
	Executarea santurilor (sol cat. II  Y-1,8 t/m3)  cu exc. 0,4 м3 cu incarcarea in autobasculante (in rezerva)
	100 m3	17,16	
 9	TsI51A1
	Transportarea pamintului in rambleu cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t	2 093,40	
 10	TsI51A3
	Transportarea pamintului in rezerva cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	3 088,80	
 11	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	28,79	
 12	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	28,79	
 13	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	21,09	
 		Capitolul 3. Lucrari de finisare si planificare
			
14	TsE05B
	Planificarea acostamentelor cu autogreider (sol cat. II )
	100m2	73,50	
 15	TsE05B
	Planificarea taluzurilor proiectate  cu autogreider (sol cat. II )
	100m2	84,15	
 		Capitolul 4. Lucrari de consolidare
			
		Capitolul 4.1. Consolidarea acostamentelor cu pitra sparta
			
16	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu pitra sparta M400 fr.20-40  h=10cm 
	m2	3 950,00	
 		Capitolul 4.2. Consolidarea santului cu beton monolit Нcons=0,4 m - 1485 m.l. (PC25+98-ПК33+25, PC33+67-ПК41+25 - dreapta)
			
17	TsC03F1
	Saparea gropii de fundatie cu excavator cu cupa 0,4m3, sol cat-II cu incarcarea in autobasculante
	100 m3	3,44	
 18	TsA20B
	Sapatura - manual ,sol cat-II. (30%)
	m3	147,00	
 19	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t	883,80	
 20	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	4,91	
 21	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	4,91	
 22	TsE05B
	Planificarea taluzului cu autogreider sol. cat-II .(70%)     fund
	100m2	5,17	
 23	TsE05B
	Planificarea taluzului cu autogreider sol. cat-II .-  taluz
	100m2	9,00	
 24	TsE01B
	Planificarea manuala sol. cat-II.  (30%):  - fund                                          
	100m2	2,21	
 25	TsE01B
	Planificarea manuala sol. cat-II.  -  taluz                                         
	100m2	3,85	
 26	TsC54B
	Executarea patului din piatra sparta M400, h- 8cm - fund
	m3	56,16	
 27	TsC54B
	Executarea patului din piatra sparta M400, h- 8cm - taluz
	m3	188,40	
 28	DI119
	Executarea rigolei din beton monolit (В15, W6, F200): H= 8 сm  -  fund
	m3	50,40	
 29	DI119
	Executarea rigolei din beton monolit (В15, W6, F200): H= 8 сm  -  taluz
	m3	85,68	
 30	01
	Rost transversal - Material lemnos
	m3	0,74	
 31	02
	Rost transversal - Mastic bituminos
	t	0,371	
 		Capitolul 4.3. Constructia tantului trapezoidal cu panta rapida Нcons=0,4 m PC41+56-ПК45+00 (dreapta)

32	TsC03F1
	Saparea gropii de fundatie cu excavator cu cupa 0,4m3, sol cat-II cu incarcarea in autobasculante
	100 m3	2,50	
 33	TsA20B
	Sapatura - manual ,sol cat-II. (30%)
	m3	105,00	
 34	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t	639,00	
 35	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	3,55	
 36	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	3,55	
 37	TsE05B
	Planificarea taluzului cu autogreider sol. cat-II .(70%)     fund
	100m2	1,81	
 38	TsE05B
	Planificarea taluzului cu autogreider sol. cat-II .-  taluz
	100m2	6,64	
 39	TsE01B
	Planificarea manuala sol. cat-II.  (30%):  - fund                                          
	100m2	0,77	
 40	TsE01B
	Planificarea manuala sol. cat-II.  -  taluz                                         
	100m2	2,85	
 41	TsC54B
	Executarea patului din piatra sparta M400, h-10 cm - fund
	m3	24,80	
 42	TsC54B
	Executarea patului din piatra sparta M400, h-10 cm - taluz
	m3	94,90	
 43	DI119
	Executarea rigolei din beton monolit (В15, W6, F200): H=15 сm  -  fund / 224 m2
	m3	33,60	
 44	DI119
	Executarea rigolei din beton monolit (В15, W6, F200): H=15 сm  -  taluz / 839 m2
	m3	125,85	
 45	DI119
	Executarea  pinten Nr 2 din beton monolit (В15, W6, F200) - 78 buc
	m3	72,70	
 46	DI119
	Executarea  pinten Nr 3 din beton monolit (В15, W6, F200)  - 1 buc
	m3	2,33	
 47	DI119
	Executarea  sprijen din beton monolit (В15, W6, F200)  - 1 buc
	m3	1,28	
 48	01
	Rost transversal - Material lemnos
	m3	0,28	
 49	02
	Rost transversal - Ruberoid
	м2	221,00	
 50	02
	Rost transversal - Mastic bituminos
	t	0,164	
 		Capitolul 5. Sistemul Rutier
			
51	RpDA04C
	Scarificarea imbracamintei rutiere existente 
	m2	22 050,00	
 52	DI89B
	Corectarea profilului transversal cu adaos de material
	100m2	259,73	
 53	DI110
	Corectarea profilului longitudinal cu piatra spart? M400 fr.20-40 Нmed-4сm
	m3	1 038,92	
 54	DA12B
	Executarea stratului de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 conf. GOST 8267-93. (PC43+25-PC46+75)  - h=15 cm
	m3	379,80	
 55	DI107
	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,8 l/mp,
	t	20,69	
 56	DB19G
	Amenajarea stratului din binder din beton asfaltic cu granulatie mare, poros SKPg-II/ SM STB 1033:2008,  h=6,0cm.
	m2	25 868,00	
 57	DI107
	Amorsarea suprafetelor cu bitum 0,3 l/mp,
	t	7,76	
 58	DB16H
	Strat de uzura din beton asfatic microgranular dens, SMBg II/2,3 SM STB 1033:2008  h=4,0cm
	m2	25 868,00	
 59	DI154A
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением  битумной эмульсии  и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебнь фр. 10-15) - Amenajarea tratamentului bituminos, dublu PC42+50-PC44+75 ( >75#)
	100m2	15,75	
 60	DI154B
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением  битумной эмульсии  и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебнь фр. 5-10) - Amenajarea tratamentului bituminos, dublu PC42+50-PC44+75 ( >75#)
	100m2	15,75	
 		Capitolul 6. Lucrari de arta - Reabilitarea podetelor existente
			
		Capitolul 6.1. Podet d1.0 la PC 16+88
			
61	PJ08B
	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat
	m3	3,00	
 62	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	7,20	
 63	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	7,20	
 64	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	0,03	
 65	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,03	
 66	DH16A
	Curatarea manuala a podetului
	m3	1,00	
 67	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рытье котлована)
	100 m3	0,17	
 68	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	29,75	
 69	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	0,17	
 70	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,17	
 71	TsC54B
	Executarea patului din piatra sparta М400 sub elementelie de capat si inele
	m3	1,10	
 72	TsC54A
	Executarea patului din balast 
	m3	9,20	
 73	DI119
	Fundatie din beton monolit В20 F200 W6 
	m3	0,60	
 74	DI122
	Montarea inelelor b/a  D 1,0m ZK 3-100 
	m3	0,35	
 75	DI125
	Montarea peretelui de portal ST-10 din b/a prefabricat, d 1.0m
	m3	2,02	
 76	DI125
	Montarea  aripelor ST-4 st/dr din b/a prefabricate,, d 1.0m
	m3	1,96	
 77	DI119
	Executarea rigolei din beton monolit B20 F200 W6
	m3	1,00	
 78	DI121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2	1,00	
 79	DI120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2	29,00	
 80	IzK01A
	Calafatuirea rosturilor cu cilti
	kg	1,00	
 81	005
	Mortar de ciment M150 F200
	m3	0,20	
 82	TsC54B
	Consolidarea taluzului rambleului si albiei cu piatra sparta M400
	m3	3,90	
 83	DI119
	Consolidarea taluzului rambleului si albiei beton B15F200W6
	m3	4,60	
 84	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1
	kg	86,30	
 85	TsC54B
	Executarea consolidarii in aval cu piatra sparta M400
	m3	2,00	
 86	DI119
	Executarea consolidarii in aval cu beton B15F200W6
	m3	2,44	
 87	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1
	kg	44,64	
 88	DI129
	Executarea consolidarii si a ancoramentului in aval - piatra sparta fr. 120-200
	m3	2,70	
 		Capitolul 6.2. Podet D 1.5 la PC 19+90
			
89	PJ08B
	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat
	m3	4,90	
 90	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	11,76	
 91	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	11,76	
 92	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	0,049	
 93	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,049	
 94	DH16A
	Curatarea manuala a podetului
	m3	1,00	
 95	IzK01A
	Calafatuirea rosturilor cu cilti
	kg	51,70	
 96	005
	Mortar de ciment M150 F200
	m3	0,02	
 97	CP21B
	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton  ( Заделка полимерраствором  раствором )
	m3	0,50	
 98	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рытье котлована)
	100 m3	0,30	
 99	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	52,50	
 100	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	0,30	
 101	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,30	
 102	TsC54B
	Executarea patului din piatra sparta М400 sub elementelie de capat si inele
	m3	1,60	
 103	TsC54A
	Executarea patului din balast 
	m3	12,00	
 104	DI125
	Montarea peretelui de portal ST-12 din b/a prefabricat, d 1.5m
	m3	3,14	
 105	DI125
	Montarea  aripelor ST-6 st/dr din b/a prefabricate,, d 1.0m
	m3	3,34	
 106	DI119
	Executarea rigolei din beton monolit B20 F200 W6
	m3	2,20	
 107	DI120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2	42,00	
 108	005
	Mortar de ciment M150 F200
	m3	0,40	
 109	TsC54B
	Consolidarea taluzului rambleului si albiei cu piatra sparta M400
	m3	5,90	
 110	DI119
	Consolidarea taluzului rambleului si albiei beton B15F200W6
	m3	6,00	
 111	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1
	kg	128,60	
 112	TsC54B
	Executarea consolidarii in aval cu piatra sparta M400
	m3	2,40	
 113	DI119
	Executarea consolidarii in aval cu beton B15F200W6
	m3	2,90	
 114	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1
	kg	52,70	
 115	DI129
	Executarea consolidarii si a ancoramentului in aval - piatra sparta fr. 120-200
	m3	3,20	
 		Capitolul 6.3. Podet D 1.0 la PC 23+61
			
116	PJ08B
	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat
	m3	3,00	
 117	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	7,20	
 118	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	7,20	
 119	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	0,03	
 120	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,03	
 121	DH16A
	Curatarea manuala a podetului
	m3	1,00	
 122	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рытье котлована)
	100 m3	0,18	
 123	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	31,50	
 124	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	0,18	
 125	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,18	
 126	TsC54B
	Executarea patului din piatra sparta М400 sub elementelie de capat si inele
	m3	1,10	
 127	TsC54A
	Executarea patului din balast 
	m3	9,20	
 128	DI119
	Fundatie din beton monolit В20 F200 W6 
	m3	0,60	
 129	DI122
	Montarea inelelor b/a  D 1,0m ZK 3-100 
	m3	0,35	
 130	DI125
	Montarea peretelui de portal ST-10 din b/a prefabricat, d 1.0m
	m3	2,02	
 131	DI125
	Montarea  aripelor ST-4 st/dr din b/a prefabricate,, d 1.0m
	m3	1,96	
 132	DI119
	Executarea rigolei din beton monolit B20 F200 W6
	m3	1,00	
 133	DI121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2	1,00	
 134	DI120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2	29,00	
 135	IzK01A
	Calafatuirea rosturilor cu cilti
	kg	1,00	
 136	005
	Mortar de ciment M150 F200
	m3	0,20	
 137	TsC54B
	Consolidarea taluzului rambleului si albiei cu piatra sparta M400
	m3	3,90	
 138	DI119
	Consolidarea taluzului rambleului si albiei beton B15F200W6
	m3	4,60	
 139	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1
	kg	86,30	
 140	TsC54B
	Executarea consolidarii in aval cu piatra sparta M400
	m3	2,00	
 141	DI119
	Executarea consolidarii in aval cu beton B15F200W6
	m3	2,44	
 142	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1
	kg	44,64	
 143	DI129
	Executarea consolidarii si a ancoramentului in aval - piatra sparta fr. 120-200
	m3	2,70	
 		Capitolul 6.4. Podet D1.5 la PC 25+98
			
144	PJ08B
	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat
	m3	4,90	
 145	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	11,76	
 146	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	11,76	
 147	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	0,049	
 148	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,049	
 149	DH16A
	Curatarea manuala a podetului
	m3	1,00	
 150	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рытье котлована)
	100 m3	0,32	
 151	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	56,00	
 152	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	0,32	
 153	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,32	
 154	TsC54B
	Executarea patului din piatra sparta М400 sub elementelie de capat si inele
	m3	1,60	
 155	TsC54A
	Executarea patului din balast 
	m3	12,00	
 156	DI125
	Montarea peretelui de portal ST-12 din b/a prefabricat, d 1.5m
	m3	3,14	
 157	DI125
	Montarea  aripelor ST-6 st/dr din b/a prefabricate,, d 1.0m
	m3	3,34	
 158	DI119
	Executarea rigolei din beton monolit B20 F200 W6
	m3	2,20	
 159	DI120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2	42,00	
 160	005
	Mortar de ciment M150 F200
	m3	0,40	
 161	TsC54B
	Consolidarea taluzului rambleului si albiei cu piatra sparta M400
	m3	5,90	
 162	DI119
	Consolidarea taluzului rambleului si albiei beton B15F200W6
	m3	6,00	
 163	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1
	kg	128,60	
 164	TsC54B
	Executarea consolidarii in aval cu piatra sparta M400
	m3	2,40	
 165	DI119
	Executarea consolidarii in aval cu beton B15F200W6
	m3	2,90	
 166	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1
	kg	52,70	
 167	DI129
	Executarea consolidarii si a ancoramentului in aval - piatra sparta fr. 120-200
	m3	3,20	
 		Capitolul 6.5. Podet D 0.8 la PC 33+67
			
168	PJ08B
	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat
	m3	2,40	
 169	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	5,76	
 170	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	5,76	
 171	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	0,024	
 172	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,024	
 173	DH16A
	Curatarea manuala a podetului
	m3	0,50	
 174	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рытье котлована)
	100 m3	0,11	
 175	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	19,25	
 176	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	0,11	
 177	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,11	
 178	TsC54B
	Executarea patului din piatra sparta М400 sub elementelie de capat si inele
	m3	1,00	
 179	DI125
	Montarea peretelui de portal ST-9 din b/a prefabricat, d 0.8m
	m3	2,64	
 180	DI120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2	20,00	
 181	005
	Mortar de ciment M150 F200
	m3	0,20	
 182	TsC54B
	Consolidarea taluzului rambleului si albiei cu piatra sparta M400
	m3	4,00	
 183	DI119
	Consolidarea taluzului rambleului si albiei beton B15F200W6
	m3	4,60	
 184	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1
	kg	88,30	
 185	TsC54B
	Executarea consolidarii in aval cu piatra sparta M400
	m3	1,70	
 186	DI119
	Executarea consolidarii in aval cu beton B15F200W6
	m3	2,10	
 187	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1
	kg	37,20	
 188	DI129
	Executarea consolidarii si a ancoramentului in aval - piatra sparta fr. 120-200
	m3	2,30	
 		Capitolul 6.6. Podet D 1.0 la PC 41+56
			
189	PJ08B
	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat
	m3	3,00	
 190	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	7,20	
 191	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	7,20	
 192	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	0,03	
 193	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,03	
 194	DH16A
	Curatarea manuala a podetului
	m3	1,00	
 195	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рытье котлована)
	100 m3	0,13	
 196	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	22,75	
 197	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	0,13	
 198	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,13	
 199	TsC54B
	Executarea patului din piatra sparta М400 sub elementelie de capat si inele
	m3	1,10	
 200	TsC54A
	Executarea patului din balast 
	m3	9,20	
 201	DI119
	Fundatie din beton monolit В20 F200 W6 
	m3	0,60	
 202	DI125
	Montarea peretelui de portal ST-10 din b/a prefabricat, d 1.0m
	m3	2,02	
 203	DI125
	Montarea  aripelor ST-4 st/dr din b/a prefabricate,, d 1.0m
	m3	1,96	
 204	DI119
	Executarea rigolei din beton monolit B20 F200 W6
	m3	1,00	
 205	DI120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2	29,00	
 206	005
	Mortar de ciment M150 F200
	m3	0,20	
 207	TsC54B
	Consolidarea taluzului rambleului si albiei cu piatra sparta M400
	m3	3,90	
 208	DI119
	Consolidarea taluzului rambleului si albiei beton B15F200W6
	m3	4,60	
 209	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1
	kg	86,30	
 210	TsC54B
	Executarea consolidarii in aval cu piatra sparta M400
	m3	2,00	
 211	DI119
	Executarea consolidarii in aval cu beton B15F200W6
	m3	2,44	
 212	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1
	kg	44,64	
 213	DI129
	Executarea consolidarii si a ancoramentului in aval - piatra sparta fr. 120-200
	m3	2,70	
 		Capitolul 7. Amenajarea drumului
			
		Capitolul 7.1. Amenajarea drumurilor laterale
			
		Capitolul 7.1.1. Tip I
			
214	DA12B
	Asternerea stratului de fundatie din a piatra starta M400, H=20 см.
	m3	104,88	
 215	DI107
	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,8 l/mp,
	t	0,42	
 216	DB19G
	Executarea inbracamintei de beton asfaltic (Н - 6 сm)  cu agregate mari, executata la cald ЩКПг-II STB 1033-2004
	m2	524,40	
 217	DI107
	Amorsarea suprafetelor cu bitum 0,3 l/mp,
	t	0,157	
 218	DB16H
	Executarea inbracamintei de beton asfaltic (Н - 4 сm)  cu agregate marunte, executata la cald ЩMБг-II/2,3 STB 1033-2004
	m2	524,40	
 		Capitolul 7.1.2. Tip II
			
219	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2	11,386	
 220	DI134A1 k=5
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134
	100m2	11,386	
 		Capitolul 7.1.3. Podete TS50-20-3 la accese (7 buc)
			
221	TsC54A
	Executarea patului din balast 30 cm
	m3	11,08	
 222	DI122
	Montarea podetelor  D0.5m TS50-20-3
	m3	8,05	
 223	DI125
	Montareap perete de portal bloc Nr. 30 din b/a prefabricat, d 0.5m
	m3	9,66	
 		Capitolul 7.2. Instalarea stilpilor de semnalizare
			
224	DI117
	Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere 
	buc	176,00	
 		Capitolul 7.3. Montarea parapetului metalic rutier
			
225	DI135
	Montarea parapetului metalic rutier 11 DO U2/4.0-190 cu pasul stilpilor 4m 
	m	603,00	
 		Capitolul 7.4. Instalarea indicatoarelor rutiere
			
226	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial
	buc	36,00	
 227	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera
	buc	42,00	
 		Capitolul 7.5. Amenajarea marcajului rutier 
			
228	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
	m2	603,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.