CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. Alexandr Puskin (de la intersectia cu str. Moscova pina la intersectia cu str. Chisinau)
Etapa II

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				pe unitate de măsură
	Conform datelor din proiect	

1	2	3	4	6	7	
		1. Etapa II				
		1.1. Reamplasarea indicatoarelor				
1	DF21A
	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc		1,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100		
 2	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (indicatoare existente)	buc		1,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600		
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0760		
	2811106301794-130	Stilp metalic confectionat industrial  CKM1.30	buc	1,0000		
 		1.2. Demolarea pavilioanelor				
3	RpCL22E
	Demontarea acoperis din tigla	kg		222,64	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0350		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170		
 4	RpCL22E
	Demontarea carcasului si a stilpilor metalici a statiei	kg		217,15	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0350		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170		
 5	TrI1AF07A4
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m	t		0,44	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000		
 6	TsI51A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km 	t	 	0,44	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496		
 		1.3. Demolarea trotuarului				
7	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton 	m		98,91	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
 8	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton)	t		3,96	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000		
 9	TsI51A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km 	t		3,96	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496		
 10	TRI1AA09F1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t		3,96	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000		
 11	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (demolarea fundatiei din beton)	m3		3,17	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000		
 12	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton)	100 m3		0,03	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
 13	TsI51A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km 	t		8,04	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496		
 14	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 	m3		119,02	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,7750		
 15	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3		319,32	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 16	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat)	100 m3		4,384	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
 17	TsI51A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km 	t		961,46	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496		
 18	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (demolarea stratului de beton)  h=5cm	m3		0,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000		
 19	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm	m3		1,32	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 20	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat)	100 m3		0,02	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
 21	TsI51A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km 	t		3,95	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496		
 22	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=12cm	m3		6,22	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 23	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat)	100 m3		0,06	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
 24	TsI51A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km 	t		11,20	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496		
 		1.4. Demolarea bordurei				
25	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton 	m		483,65	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
 26	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton)	t		54,41	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000		
 27	TsI51A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km 	t		54,41	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496		
 28	TRI1AA09F1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t		54,41	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000		
 29	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment  (demolarea fundatiei din beton)	m3		28,54	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000		
 30	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton)	100 m3		0,285	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
 31	TsI51A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km 	t		68,48	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496		
 		1.5. Defrisarea				
32	TsG06B
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc		4,00	
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,9400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7300		
 33	TrI1AG03G2
	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 	t		4,75	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
 34	TsI51A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km 	t		4,75	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496		
 		1.6. Lucrari de terasament				
35	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3		7,83	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
 36	TsI51A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km 	t		1 479,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496		
 37	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		7,83	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 38	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)	m3		5,67	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
 39	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		0,06	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900		
 40	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat  (platforma drumului)	100m2		10,48	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120		
 41	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea 697.93m2)	100 m3		3,14	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900		
 42	TsC21A1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal)	100 m3		1,57	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800		
 43	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I  (incarcarea)	100 m3		1,57	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
 44	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		188,63	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 45	material
	Pamint vegetal (pret)	m3		157,19	
	12321323476767	Pamint vegetal (pret)	m3	1,0000		
 46	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal)	m3		157,19	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
 47	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		10,48	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420		
 48	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 	100m2		10,48	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600		
 49	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		10,48	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860		
 50	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat  (nivelarea covatei trotuarului)	100m2		38,37	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120		
 51	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea 3837m2)	100 m3		11,51	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900		
 		1.7. Montarea bordurei				
52	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32, LA30	m3		29,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752-1632	Piatra sparta fr.16-32, LA30, 	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 53	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) 	m		490,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100		
	2663102100001-152	Beton clasa C12/15 XF2	m3	0,0530		
	2651122100024-1	Ciment 	kg	3,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	4100116202818	Apa	m3	0,0060		
	2666122800284-3018	Bordura beton 100x30x18cm	m	1,0050		
 54	
	Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3		2,94	
	2663102100001-152	Beton clasa C12/15 XF2	m3	1,0000		
 		1.8. Constructia trotuarului				
55	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C12/15 XF2)	m		1 799,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	2651122100024-1	Ciment 	kg	1,0200		
	2663102100001-152	Beton clasa C12/15 XF2	m3	0,0480		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 	m	1,0050		
	4100116202818	Apa	m3	0,0030		
 56	
	Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A)	m3		-28,79	
	2663102100001-152	Beton clasa C12/15 XF2	m3	1,0000		
 57	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm 	m3		191,85	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500		
	1421102200467-22	Nisip-pietris amestec optimal fr.0-45mm	m3	1,2200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 58	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30  fr.8-32mm, la trotuare	m2		3 547,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560		
	14211022004-832	Piatra sparta fr.8-32mm	m3	0,1740		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
 59	Dl112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3)	m2		3 547,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0057		
	14211022004-832	Piatra sparta fr.8-32mm	m3	0,0135		
 60	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare rosie	m2		920,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	266111280065-552	Pavaj vibropresat tip Caramida  h=6cm  ROSIE	m2	1,0150		
	2651122100027-1	Ciment 	kg	1,6000		
	2651122100442-1	Ciment 	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
 61	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu  amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri cu suprafata de granit	m2		2 566,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	266111280065-5512	Pavaj vibropresat  h=6cm  culoare gri cu suprafata de granit	m2	1,0150		
	2651122100027-1	Ciment 	kg	1,6000		
	2651122100442-1	Ciment 	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
 62	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (pavaj Tactil 20x10, h=6cm)	m2		18,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	266111280065-565	Pavaj Tactil  h=6cm	m2	1,0150		
	2651122100027-1	Ciment 	kg	1,6000		
	2651122100442-1	Ciment 	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
 		1.9. Constructia platformei de asteptare				
63	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C12/15 XF2)	m		12,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	2651122100024-1	Ciment 	kg	1,0200		
	2663102100001-152	Beton clasa C12/15 XF2	m3	0,0480		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 	m	1,0050		
	4100116202818	Apa	m3	0,0030		
 64	
	Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A)	m3		-0,19	
	2663102100001-152	Beton clasa C12/15 XF2	m3	1,0000		
 65	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata)	100 m3		0,06	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100		
 66	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton)	100 m3		0,06	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
 67	TsI51A8
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km 	t		10,55	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496		
 68	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm , h=5cm 	m3		1,01	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500		
	1421102200467-22	Nisip-pietris amestec optimal fr.0-45mm	m3	1,2200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 69	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30  fr.8-32mm, la trotuare	m2		18,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560		
	14211022004-832	Piatra sparta fr.8-32mm	m3	0,1740		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
 70	Dl112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3)	m2		18,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0057		
	14211022004-832	Piatra sparta fr.8-32mm	m3	0,0135		
 71	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (pavaj vibropresat 20x10cm , h=6cm) culoare gri	m2		18,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	266111280065-551	Pavaj vibropresat tip Caramida  h=6cm  GRI	m2	1,0150		
	2651122100027-1	Ciment 	kg	1,6000		
	2651122100442-1	Ciment 	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
 		1.10. Constructia pavilionului de asteptare				
72	RCsP01A
	Confectionarea carcasului din profil inox mat de diferite dimensiuni (Profil din inox mat, AISI 304, 80x80x2,0, 50x50x1.5, 40x20x1.5 - conform proiectului)	kg		390,21	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	271070352058288	Profil inox mat de difeite dimensiuni	kg	1,0500		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0100		
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34  S 1257	kg	0,0100		
	2863146311267	Foraibere cu placa	buc	0,2000		
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	0,1500		
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0100		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200		
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030		
 73	RCsP01C
	Montarea carcasului din profil inox	kg		390,21	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1200		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0010		
	2651122100440-1	Ciment 	kg	1,3200		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030		
 74	CM03F
	Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp,  la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit  de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (Policarbonat monolit, solid Soton SPC-T-UV,3 mm)	m2		10,46	
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	261112250200-33	Policarbonat monolit, solid Soton SPC-T-UV,3 mm	m2	1,0800		
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,5500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
 75	CM03F
	Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp,  la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit  de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (Sticla securizata samblata 10 mm  )	m2		14,03	
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	261112250200-332	Sticla securizata samblata 10 mm	m2	1,0800		
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,5500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
 76	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare (banca conform proiectului )	buc		1,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000		
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15 XF2	m3	0,0360		
	1212121212121	Apa	m3	0,1500		
 77	TsH91B
	Instalarea urne (conform proiectului)	buc		1,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	2030112931102-1	Urne de gunoi	buc	1,0000		
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15 XF2	m3	0,0840		
	1212121212121	Apa	m3	0,1500		
 		1.11. Ajustarea capacelor la fintini				
78	RpAcF34A
	Demontarea capacelor la camine	buc		8,00	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200		
 79	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) 	m3		0,57	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	2663102100000-204	Beton C16/20 XF4	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 80	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B  (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport)	buc		8,00	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200		
	2651122100402-1	Ciment 	kg	13,5000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520		
	4100116202818	Apa	m3	0,0130		
 		1.12. Montare parapetelor metalice				
81	DI135
	Executarea parapetului metalic  Tip Cruce , pe fundatie din beton C12/15 XF4	m		396,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3300		
	2663102100001-154	Beton clasa C12/15 XF4	m3	0,0372		
	28111063012001-1	Parapet metalic 11DO-U2	t	0,0248		
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0264		
 		1.13. Plantarea copacilor				
82	TsH17A
	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3		4,72	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300		
 83	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: (puieti de nuc)	buc		59,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900		
	2830127303001-22	Puieti de Nuc	buc	1,0500		
 		1.14. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
84	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)	buc		12,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600		
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0760		
	2811106301794-135	Stilp metalic confectionat industrial  CKM1.35	buc	1,0000		
 85	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare de diametru 600mm	buc		11,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,2200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200		
	2615107326105-60	Indicatoare diam.600mm	buc	1,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,0000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,0200		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400		
 86	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare dreptunghiulare 500x650mm	buc		2,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,2200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200		
	2615107326105-5065	Indicator 500x650	buc	1,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,0000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,0200		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400		
 87	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2		4,41	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0900		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 	kg	0,7300		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480