	                                                                                     
	s. Pirlita , raionul Ungheni
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Lista cu cantitățile de lucrări  
Lucrari de terasamente la stadion
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de terasamente

	
	

	1
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 

	100 m3
	28,00

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	63,0000

	2
	TsI50A

	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km  

	t
	4 480,00

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	224,0000

	3
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm 

	100 m3
	28,00

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	23,5200

	4
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 

	100m2
	84,42

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	15,9554

	5
	TsD7B1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96% 

	100 m3
	28,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	141,9600

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	254,9120

	
	
	


	
	

	 
	
	Cheltuieli directe
	
	







	
Autoritatea contractantă          _________________________





