CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Ustia,r-l Dubasari 
3. Obiectul achiziţiilor  REPARATIA CAPITALA A DRUMURILOR LOCALE DIN SATUL USTIA, RAIONUL DUBASARI 
Str.Florilor
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. str. Florilor
	
		1.1. Demolarea bordurei
	
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton 
	m	427,00	
2	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)
	100 m3	0,19	
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1,0 km
	t	48,04	
4	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,19	
		1.2.Montarea bordurei 100x30x15 cm			
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300
	m3	66,42	
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton B15) 
	m	1 107,00	
7		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)
	m3	6,64	
		1.3.Montarea bordurei 100x45x18 cm			
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300
	M3	3,48	
9	Dl119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale
	M3	3,42	
10	DE16B	Montarea bordurilor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Bordura 100x45x18cm)
	buc	58,00	
		1.4.Constructia trotuarului			
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton B15)
	m	450,00	
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea pamintului din covata)
	100m3	0,605	
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100m3	0,605	
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1,0 km
	t	114,28	
15	TsC51B	Lucrari la descarcare
	100m3	0,605	
16	Dl111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 la trotuare
	m2	604,66	
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (piatra de pavaj presata h=4cm)
	M2	604,66