____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sectorul Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sectorul Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de amenajare a teritoriului a Liceului Pro Succes
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie	
		1.1. Amenajarea teritoriului	
		1.1.1. Trotuar	
1	RpDC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	525,0000
	
2	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	3 623,8000
	
3	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	467,4000
	
4	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi
	t	981,0000
	
5	TsI50B5
	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	981,0000
	
6	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	3,6230
	
7	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	85,0000
	
8	TsD17A
	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	255,0000
	
9	
	Pamant vegetal
	m3	255,0000
	
10	TsH05D
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime	m2	850,0000
	
11	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	8,5000
	
12	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	36,2400
	
13	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris.
	m3	362,3800
	
14	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	181,2000
	
15	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	543,5800
	
16	DA19A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului - Folie geotextil TS-10	m2	3 623,8000
	
17	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grs.6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	3 623,8000
	
18	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	467,4000
	
19	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	12,0000
	
		1.2. Stadion	
		1.2.1. Lucrari de terasament	
20	DG05B k=1.5
	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1 000,0000
	
21	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice.(echipament sportiv,gard existent )	kg	650,0000
	
22	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,1000
	
23	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	9,0000
	
24	TsC35A1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	2,6000
	
25	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	950,0000
	
		1.2.2. Instalarea bordurelor	
26	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1100
	
27	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,0000
	
28	TsC35A1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,1100
	
29	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	21,6000
	
30	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	1,0800
	
31	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	10,8400
	
32	DE10A
	Borduri prefabricate din beton,100*30*15  cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	271,0000
	
		1.2.3. Sistem de drenare
	
33	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	12,0000
	
34	TsC35A1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,1200
	
35	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	17,0000
	
36	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,0000
	
37	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	10,0000
	
38	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in elemente	m2	100,0000
	
39	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Укладка арматурный сетки vr 100*100*4)	kg	250,0000
	
40	AcA07C
	Teava PVC  cu mufa  cot si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.200 mm	m	30,0000
	
41	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200	m3	11,0000
	
42	pret de piata
	Gratii din metal zincat latime 150mm (coordonat ci beneficiarul)	m	100,0000
	
		1.2.4. Strat suport stadion
	
43	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. 40-70mm
	m3	60,0000
	
44	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. 20-40mm
	m3	60,0000
	
45	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. 5-20mm
	m3	30,0000
	
46	TsD21A
	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	1,5000
	
47	TsC54A
	Strat de fundatie din savura de granit	m3	30,0000
	
48	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,3000
	
49	CG08B
	Pardoseli din materiale plastice  montate pe suport existent, cu analtimea firului  de 40 mm cu infill de nisip cuart - (material - se exclude resursa Profil din pvc)	m2	600,0000
	
		1.2.5. Strat suport pista de alergat+platforme baschet,volei
	
50	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. 40-70mm
	m3	60,0000
	
51	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. 20-40mm
	m3	60,0000
	
52	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris. 5-20mm
	m3	57,0000
	
53	TsD21A
	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	1,7700
	
54	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Укладка арматурный сетки vr 100*100*4)	kg	1 766,0000
	
55	RpCE29A
	Pelicula din polimeri
	m2	882,5000
	
56	CA03K1
	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa M300 elicopterizat	m3	88,2500
	
57	CG53A aplicativ
	Pardoseli epoxidice turnate. Suprafata acoperire sportiva in 3 straturi, grosime minim 4mm (grund Epoxy+Resurfacer n=0.8kg/m2; nisip cuart n=0.1; strat elastic 1/2 n=0.8kg/m2; strat final color n=0.9kg/m2; Ksal=0.25). Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator instrumente)=1.008 Inclusiv marcajul	m2	882,5000
	
		1.2.6. Gard metalic	
58	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,5x0,5 m pe soluri usoare.	m3	4,8000
	
59	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200	m3	4,8000
	
60	CL18A
	Confectii metalice diverse din otel(zakladnie )
	kg	754,0000
	
61	CL18A
	Confectii metalice diverse din otel(stalpi 80*40*4 )	kg	4 020,0000
	
62	CL18A
	Confectii metalice diverse din otel(bara orizontala si suport colturi 60*40*3 )	kg	1 870,0000
	
63	RpCP16A
	Confectionarea, montarea panourilor de plasa de sirma zincata, (45*45*2,4)confectionat impletituri sau tesaturi simpla.H-3m (se exclude Profil normal I 12 mm)	m2	282,0000
	
64	CC14A
	Pretensionarea prin infasurare a sirmei SBP - 1, diametrul 8AI mm, la gard(tija )	100 m	6,0000
	
65	RpCP16A
	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla.(porti la intrare)	m2	4,0000
	
66	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	6,1000
	
67	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	300,0000
	
		1.2.7. Ecrane de protectie (10m*3m)	
68	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,1000
	
69	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200	m3	2,1000
	
70	CL18A
	Confectii metalice diverse din otel(zakladnie )
	kg	70,0000
	
71	CL18A
	Confectii metalice diverse din otel(stalpi 80*40*4 )	kg	204,0000
	
72	pret de piata
	Plasa poliamida 120x120x4mm(h-3m)	m2	60,0000
	
		1.2.8. Utilaj sportiv	
73	
	Panou de baschet complectat cu cos si plasa inclusiv piciorul suport	buc	2,0000
	
74	
	Porti pentru minifotbal inclusiv plasa si intarituri fixe in teren existent	buc	2,0000
	
75	
	Plasa de volei  inclusiv stilpii suport prefabricati	buc	1,0000
	
76	
	Urne pentru gunoi v=50l exterior,fixate
	buc	3,0000