WinСмета2000     
Tirg de animale or. Cimislia str Alexandru cel Bun (Sopron)	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1
 Tirg de animale or. Cimislia str Alexandru cel Bun (Sopron)

Valoarea de deviz  908 655,51 lei	
Intocmit in preţuri  curente 27.05.2020

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Sopron 					

					
 			Total Sopron 
	            			0,00	
			Inclusiv salariu				0,00	
 		2. Земляные работы					
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,750	1 535,33
—————
0,00
	1 151,50
—————
0,00
	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	60,400	92,70
—————
92,70
	5 598,90
—————
5 598,90
	
3	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,700	864,00
—————
396,64
	604,80
—————
277,65

					
 			Total Земляные работы
	            			7 355,20	
			Inclusiv salariu				5 876,55	
 		3. Фундаменты					
4	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	3,500	326,96
—————
44,49
	1 144,35
—————
155,70
	
5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В 7,5
	m3	33,000	1 260,16
—————
173,25
	41 585,30
—————
5 717,25
	
6	CA03C3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) B20
	m3	18,600	1 143,30
—————
371,25
	21 265,40
—————
6 905,25
	
7	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv
	kg	235,500	11,67
—————
1,94
	2 749,05
—————
455,85
	
8	CC01B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv
	kg	1 392,300	11,04
—————
1,31
	15 374,64
—————
1 817,10
	
9	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	131,100	73,27
—————
42,75
	9 606,18
—————
5 604,30

					
 			Total Фундаменты
	            			91 724,92	
			Inclusiv salariu				20 655,45	
 		4. Каркас					
10	CL01A
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv
	t	2,370	15 368,36
—————
810,00
	36 423,02
—————
1 919,70
	
11	CL04B
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1-3 t inclusiv
	t	10,630	15 527,17
—————
1 080,04
	165 053,80
—————
11 480,85
	
12	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)
	t	13,000	266,37
—————
183,15
	3 462,87
—————
2 380,95
	
13	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	13,000	288,30
—————
171,90
	3 747,90
—————
2 234,70
	
14	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	331,400	166,18
—————
54,00
	55 071,07
—————
17 895,60
	
15	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	20,600	209,18
—————
15,75
	4 309,16
—————
324,45
	
16	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	56,500	169,37
—————
13,50
	9 569,35
—————
762,75

					
 			Total Каркас
	            			277 637,17	
			Inclusiv salariu				36 999,00	
 		5. Стены					
17	CD07A
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Стеновой профнастил ТП35
	m2	245,200	170,66
—————
40,50
	41 845,46
—————
9 930,60
	
18	CO06A4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici
	m	17,000	422,38
—————
40,95
	7 180,41
—————
696,15
	
19	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat 
	m2	4,500	1 929,39
—————
76,90
	8 682,26
—————
346,05

					
 			Total Стены
	            			57 708,13	
			Inclusiv salariu				10 972,80	
 		6. Полы					
20	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	12,500	279,33
—————
40,50
	3 491,65
—————
506,25
	
21	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	25,000	327,40
—————
44,55
	8 185,00
—————
1 113,75
	
22	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	25,000	195,74
—————
40,50
	4 893,50
—————
1 012,50
	
23	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	250,000	80,96
—————
31,50
	20 240,00
—————
7 875,00

					
 			Total Полы
	            			36 810,15	
			Inclusiv salariu				10 507,50	
 		7. Отмостка					
24	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	7,800	327,42
—————
44,54
	2 553,90
—————
347,40
	
25	CA02A3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) В 12,5
	m3	7,800	1 029,33
—————
375,75
	8 028,76
—————
2 930,85

					
 			Total Отмостка
	            			10 582,66	
			Inclusiv salariu				3 278,25	
 		8. Ограждение					
26	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	4,600	53,51
—————
53,51
	246,15
—————
246,15
	
27	CL01A
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv
	t	0,150	15 369,20
—————
813,00
	2 305,38
—————
121,95
	
28	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01
	m3	4,500	1 259,54
—————
173,30
	5 667,95
—————
779,85
	
29	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	20,000	153,25
—————
76,50
	3 065,00
—————
1 530,00
	
30	CO06A4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici
	m	20,000	422,74
—————
40,95
	8 454,78
—————
819,00
	
31	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat 
	m2	10,600	1 929,26
—————
76,97
	20 450,17
—————
815,85

					
 			Total Ограждение
	            			40 189,43	
			Inclusiv salariu				4 312,80	
 		9. Асфальтовое покрытие территорий					
32	DA04A
	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului
	100 m3	0,350	740,00
—————
0,00
	259,00
—————
0,00
	
33	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	58,500	279,35
—————
40,50
	16 342,20
—————
2 369,25
	
34	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	87,750	431,68
—————
27,00
	37 879,95
—————
2 369,25
	
35	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	585,000	128,71
—————
2,25
	75 297,28
—————
1 316,25
	
36	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	58,500	195,12
—————
26,55
	11 414,77
—————
1 553,40

					
 			Total Асфальтовое покрытие территорий
	            			141 193,20	
			Inclusiv salariu				7 608,15	
 
	Total	 lei			663 200,86	
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %			22 547,36	
	Transportarea materialelor	4,00 %			21 266,66	
	Total	100,00 +			707 014,88	
	Cheltuieli de regie	5,00 %			35 350,74	
	Total	100,00 +			742 365,62	
	Beneficiu de deviz	2,00 %			14 847,31	
	Total	100,00 +			757 212,93	
	TVA	20,00 %			151 442,58	
	Total deviz:				908 655,51	
	Inclusiv salariu				100 210,50	

Intocmit 	ACGV Engineering SRL	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Primaria or. Cimislia)	
                                      (funcţia, semnătura)