Anexa nr. 22
la Documentaţia standard ord. MF nr.115
din „15” septembrie 2021
SPECIFICAŢII TEHNICE
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție ______________din_________	
Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor de construcție	
	
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/
serviciului	Țara de origine	Producă-
torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă	
1	2	3	4	5	6	7	
Lotul 1	
Profil de contur UD-27				Tip-UD; material-oțel zincat; grosimea-0,5mm; GOLD. 
H-28 mm; lățimea-27mm; L-4 m.			
Profil de plafon CD-60				Tip-CD; material-oțel zincat; grosimea-0,5mm; GOLD.
H-27 mm; lățimea-60 mm; L-4 m.			
Șurub autofiletant pentru gips-metal				Pentru ghips-carton (metal); diametru-3,5 mm; lungimea-35 mm; material-oțel;			
Șurub autofiletant 				Pentru lemn; diametru-3,5 mm; lungimea-51 mm; material-oțel;			
Șurub autofiletant 				Pentru lemn; diametru-4,8 mm; lungimea-89 mm; material-oțel;			
Cablu electric 				VVGng 3*1,5 mm2; material-cupru.			
Cablu electric 				VVGng 3*2,5 mm2; material-cupru.			
Întrerupător automat				Frecvența – 50 Hz; intensitatea – 16 A; Clasa de declanșare- C; montarea pe șină DIN – cu zavoare mecanice; numărul de poli – 1(unu); tensiune de alimentare – 220-240 V; tip – automat; termen de exploatare – minim 20000 cicluri mecanice, minim 10000 cicluri electrice.			
Întrerupător automat				Frecvența – 50 Hz; intensitatea – 25 A; Clasa de declanșare – C; montarea pe șină DIN – cu zavoare mecanice; numărul de poli – 1(unu); tensiune de alimentare – 220-240 V; tip – automat; termen de exploatare – minim 20000 cicluri mecanice, minim 10000 cicluri electrice.			
Cutie pentru priză 				Adâncimea de montare – 45mm;
Diametru – 65 mm; 
Material – polipropilenă;
Tip - pentru gipscarton.			
Șină (DIN) de conexiune				Curentul nominal – 63 A
Tensiune de alimentare – 220-380 V;
Dimensiuni (L x l x H) – 1000  * 21,8 * 22,8 mm;
Dimensiunile pasului – 18 mm; 
Numarul de faze – 3;  
Tipul conectorului – FORK U;			
Tencuială pe baza de gips				1sac=30kg, Amestec uscat pe bază de ipsos, cu adaosuri speciale, destinat pentru acoperirea, încărcarea, egalizarea şi nivelarea diverselor suprafeţe. (analog MP-75)			
Tencuială pe baza de gips				1sac=25kg, amestec uscat pe bază de liant de gips cu o umplutură minerală și adaos de aditivi polimerici.(analog HP-FINISH)			
Amorsă (Grund) 				Grund, 10kg, Grundul este destinat tratării suprafețelor de substraturi minerale precum: beton, tencuieli de ciment și gips, gips carton, cărămizi, suprafețe din piatră, etc. Pentru uz interior și exterior. 			
Țeavă pentru canalizare				Diametru – 110 mm; 
Lungimea – 500 mm;
Material – PVC;
Pentru sistemele interioare de canalizare			
Țeavă pentru canalizare				Diametru – 110 mm; 
Lungimea – 1000 mm;
Material – PVC;
Pentru sistemele interioare de canalizare			
Țeavă pentru canalizare				Diametru – 110 mm; 
Lungimea – 2000 mm;
Material – PVC;
Pentru sistemele interioare de canalizare			
Dop pentru canalizare				Diametru – 110 mm; 
Material – PVC;
Pentru sistemele interioare de canalizare			
Teu pentru canalizare				Diametru – 110mm*110mm;
Unghiul de evacuare – 900;
Material – PVC; 
Pentru sistemele interioare de canalizare			
Cot pentru canalizare				Diametru – 110mm;
Unghiul de evacuare – 450;
Material – PVC; 
Pentru sistemele interioare de canalizare			
Profil din aluminiu cu plasă 				lungimea-3000 mm; 
material-aluminiu; tip-colțar cu plasă; 
destinat pentru protejarea colțurilor exterioare a pereților din gips-carton și a placarii de deteriorări mecanice.			

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 23
la Documentaţia standard ord. MF nr.115
din „15” septembrie 2021
SPECIFICAȚII DE PREȚ 
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziţie______________din_________	
Obiectul achiziţiei: achiziționarea materialelor de construcție	

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-
tatea	Preţ unitar (fără TVA)	Preţ unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificaţie bugetară (IBAN)	Discount %
	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Bunuri/servicii										
	Lotul 1										
44100000-1	Profil de contur UD-27 4 m	buc	60					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Profil de plafon CD-60 4 m	buc	270					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Șurub autofiletant pentru gips-metal 3,5*35mm	buc	12000					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Șurub autofiletant 3,5*51mm	buc	4000					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Șurub autofiletant 4,8*89mm 	buc	1000					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Cablu electric 3*1,5	m	300					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Cablu electric 3*2,5	m	400					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Întrerupător automat C 16A	buc	50					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Întrerupător automat C 25A	buc	20					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Cutie pentru priză 	buc	50					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Șină (DIN) de conexiune 1m	buc	5					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Tencuială pe baza de gips(30 kg)	kg	900					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Tencuială pe baza de gips(25 kg)	kg	750					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Amorsă (Grund) (10kg)	kg	100					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Țeavă pentru canalizare d-110mm L-500mm	buc	12					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Țeavă pentru canalizare d-110mm L-1000mm	buc	7					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Țeavă pentru canalizare d-110mm L-2000mm	buc	4					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Dop pentru canalizare d-110mm 	buc	2					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Teu pentru canalizare d-110mm*900 	buc	2					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Cot pentru canalizare d-110mm*450	buc	6					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
44100000-1	Profil din aluminiu cu plasă 3 m	buc	100					31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC		
	TOTAL										

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________