IET nr. 79  str. Zelinscii28/7, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări 
Gradinita de copii. Alimentare cu apa  В; T3; T4  si canalizare К1
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Retele interioare apa si canalizare.
			
		Capitolul 1.1. Alimentare cu apa  В; T3; T4.
			
1	SE58A
	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Cоntor ultrasonic flou IQ 3100 Dn25) (УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	1,00	
 2	SD07E
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Susapa de arc ф40мм)
	buc	1,00	
 3	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru   ф40mm)(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	5,00	
 4	SD07E
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2"(Clapeta reutinere electric ф40мм) (УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	1,00	
 5	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  (Susapa de  arc ф15)''Antoval-Gaz-Service)
	buc	7,00	
 6	SD07F
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" ( Robinet cu ventil de incidere  ф50мм)
	buc	2,00	
 7	SD07E
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2"  (Robinet cu ventil de incidere  ф40мм)
	buc	2,00	
 8	SD07D
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"(Robinet cu ventil de incidere  ф32мм)
	buc	6,00	
 9	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"   (Robinet  cu ventil de incidere  ф25мм)
	buc	9,00	
 10	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  (Robinet   cu ventil de incidere a ф20мм)
	buc	16,00	
 11	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet  cu ventil de incidere  ф15мм)
	buc	74,00	
 12	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  (Robinet  cu amesticator si furtun cuciuc ф 15 L=10м )
	buc	7,00	
 13	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru robinet )
	buc	7,00	
 14	Pret de piata
	Furtun   ф15 L=10м ''Tehnotitan'' 
	buc	7,00	
 15	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet  de apa ф15мм)
	buc	26,00	
 16	Pret de piata
	Racord flexibil pentru apa 1/2 " L=40cm 
	buc	24,00	
 17	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator )
	buc	23,00	
 18	SA21D
	Reductie otel-polipropilena   ф40x63
	buc	2,00	
 19	SA21D
	Trecere otel-polipropilena   ф15x20
	buc	103,00	
 20	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet sfert de apa ф15мм)
	buc	16,00	
 21	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Моntarea manometru)-(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	1,00	
 22	SA21B
	Reductie otel   ф25x40
	buc	2,00	
 23	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Termostablizator ф15mm )
	buc	7,00	
 24	SA20A
	Mufa de unh de filet ф20x1/2
	buc	106,00	
 25	SC11A1
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 1 punct de sprijin (Uscator de prosoare)
	buc	6,00	
 26	SA21F
	Teu din polipropilen   ф63(''Uiplast'')
	buc	1,00	
 27	SA21E
	Teu din polipropilen ф50*25
	buc	8,00	
 28	SA21D
	Teu din polipropilen ф40*25
	buc	8,00	
 29	SA21С
	Teu din polipropilen ф32
	buc	2,00	
 30	SA21С
	Teu din polipropilen ф25
	buc	6,00	
 31	SA21A
	Teu din polipropilen ф20
	buc	90,00	
 32	SA21F
	Cot din polipropilena    ф63
	buc	6,00	
 33	SA20A
	Cot din polipropilena   ф32
	buc	2,00	
 34	SA20B
	Cot din polipropilena   ф25
	buc	10,00	
 35	SA20A
	Cot din polipropilena   ф20
	buc	75,00	
 36	SA21F
	Trecere din  tevi  din polipropilenа  ф63x50(''Uiplast'')
	buc	2,00	
 37	SA21F
	Trecere din  tevi  din polipropilenа  ф63x40
	buc	1,00	
 38	SA21D
	Trecere din  tevi  din polipropilenа  ф50x32
	buc	1,00	
 39	SA21D
	Trecere din  tevi  din polipropilenа  ф50x25
	buc	1,00	
 40	SA21D
	Trecere din  tevi  din polipropilenа  ф40x32
	buc	3,00	
 41	SA21D
	Trecere din  tevi  din polipropilenа  ф40x25
	buc	2,00	
 42	SA21D
	Trecere din  tevi  din polipropilenа  ф32x25
	buc	2,00	
 43	SA21D
	Trecere din  tevi  din polipropilenа  ф25x20
	buc	12,00	
 44	SA21F
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (polipropilen- Ф63*5,8)(''Uniplast'')
	m	12,00	
 45	SA21E
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm(polipropilen - ф50x4,6)
	m	20,00	
 46	SA21D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm(polipropilen - ф40x3.7)
	m	45,00	
 47	SA21C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (polipropilen - ф32x2.2)
	m	40,00	
 48	SA21B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (polipropilen - ф25x2.5)
	m	75,00	
 49	SA21A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (polipropilen - ф20x2.1)
	m	160,00	
 50	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm  
	10 m	35,20	
 51	Pret de piata
	Сlema din polietilena pentru  tevi ф20мм
	buc	120,00	
 52	Pret de piata
	Сlema din polietilena  dublu  pentru  tevi ф25мм
	buc	30,00	
 53	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (otel pentru fixare tevilor)
	kg	16,00	
 54	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Furtun din poliuretan spumat pentru tevi ф63)
	m	12,00	
 55	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm  (Furtun din poliuretan spumat pentru tevi ф50)
	m	20,00	
 56	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28mm (Furtun din poliuretan spumat pentru tevi ф40)
	m	45,00	
 57	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28mm (Furtun din poliuretan spumat pentru tevi ф32)
	m	40,00	
 58	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28mm (Furtun din poliuretan spumat pentru tevi ф25)
	m	75,00	
 59	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28mm (Furtun din poliuretan spumat pentru tevi ф20)
	m	160,00	
 60	SA03D
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Tevi din otel zincat  ф32мм)(in punct termic)
	m	12,00	
 61	SA03B
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3/4" (Tevi din otel zincat  ф20мм)
	m	6,00	
 62	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	1,80	
 		Capitolul 1.2. Сanalizarea К1.
			
63	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat  (Vaz pentru clozet din ceramica  pentru copii  cu rezervor)
	buc	23,00	
 64	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat  (Vaz pentru clozet din ceramica cu rezervor)
	buc	1,00	
 65	SC04B
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica si sifon plastic  )
	buc	25,00	
 66	SC04B
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica  cu amestecator si sifon plastic  )
	buc	1,00	
 67	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator  cu lavoar )
	buc	1,00	
 68	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Cliventa cu 2 robineta)
	buc	1,00	
 69	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel )
	buc	1,00	
 70	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator  cu spalator)
	buc	1,00	
 71	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Cuva de dus emaliat)
	buc	7,00	
 72	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc	6,00	
 73	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia din polipropilena ф100мм)
	buc	6,00	
 74	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizia din polipropilena ф50мм)
	buc	6,00	
 75	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon plastic)
	buc	18,00	
 76	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Racord din polietilena ф50*100)
	buc	7,00	
 77	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din tevi din polipropilena ф100mm)
	buc	15,00	
 78	SB09С
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  (Cot din tevi din polipropilena  Ф50)
	buc	18,00	
 79	SB09С
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  (Teu oblic  PP   Ф50)
	buc	25,00	
 80	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu   oblic   Ф100)
	buc	12,00	
 81	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu oblic  PP   Ф100x50)
	buc	10,00	
 82	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu  drept   Ф100)
	buc	23,00	
 83	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Сruce de canalizare  PP  Ф100)
	buc	8,00	
 84	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop  PP  Ф100)
	buc	13,00	
 85	SB09С
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  (Dop  PP  Ф50)
	buc	4,00	
 86	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Racord 45*  PP  Ф100)
	buc	8,00	
 87	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(''Uniplast'')
	m	90,00	
 88	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)
	m	160,00	
 89	SD20C
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" -  2" (Manson antiincendiar ф100)
	buc	6,00	
 90	SD20C
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" -  2" (Manson antiincendiar ф50)
	buc	6,00	
 91	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (otel pentru fixare tevilor)
	kg	20,00	
 		Capitolul 1.3. Сanalizarea К3.
			
92	SC04B
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica si sifon plastic  )
	buc	2,00	
 93	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel )
	buc	1,00	
 94	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator  cu spalator)
	buc	1,00	
 95	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc	2,00	
 96	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia din polipropilena ф100мм)
	buc	4,00	
 97	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon plastic ф50)
	buc	9,00	
 98	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia din polipropilena ф100мм)
	buc	2,00	
 99	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop  PP  Ф100)
	buc	7,00	
 100	SB09С
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  (Dop  PP  Ф50)
	buc	6,00	
 101	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din tevi din polipropilena ф100mm)
	buc	7,00	
 102	SB09С
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  (Cot din tevi din polipropilena  Ф50)
	buc	7,00	
 103	SB09С
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  (Teu   oblic  Ф50)
	buc	9,00	
 104	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu   oblic   Ф100)
	buc	9,00	
 105	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu oblic  PP   Ф100x50)
	buc	9,00	
 106	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Сruce de canalizare  PP  Ф100)
	buc	2,00	
 107	AcA25E
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 700-800 mm (Gura din tevi din otel ф700 H=500)
	buc	3,00	
 108	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(''Uniplast'')
	m	15,00	
 109	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)
	m	60,00	
 110	SD20C
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" -  2" (Manson antiincendiar ф100)
	buc	2,00	
 111	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Metal profil  pentru fixare ale conductelelor)
	kg	20,00	
 		Capitolul 1.4. Установка двухмерного канализационного затвора-1шт(прил. лист 21)
			
112	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Установка двухкамерного канализационного затвора HL710.2EPC ф 100 c  электроприводом, c электронным блоком)-УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ
	buc	1,00	
 113	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Лючок прочистка /ревизия для гладких канализационных труб ф110mm)
	buc	1,00	
 114	AcD16A
	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Mуфта ПВХ ремонтная ф160мм)
	buc	2,00	
 115	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  (Труб   ф160 L=200 ПВХ   - 2шт )(''Uniplast'')
	m	0,40	
 116	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  (Труб   ф160 L=350мм ПВХ   - 1шт )(''Uniplast'')
	m	0,35	
 117	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  (Патрубок  ф160 L=250 ПВХ   - 1шт )(''Uniplast'')
	m	0,25	
 118	AcA24B
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de(Переход чугун/пластик 174/160  с резиновой манжетой)
	buc	1,00	
 119	AcA24B
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de(Отвод  чугунный О 135-100)
	buc	1,00	
 120	AcA24B
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 125-250 mm (Тройник косой чугунный ТК 45*-50x100
	buc	1,00	
 121	AcA01B
	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 80-125 mm (Труба чугунная ф100мм L=120мм)
	m	0,12	
 122	Pret de piata
	Хомут металлический с гайкой ф160мм
	buc	1,00	
 123	Pret de piata
	Шпилька шуруп M10 L=100мм
	buc	1,00	
 124	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон  pentru unstolarea clapetei B 7,5)
	m3	0,80	
 		Capitolul 1.5. Lucrari de terasament.
			
125	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3	21,75	
 126	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	21,50	
 127	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	21,50	
 		Capitolul 2. Lucrari montarea.
			
		Capitolul 2.1. Alimentare cu apa  В; T3; T4.
			
128	SE58A
	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Cоntor ultrasonic flou IQ 3100 Dn25)
	buc	1,00	
 129	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru  ф40mm)
	buc	5,00	
 130	SD07E
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Clapeta reutinere electric ф40мм)
	buc	1,00	
 131	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Моntarea manometru)
	buc	1,00	
 		Capitolul 2.2. Установка двухмерного канализационного затвора-1шт(прил. лист 21)
			
132	AcB01A К=1,25 к з-те
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Установка двухкамерного канализационного затвора HL715.2EPC ф 100 c  электроприводом, c электронным блоком управления, ф160мм)
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Utilaj.
			
		Capitolul 3.1. Alimentare cu apa  В; T3; T4.
			
133	Pret de piata
	Cоntor ultrasonic flou IQ 3100 Dn25  (Tehno Test)
	buc	1,00	
 134	Pret de piata
	Filtru  ф40mm
	buc	5,00	
 135	Pret de piata
	Clapeta reutinere electric  ф40мм(Antoval-Gaz-Service)
	buc	1,00	
 136	Pret de piata
	Manometru
	buc	1,00	
 137	Pret de piata
	Stingator cu spuma chimice ОП-2
	buc	6,00	
 		Capitolul 3.2. Установка двухмерного канализационного затвора-1шт(прил. лист 21)
			
138	Pret de piata
	Двухкамерный  канализационный  затвор  из  ABS  -HL715.2 EPC ф 100 c  электроприводом, c электронным блоком
	buc	1,00