WinСмета2000
        Formular Nr.1

	Investitor
Obiect
	 
Lucrari de reparatie interioare la Casa de Cultura (sala de dans, intrarea principala, galerie et. 1-2, hol et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scarii, incapere et.2 ) sat. Puhaceni, r-ul Anenii Noi



Borderou de resurse  


	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Intrarea principala - hol
	
	
	

	
	
	1.1. Pereti
	
	
	

	1
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	
	12,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,81

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,12

	 2
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	60,40

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	6,64

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	18,12

	 3
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	60,40

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	8,46

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	25,07

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,02

	 4
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	
	12,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	12,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	2,42

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0210
	0,25

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9000
	95,59

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,6000
	7,26

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0240
	0,29

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0065
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,06

	 5
	CF02B5 k=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)
	m2
	
	12,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2900
	7,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	1,69

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,13

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0700
	50,09

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,1550
	3,75

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	0,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0003
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,04

	 6
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	60,40

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	73,69

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	431,26

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	4,77

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,97

	 7
	CF51B k=3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)
	m2
	
	60,40

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	43,49

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	259,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,18

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	2,90

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,54

	 8
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	60,40

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	12,08

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	66,44

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	9,06

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,02

	 9
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	60,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,81

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,06

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,02

	 10
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	60,40

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	27,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,04

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	63,72

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,06

	 11
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	60,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,81

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,06

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,02

	 12
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	60,40

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	12,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,04

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	29,78

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,06

	 13
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	60,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,81

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	9,06

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,02

	 14
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se co
	m2
	
	60,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	33,22

	
	24301161038001
	Vopsea  lavabila siliconata
	kg
	0,4000
	24,16

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	3,62

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	30,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,02

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,12

	 
	
	1.2. Tavanul
	
	
	

	15
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	153,50

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	16,89

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	46,05

	 16
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	153,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	21,49

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	63,70

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,68

	 17
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	153,50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	234,86

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	1 095,99

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,61

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	12,13

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	2,99

	 18
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	153,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	30,70

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	168,85

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	23,02

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,05

	 19
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	153,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,60

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	23,02

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,68

	 20
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	153,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	69,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	15,35

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	161,93

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,15

	 21
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	153,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,60

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	23,02

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,68

	 22
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	153,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	30,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	15,35

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	75,68

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,15

	 23
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	153,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,60

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	23,02

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,68

	 24
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual
	m2
	
	153,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	84,43

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	61,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	9,21

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	76,75

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	7,68

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,31

	 
	
	1.3. Pardosea
	
	
	

	25
	CG18A

	Plinte cu  inaltimea de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  adeziv,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)
	m
	
	23,90

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,7500
	17,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,39

	
	5202651122100402
	Adeziv Class Portelanat
	kg
	0,6400
	15,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,04

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica, h=100mm
	m
	1,0200
	24,38

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,24

	 
	
	2. Garderoba
	
	
	

	
	
	2.1. Pereti
	
	
	

	26
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	
	12,70

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,64

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,13

	 27
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	63,40

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	6,97

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	19,02

	 28
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	63,40

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	8,88

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	26,31

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,17

	 29
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	
	12,70

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	12,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	2,54

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0210
	0,27

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9000
	100,33

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,6000
	7,62

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0240
	0,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0065
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,06

	 30
	CF02B5 k=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)
	m2
	
	12,70

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2900
	7,37

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	1,78

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,14

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0700
	52,58

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,1550
	3,94

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	0,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0003
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,04

	 31
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	63,40

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	77,35

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	452,68

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	5,01

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,01

	 32
	CF51B k=3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)
	m2
	
	63,40

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	45,65

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	271,99

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,19

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	3,04

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,57

	 33
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	63,40

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	12,68

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	69,74

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	9,51

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,02

	 34
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	63,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,90

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,51

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,17

	 35
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	63,40

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	28,53

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,34

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	66,88

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,06

	 36
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	63,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,90

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,51

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,17

	 37
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	63,40

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	12,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,34

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	31,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,06

	 38
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	63,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,90

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	9,51

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,17

	 39
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se co
	m2
	
	63,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	34,87

	
	24301161038001
	Vopsea  lavabila siliconata
	kg
	0,4000
	25,36

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	3,80

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	31,70

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,17

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,13

	 
	
	2.2. Tavanul
	
	
	

	40
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	42,50

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	4,67

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	12,75

	 41
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	42,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	5,95

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	17,64

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,12

	 42
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	42,50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	65,03

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	303,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,17

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,36

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,83

	 43
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	42,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	8,50

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	46,75

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	6,38

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,01

	 44
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	42,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,27

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,38

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,12

	 45
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	42,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	19,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,25

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	44,83

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,04

	 46
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	42,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,27

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,38

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,12

	 47
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	42,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	8,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,25

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	20,95

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,04

	 48
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	42,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,27

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	6,38

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,12

	 49
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual
	m2
	
	42,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	23,38

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	17,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,55

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	21,25

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,09

	 
	
	2.3. Pardosea
	
	
	

	50
	CG06A

	Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti
	m
	
	28,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,83

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,6000
	16,98

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2500
	7,08

	
	2874115836894
	Suruburi din alama 4 x 16 mm
	buc
	2,0000
	56,60

	
	2030122946767
	Plinte din polimer
	m
	1,0200
	28,87

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	56,60

	 
	
	3. Galerie etaj 1
	
	
	

	
	
	3.1. Pereti
	
	
	

	51
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	
	24,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	2,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,24

	 52
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	117,80

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	12,96

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	35,34

	 53
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	117,80

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	16,49

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	48,89

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,89

	 54
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	
	24,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	24,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	4,80

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0210
	0,50

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9000
	189,60

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,6000
	14,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0240
	0,58

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0065
	0,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,05

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,12

	 55
	CF02B5 k=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)
	m2
	
	24,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2900
	13,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	3,36

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,26

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0700
	99,36

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,1550
	7,44

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	0,29

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0003
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,07

	 56
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	117,80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	143,72

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	841,09

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,47

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	9,31

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,88

	 57
	CF51B k=3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)
	m2
	
	117,80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	84,82

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	505,36

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,35

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	5,65

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	1,06

	 58
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	117,80

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	23,56

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	129,58

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	17,67

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,04

	 59
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	117,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,53

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	17,67

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,89

	 60
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	117,80

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	53,01

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	11,78

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	124,27

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,12

	 61
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	117,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,53

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	17,67

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,89

	 62
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	117,80

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	23,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	11,78

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	58,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,12

	 63
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	117,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,53

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	17,67

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,89

	 64
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se co
	m2
	
	117,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	64,79

	
	24301161038001
	Vopsea  lavabila siliconata
	kg
	0,4000
	47,12

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	7,07

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	58,90

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	5,89

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,24

	 
	
	3.2. Tavanul
	
	
	

	65
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	165,70

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	18,23

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	49,71

	 66
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	165,70

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	23,20

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	68,77

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	8,29

	 67
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	165,70

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	253,52

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	1 183,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,66

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	13,09

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	3,23

	 68
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	165,70

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	33,14

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	182,27

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	24,85

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,05

	 69
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	165,70

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,97

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	24,85

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	8,29

	 70
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	165,70

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	74,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	16,57

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	174,80

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,17

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,17

	 71
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	165,70

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,97

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	24,85

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	8,29

	 72
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	165,70

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	33,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	16,57

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	81,69

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,17

	 73
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	165,70

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,97

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	24,85

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	8,29

	 74
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual
	m2
	
	165,70

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	91,14

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	66,28

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	9,94

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	82,85

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	8,29

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,33

	 
	
	3.3. Pardosea
	
	
	

	75
	CG18A

	Plinte cu  inaltimea de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  adeziv,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)
	m
	
	34,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,7500
	25,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,41

	
	5202651122100402
	Adeziv Class Portelanat
	kg
	0,6400
	21,82

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,05

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica, h=100mm
	m
	1,0200
	34,78

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,34

	 
	
	4. Hol etaj 1 (spre baie)
	
	
	

	
	
	4.1. Pereti
	
	
	

	76
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	
	19,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	2,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,85

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,95

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,19

	 77
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	92,10

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	10,13

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	27,63

	 78
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	92,10

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	12,89

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	38,22

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,60

	 79
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	
	19,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	19,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	3,80

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0210
	0,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9000
	150,10

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,6000
	11,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0240
	0,46

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0065
	0,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,04

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,10

	 80
	CF02B5 k=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)
	m2
	
	19,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2900
	11,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	2,66

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,21

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0700
	78,66

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,1550
	5,89

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	0,23

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0003
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,06

	 81
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	92,10

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	112,36

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	657,59

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,37

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	7,28

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,47

	 82
	CF51B k=3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)
	m2
	
	92,10

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	66,31

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	395,11

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,28

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	4,42

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,83

	 83
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	92,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	18,42

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	101,31

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	13,81

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,03

	 84
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	92,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,76

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	13,81

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,60

	 85
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	92,10

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	41,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	9,21

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	97,16

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,09

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,09

	 86
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	92,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,76

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	13,81

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,60

	 87
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	92,10

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	18,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	9,21

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	45,41

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,09

	 88
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	92,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,76

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	13,81

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,60

	 89
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se co
	m2
	
	92,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	50,66

	
	24301161038001
	Vopsea  lavabila siliconata
	kg
	0,4000
	36,84

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	5,53

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	46,05

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	4,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,18

	 
	
	4.2. Tavanul
	
	
	

	90
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	44,80

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	4,93

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	13,44

	 91
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	44,80

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	6,27

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	18,59

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,24

	 92
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	44,80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	68,54

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	319,87

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,18

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,54

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,87

	 93
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	44,80

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	8,96

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	49,28

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	6,72

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,01

	 94
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	44,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,34

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,72

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,24

	 95
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	44,80

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	20,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,48

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	47,26

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,04

	 96
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	44,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,34

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,72

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,24

	 97
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	44,80

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	8,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,48

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	22,09

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,04

	 98
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	44,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,34

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	6,72

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,24

	 99
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual
	m2
	
	44,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	24,64

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	17,92

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,69

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	22,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,24

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,09

	 
	
	4.3. Pardosea
	
	
	

	100
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	
	37,50

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	30,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	30,00

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0030
	0,11

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,56

	 101
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	37,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	5,25

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	15,56

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,88

	 102
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)
	m2
	
	37,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	22,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,75

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	1,24

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	487,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	1,58

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,38

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,12

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,45

	 103
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm
	m2
	
	37,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	7,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	1,50

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,41

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	161,25

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,53

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,23

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,11

	 104
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	37,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	5,25

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	15,56

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,88

	 105
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2
	
	37,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	41,25

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	39,01

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	242,40

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	15,53

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	757,50

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0030
	0,11

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,07

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,63

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	2,36

	 106
	CG18A

	Plinte cu  inaltimea de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  adeziv,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)
	m
	
	29,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,7500
	22,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,95

	
	5202651122100402
	Adeziv Class Portelanat
	kg
	0,6400
	18,88

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,04

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica, h=100mm
	m
	1,0200
	30,09

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,29

	 
	
	5. Bloc sanitar etaj 1
	
	
	

	
	
	5.1. Pereti 
	
	
	

	107
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	
	42,20

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	33,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	33,76

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0030
	0,13

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,63

	 108
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	
	90,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	10,87

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	13,59

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	4,53

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,91

	 109
	RpCG29E1

	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice
	m3
	
	1,20

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,0500
	3,66

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0800
	0,10

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,10

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,38

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,38

	 110
	CD71A

	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm)
	m3
	
	0,30

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,8500
	1,45

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	22,5000
	6,75

	
	1411122201053
	BCA 100
	m3
	1,0020
	0,30

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0070
	0,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4400
	0,13

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4200
	0,13

	 111
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	90,60

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	12,68

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	37,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,53

	 112
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	
	90,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	90,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	18,12

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0210
	1,90

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9000
	715,74

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,6000
	54,36

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0240
	2,17

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0065
	0,59

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,18

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,45

	 113
	CF02B5 k=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)
	m2
	
	90,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2900
	52,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	12,68

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0055
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0700
	375,08

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,1550
	28,09

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	1,09

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,36

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0003
	0,05

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,27

	 114
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	90,60

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	12,68

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	37,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,53

	 115
	CI06C4

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul)
	m2
	
	90,60

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,8500
	258,21

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	18,12

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	95,13

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	36,24

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 812,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	29,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0080
	0,72

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	362,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	1,81

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	1,09

	 
	
	5.2. Pardosea
	
	
	

	116
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	
	16,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	12,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	12,80

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0030
	0,05

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,24

	 117
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	16,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	2,24

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	6,64

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,80

	 118
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)
	m2
	
	16,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	9,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,60

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	0,53

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	208,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,67

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,48

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,19

	 119
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm
	m2
	
	16,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	3,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,64

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,18

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	68,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,22

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,10

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,05

	 120
	IzF01B

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol
	m2
	
	16,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,64

	
	24133172346000
	Ghidroizol
	kg
	0,3000
	4,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,02

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,00

	 121
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm 
	m2
	
	16,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	17,60

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	16,64

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	103,42

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	6,63

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	323,20

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0030
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,03

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,27

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	1,01

	 
	
	5.3. Tavanul
	
	
	

	122
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	16,00

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	1,76

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	4,80

	 123
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	16,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	2,24

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	6,64

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,80

	 124
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	16,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	24,48

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	114,24

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,26

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,31

	 125
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	16,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	3,20

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	17,60

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	2,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,00

	 126
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	16,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,48

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,80

	 127
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	16,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	7,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,60

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	16,88

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,02

	 128
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	16,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,48

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,80

	 129
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	16,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	3,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,60

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	7,89

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,02

	 130
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	16,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,48

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	2,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,80

	 131
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual
	m2
	
	16,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	8,80

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	6,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,96

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	8,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,03

	 
	
	5.4. Timplarie
	
	
	

	132
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	
	8,20

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	5,99

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,66

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	8,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	32,80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	4,10

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	1,43

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	4,92

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	8,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,16

	 
	
	5.5. Lucrari sanitare
	
	
	

	133
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc
	
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	4,40

	 134
	SA14B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m
	
	32,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3100
	9,92

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	1,0200
	32,64

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	0,2000
	6,40

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,2100
	6,72

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,0400
	1,28

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,0400
	1,28

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	32,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,64

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,19

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,06

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0206
	0,66

	 135
	RpIF09B1

	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=22x9 
	m
	
	32,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om.
	0,5000
	16,00

	
	332051735223
	Termoizolatie conducte 22*9
	m
	1,0300
	34,61

	 136
	RpSA44C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"
	buc
	
	64,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	3,84

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 1''
	buc
	1,0000
	64,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	0,32

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	1,0000
	64,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	64,00

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	1,0000
	64,00

	 137
	RpSA44I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc
	
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0900
	0,54

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4''
	buc
	1,0000
	6,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,04

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	1,0000
	6,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	6,00

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	1,0000
	6,00

	 138
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	1,92

	
	1521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare D110
	m
	1,0300
	6,18

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,09

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,09

	 139
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,40

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	1,0000
	5,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,18

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,07

	 140
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	
	16,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	4,00

	
	22521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm
	m
	1,0300
	16,48

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,06

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,19

	 141
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	
	8,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	1,76

	
	22523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare d=50
	buc
	1,0000
	8,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,08

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,10

	 142
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1300
	0,39

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	1,0000
	3,01

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000
	3,01

	 143
	SD07B

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" 
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2400
	0,24

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	1,0000
	1,02

	 144
	SD01B

	Robinet de coltar de golire D3/4'' FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1"
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1800
	0,18

	
	291321224202100
	Robinet coltar de golire D3/4'' FE
	buc
	1,0000
	1,01

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000
	1,01

	 145
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	9,40

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	2,12

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000
	2,10

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000
	2,10

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	2,10

	 146
	SC09A

	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (pisoar complet echipat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5500
	5,10

	
	2622102451300
	Pisoar din portelan sanitar
	buc
	1,0100
	2,06

	
	2913134201743
	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "
	buc
	1,0000
	2,04

	
	2874134203155
	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"
	buc
	1,0000
	2,04

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,6000
	1,22

	 147
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	3,70

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	2,06

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	2,04

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	2,04

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	1,22

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	4,08

	 148
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	3,30

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	4,00

	 149
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500
	0,75

	
	26121322506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 1600*600
	buc
	1,0100
	1,03

	 150
	RpSC32A

	Montarea suport pentru hirtie igienica Square,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4800
	0,96

	
	26221022453200
	Suport pentru hirtie igienica
	buc
	1,0100
	2,12

	 151
	SF01A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m
	
	32,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1500
	4,80

	 152
	Pret de piata

	Blat din granit 1600*500*20
	buc
	
	1,00

	
	227254213542
	Blat din granit 1600*500*20
	buc
	1,0000
	1,00

	 153
	Pret de piata

	Dulap sub blat 1600*450*600
	buc
	
	1,00

	
	22754213122242
	Dulap sub blat 1600*450*600
	buc
	1,0000
	1,00

	 
	
	6. Galerie etaj 2
	
	
	

	
	
	6.1. Pereti
	
	
	

	154
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	
	29,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	3,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,45

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,29

	 155
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	142,30

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	15,65

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	42,69

	 156
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	142,30

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	19,92

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	59,05

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,12

	 157
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	
	29,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	29,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	5,80

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0210
	0,61

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9000
	229,10

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,6000
	17,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0240
	0,70

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0065
	0,19

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,14

	 158
	CF02B5 k=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)
	m2
	
	29,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2900
	16,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	4,06

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,32

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0700
	120,06

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,1550
	8,99

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	0,35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0003
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,09

	 159
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	142,30

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	173,61

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	1 016,02

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,57

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	11,24

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	2,28

	 160
	CF51B k=3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)
	m2
	
	142,30

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	102,46

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	610,47

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,43

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	6,83

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	1,28

	 161
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	142,30

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	28,46

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	156,53

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	21,35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,04

	 162
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	142,30

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,27

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	21,35

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,12

	 163
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	142,30

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	64,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	14,23

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	150,11

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,14

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,14

	 164
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	142,30

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,27

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	21,35

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,12

	 165
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	142,30

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	28,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	14,23

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	70,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,14

	 166
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	142,30

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,27

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	21,35

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,12

	 167
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se co
	m2
	
	142,30

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	78,27

	
	24301161038001
	Vopsea  lavabila siliconata
	kg
	0,4000
	56,92

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	8,54

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	71,15

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	7,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,28

	 
	
	6.2. Tavanul
	
	
	

	168
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	159,43

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	17,54

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	47,83

	 169
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	159,43

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	22,32

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	66,16

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,97

	 170
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	159,43

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	243,93

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	1 138,33

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,64

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	12,59

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	3,11

	 171
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	159,43

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	31,89

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	175,37

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	23,91

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,05

	 172
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	159,43

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,78

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	23,91

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,97

	 173
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	159,43

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	71,74

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	15,94

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	168,18

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,16

	 174
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	159,43

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,78

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	23,91

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,97

	 175
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	159,43

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	31,89

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	15,94

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	78,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,16

	 176
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	159,43

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,78

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	23,91

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,97

	 177
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual
	m2
	
	159,43

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	87,69

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	63,77

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	9,57

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	79,72

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	7,97

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,32

	 
	
	6.3. Pardosea
	
	
	

	178
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	120,10

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	16,81

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	49,84

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,00

	 179
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)
	m2
	
	120,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	72,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	12,01

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	3,96

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	1 561,30

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	5,04

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	1,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	3,60

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	1,44

	 180
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm
	m2
	
	120,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	24,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	4,80

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	1,32

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	516,43

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	1,68

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,48

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,72

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,36

	 181
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	120,10

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	16,81

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	49,84

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,00

	 182
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2
	
	120,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	132,11

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	124,94

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	776,33

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	49,73

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	2 426,02

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0030
	0,36

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,22

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	2,02

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	7,57

	 183
	CG18A

	Plinte cu  inaltimea de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  adeziv,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)
	m
	
	39,60

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,7500
	29,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,96

	
	5202651122100402
	Adeziv Class Portelanat
	kg
	0,6400
	25,34

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,06

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica, h=100mm
	m
	1,0200
	40,39

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,40

	 
	
	7. Sala de dans
	
	
	

	
	
	7.1. Pereti
	
	
	

	184
	CB16A

	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2
	
	216,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	32,40

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,7000
	151,20

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0020
	0,43

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,76

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,3000
	64,80

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	64,80

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	64,80

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0500
	10,80

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,1000
	21,60

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1500
	32,40

	 185
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	
	64,80

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	7,78

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	9,72

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	3,24

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,65

	 186
	CD71A

	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm)
	m3
	
	1,13

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,8500
	5,48

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	22,5000
	25,42

	
	1411122201053
	BCA 100
	m3
	1,0020
	1,13

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0070
	0,01

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4400
	0,50

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4200
	0,47

	 187
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	216,00

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	23,76

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	64,80

	 188
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	216,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	30,24

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	89,64

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	10,80

	 189
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	
	64,80

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	64,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	12,96

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0210
	1,36

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9000
	511,92

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,6000
	38,88

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0240
	1,56

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0065
	0,42

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,13

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,32

	 190
	CF02B5 k=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)
	m2
	
	64,80

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2900
	37,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	9,07

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,71

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0700
	268,27

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,1550
	20,09

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	0,78

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0003
	0,04

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,19

	 191
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	216,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	263,52

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	1 542,24

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,86

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	17,06

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	3,46

	 192
	CF51B k=3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)
	m2
	
	216,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	155,52

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	926,64

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,65

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	10,37

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	1,94

	 193
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	216,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	43,20

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	237,60

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	32,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,06

	 194
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	216,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	6,48

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	32,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	10,80

	 195
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	216,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	97,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	21,60

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	227,86

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,22

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,22

	 196
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	216,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	6,48

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	32,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	10,80

	 197
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	216,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	43,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	21,60

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	106,49

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,22

	 198
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	216,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	6,48

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	32,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	10,80

	 199
	CJ04A

	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata 10-12 cm inclusiv, la pereti (briu decorativ din poliuretan)
	m
	
	60,00

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	0,3500
	21,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	3,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,0000
	60,00

	
	28121063059060
	Briu decorativ din poliuretan
	m
	1,0700
	64,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,12

	 200
	CN06A

	[bookmark: _GoBack]Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 1 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea decorativa, culoarea si structura se coordoneaza cu beneficiarul) (consum vopsea 0.2kg/m2)
	m2
	
	216,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	118,80

	
	243011621030
	Vopsea  decorativa
	kg
	0,2000
	43,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	12,96

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	108,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	10,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,43

	 
	
	7.2. Tavanul
	
	
	

	201
	CJ02C1

	Profiluri simple sau pentru lumina indirecta cu latimea desfasurate intre 81-120 cm, executate pe rabit gata montate,  la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 50 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul 
	m
	
	13,60

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	6,8500
	93,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7500
	10,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	31,1000
	456,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0590
	0,87

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0170
	0,25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0250
	0,34

	 202
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2
	
	67,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	37,29

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	27,12

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	4,07

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	33,90

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,39

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,14

	 
	
	7.3. Pardosea
	
	
	

	203
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	240,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	33,60

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	99,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	12,00

	 204
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)
	m2
	
	240,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	144,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	24,00

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	7,92

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	3 120,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	10,08

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	2,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	7,20

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	2,88

	 205
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm
	m2
	
	240,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	48,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	9,60

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	2,64

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	1 032,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	3,36

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,96

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	1,44

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,72

	 206
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	240,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	33,60

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	99,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	12,00

	 207
	CG56B

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2
	
	240,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,4680
	112,32

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	30,6000
	7 388,06

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	21,73

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0070
	1,69

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0840
	20,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	4,80

	 208
	CG56B1 k=10

	Corectia la norma CG56B: se scade la 10mm grosime:
	m2
	
	-240,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,0230
	-55,20

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	1,5300
	-3 672,00

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	-2,40

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0040
	-9,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	-2,40

	 209
	CG05B1

	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet (parchet gr=14mm)
	m2
	
	240,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,5000
	360,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	48,00

	
	2030122940260
	Parchet 14mm
	m2
	0,9000
	218,16

	
	2030122945152
	Frizuri de parchet
	m2
	0,1500
	36,36

	
	2030122946765
	Pervazuri fag 30 x 20 x 800  mm
	m
	0,9000
	218,16

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	0,6500
	157,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	7,20

	 210
	RpCK10C

	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2
	
	240,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1000
	24,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,1500
	36,00

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,3000
	72,00

	
	2940420007685
	Masina de raschetat 0,25-1 kw
	h-ut
	0,1000
	24,00

	 211
	RpCK11C

	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in 2 straturi (consum lac - 0.16kg/m2, coeficient manopera 0.667)
	m2
	
	240,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,3600
	217,71

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	32,02

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0500
	12,00

	
	2430126105723
	Lac de baza alchidic L 005-5
	kg
	0,1600
	38,40

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,5000
	120,00

	 212
	CG06A

	Plinte din MDF montate pe adeziv in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea minima de 10 cm la pereti
	m
	
	43,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,39

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,6000
	26,34

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2500
	10,97

	
	2874115836894
	Suruburi din alama 4 x 16 mm
	buc
	2,0000
	87,80

	
	2030112947735
	Plinte MDF
	m
	1,0200
	44,78

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	87,80

	 213
	CK18C

	Montarea coltar din aluminiu la pardosea (20x20mm)
	m
	
	52,50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	13,65

	
	27431235429025
	Coltar din aluminiu 20*20mm
	m
	1,0500
	55,12

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	1,31

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,05

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	315,00

	 214
	CK18C aplicativ

	Montarea grila din aluminiu la pardosea (b=250mm) (toate materialele se exclud)
	m
	
	26,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	6,76

	 215
	Pret de piata

	Grila din aluminiu b=250mm
	m
	
	26,00

	
	8555363333
	Grila din aluminiu b=250mm
	m
	1,0000
	26,00

	 
	
	8. Incaperi tehnice (sala de dans)
	
	
	

	
	
	8.1. Pereti
	
	
	

	216
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	
	18,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	2,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,70

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,90

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,18

	 217
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	82,90

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	9,12

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	24,87

	 218
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	82,90

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	11,61

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	34,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,15

	 219
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	
	18,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	18,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	3,60

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0210
	0,38

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9000
	142,20

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,6000
	10,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0240
	0,43

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0065
	0,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,04

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,09

	 220
	CF02B5 k=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)
	m2
	
	18,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2900
	10,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	2,52

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0700
	74,52

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,1550
	5,58

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	0,22

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,07

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0003
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,05

	 221
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	82,90

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	101,14

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	591,91

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,33

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	6,55

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,33

	 222
	CF51B k=3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)
	m2
	
	82,90

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	59,69

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	355,64

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	3,98

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,75

	 223
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	82,90

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	16,58

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	91,19

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	12,44

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,02

	 224
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	82,90

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,49

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	12,44

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,15

	 225
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	82,90

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	37,31

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,29

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	87,45

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,08

	 226
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	82,90

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,49

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	12,44

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,15

	 227
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	82,90

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	16,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,29

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	40,87

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,08

	 228
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	82,90

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,49

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	12,44

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,15

	 229
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se co
	m2
	
	82,90

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	45,60

	
	24301161038001
	Vopsea  lavabila siliconata
	kg
	0,4000
	33,16

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	4,97

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	41,45

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	4,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,17

	 
	
	8.2. Tavanul
	
	
	

	230
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	21,10

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	2,32

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	6,33

	 231
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	21,10

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	2,95

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	8,76

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,06

	 232
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	21,10

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	32,28

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	150,65

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,67

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,41

	 233
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	21,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	4,22

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	23,21

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	3,17

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,01

	 234
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	21,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,63

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,17

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,06

	 235
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	21,10

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	9,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,11

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	22,26

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,02

	 236
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	21,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,63

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,17

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,06

	 237
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	21,10

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	4,22

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,11

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	10,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,02

	 238
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	21,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,63

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	3,17

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,06

	 239
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual
	m2
	
	21,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	11,61

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	8,44

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,27

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	10,55

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,06

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,04

	 
	
	8.3. Pardosea
	
	
	

	240
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	
	21,10

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	16,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	16,88

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0030
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,32

	 241
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	21,10

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	2,95

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	8,76

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,06

	 242
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)
	m2
	
	21,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	12,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,11

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	0,70

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	274,30

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,89

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,63

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,25

	 243
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm
	m2
	
	21,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	4,22

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,84

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,23

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	90,73

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,13

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,06

	 244
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	21,10

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	2,95

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	8,76

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,06

	 245
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2
	
	21,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	23,21

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	21,95

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	136,39

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	8,74

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	426,22

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0030
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,04

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,35

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	1,33

	 246
	CG18A

	Plinte cu  inaltimea de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  adeziv,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)
	m
	
	25,90

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,7500
	19,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,59

	
	5202651122100402
	Adeziv Class Portelanat
	kg
	0,6400
	16,58

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,04

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica, h=100mm
	m
	1,0200
	26,42

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,26

	 
	
	9. Hol etaj 2 (spre baie)
	
	
	

	
	
	9.1. Pereti
	
	
	

	247
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	
	29,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	3,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,45

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,29

	 248
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	146,10

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	16,07

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	43,83

	 249
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	146,10

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	20,45

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	60,63

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,30

	 250
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	
	29,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	29,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	5,80

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0210
	0,61

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9000
	229,10

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,6000
	17,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0240
	0,70

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0065
	0,19

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,14

	 251
	CF02B5 k=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)
	m2
	
	29,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2900
	16,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	4,06

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,32

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0700
	120,06

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,1550
	8,99

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	0,35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0003
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,09

	 252
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	146,10

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	178,24

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	1 043,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,58

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	11,54

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	2,34

	 253
	CF51B k=3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)
	m2
	
	146,10

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	105,19

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	626,77

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,44

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	7,01

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	1,31

	 254
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	146,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	29,22

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	160,71

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	21,91

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,04

	 255
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	146,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,38

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	21,91

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,30

	 256
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	146,10

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	65,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	14,61

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	154,12

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,15

	 257
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	146,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,38

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	21,91

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,30

	 258
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	146,10

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	29,22

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	14,61

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	72,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,15

	 259
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	146,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,38

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	21,91

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,30

	 260
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se co
	m2
	
	146,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	80,36

	
	24301161038001
	Vopsea  lavabila siliconata
	kg
	0,4000
	58,44

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	8,77

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	73,05

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	7,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,29

	 
	
	9.2. Tavanul
	
	
	

	261
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	45,50

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	5,00

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	13,65

	 262
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	45,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	6,37

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	18,88

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,27

	 263
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	45,50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	69,61

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	324,87

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,18

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,59

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,89

	 264
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	45,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	9,10

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	50,05

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	6,83

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,01

	 265
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	45,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,36

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,83

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,27

	 266
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	45,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	20,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,55

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	48,00

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,05

	 267
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	45,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,36

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,83

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,27

	 268
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	45,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	9,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,55

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	22,43

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,05

	 269
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	45,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,36

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	6,83

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,27

	 270
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual
	m2
	
	45,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	25,03

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	18,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,73

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	22,75

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,27

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,09

	 
	
	9.3. Pardosea
	
	
	

	271
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	
	39,30

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	31,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	31,44

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0030
	0,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,59

	 272
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	39,30

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	5,50

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	16,31

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,96

	 273
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)
	m2
	
	39,30

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	23,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,93

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	1,30

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	510,90

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	1,65

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,39

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,18

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,47

	 274
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm
	m2
	
	39,30

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	7,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	1,57

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,43

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	168,99

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,55

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,24

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,12

	 275
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	39,30

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	5,50

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	16,31

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,96

	 276
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2
	
	39,30

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	43,23

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	40,88

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	254,04

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	16,27

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	793,86

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0030
	0,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,07

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,66

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	2,48

	 277
	CG18A

	Plinte cu  inaltimea de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  adeziv,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)
	m
	
	45,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,7500
	34,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,55

	
	5202651122100402
	Adeziv Class Portelanat
	kg
	0,6400
	29,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,07

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica, h=100mm
	m
	1,0200
	46,41

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,46

	 
	
	10. Bloc sanitar etaj 2
	
	
	

	
	
	10.1. Pereti 
	
	
	

	278
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	
	48,93

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	39,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	39,14

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0030
	0,15

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,73

	 279
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	
	124,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	14,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	18,68

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	6,23

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,25

	 280
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	124,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	17,43

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	51,67

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,23

	 281
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	
	124,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	124,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	24,90

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0210
	2,61

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9000
	983,55

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,6000
	74,70

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0240
	2,99

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0065
	0,81

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,25

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,62

	 282
	CF02B5 k=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)
	m2
	
	124,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2900
	72,21

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	17,43

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0055
	1,37

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0700
	515,43

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,1550
	38,59

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	1,49

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0003
	0,07

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,37

	 283
	IzF01B

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol
	m2
	
	15,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,60

	
	24133172346000
	Ghidroizol
	kg
	0,3000
	4,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,01

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,00

	 284
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	124,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	17,43

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	51,67

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,23

	 285
	CI06C4

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul)
	m2
	
	124,50

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,8500
	354,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	24,90

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	130,72

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	49,80

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	2 490,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	41,09

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0080
	1,00

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	498,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	2,49

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	1,49

	 
	
	10.2. Pardosea
	
	
	

	286
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	
	26,80

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	21,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	21,44

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0030
	0,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,40

	 287
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	26,80

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	3,75

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	11,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,34

	 288
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)
	m2
	
	26,80

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	16,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,68

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	0,88

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	348,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	1,13

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,27

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,80

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,32

	 289
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm
	m2
	
	26,80

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	5,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	1,07

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,29

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	115,24

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,38

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,11

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,16

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,08

	 290
	IzF01B

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol
	m2
	
	26,80

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	1,07

	
	24133172346000
	Ghidroizol
	kg
	0,3000
	8,04

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,01

	 291
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm 
	m2
	
	26,80

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	29,48

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	27,88

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	173,24

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	11,10

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	541,36

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0030
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,05

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,45

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	1,69

	 
	
	10.3. Tavanul
	
	
	

	292
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	26,80

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	2,95

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	8,04

	 293
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	26,80

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	3,75

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	11,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,34

	 294
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	26,80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	41,00

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	191,35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,11

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,12

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,52

	 295
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	26,80

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	5,36

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	29,48

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	4,02

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,01

	 296
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	26,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,80

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,02

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,34

	 297
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	26,80

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	12,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,68

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	28,27

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,03

	 298
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	26,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,80

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,02

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,34

	 299
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	26,80

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	5,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,68

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	13,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,03

	 300
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	26,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,80

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	4,02

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,34

	 301
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual
	m2
	
	26,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	14,74

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	10,72

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,61

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	13,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,34

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,05

	 
	
	10.4. Timplarie
	
	
	

	302
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	
	13,20

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	9,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,06

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	13,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	52,80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	6,60

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	2,31

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	7,92

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	13,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,26

	 303
	CK27B

	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori din PVC)
	m2
	
	13,22

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7600
	10,05

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0400
	0,53

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	1,0000
	13,22

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	52,88

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1600
	2,12

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0560
	0,74

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	5,29

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,6000
	7,93

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,26

	 
	
	10.5. Lucrari sanitare
	
	
	

	304
	SA14B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m
	
	35,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3100
	10,85

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	1,0200
	35,70

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	0,2000
	7,00

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,2100
	7,35

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,0400
	1,40

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,0400
	1,40

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	35,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,70

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,21

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,07

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0206
	0,72

	 305
	RpIF09B1

	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=22x9 
	m
	
	35,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om.
	0,5000
	17,50

	
	332051735223
	Termoizolatie conducte 22*9
	m
	1,0300
	37,85

	 306
	RpSA44C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"
	buc
	
	70,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	4,20

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 1''
	buc
	1,0000
	70,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	0,35

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	1,0000
	70,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	70,00

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	1,0000
	70,00

	 307
	RpSA44I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc
	
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0900
	0,54

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4''
	buc
	1,0000
	6,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,04

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	1,0000
	6,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	6,00

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	1,0000
	6,00

	 308
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	
	7,50

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	2,40

	
	1521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare D110
	m
	1,0300
	7,73

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,11

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,11

	 309
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,68

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	1,0000
	6,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,21

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,09

	 310
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	
	19,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	4,75

	
	22521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm
	m
	1,0300
	19,57

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,08

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,23

	 311
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	
	9,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	1,98

	
	22523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare d=50
	buc
	1,0000
	9,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,09

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,11

	 312
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1300
	0,39

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	1,0000
	3,01

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000
	3,01

	 313
	SD07B

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" 
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2400
	0,24

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	1,0000
	1,02

	 314
	SD01B

	Robinet de coltar de golire D3/4'' FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1"
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1800
	0,18

	
	291321224202100
	Robinet coltar de golire D3/4'' FE
	buc
	1,0000
	1,01

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000
	1,01

	 315
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc
	
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	14,10

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	3,18

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	3,15

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	3,15

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	3,15

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000
	3,15

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000
	3,15

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	3,15

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000
	3,15

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000
	3,15

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	3,15

	 316
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc
	
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	5,55

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	3,09

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	3,06

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	3,06

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	1,84

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	6,12

	 317
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc
	
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	4,95

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	3,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	6,00

	 318
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set baterie Ferro BAG7U + bara dus NP71)
	buc
	
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	3,45

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0000
	3,01

	 319
	SB28A

	Rigola de dus, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc
	
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,75

	
	252312672115
	Rigola de dus
	buc
	1,0000
	3,03

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0100
	0,03

	 320
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500
	0,75

	
	26121322506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 1600*600
	buc
	1,0100
	1,03

	 321
	RpSC32A

	Montarea suport pentru hirtie igienica Square,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4800
	1,44

	
	26221022453200
	Suport pentru hirtie igienica
	buc
	1,0100
	3,18

	 322
	SF01A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m
	
	35,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1500
	5,25

	 323
	Pret de piata

	Blat din granit 2700*500*20
	buc
	
	1,00

	
	2272542135242
	Blat din granit 2700*500*20
	buc
	1,0000
	1,00

	 324
	Pret de piata

	Dulap sub blat 2700*450*600
	buc
	
	1,00

	
	2275421322242
	Dulap sub blat 2700*450*600
	buc
	1,0000
	1,00

	 
	
	11. Casa scarii
	
	
	

	
	
	11.1. Pereti
	
	
	

	325
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	
	13,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,95

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,65

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,13

	 326
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	63,60

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	7,00

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	19,08

	 327
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	63,60

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	8,90

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	26,39

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,18

	 328
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	
	13,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	13,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	2,60

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0210
	0,27

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9000
	102,70

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,6000
	7,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0240
	0,31

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0065
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,07

	 329
	CF02B5 k=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)
	m2
	
	13,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2900
	7,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	1,82

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,14

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0700
	53,82

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,1550
	4,03

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	0,16

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0003
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,04

	 330
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	63,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	77,59

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	454,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	5,02

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,02

	 331
	CF51B k=3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)
	m2
	
	63,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	45,79

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	272,84

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,19

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	3,05

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,57

	 332
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	63,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	12,72

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	69,96

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	9,54

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,02

	 333
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	63,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,91

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,54

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,18

	 334
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	63,60

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	28,62

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,36

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	67,09

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,06

	 335
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	63,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,91

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,54

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,18

	 336
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	63,60

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	12,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,36

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	31,35

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,06

	 337
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	63,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,91

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	9,54

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,18

	 338
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se co
	m2
	
	63,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	34,98

	
	24301161038001
	Vopsea  lavabila siliconata
	kg
	0,4000
	25,44

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	3,82

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	31,80

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,18

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,13

	 
	
	12. Incaperea din mijloc etaj 2 (aripa stinga)
	
	
	

	
	
	12.1. Pereti
	
	
	

	339
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	
	20,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	2,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,20

	 340
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	65,50

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	7,21

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	19,65

	 341
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	65,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	9,17

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	27,18

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,28

	 342
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	
	20,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	20,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	4,00

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0210
	0,42

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9000
	158,00

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,6000
	12,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0240
	0,48

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0065
	0,13

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,04

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,10

	 343
	CF02B5 k=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)
	m2
	
	20,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2900
	11,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	2,80

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,22

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0700
	82,80

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,1550
	6,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	0,24

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0003
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,06

	 344
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	65,50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	79,91

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	467,67

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	5,17

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,05

	 345
	CF51B k=3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)
	m2
	
	65,50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	47,16

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	281,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	3,14

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,59

	 346
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	65,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	13,10

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	72,05

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	9,82

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,02

	 347
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	65,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,96

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,82

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,28

	 348
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	65,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	29,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,55

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	69,10

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,07

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,07

	 349
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	65,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,96

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,82

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,28

	 350
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	65,50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	13,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,55

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	32,29

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,07

	 351
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	65,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,96

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	9,82

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,28

	 352
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se co
	m2
	
	65,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	36,03

	
	24301161038001
	Vopsea  lavabila siliconata
	kg
	0,4000
	26,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	3,93

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	32,75

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,13

	 
	
	12.2. Tavanul
	
	
	

	353
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2
	
	36,74

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100
	4,04

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000
	11,02

	 354
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	36,74

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	5,14

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	15,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,84

	 355
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	36,74

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	56,21

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	262,32

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,90

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,72

	 356
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	36,74

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	7,35

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	40,41

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	5,51

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,01

	 357
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	36,74

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,10

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,51

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,84

	 358
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	
	36,74

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	16,53

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,67

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	38,76

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,04

	 359
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	
	36,74

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,10

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,51

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,84

	 360
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 
	m2
	
	36,74

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	7,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,67

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	18,11

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,04

	 361
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)
	m2
	
	36,74

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,10

	
	24165861053031
	Grund antifungic Biocid
	kg
	0,1500
	5,51

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,84

	 362
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual
	m2
	
	36,74

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	20,21

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	14,70

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,20

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	18,37

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,84

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,07

	 363
	CJ02A

	Profiluri simple cu latimea desfasurate intre 21-50 cm,  la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul 
	m
	
	7,30

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	2,8000
	20,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	2,19

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	8,8000
	70,66

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0190
	0,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,07

	 
	
	12.3. Pardosea
	
	
	

	364
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	36,74

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	5,14

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	15,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,84

	 365
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)
	m2
	
	36,74

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	22,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,67

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	1,21

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	477,62

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	1,54

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,37

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,10

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,44

	 366
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm
	m2
	
	36,74

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	7,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	1,47

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	157,98

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,51

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,22

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,11

	 367
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	36,74

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	5,14

	
	243022612021010
	Grund Betokontakt
	kg
	0,4150
	15,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,84

	 368
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2
	
	36,74

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	40,41

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	38,22

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	237,49

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	15,21

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	742,15

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0030
	0,11

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,07

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,62

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	2,31

	 369
	CG06A

	Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti
	m
	
	23,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,36

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,6000
	14,16

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2500
	5,90

	
	2874115836894
	Suruburi din alama 4 x 16 mm
	buc
	2,0000
	47,20

	
	2030122946767
	Plinte din polimer
	m
	1,0200
	24,07

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	47,20

	 
	
	13. Diverse lucrari
	
	
	

	370
	CK26D

	Coltar din aluminiu (suruburile se exclud)
	m
	
	860,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0900
	77,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	8,60

	
	2743123549026
	Coltar din aluminiu
	m
	1,0000
	860,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	8,60

	 371
	CK07A

	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din PVC
	m
	
	17,30

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2800
	4,84

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0400
	0,69

	
	2030112947600
	Glafuri pentru ferestre din PVC
	m
	1,0000
	17,30

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	3,46

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,17

	 
	
	14. Transportare deseuri
	
	
	

	372
	TrB01B1-4

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m
	t
	
	14,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0000
	14,00

	 373
	TsI50E

	Transportarea deseurilor cu autocamione la distanta 5 km 
	t
	
	14,00

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,1060
	1,48




