# ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea *anvelopelor*prin procedura de achiziție *licitație deschisă***

1. **Denumirea autorității contractante: *IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească***
2. **IDNO: *1015600032824***
3. **Adresa: *mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16***
4. **Numărul de telefon/fax: *022 02-59-21***
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** [**cnamup@ambulanta.md**](mailto:cnamup@ambulanta.md) **/** [**www.ambulanta.md**](http://www.ambulanta.md)
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** [**www.mtender.gov.md**](http://www.mtender.gov.md) **(*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*)**
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească***
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Denumirea bunurilor solicitate**  **Cod CPV: 34300000-0** | **UM** | **Canti**  **tatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată (fără TVA)** |
| 1 | Lotul nr. 1 - Anvelope protector iarnă 195/70R15 C (VW T-4 / FORD TRANZIT) | buc | 30 | Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2021. | 23250,00 |
| 2 | Lotul nr. 2 - Anvelope protector vară 205/65R15c (VW T4) | buc | 36 | Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020. | 45000,00 |
| 3 | Lotul nr. 3 - Anvelope protector iarnă 205/65R15c (VW T4) | buc | 8 | Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2021. | 10000,00 |
| 4 | Lotul nr. 4 - Anvelope protector vară 215/70 R15c (CITROEN) | buc | 84 | Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020. | 70000,00 |
| 5 | Lotul nr. 5 - Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN) | buc | 80 | Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2021. | 66666,00 |
| 6 | Lotul nr. 6 - Anvelope protector iarnă 225/70 R15c (MERCEDES BENZ) | buc | 8 | Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2021. | 6666,00 |
| 7 | Lotul nr. 7 - Anvelope protector vara 215/60 R16 (SUZUKI VITARA) | buc | 8 | Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020. | 4666,00 |
| 8 | Lotul nr. 8 - Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA) | buc | 4 | Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2021. | 2666,00 |
| 9 | Lotul nr. 9 - Anvelope protector vară 215/65 R16c (VW - T5) | buc | 4 | Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020. | 3266,00 |
| 10 | Lotul nr. 10 - Anvelope protector vară 215/70 R16c (HYUNDAI) | buc | 80 | Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020. | 66666,00 |
| 11 | Lotul nr. 11 - Anvelope protector iarnă 215/70 R16c (HYUNDAI H 1) | buc | 10 | Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2021. | 9166,00 |
| 12 | Lotul nr. 12 - Anvelope protector vară 235/55 R18 (CHEVROLET CAPTIVA) | buc | 4 | Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2020. | 4000,00 |
| 13 | Lotul nr. 13 - Anvelope protector iarnă 235/55 R18 (CHEVROLET CAPTIVA) | buc | 4 | Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecre anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2021. | 4333,00 |
| **Valoarea totală estimată (fără TVA)** | | | | | **316345,00** |

1. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

* pentru un singur lot;
* pentru mai multe loturi;
* pentru toate loturile;

1. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite***
2. **Termenii și condițiile de livrare solicitați: *la necesitate și în cantitatea necesară autorității contractante pe parcursul anului 2021, în decurs de 5 zile din momentul înaintării comenzii***
3. **Termenul de valabilitate a contractului: *31.12.2021***
4. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu se aplică***
5. **Livrarea bunurilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): *nu se aplică***
6. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului / cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului / cerinței:** | **Obligati**  **vitatea** |
| 1 | Oferta | Original - confirmat prin semnătura electronica a participantului conform formularului F 3.1 | Da |
| 2 | Garanţia pentru ofertă | Original - confirmat prin semnătura electronica a participantului | Da |
| 3 | Specificația de preț | Original - confirmat prin semnătura electronica a participantului (formularul F 4.2) | Da |
| 4 | Specificaţii tehnice | Original - confirmat prin semnătura electronica a participantului (formularul F4.1) | Da |
| 5 | DUAE | Original sau copie - confirmat prin semnătura electronica a participantului | Da |
| 6 | Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit | Compania va avea în dotare elevatoare funcționale angajați specializați necesari pentru executarea lucrărilor de balansare, montare și demontare a anvelopelor, original - confirmat prin semnătura electronica a participantului | Da |
| 7 | Balansarea anvelopelor, montarea, demontarea și deservirea | Gratis și fara rind conform unui grafic stabilit - original - confirmat prin semnătura electronica a participantului | Da |

1. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: *nu se aplică***
2. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *nu se aplică***
3. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului** (indicați după caz)**: *nu se aplică***
4. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *cel mai scăzut preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate***
5. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
| - | - | - |

1. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

* **până la: *conform SIA RSAP***
* **pe: *conform SIA RSAP***

1. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***
2. **Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 de zile***
3. **Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP***

***Ofertele întârziate vor fi respinse.***

1. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA “RSAP”.***
2. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Limba de stat***
3. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *nu se aplică***
4. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: *Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*, *Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;* *Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651,*** [***contestatii@ansc.md***](mailto:contestatii@ansc.md)
5. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): *nu se aplică***
6. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: *nu se aplică***
7. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: *nu a fost publicat un asemenea anunț***
8. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *conform SIA RSAP***
9. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

1. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *nu se aplică***
2. **Alte informații relevante:**

* *Se indică unitatea de măsură și cantitatea;*
* *Se indică prețul per unitate fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);*
* *Se calculează și se indică prețul per unitate cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);*
* *Se calculează și se indică Suma fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);*
* *Se calculează și se indică Suma cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă).*

**Conducătorul grupului de lucru: Anatol FORTUNA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**L.Ș.**