Reparatia salii festive la Gimnaziul din s.Alcedari	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 09-01-2020

Valoarea de deviz  542 113,362 lei	
Intocmit in preţuri  curente  
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructii					
		1.1. Demontari					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2	23,100	24,217
——————————
24,217
	559,418
——————————
559,418
	
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
 	m3	11,490	228,959
——————————
227,760
	2 630,742
——————————
2 616,957
	
3	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 
 	m2	14,600	52,746
——————————
51,894
	770,091
——————————
757,652
	
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Scena)
 	m2	42,160	13,136
——————————
12,686
	553,829
——————————
534,854
	
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
 	m2	161,000	13,135
——————————
12,685
	2 114,768
——————————
2 042,318
	
6	RpCR29A	Curatarea vopselei 
 	m2	150,000	13,262
——————————
13,262
	1 989,270
——————————
1 989,270
	
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
 	buc	12,000	12,685
——————————
12,685
	152,222
——————————
152,222

		Total Demontari
Inclusiv salariu				8 770,340
8 652,691	
		1.2. Lucrari de finisare					
8	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
 	m2	17,850	1 226,409
——————————
32,293
	21 891,403
——————————
576,427
	
9	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm(OTLIV)
 Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040
	m	8,750	105,065
——————————
63,419
	919,318
——————————
554,920
	
10	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
 Materiale marunte (dopuri)=1,020
	m	8,750	99,571
——————————
20,758
	871,245
——————————
181,629
	
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
 	m2	5,460	1 433,957
——————————
46,709
	7 829,404
——————————
255,030
	
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
 	m	18,950	41,325
——————————
38,056
	783,101
——————————
721,154
	
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris
 	m3	16,100	496,123
——————————
57,083
	7 987,587
——————————
919,043
	
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
 	m2	161,000	117,708
——————————
51,894
	18 950,988
——————————
8 354,934
	
15	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
 Materiale marunte (cirpe)=1,010
	m2	161,000	222,372
——————————
68,039
	35 801,887
——————————
10 954,247
	
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2	225,000	3,485
——————————
1,730
	784,080
——————————
389,205
	
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
 	m2	225,000	36,370
——————————
31,713
	8 183,149
——————————
7 135,425
	
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
 	m2	225,000	22,642
——————————
17,298
	5 094,524
——————————
3 892,050
	
19	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent
 	m2	225,000	24,210
——————————
17,875
	5 447,160
——————————
4 021,785

		Total Lucrari de finisare
Inclusiv salariu				114 543,846
37 955,849	
		1.3. Scena					
20	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle (Carcas pentru pardoseli la scena)
 	m	86,400	82,407
——————————
55,354
	7 119,935
——————————
4 782,551
	
21	CG04B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri  batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 
 	m2	42,160	187,958
——————————
51,894
	7 924,318
——————————
2 187,851
	
22	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti
 	m	29,350	55,456
——————————
40,362
	1 627,635
——————————
1 184,625
	
23	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Captusirea partii frontale a scenii)
 Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002
	m2	11,330	324,817
——————————
207,581
	3 680,179
——————————
2 351,894
	
24	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 
 	m2	42,160	44,764
——————————
31,713
	1 887,237
——————————
1 337,020

		Total Scena
Inclusiv salariu				22 239,304
11 843,941	
		1.4. Tavane					
25	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
 	m2	262,000	219,818
——————————
146,456
	57 592,211
——————————
38 371,577
	
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
 	m2	262,000	36,370
——————————
31,713
	9 528,826
——————————
8 308,806
	
27	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice
 	m	54,000	39,459
——————————
29,983
	2 130,802
——————————
1 619,093
	
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2	262,000	3,485
——————————
1,730
	913,018
——————————
453,208
	
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
 	m2	262,000	22,642
——————————
17,298
	5 932,290
——————————
4 532,076
	
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
 	m2	262,000	39,054
——————————
31,713
	10 232,148
——————————
8 308,806
	
31	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)
 	m2	262,000	47,351
——————————
34,596
	12 405,992
——————————
9 064,152

		Total Tavane
Inclusiv salariu				98 735,287
70 657,718	
		1.5. Lucrari electrice					
32	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp
 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,050
	m	126,500	16,337
——————————
5,766
	2 066,683
——————————
729,399
	
33	RpEF18C	Montarea suportului lampa halogen
 	buc	20,000	124,481
——————————
81,301
	2 489,612
——————————
1 626,012
	
34	RpEF19A	Montarea proiectorului cu halogen 150 W  
 Materiale marunte (surub, piulita, etc.)=1,005
	buc	2,000	257,333
——————————
43,822
	514,666
——————————
87,643
	
35	RpEE05A	Montarea transformatorilor electrici, monofazici, pentru lampi cu halogen
 Materiale marunte (grund minium, benzina, etc.) din val. mat.explicitate=1,020
	buc	4,000	180,331
——————————
38,632
	721,323
——————————
154,529
	
36	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N
 	buc	2,000	63,439
——————————
37,479
	126,878
——————————
74,958
	
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
 	buc	4,000	54,583
——————————
17,875
	218,332
——————————
71,498
	
38	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau  ferme metalice.
 Materiale marunte (sirma, adeziv, dicloretan etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,050
	m	12,800	23,501
——————————
17,298
	300,819
——————————
221,414

		Total Lucrari electrice
Inclusiv salariu				6 438,313
2 965,453	
		1.6. Coridor					
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2	13,440	24,214
——————————
24,214
	325,434
——————————
325,434
	
40	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 
 	m2	8,800	52,747
——————————
51,894
	464,172
——————————
456,667
	
41	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
 	m2	52,030	13,135
——————————
12,685
	683,391
——————————
659,976
	
42	RpCR29A	Curatarea vopselei 
 	m2	126,550	13,262
——————————
13,262
	1 678,310
——————————
1 678,310
	
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
 	buc	4,000	12,685
——————————
12,685
	50,741
——————————
50,741
	
44	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara
 	m3	1,200	815,645
——————————
214,495
	978,774
——————————
257,394
	
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
 	m2	6,000	120,137
——————————
98,022
	720,822
——————————
588,132
	
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris
 	m3	5,300	496,123
——————————
57,083
	2 629,454
——————————
302,542
	
47	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
 	m2	53,600	117,708
——————————
51,894
	6 309,171
——————————
2 781,519
	
48	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
 	m2	10,710	1 226,407
——————————
32,292
	13 134,817
——————————
345,845
	
49	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm(OTLIV)
 Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040
	m	5,250	105,080
——————————
63,426
	551,669
——————————
332,986
	
50	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
 Materiale marunte (dopuri)=1,020
	m	5,250	99,569
——————————
20,758
	522,735
——————————
108,977
	
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
 	m2	2,730	1 433,952
——————————
46,698
	3 914,689
——————————
127,486
	
52	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
 	m	23,000	41,331
——————————
38,056
	950,614
——————————
875,279
	
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2	126,550	3,485
——————————
1,730
	440,967
——————————
218,877
	
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
 	m2	126,550	36,369
——————————
31,713
	4 602,547
——————————
4 013,251
	
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
 	m2	126,550	22,642
——————————
17,298
	2 865,392
——————————
2 189,062
	
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
 	m2	126,550	39,054
——————————
31,713
	4 942,314
——————————
4 013,309
	
57	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
 Materiale marunte (cirpe)=1,010
	m2	53,600	222,372
——————————
68,039
	11 919,147
——————————
3 646,880
	
58	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub
 	buc	4,000	347,002
——————————
63,426
	1 388,008
——————————
253,704
	
59	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub halogen 220 V-100 W
 	buc	16,000	41,836
——————————
4,036
	669,379
——————————
64,579
	
60	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp
 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,050
	m	26,400	16,338
——————————
5,766
	431,311
——————————
152,222
	
61		Radiatoare de incalzire  otel T22 500x1200
 	buc	8,000	1 076,670
——————————
0,000
	8 613,360
——————————
0,000
	
62	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
 	m	12,500	34,045
——————————
20,181
	425,560
——————————
252,262
	
63	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"
 	buc	8,000	76,717
——————————
8,649
	613,734
——————————
69,192
	
64	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"
 	buc	8,000	60,233
——————————
11,532
	481,864
——————————
92,256
	
65	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
 	buc	8,000	27,770
——————————
8,649
	222,160
——————————
69,192

		Total Coridor
Inclusiv salariu				70 530,536
23 926,074	
							
		Total	 lei			 321 257,626
	
		Contributiii sociale si asigurari medica	22,50 %			 35 100,388
	
		Transportarea materialelor	10,00 %			 15 860,108
	
		Total	100,00 +			 372 218,122
	
		Cheltuieli de regie	14,50 %			 53 971,628
	
		Total	100,00 +			 426 189,750
	
		Beneficiu de deviz	6,00 %			 25 571,385
	
		Total	100,00 +			 451 761,135
	
		Total Lucrari de constructii
Inclusiv salariu				451 761,135
156 001,726	

		Total	 lei			451 761,135
	
		TVA	20,00 %			90 352,227

Total deviz:
Inclisiv salariu				542 113,362
——————
156 001,726

Intocmit 	V.Bunacalea	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat	V.Iurcu	
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)