CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS  sec. Botanica

2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS  sec. Botanica

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie Liceul Teoretic Profil Arte "Elena Alistar", mun. Chisinau, sect. Botanica, bd. Decebal, nr. 74   DETS  sec. Botanica
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Reparatie coridor et 2
	
		1.1.1. Tavane
	
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane	m2	7,1300
	
2	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,1300
	
3	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,1300
	
4	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	7,1300
	
5	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,1300
	
6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	7,1300
	
7	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	7,1300
	
8	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	7,1300
	
9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	7,1300
	
10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	7,1300
	
11	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm	m2	171,5000
	
12	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	178,6300
	
		1.1.2. Pereti
	
13	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,0200
	
14	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	127,1800
	
15	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	127,1800
	
16	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	109,0000
	
17	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	154,4300
	
18	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	27,2500
	
19	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	127,1800
	
20	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	127,1800
	
21	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	154,4300
	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	325,9300
	
23	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	325,9300
	
24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	325,9300
	
25	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	325,9300
	
26	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	110,0000
	
27	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	325,9300
	
28	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	325,9300
	
		1.2. Reparatie coridor atelier
	
		1.2.1. Tavane
	
29	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm	m2	46,0000
	
30	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	46,0000
	
		1.2.2. Pereti
	
31	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	119,7900
	
32	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	59,1500
	
33	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,1800
	
34	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,4800
	
35	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidro cu gr.80 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,1320
	
36	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	119,7900
	
37	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	119,7900
	
38	CF51B k-15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	119,7900
	
39	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	119,7900
	
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	119,7900
	
41	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	119,7900
	
42	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	119,7900
	
43	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	119,7900
	
44	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	119,7900
	
45	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	52,0000
	
		1.2.3. Pardosele
	
46	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	44,7300
	
47	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,3100
	
48	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	48,3100
	
49	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	48,3100
	
50	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,3100
	
51	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	48,3100
	
52	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, produsa in Italia )	m2	48,3100
	
53	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, produsa in Italia , afara la intrare)	m2	7,0400
	
54	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	44,7300
	
		1.2.4. Usi
	
55	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi.)
	m2	8,4400
	
56	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,1700
	
57	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la intrare)	m2	4,2700
	
		1.3. Diverse lucrari de reparatie
	
58	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	1,3500
	
59	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consolidarea perete)	kg	145,2100
	
60	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	211,0000
	
61	CR06B
	Captuseli (lambriuri) executate la pardoseli, din PFL de 12 mm grosime	m2	30,9700
	
62	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp	m	69,0000
	
63	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	30,9700
	
64	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	18,5000
	
		1.4. Vestiar atelier
	
		1.4.1. Tavane
	
65	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm	m2	11,1900
	
66	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,1900
	
		1.4.2. Pereti
	
67	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,9700
	
68	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	1,0000
	
69	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	37,9700
	
70	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	16,4700
	
71	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidro cu gr.80 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,1647
	
72	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,9700
	
73	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,9700
	
74	CF51B K=15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,9700
	
75	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,9700
	
76	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	37,9700
	
77	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	37,9700
	
78	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	37,9700
	
79	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,9700
	
80	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,9700
	
81	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	1,0000
	
82	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	16,0000
	
		1.4.3. Pardosele
	
83	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,2500
	
84	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,2500
	
85	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,2500
	
86	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,2500
	
87	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,2500
	
88	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	10,2500
	
89	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, produsa in Italia)	m2	10,2500
	
90	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,0000
	
		1.5. Reparatie acoperis
	
91	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	12,8300
	
92	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	73,3000
	
93	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat( Bulon, piulita,saiba )	buc	12,0000
	
94	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000
	
95	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0733
	
96	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  gr. 0.5 mm (275g zinc/m2)	m2	2,4500
	
97	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  Constructia si montarea doliilor din tabla plana gr. 0.5 mm (275g zinc/m2)	m2	12,8300
	
98	RpCI19C
	Revizuirea jgheaburilor innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm, si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel, executate de pe platforma telescopica sau schela de fatada	m	310,0000
	
		1.6. Incalzirea
	
99	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	60,0000
	
100	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  (Снятие ратиаторов для устранения)	m2	59,3400
	
101	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc	20,0000
	
102	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 3/8-3/4")	m	45,0000
	
103	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
	
104	RpIF01A
	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	320,0000
	
105	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	52,0000
	
106	RpIC02B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" (Tava existenta)	m	26,0000
	
107	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Алюминиевые радиаторы из 10 элементов, включительно)  заказчика	buc	10,0000
	
108	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" (Установка чугунного и латунного вентиля с муфтой, диаметром 3/4"- 1")	buc	6,0000
	
109	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	40,0000
	
110	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные  повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные,  для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	45,0000
	
111	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Отводы	buc	126,0000
	
112	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  муфты	buc	11,0000
	
113	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  американки
	buc	22,0000
	
114	IC37G
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm троиники	buc	4,0000
	
115	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere Ф25 * 3/4	buc	62,0000
	
116	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" .. .Американка диаметром 3/4" )	buc	50,0000
	
117	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	54,0000
	
118	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	25,0000
	
119	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1"	buc	50,0000
	
120	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,0000
	
121	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2"	buc	2,0000
	
122	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2"	buc	2,0000
	
123	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"	buc	1,0000
	
124	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	95,0000
	
125	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью  дюбелей ПВХ, диаметр труб  до 1", включительно)	buc	60,0000
	
126	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	38,0000
	
127	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 3/8"-1")	m	93,0000
	
		1.7. Lucrari de ventilare
	
128	RpVC37A
	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,0000
	
129	RpVC53A
	Demontarea  suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	6,0000
	
130	VA02E2
	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	2,8000
	
131	VA13B2
	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate	m2	1,2000
	
132	VD06C
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Гибкие вставки d-315mm)	buc	2,0000
	
133	VC04B
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc	1,0000
	
134	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm   (Шумоглушители  )	buc	1,0000
	
135	03-01-070-01
	Aparat autonom local de conditionare a aerului tip dulap cu masina frigorifica incorporata, debit nominal de aer peste 1 mii m3/h: pina la 3,5 mii m3/h, cantitate aparate de acelasi tip de conditionare a aerului in incapere) 1 (Пуско-наладка)	buc	1,0000
	
136	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (сктотч алюминиевый)	m	10,0000
	
137	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	10,0000
	
		1.8. Diverse
	
138	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	45,0000
	
139	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri de constructie
	t	45,0000
	
140	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km
	t	45,0000
	
		2. Lucrari de electricitate
	
141	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	28,0000
	
142	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	35,0000
	
143	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	30,0000
	
144	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,0000
	
145	RpEJ08D
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	250,0000
	
146	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp
	m	250,0000
	
147	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	18,0000
	
148	Pret de piata
	Cutie de distributie
	buc	18,0000
	
149	08-03-573-4
	Cutie p/u 12 automate
	buc	1,0000
	
150	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	10,0000
	
151	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	75,0000
	
152	RpEE03A
	Montarea prizelor internet constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	28,0000
	
153	
	Rama orizontala
	buc	32,0000
	
154	RpEB11D
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC  (pentru internet)	m	260,0000
	
155	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 3x1,5  mmp	m	895,0000
	
156	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 3x2,5  mmp
	m	265,0000
	
157	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 5x6  mmp
	m	22,0000
	
158	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm
	100 m	5,4600
	
159	Pret de piata
	Tub din plastic d 20 mm
	m	546,0000
	
160	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED  4*18, 600*600mm)
	100 buc	0,1700
	
161	Pret de piata
	Iluminator LED 4*18, 600*600mm
	buc	17,0000
	
162	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Iluminator LED EXIT)
	100 buc	0,0200
	
163	Pret de piata
	Iluminator LED  EXIT
	buc	2,0000
	
		3. Utilaj
	
164	Pret de piata
	Ventilator Vents  - 315 L
	buc	1,0000
	
165	Pret de piata
	Шумоглушитель ГТК 300 - 600
	buc	1,0000