Termoizolarea fatadelor cladirii blocului claselor primare etapa I a IP LT "Mihai Eminescu" din mun. Balti str. A. Puskin,26	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 
Lucrari de termoizolare
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
				
		1.1. Lucrari de demolare
				
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	523,9600	
	7122050013400	Zidar	h-om	62,8752	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,5940	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,1980	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,2396	
		Total				
2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis -  glafuri 
	m	129,6000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,6640	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4800	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2960	
		Total				
3	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis -  burlane 
	m	120,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2000	
		Total				
4	RpVC41A
	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h 
	buc	6,0000	
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	97,2000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,4800	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9000	
		Total				
5	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 
	t	59,0000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,7380	
		Total				

				
 		Total			
			Total Lucrari de demolare	            		
 		1.2. Lucrari de finisare la fatada
				
6	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	523,9600	
	7122050013400	Zidar	h-om	864,5340	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	183,3860	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	157,1880	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,9073	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,6198	
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	5,2396	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,7188	
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 	kg	199,1048	
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 231,3060	
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	26,1980	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5719	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,0958	
		Total				
7	CF17B k=6
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
	m2	523,9600	
	7122050013400	Zidar	h-om	314,3760	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	94,3128	
	2664102100000	Mortar	m3	18,8626	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1438	
		Total				
8	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 
	m2	1 465,4700	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	205,1658	
	2430226101021	Grund sub tencuiala Betoncontact	kg	608,1700	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	73,2735	
		Total				
9	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala 
AD ~ 0,036#0,040 W/m·K, reactie la foc A1, permeabilitate ridicata la vapori (avantaj pentru evitarea condensului interstitial), stabilitate dimensionala densitatea 135kg/m3 H=100mm (Cornier din aluminiu cu plasa  l = 3m K=0.49) 
	m2	1 224,5500	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 316,8486	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	511,8619	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4 947,1820	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	6 183,9775	
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri AD ~ 0,036#0,040 W/m·K, reactie la foc A1, permeabilitate ridicata la vapori (avantaj pentru evitarea condensului interstitial), stabilitate dimensionala densitatea 135kg/m3	m2	1 323,3712	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 360,4751	
	2710703501057.	Cornier din aluminiu cu plasa  l = 3m	m	606,0298	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	9 894,3640	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	30,6138	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1635	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	36,7365	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,7156	
		Total				
10	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala AD ~ 0,036#0,040 W/m·K, reactie la foc A1, permeabilitate ridicata la vapori (avantaj pentru evitarea condensului interstitial), stabilitate dimensionala densitatea 135kg/m3 H=50mm 
	m2	319,2000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	764,1648	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	168,8568	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 289,5680	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 611,9600	
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* h=50	m2	344,9594	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	409,4378	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 579,1360	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	7,9800	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0853	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	95,7600	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,7032	
		Total				
11	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 
	m2	319,2000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	287,2800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,8400	
	26531021008331	Chit pe baza de ciment	kg	673,4482	
	4100126202818	 Apa	m3	0,6384	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6384	
		Total				
12	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	319,2000	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	38,3040	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	132,4680	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,9600	
		Total				
13	CN06A
	Vopsitorii  cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea pe baza de cauciuc 
	m2	319,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	175,5600	
	24301161038	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici pe baza de cauciuc	kg	127,6800	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,1520	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	159,6000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,9600	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6384	
		Total				
14	CK18C
	Profile picurator pentru soclu 
	m	210,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	54,6000	
	2743123549020	Profile picurator pentru soclu	m	220,5000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,2500	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2100	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 260,0000	
		Total				
15	CK18C
	Profile picurator la acoperis 
	m	210,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	54,6000	
	2743123549002	Profile picurator la acoperis	m	220,5000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,2500	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2100	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 260,0000	
		Total				
16	CK18C
	Profil pentru mozaic de 15cm 
	m	30,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	7,8000	
	2743123549003	Profil pentru mozaic de 15cm	m	31,5000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7500	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0300	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	180,0000	
		Total				
17	IzF23B
	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu strat de pinza bitumata sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv  lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj (MEMBRANA HIDROIZOLATOARE) 
	m2	120,4600	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,2506	
	26821326020801	MEMBRANA HIDROIZOLATOARE	m2	155,3934	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	34,9334	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	174,6670	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0578	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	116,8462	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1205	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1205	
		Total				
18	IzF55D
	Termoizolarea  exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren XPS H=50MM 
	m2	120,4600	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	216,4666	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	45,5339	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	486,6584	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	486,6584	
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 	m2	130,1811	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	154,5140	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	729,9876	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,0115	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4096	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	26,7421	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,1683	
		Total				
19	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu б=320mm 
	m	129,6000	
	7422010060100	Timplar	h-om	41,4720	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,3680	
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre б=320mm	m	129,6000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	518,4000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2960	
		Total				
20	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 
	m2	1 465,4700	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 318,9230	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	293,0940	
	26531021008331	Chit pe baza de ciment	kg	3 091,8486	
	4100126202818	 Apa	m3	2,9309	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9309	
		Total				
21	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	1 465,4700	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	175,8564	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	608,1700	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	73,2735	
		Total				
22	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti alba rugioasa 
	m2	823,0600	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 004,1332	
	26531021009010	Tink bej rugioasa 	kg	1 893,0380	
	4100126202818	 Apa	m3	3,2922	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	4,9384	
		Total				
23	CF30A
	Tencuieli exterioare de 4mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti bej rugioasa k=1.5 
	m2	401,4900	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	734,7267	
	26531021009019	Tink alba rugioasa RAL 9019	kg	1 385,1405	
	4100126202818	 Apa	m3	2,4089	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	3,6134	
		Total				
24	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec gri rugioasa din cuart 
	m2	120,4600	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	146,9612	
	26531021008312	Amestec gri rugioasa din cuart	kg	277,0580	
	4100126202818	 Apa	m3	0,4818	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,7228	
		Total				
25	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de la demolare 
	m	120,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	42,0000	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	128,5200	
	2875274000502	Cot burlan	buc	61,2000	
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	30,6000	
	2413217300010	Cleme	buc	61,2000	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	30,6000	
	2875274000503	Cot de capat	buc	30,6000	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	30,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8000	
		Total				
26	CE25A
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice 
	m	210,0000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	63,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000	
	2430226103000	Chit polimeric	kg	33,0750	
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	2,2050	
		Total				
27	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade 
	m2	2 055,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,7735	
	71240100107001	Dulgher	h-om	616,6410	
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	10,2773	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,2467	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6166	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,2333	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,3328	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	20,5547	
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	1 952,6965	
		Total				

				
 		Total			
			Total Lucrari de finisare la fatada	            		

				
 		Total			
		Asigurarea  sociala			
		Transportarea materialelor			
		Cheltuieli de depozitare			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Lucrari de montarde
				
28	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, ( autoturn telescopic se exclude )  de la demolare 
	buc	15,0000	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,5000	
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	15,7500	
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	15,7500	
	2811236305075	Console 	kg	78,7500	
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	7,8750	
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	31,5000	
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	157,5000	
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	236,2500	
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	78,7500	
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	78,7500	
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	2,7720	
	2411117322835	Freon	kg	14,1750	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	5,2500	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000	
		Total				

				
 		Total			
		Asigurarea sociala			
		Transportarea materialelor			
		Total			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de montarde	            		
 
	Total			
	TVA			
	Total deviz:
Inclusiv salariu