	Bloc administrativ, garaje si alte necesitati Regiei Locativ Comunale din com. Tohatin, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1
 Amenajarea teritoriului

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Trecere (460m2)



	1
	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate cu asternerea mecanica cu nisip

	m3
	
	1,160



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3700
	0,429

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2320
	0,269

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,3110
	1,521

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1530
	0,177

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0230
	0,027

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0480
	0,056

	2
	DA12B
	Strat de fundatie din piatra sparta,pentru drumuri cu asternerea mecanizata

	m3
	
	52,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	31,20

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,2030
	10,556

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	1,2190
	63,388

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	7,80

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	2,184

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	13,416

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	0,78

	3
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 80mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi caramida 80mm)

	m2
	
	75,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	43,515

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	1,185

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare 80mm
	m2
	1,0150
	76,125

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	120,00

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	590,25

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	0,375

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	3,21

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	1,50

	4
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Br 100*30*15)

	m
	
	31,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	4,65

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	13,64

	
	2663102100010
	Beton clasa  B15 (M200)
	m3
	0,0450
	1,395

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	90,52

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	0,248

	
	2666122800285
	Bordura beton100*30*15
	m
	1,0050
	31,155

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,186

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Trecere (460m2)
	

	2. Gazon



	5
	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	
	105,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	11,55

	6
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	1,050



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	5,061

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	4,158

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Gazon
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asiurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


