Sistemul de canalizare si statie de epurare a apelor uzate in sat. Cociulia r-l Cantemir	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 149.1REE

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Существующая анкерная концевая опораб А0,38/0,38
			
		Capitolul 1.1.1. Железобетонные элементы 
			
1	1
	Анкер  АЦ-1
	buc	1,00	
 2	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	8,50	
 3	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	8,43	
 4	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15
	m3	0,12	
 		Capitolul 1.1.2. Стальные элементы конструкции
			
5	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление анкера ОТ25)
	kg	1,832	
 6	1114
	Зажим ПС-1-1
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.1.3. Линейная арматура
			
7	614
	Зажим натяжной НР25-55, НР25-95
	buc	2,00	
 8	614
	Зажим ответвительный К-ОНМ-1
	buc	1,00	
 9	614
	Зажим  СНА-Н
	buc	1,00	
 10	614
	Зажим  СФ16-120
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.2. Существующая промежуточная  опора  П0,38/0,38
			
		Capitolul 1.2.1. Железобетонные элементы 
			
11	1
	Анкер  АЦ-1
	buc	5,00	
 12	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	42,50	
 13	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	42,15	
 14	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15
	m3	0,60	
 		Capitolul 1.2.2. Стальные элементы конструкции
			
15	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление анкера ОТ25)
	kg	9,15	
 16	1114
	Зажим ПС-1-1
	buc	5,00	
 		Capitolul 1.2.3. Линейная арматура
			
17	614
	Зажим ПН1
	buc	5,00	
 18	614
	Лента стальная 0,7*20*2000 STO46
	buc	10,00	
 19	614
	Зажим ответвительный К-ОНМ-1
	buc	10,00	
 		Capitolul 1.3. Промежуточная опора П0,38
			
20	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-0.3
	buc	14,00	
 21	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	14,00	
 22	25
	Монтажная шпилька MSH 16/265
	buc	14,00	
 23	1-404
	Промежуточный зажим с кронщтейном ЕS1500
	buc	14,00	
 24	111224
	Зажим ZP-2
	buc	14,00	
 25	11314
	Зажим ПС-1-1
	buc	14,00	
 26	1113625
	Зажим KZP-2
	buc	14,00	
 27	1-403
	Кабельный ремешок KR-1
	buc	28,00	
 		Capitolul 1.4. Угловая анкерная опора УА0,38
			
28	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-0.3
	buc	3,00	
 29	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	3,00	
 30	25
	Плита МУ103
	buc	1,00	
 31	2525
	Плита МУ104
	buc	2,00	
 32	96
	Кронштейн У4
	buc	2,00	
 33	859
	Траверса ТМ46
	buc	1,00	
 34	968585
	Хомут Х32
	buc	1,00	
 35	1-402
	Анкерный зажим РА-1500
	buc	2,00	
 36	111224
	Зажим ZP-2
	buc	1,00	
 37	1-406
	зажим MJPT-35
	buc	4,00	
 38	1-407
	зажим MJPT-50
	buc	1,00	
 39	11314
	Зажим ПС-1-1
	buc	2,00	
 40	1-403
	Кабельный ремешок KR-1
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.5. Угловая промежуточная опора УП0,38
			
41	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-0.3
	buc	6,00	
 42	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	6,00	
 43	96
	Кронштейн У4
	buc	3,00	
 44	25
	Монтажная шпилька MSH 16/265
	buc	3,00	
 45	1-404
	Промежуточный зажим с кронщтейном ЕS1500
	buc	6,00	
 46	111224
	Зажим ZP-2
	buc	3,00	
 47	11314
	Зажим ПС-1-1
	buc	6,00	
 48	1113625
	Зажим KZP-2
	buc	6,00	
 49	1-403
	Кабельный ремешок KR-1
	buc	6,00	
 		Capitolul 1.6. Концевая анкерная опора А0,38
			
50	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-0.3
	buc	2,00	
 51	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	2,00	
 52	96
	Кронштейн У4
	buc	1,00	
 53	859
	Траверса ТМ46
	buc	1,00	
 54	968585
	Хомут Х32
	buc	1,00	
 55	1-402
	Анкерный зажим РА-1500
	buc	2,00	
 56	111224
	Зажим ZP-2
	buc	1,00	
 57	1-407
	зажим MJPT-50
	buc	4,00	
 58	11314
	Зажим ПС-1-1
	buc	2,00	
 59	1-403
	Кабельный ремешок KR-1
	buc	2,00	
 60	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV
	1 km	0,70	
 61	365-456
	СИП 3х35+1х54,6
	m	700,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
62	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х500х225, Bzum-TF
	buc	1,00	
 63	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,00	
 64	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,BH-32
	buc	1,00	
 65	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	1,00	
 66	08-01-015-10
	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV 
	set	1,00	
 67	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 50A,BA47-29/3/С32
	buc	1,00	
 68	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m	0,20	
 69	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2
	100 m	0,25	
 70	08-02-472-8
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru10mm
	100 m	0,50	
 71	08-02-396-1
	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m(Короб У1079)
	100 m	0,02	
 72	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,50	
 73	08-02-472-10
	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie(Проводник ЗП2М)
	100 m	0,106	
 74	
	Проводник ЗП2М
	buc	13,00	
 75	08-02-472-10
	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie(conductor ЗП-1M)
	100 m	0,14	
 76	
	conductor ЗП-1M
	buc	14,00	
 77	08-02-305-4
	Traversa pe stilp ТН29
	buc	1,00	
 78	08-02-305-1
	Bratara pe stilp Х11
	buc	1,00	
 79	08-02-301-2
	крюк опорный  КБ1
	buc	5,00	
 80	08-02-301-2
	Consola pe stilpi montati У14
	buc	6,00	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
81	Preturile firmei
	Contor trifazat  U=380V, ZMR110 Ce 
	buc	1,00	
 82	Preturile firmei
	Dulap, Bzum-TF-03-1
	buc	1,00	
 83	preturile firmei
	Limitator ОПС1-В 4Р
	buc	1,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.