CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului:  Instituția Publică Liceul Teoretic „Minerva” 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  
3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de instalații electrice

Lista cu cantitaţile de lucrări 
Lucrari de electricitate

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie			
		Capitolul 1.1. Cabinet Nr.14			
		Capitolul 1.1.1. Demontari
			
1	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	10,00	
 2	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare
	buc	2,00	
 3	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize
	buc	6,00	
 4	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime
	buc	2,00	
 5	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.2. Cabinet Nr.15 - Fizica			
		Capitolul 1.2.1. Demontari
			
6	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	8,00	
 7	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare
	buc	2,00	
 8	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize
	buc	9,00	
 9	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime
	buc	2,00	
 10	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.3. Cabinet Nr.16			
		Capitolul 1.3.1. Demontari
			
11	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,00	
 12	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare
	buc	1,00	
 13	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize
	buc	2,00	
 14	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime
	buc	1,00	
 15	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza			
		Capitolul 1.4.1. Demontari
			
16	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,00	
 17	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare
	buc	1,00	
 18	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize
	buc	4,00	
 19	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime
	buc	1,00	
 20	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa			
		Capitolul 1.5.1. Demontari
			
21	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,00	
 22	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare
	buc	3,00	
 23	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize
	buc	4,00	
 24	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime
	buc	1,00	
 25	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.6. Cabinet Nr.19-Informatica			
		Capitolul 1.6.1. Demontari
			
26	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	10,00	
 27	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare
	buc	3,00	
 28	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize
	buc	20,00	
 29	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime
	buc	1,00	
 30	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.7. Cabinet Nr.20-Matematica			
		Capitolul 1.7.1. Demontari
			
31	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	8,00	
 32	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare
	buc	2,00	
 33	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize
	buc	4,00	
 34	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 20 cm grosime
	buc	1,00	
 35	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.8. Coridor et.1			
		Capitolul 1.8.1. Demontari
			
36	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,00	
 37	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare
	buc	2,00	
 38	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize
	buc	2,00	
 39	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime
	buc	4,00	
 40	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm
	buc	8,00	
 		Capitolul 1.9. Coridor et.2 si Scara nr.1 si 2			
		Capitolul 1.9.1. Demontari
			
41	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	8,00	
 42	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare
	buc	4,00	
 43	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize
	buc	2,00	
 44	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime
	buc	6,00	
 45	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm
	buc	12,00	
 		Capitolul 1.10. Bucataria si cantina			
		Capitolul 1.10.1. Demontari
			
46	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	10,00	
 47	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare
	buc	4,00	
 48	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize
	buc	12,00	
 49	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime
	buc	10,00	
 50	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm, L=0.4 m - 1 buc
	buc	20,00	
 		Capitolul 1.11. Atelier A+B			
		Capitolul 1.11.1. Demontari
			
51	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	12,00	
 52	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare
	buc	3,00	
 53	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize
	buc	8,00	
 54	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime
	buc	6,00	
 55	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm, L=0.4 m - 1 buc
	buc	12,00	
 		Capitolul 1.12. Sala de sport si camerele auxiliare			
		Capitolul 1.12.1. Demontari
			
56	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	16,00	
 57	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare
	buc	5,00	
 58	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize
	buc	7,00	
 59	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime
	buc	14,00	
 60	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm
	buc	28,00	
 		Capitolul 2. Electricitatea			
		Capitolul 2.1. Cabinet Nr.14
			
61	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm
	m	24,00	
 62	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm
	m	32,00	
 63	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm
	m	48,00	
 64	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm
	m	32,00	
 65	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm
	m	24,00	
 66	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi
	buc	10,00	
 67	RpEG06A
	Cutie de distributie 15x15
	buc	2,00	
 68	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolar
	buc	1,00	
 69	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor bipolar
	buc	1,00	
 70	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 2 iesiri
	buc	3,00	
 71	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 3 iesiri
	buc	1,00	
 72	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P
	buc	1,00	
 73	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P
	buc	1,00	
 74	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	6,00	
 75	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	10,00	
 		Capitolul 2.2. Cabinet Nr.15 - Fizica			
76	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm
	m	32,00	
 77	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm
	m	50,00	
 78	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm
	m	36,00	
 79	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm
	m	36,00	
 80	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm
	m	32,00	
 81	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi
	buc	8,00	
 82	RpEG06A
	Cutie de distributie 15x15
	buc	2,00	
 83	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolar
	buc	1,00	
 84	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor bipolar
	buc	2,00	
 85	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 2 iesiri
	buc	3,00	
 86	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 3 iesiri
	buc	1,00	
 87	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P
	buc	1,00	
 88	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P
	buc	1,00	
 89	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	7,00	
 90	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	8,00	
 		Capitolul 2.3. Cabinet Nr.16			
91	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm
	m	29,00	
 92	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm
	m	48,00	
 93	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm
	m	12,00	
 94	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm
	m	12,00	
 95	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm
	m	22,00	
 96	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi
	buc	4,00	
 97	RpEG06A
	Cutie de distributie 15x15
	buc	1,00	
 98	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolar
	buc	1,00	
 99	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 2 iesiri
	buc	1,00	
 100	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 3 iesiri
	buc	1,00	
 101	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P
	buc	1,00	
 102	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P
	buc	1,00	
 103	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	5,00	
 104	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	4,00	
 		Capitolul 2.4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza			
105	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm
	m	26,00	
 106	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm
	m	45,00	
 107	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm
	m	12,00	
 108	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm
	m	12,00	
 109	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm
	m	25,00	
 110	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi
	buc	4,00	
 111	RpEG06A
	Cutie de distributie 15x15
	buc	1,00	
 112	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolar
	buc	1,00	
 113	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 2 iesiri
	buc	1,00	
 114	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 3 iesiri
	buc	1,00	
 115	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P
	buc	1,00	
 116	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P
	buc	1,00	
 117	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	5,00	
 118	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	4,00	
 		Capitolul 2.5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa			
119	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm
	m	34,00	
 120	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm
	m	52,00	
 121	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm
	m	12,00	
 122	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm
	m	12,00	
 123	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm
	m	22,00	
 124	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi
	buc	4,00	
 125	RpEG06A
	Cutie de distributie 15x15
	buc	1,00	
 126	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolar
	buc	2,00	
 127	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 2 iesiri
	buc	2,00	
 128	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 3 iesiri
	buc	1,00	
 129	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P
	buc	1,00	
 130	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P
	buc	1,00	
 131	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	5,00	
 132	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	4,00	
 		Capitolul 2.6. Cabinet Nr.19-Informatica			
133	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm
	m	18,00	
 134	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm
	m	65,00	
 135	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm
	m	34,00	
 136	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x4 mm
	m	42,00	
 137	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm
	m	34,00	
 138	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x20x2000 mm
	m	42,00	
 139	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40x2000 mm
	m	22,00	
 140	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi
	buc	10,00	
 141	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolar
	buc	1,00	
 142	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor bipolar
	buc	1,00	
 143	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 2 iesiri
	buc	20,00	
 144	RpEG16F
	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri, tip cutie din mase plastice cu 12 monopolari (Box p/u 12 automate)
	buc	1,00	
 145	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P
	buc	1,00	
 146	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P
	buc	5,00	
 147	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential
	buc	1,00	
 148	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	7,00	
 149	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	10,00	
 		Capitolul 2.7. Cabinet Nr.20-Matematica			
150	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm
	m	40,00	
 151	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm
	m	68,00	
 152	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm
	m	25,00	
 153	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm
	m	24,00	
 154	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm
	m	42,00	
 155	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi
	buc	8,00	
 156	RpEG06A
	Cutie de distributie 
	buc	1,00	
 157	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolar
	buc	1,00	
 158	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor bipolar
	buc	1,00	
 159	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 2 iesiri
	buc	1,00	
 160	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 3 iesiri
	buc	1,00	
 161	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P
	buc	1,00	
 162	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P
	buc	1,00	
 163	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	5,00	
 164	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	8,00	
 		Capitolul 2.8. Coridor et.1
			
165	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm
	m	15,00	
 166	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm
	m	28,00	
 167	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm
	m	26,00	
 168	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm
	m	26,00	
 169	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm
	m	15,00	
 170	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi
	buc	5,00	
 171	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
	buc	3,00	
 172	RpEG06A
	Cutie de distributie 15x15
	buc	3,00	
 173	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolar
	buc	3,00	
 174	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor bipolar
	buc	1,00	
 175	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P
	buc	1,00	
 176	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P
	buc	2,00	
 177	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	4,00	
 178	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	8,00	
 		Capitolul 2.9. Coridor et.2 si Scara nr.1 si 2			
179	RpEG02A
	Montarea tablourilor electrice modulat  IP31, ЩРв-36з-1, cu masca, pe perete sau in nisa
	buc	1,00	
 180	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm
	m	83,00	
 181	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm
	m	52,00	
 182	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm
	m	46,00	
 183	RpED11E
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de АВБбШв 5x10 mmp
	m	30,00	
 184	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm
	m	46,00	
 185	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm
	m	30,00	
 186	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 50x100x2000 mm
	m	80,00	
 187	08-02-396-10
	Canal metalic 50х50 pe pereti, lungime 3 m
	100 m	0,30	
 188	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi
	buc	10,00	
 189	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
	buc	4,00	
 190	RpEG06A
	Cutie de distributie 15x15
	buc	3,00	
 191	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolar
	buc	6,00	
 192	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 2 iesiri
	buc	2,00	
 193	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P
	buc	2,00	
 194	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P
	buc	1,00	
 195	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	9,00	
 196	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	14,00	
 		Capitolul 2.10. Bucataria si cantina			
197	RpEG16F
	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri, tip cutie din mase plastice cu 12 monopolari (Box p/u 12 automate)
	buc	1,00	
 198	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm
	m	60,00	
 199	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm
	m	120,00	
 200	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 5x6 mm
	m	20,00	
 201	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm
	m	46,00	
 202	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm
	m	60,00	
 203	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm
	m	120,00	
 204	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi
	buc	10,00	
 205	RpEG06A
	Cutie de distributie 15x15
	buc	2,00	
 206	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolar
	buc	4,00	
 207	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor bipolar
	buc	1,00	
 208	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 2 iesiri
	buc	4,00	
 209	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 3 iesiri
	buc	2,00	
 210	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P
	buc	4,00	
 211	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P
	buc	5,00	
 212	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	11,00	
 213	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	10,00	
 		Capitolul 2.11. Atelier A+B
			
214	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm
	m	50,00	
 215	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm
	m	83,00	
 216	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm
	m	40,00	
 217	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm
	m	40,00	
 218	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm
	m	50,00	
 219	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi
	buc	12,00	
 220	RpEG06A
	Cutie de distributie 15x15
	buc	2,00	
 221	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolar
	buc	3,00	
 222	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 2 iesiri
	buc	3,00	
 223	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 3 iesiri
	buc	2,00	
 224	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P
	buc	2,00	
 225	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P
	buc	3,00	
 226	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	8,00	
 227	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	12,00	
 		Capitolul 2.12. Sala de sport si camerele auxiliare
			
228	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm
	m	68,00	
 229	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm
	m	80,00	
 230	RpED02A
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm
	m	83,00	
 231	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm
	m	83,00	
 232	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm
	m	68,00	
 233	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi
	buc	6,00	
 234	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
	buc	4,00	
 235	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat cu plasa metalica, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate
	buc	18,00	
 236	RpEG06A
	Cutie de distributie 15x15
	buc	4,00	
 237	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolar
	buc	6,00	
 238	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor bipolar
	buc	1,00	
 239	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 2 iesiri
	buc	2,00	
 240	RpEE03A
	Montarea prizelor cu 3 iesiri
	buc	1,00	
 241	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P
	buc	6,00	
 242	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P
	buc	3,00	
 243	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	9,00	
 244	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	28,00	

	                                                                                                         

Lista cu cantitaţile de lucrări 
Reparatia cabinetelor

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Cabinet Nr.14			
		Capitolul 1.1. Tavan			
1	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila
	m2	85,40	
 		Capitolul 2. Cabinet Nr.15 - Fizica			
		Capitolul 2.1. Pereti			
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti
	m2	47,80	
 3	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare
	m2	47,80	
 4	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	47,80	
 5	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, gr.=10 mm, k=5) 
	m2	47,80	
 6	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.
	m2	47,80	
 7	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu
	m	21,00	
 8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
	m2	47,80	
 9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	47,80	
 10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	47,80	
 		Capitolul 2.2. Tavan			
11	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila
	m2	68,40	
 		Capitolul 3. Cabinet Nr.16			
		Capitolul 3.1. Tavan			
12	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila
	m2	36,60	
 		Capitolul 4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza			
		Capitolul 4.1. Tavan			
13	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila
	m2	32,70	
 		Capitolul 5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa			
		Capitolul 5.1. Tavan			
14	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila
	m2	37,40	
 		Capitolul 6. Cabinet Nr.19-Informatica			
		Capitolul 6.1. Tavan			
15	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila
	m2	68,30	
 		Capitolul 7. Cabinet Nr.20-Matematica			
		Capitolul 7.1. Tavan			
16	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila
	m2	54,30	
 		Capitolul 8. Coridor et.1			
		Capitolul 8.1. Tavan			
17	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila
	m2	36,00	
 		Capitolul 9. Coridor et.2			
		Capitolul 9.1. Tavan			
18	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila
	m2	83,00	
 		Capitolul 10. Coridor si 2 scari			
		Capitolul 10.1. Tavan			
19	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila
	m2	91,00	
 		Capitolul 11. Bucataria si cantina			
		Capitolul 11.1. Tavan			
20	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila
	m2	69,00	
 		Capitolul 12. Atelier A+B			
		Capitolul 12.1. Tavan			
21	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila
	m2	104,20	
 		Capitolul 12.2. Lucrari de reparatie			
22	RpEA12A
	Demontarea canalul de protectie din metal
	m	18,20	
 23	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 
	100m2	0,02	
 24	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	2,00	
 25	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
	m2	2,00	
 26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,00	
 27	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob
	m2	12,00	
 28	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele corob
	m2	12,00	
 29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	12,00	
 30	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate 10x15
	buc	4,00	
 31	CL20A
	Usa din PVC gata confectionate 50x50
	buc	1,00	
 		Capitolul 13. Camerele auxiliare			
		Capitolul 13.1. Tavan
			
32	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"600x600x12 mm, inclusiv sistemul-grila
	m2	27,90	

						

	

Lista cu cantitaţile de lucrări 
Semnalizarea

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demontare
			
1	RpEG17C
	Demontarea avertizoarelor de fum (cu recuperarea ulterioara)
	buc	40,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare a avertizarelor demontate
			
2	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (de fum)
	buc	40,00	

Notă: Asigurarea evacuării deșeurilor acumulate în procesul efectuării lucrărilor de către Antreprenorul general este obligătorie.

No