Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. Ial-G-14/2024

”Achiziționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului poligonului de instruire, filiala ”Ialoveni gaz” or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 30”

CAIET DE SARCINI
Obiectele care urmează a fi construite:

1.	Amenajare a teritoriului poligonului de instruire, filiala ”Ialoveni gaz” or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 30”
Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de amenajare a terenului
			
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate
 	m2	228,9000	
	7129020012800	Pavator	h-om	41,2020	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	41,2020	
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton
 	m	66,0000	
	7129020012800	Pavator	h-om	17,1600	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	17,1600	
3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.
 	100 m3	0,2289	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,8515	
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
 	100 m3	0,2289	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0189	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,3783	
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris
 	m3	22,8900	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,6611	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	26,3235	
	4100126202818	Apa	m3	2,2890	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,8069	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,6138	
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
 	m	66,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9200	
	7129020012800	Pavator	h-om	11,8800	
	2663102100001	Beton 	m3	3,1680	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	67,3200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1980	
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B4	m	66,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1980	
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm    -  tip Caramida 4 cm
 	m2	228,9000	
	7129020012800	Pavator	h-om	132,8078	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,6166	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	366,2400	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 021,4800	
	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare   tip Caramida 4 cm	m2	232,3335	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,1445	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,6982	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,5780	
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
 	t	40,0000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,2800