#  ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea materialelor electrice**

**prin procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri**

1. **Denumirea autorității contractante:** IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
2. **IDNO:** 1007600000794
3. **Adresa:** mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 20-52-65
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** achizitii@usmf.md, usmf.md.

**6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**.**

**7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție publică

**8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantita-tea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată, fără TVA** |
| 1. |  | **1. Cabluri electrice** |  |  |  | **53616,67** |
| 1.1 |  | Cablu PVC 3x1,5 | m | 300 | Cablu PVC 3x1,5 |  |
| 1.2 |  | Cablu PVC 3x2,5 | m | 300 | Cablu PVC 3x2,5 |  |
| 1.3 |  | Cablu flexibil KG 3x1,5 mm2  | m | 200 | Cablu flexibil KG 3x1,5 mm2  |  |
| 1.4 |  | Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J | m | 1000 | Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J |  |
| 1.5 |  | Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J | m | 1000 | Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J |  |
| 1.6 |  | Cablu AT-N05VV-U 3G 4 RE RING NYM-J | m | 200 | Cablu AT-N05VV-U 3G 4 RE RING NYM-J |  |
| 1.7 |  | Cablu AT-N05VV-U 5G 4 RE RING NYM-J | m | 200 | Cablu AT-N05VV-U 5G 4 RE RING NYM-J |  |
| 1.8 |  | Tub gofrat spiralat 20mm2 750 N, cu fir de hotel | m | 500 | Tub gofrat spiralat 20mm2 750 N, cu fir de hotel |  |
| 1.9 |  | Tub gofrat spiralat 25 mm2 750 N, cu fir de hotel | m  | 500 | Tub gofrat spiralat 25 mm2 750 N, cu fir de hotel |  |
| 1.10 |  | Canal din plastic alb 2000x25x16 mm | m | 500 | Canal din plastic alb 2000x25x16 mm |  |
| 1.11 |  | Canal din plastic alb 2000x10x16 mm | m | 600 | Canal din plastic alb 2000x10x16 mm |  |
| 2. |  | **2. Ventilatoare si senzore** |  |  |  | **28311,67** |
| 2.1 |  | Ventelator axial , diametru 100mm | buc | 50 | tensiunea de alimentare 220V, puterea 11-15W, debit aer 100m3/h, |  |
| 2.2 |  | Ventelator axial , diametru 125mm | buc | 30 | tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W debit aer 150m3/h, |  |
| 2.3 |  | Ventilator centrifugal, diametrul conexiunii 150mm,  | buc | 4 | din metal alvanizat, voltaj 230V , putere 80 W, capacitatea aerului 460m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42dBА, 2725rpm. |  |
| 2.4 |  | Ventilator centrifugal, diametrul conexiunii 250mm,  | buc | 3 | din metal alvanizat, voltaj 230V , putere 152 W, capacitatea aerului 1070 m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42 dBА, 2765rpm. |  |
| 3. |  | **3. Materiale iluminat stradal** |  |  |  | **11183,33** |
| 3.1 |  | Balast electromagnetic 150 W | buc | 50 | Balast electromagnetic 150 W |  |
| 3.2 |  | Balast electromagnetic 250 W | buc | 20 | Balast electromagnetic 250 W |  |
| 3.3 |  | Ignitor Z 400 M 70-400 W | buc | 70 | Ignitor Z 400 M 70-400 W |  |
| 3.4 |  | Dulie E27 din ceramica | buc | 50 | Dulie E27 din ceramica |  |
| 4.  |  | **4. Burghiuri** |  |  |  | **12060,00** |
| 4.1 |  | Burghiu beton SDS plus 16mm x500mm | buc | 4 | Burghiu beton SDS plus 16mm x500mm |  |
| 4.2  |  | Burghiu beton SDS plus 14mm x500mm | buc | 4 | Burghiu beton SDS plus 14mm x500mm |  |
| 4.3  |  | Burghiu beton SDS plus 12mm x1000mm | buc | 4 | Burghiu beton SDS plus 12mm x1000mm |  |
| 4.4  |  | Burghiu beton SDS plus 14mm x1000mm | buc | 4 | Burghiu beton SDS plus 14mm x1000mm |  |
| 4.5 |  | Burghiu beton SDS plus Ø6.0x100x50mm | buc | 50 | Burghiu beton SDS plus Ø6.0x100x50mm |  |
| 4.6  |  | Burghiu beton SDS plus Ø6.0x160x100mm | buc | 80 | Burghiu beton SDS plus Ø6.0x160x100mm |  |
| 4.7 |  | Burghiu cu cap suliță Ø6.0 mm | buc | 10 | pentru sticlă și teracotă, fabricat din oțel dur, |  |
| 4.8  |  | Burghiu cu cap suliță Ø8.0 mm | buc | 10 | pentru sticlă și teracotă, fabricat din oțel dur, |  |
| 4.9  |  | Burghiu cu cap suliță Ø10.0 mm | buc | 10 | pentru sticlă și teracotă, fabricat din oțel dur, |  |
| 4.10  |  | Diblu cu surub SMK  | buc | 30 | 6x 40mm, (cutie cite200 buc |  |
| 4.11 |  | Set 19 burghie pentru metal,  | set | 2  | Diametru: 1,0/1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0/3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0/5,5/6,0/6,5/7,0 7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0 mm |  |
| 4.12  |  | Setul 31 de biți de insurubat: | set | 2 | Bita 25 mm 15 buc ( Ph1 – 1 buc, Ph2 – 3 buc , Ph3 – 1 buc , Pz1 – 1 buc, Pz2 – 6 buc , Pz3 – 1 buc, T20 – 1 buc , T25 – 1 buc.)Bita 57 mm 15 buc ( Ph1 – 1 buc , Ph2 – 3 buc , Pz1 – 1 buc , Pz2 – 6 buc , Pz3 – 2 buc , T20 – 1 buc , T25 – 1 buc.)**Suport de biți magician -magnetic - 1 buc.** |  |
| 5. |  | **5. Instrumente electrice** |  |  |  | **13700,00** |
| 5.1 |  | Scara plianta dubla,  | buc | 3 | inaltimea 160-180, 2 x 4 trepte, din profil de aluminiu extrudat, Adâncimea treptei 90 mm, Lățimea treptei 360 mm, Urcarea pe ambele părți, Lățimea platformei 315 mm, Adâncimea platformei 200 mm, Materialul cadrului aluminiu, Materialul treptelor aluminiu, Capacitatea portantă 150 kg, Picioarele cu capace mari antiderapante profilate din cauciuc, Numar tronsoane: 2 |  |
| 5.2 |  | Cutie din plastic pentru instrumente,  | buc | 3 | cu lacat metal, 16", minim 4 buzunare pentru suruburi |  |
| 5.3 |  | Set surubelnite  | set | 3 | cu manere ergonomic din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V - 4 x drepte:(0.4 x2, 5 x 75mm,0.8 x4, 0 x 100mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm)- 3 x phillips: PH1 x 75mm, PH2 x 80mm, PZ 2 x 100mm |  |
| 5.4 |  | Cleste combinat,  | buc | 3 | cu manere ergonomic din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel , 180mm |  |
| 5.5 |  | Cleste taetor,  | buc | 3 | cu manere ergonomic din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel, 160mm |  |
| 5.6 |  | Cleste cu virf ascutit,  | buc | 3 | cu manere ergonomic din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel , 200mm |  |
| 5.7 |  | Nivela Aluminiu Magnetica Antisoc / 3 Bule - 250mm | buc | 3 | Nivela Aluminiu Magnetica Antisoc / 3 Bule - 250mm |  |
| 5.8 |  | Indicator de tensiune pin 90-2M | buc | 3 | Indicator de tensiune pin 90-2M |  |
| 5.9 |  | Ciocan de lipit,p uterea 75 W, tensiune 230 V | buc | 2 | Ciocan de lipit,p uterea 75 W, tensiune 230 V |  |
| 5.10 |  | Ciocan de lipit,p uterea 40 W, tensiune 230 V | buc | 2 | Ciocan de lipit,p uterea 40 W, tensiune 230 V |  |
| 6. |  | **6. Conectori electrici** |  |  |  | **4458,33** |
| 6.1 |  | Conector wago 3 x 0.2-4 mm2, 32A | buc | 500 | Conector wago 3 x 0.2-4 mm2, 32A |  |
| 6.2 |  | Conector wago 5 x 0.2-4 mm2, 32A | buc | 500 | Conector wago 5 x 0.2-4 mm2, 32A |  |
| 6.3 |  | Forbox d-16mm | buc | 200 | Forbox d-16mm |  |
| 6.4 |  | Forbox d-25mm | buc | 200 | Forbox d-25mm |  |
| 7. |  | **7. Transpaletă hidraulică manuală** | buc | 1 | capacitatea de ridicare minim 3500KG , greutate proprie minim 90kg, lungimea furcii 1150mm, înălțimea de ridicare minim 200mm, lățimea furcii 160\*60mm, diametru roților minim 200x50/80x70mm | **5416,67** |
| 8. |  | **8. Cablu UTP 5E** | cutii | 100 | Tip cablu: UTP neecranat; Categorie: CAT5E 24AWG; Conductor: cupru; Grosime conductor: minim 0.5 mm;Număr de fire: 8 (4 perechi izolate);Aplicabilitate: 100Base-TX, 1000Base-T, (Gigabit Ethernet), ATM; Temperatura de operare (0C): între -30 și +50; Culori fire: alb-albasru/albastru; alb portocaliu/ portocaliu; alb-verde/verde; alb-cafeniu/ cafeniu; Material manta: PVC; Culoare: alb;Lungime cablu: 305 m; Ambalare: cutie de 305 metri. | **152500,00** |
| 9. |  | **9. Cablu canal 20x10 mm** | metru | 3000 | Dimensiuni (L x W x H): 2000 x 20 x 10 mm; Culoare: alb; Tip material: PVC;Alte caracteristici: închidere dublă. | **13750,00** |
| 10 |  | **10. Cablu canal 40x25 mm** | metru | 2000 | Dimensiuni (L x W x H): 2000 x 40 x 25 mm; Culoare: alb; Material: PVC;Alte caracteristici: închidere dublă. | **18333,33** |
|  |  |  |  |  |  | **313330,00** |

**9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):** nu se aplică

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite

**11. Termenii și condițiile de executare solicitați:** 2 zile lucrătoare de la solicitare

**12. Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2021

**13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu

**14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** nu

**15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație), respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa, completarea defectuoasă sau completarea neintegrală a acestora va servi drept temei de descalificare:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/Obligati-vitatea** |
| 1. | DUAE | completat integral, inclusiv partea III-a ”Motive de excludere”, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | conform Formularului F 3.1 din cadrul Documentației standard, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | conform Formularului F 4.1, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model/ codul producătorului, producător, țară de origine, semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei.  | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | conform Formularului F 4.2, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei.  | Obligatoriu |
| 5. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

**16. Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Obligativitatea** |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de efectuare sistematică a plăţiiimpozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil în momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | – pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind asigurarea transportării și descărcării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către beneficiar | - original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice al Participantului, în conformitate cu specificațiile tehnice din invitația de participare. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea termenului garanției | Pentru pozițiile ce se prevede termen de garanție, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind deținerea experienței specifice în livrarea bunurilor similare | * cu ***anexarea unui contract individual*** îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract și ***Recomandări*** la contractele atașate, semnată electronic de către operatorul economic;
 | Obligatoriu |
| 9. | Certificat de conformitate | - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al Participantului. | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind prezentarea mostrelor sau copia pasaportului tehnic; | la solicitare, semnată electronic de către operatorul economic  | Obligatoriu |
| 11. | Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus in Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 | prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 12. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi șineîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale uneiorganizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu va fi prezentată de către ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achizițiepublică |

**17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:** nu este cazul

**18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau *licitația electronică):***

**19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (**indicați după caz**):** nu

**20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cel mai mic preț

**21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
|  |  |  |

**22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

* **până la: *[ora exactă]*** conform SIA RSAP
* **pe: *[data]*** conform SIA RSAP

**23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:** Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

**24. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile

**25. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP

**26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

**27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba de stat

**28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu

**29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

**30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** nu este cazul

**31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu

**32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:** nu a fost publicat un astfel de anunț

**33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** conform SIA RSAP

**34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza/accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza/accepta |
| facturarea electronică | Se va utiliza/accepta |
| plățile electronice | Se va utiliza/accepta |

**35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu

**36. Alte informații relevante:** nu sunt

**Conducătorul grupului de lucru: Marcel Abraș \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **L.Ș.**