*Anexa 2*

**CERINȚE MINIME PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI**

***,,Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța Directia de Poliție a UTA Găgăuzia a IGP”:***

* amplasarea serviciului auto să fie în municipiul Comrat;
* să dispună de cel puţin 4 lăcătuşi;
* să dispună cel puţin de 3 ridicătoare auto și unu pentru microbuze, cu masa de ridicare de peste 3500 kg;
* să dispună de cel puţin de un electrician auto;
* să dispună de utilaj de reglare a unghiului și încărcarea sistemului aer condiționat;
* să fie distribuitor al pieselor de schimb (cu prezentarea certificatelor de confirmare) şi să dispună la depozit 30 % de piese auto după specificaţie, cu oferirea de garanție la piesele de schimb de cel puțin 10 000 Km;
* lucrările de reparații să fie efectuate până la 24 ore, de la recepționarea unității de transport urgente;
* intrarea și ieșirea să fie accesibilă pentru microbuze cu înălțimea nu mai mică de 3000 mm;
* Să dispune de cel puțin 1 motorist auto;
* Să dispune de minimum un post pentru diagnosticarea computerizată, a sistemelor electronice a automobilului;
* Sa dispunde de utilaj 3D pentru reglarea geometriei roților;
* Să dispuna de parcare de minimum 5 automobile cu supraveghere cu sistem vidio Semnat electronic de către operatorul economic;
* ofertantul va oferi autorității contractante posibilitatea programării prealabile.

*,,****Servicii de demontare, montare, balansare și reparația anvelopelor de model,R14.R15.R16”:***

* amplasarea serviciului auto Vulcanizare sa se afle în municipiul Comrat;
* să dispună de cel puţin 1 lăcătuşi;
* să dispună de condiții de schimbare pentru microbuze, cu masa de peste 3500 kg;
* să dispună de 1 utilaje de demontare, balansare și un utilaj pentru reparația anvelopelor;
* sa dispună de consumabilele necesare pentru lucrările de balansare și reparație a anvelopelor;
* să dispună de utilajul necesar pentru îndreptarea jantelor (oțel/aliaj);
* ofertantul va oferi autorității contractante posibilitatea programării prealabile.