Constructia sondei arteziene si a apeductului din s.Criscauti,
 r-l Donduseni. 
N10-23-A2-CBA.	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-3-1
 Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata.
Lucrari de constructii. (Pl. A2)

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructii
					
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.  (Cotlovan)
	100 m3	0,070
			
 2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	11,700
			
 3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,070
			
 4	CA02C	Beton simplu  turnat  in egalizari, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C8/10
	m3	6,000
			
 5	CA03G	Beton armat , turnat cu mijloace clasice,  in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20/25
	m3	0,800
			
 6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	1,380
			
 7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	4,500
			
 8	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	73,320
			
 9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)
	kg	156,000
			
 10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,156
			
 11	TsC54C	 Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm. ( Pereu latimea 0.9m)
	m3	1,240
			
 12	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu  latimea 0.9m)
	m2	8,280
			
		2. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50х50 по периметру. L=18.0m)
					
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,050
			
 14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	7,650
			
 15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,050

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	

Formular Nr.1B
WinCmeta
Obiect Constructia sondei arteziene si a apeductului din s.Criscauti. r-l Donduseni. 
N10-23-A2-CBA.	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata.
Lucrari de constructii. (Pl. A2)
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii
					
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.  (Cotlovan)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	2,2500			
2	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640			
3	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000			
4	CA02C
	Beton simplu  turnat  in egalizari, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C8/10
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500			
	2663102100035	Beton cl.C8/10	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500			
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000			
5	CA03G
	Beton armat , turnat cu mijloace clasice,  in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20/25
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	2663102100036	Beton cl.C20/25	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500			
6	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035			
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
7	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
8	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040			
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
9	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)
	kg				
	7136080025001	Montator 	h-om	0,2100			
	2811236309900	Confectii metalice 	kg	1,0400			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200			
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
10	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750			
11	TsC54C
	 Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm. ( Pereu latimea 0.9m)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
12	DB19B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu  latimea 0.9m)
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400			
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140			
		2. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50х50 по периметру. L=18.0m)
					
13	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700			
14	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640			
15	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000			

    
Intocmit		
N. Rosca		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     	
L.S.