Lucrari de raparatie a centrului de plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dizabilitati com.Cocieri r-ul Dubasari	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5
Retele electrice interne (REI)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Montare utilaj
			
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный (MAP), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм) (panou pentru automate, 36 automate)
	buc	2,0000	
 2	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A, 
	buc	2,0000	
 3	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,
	buc	18,0000	
 4	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A, 
	buc	18,0000	
 5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=30mA, 
	buc	6,0000	
 6	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)
	100 m	4,8400	
 7	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5
	m	210,0000	
 8	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5
	m	210,0000	
 9	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*4
	m	32,0000	
 10	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*2.5
	m	32,0000	
 11	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	4,2000	
 12	
	Tub tehnic de protectie din PVC d25
	m	420,0000	
 13	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,1700	
 14	
	Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44
	buc	0,1700	
 15	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0100	
 16	
	Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,
	buc	1,0000	
 17	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)
	100 buc	0,6000	
 18	
	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)
	buc	60,0000	
 19	
	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)
	buc	78,0000	
 20	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 4*18W)
	100 buc	0,2600	
 21	
	corp de iluminat  , IP20; modul LED 4*18W (palate si coridor)
	buc	26,0000	
 22	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 12W)
	100 buc	0,1200	
 23	
	 corp de iluminat , IP20; modul LED 12W (tambur si blocuri sanitare)
	buc	12,0000	
 24	RpEF13C
	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)
	buc	2,0000	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
25	
	Щит распределительный (MAP), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм (36 automate)
	buc	2,0000	
 26	
	La iesire Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A, 
	buc	2,0000	
 27	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A, U230V
	buc	18,0000	
 28	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A, U230V
	buc	18,0000	
 29	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=25A, In=30mA, 
	buc	6,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.