IMSP AMT Centru. Sectia sanatatea femeii, et.4	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 1.1. Tavan
			
1	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc - демонтаж обшивки потолка
	m2	188,500	
 2	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	198,500	
 		Capitolul 1.2. Finisarea peretilor
			
3	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma
	m2	41,560	
 4	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare 
	m2	41,560	
 5	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- штукатурка смесью МР-75 толщ.10мм
	m2	41,560	
 6	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5.0mm)
	m2	41,560	
 7	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	41,560	
 8	CK26D
	Montarea cornierului din aluminiu 20*20
	m	56,800	
 9	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  - gr.2mm k=2
	m2	41,560	
 10	CN05D1
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe  de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus - покраска стен
	m2	355,860	
 11	CN16A1
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin - in doi parti
	m2	168,000	
 		Capitolul 1.3. Pardoseli
			
12	RpCK29B
	Ceruirea si lustruirea plintelor, scafelor sau bordurilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp - частичный ремонт плинтусов
	m	22,170	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
13	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub - светильники для потолка типа Armstrong
	buc	14,000	
 14	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - лампа LED 12W
	buc	56,000	
 15	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp - Cablu VVGng-LS 3*1.5
	m	230,000	

	                                                                                                         

Proiectant    N.Todorova	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.