Reparatia capitala a gardului cu amenajarea teritoriului internatului psihoneurologia, situat in r.Edinet s.Brinzeni № 003/2017-АЕЕ	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 4-1-1
Deviz-oferta № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)
	(denumirea lucrгri)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrгri       	
U.M. 	Cantitate 	Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. КЛ-0,4 кВ					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3	1,260			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	4,000			
 3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,710			
 4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)	100 m3	0,710			
 5	TsD19A
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu  (Обратная засыпка)	m3	17,840			
 6	Цена поставщика
	Nisip	m3	38,000			
 7	Цена поставщика
	Caramida	buc	1 580,000			
 8	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	7,500			
 9	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	7,500			
 10	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет из уголка)	kg	3,100			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
		Capitolul 2.1. ТП-10/0,4 кВ №41240 (существ.)					
11	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000			
   		Capitolul 2.2. КЛ-0,4кВ					
12	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	3,940			
 13	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля  в трубе)	100 m	0,060			
 14	Pret de piata
	Кабель  АПвзБбШп 5х16,мм2	m	400,000			
 15	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	3,750			
 16	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,250			
 17	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	3,750			
 18	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,250			
 19	08-02-163-1
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,000			
 20	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,300			
 21	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (Труба стальная д=40мм)	100 m	0,060			
 22	Pret de piata
	Труба стальная водогазопр. Д=40мм 	m	6,000			
 23	08-02-167-1
	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Муфта соединит.)	buc	3,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Valoare utilajului					
24	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 13А(С)	buc	1,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de constructie					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

Intocmit 		
	
Verificat		
                                      (funcюia, semnгtura)