WinСмета2000     
GM Cezar Radu, s.Leuseni r-nul Hincesti	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Reparatia acoperisului

Valoarea de deviz  824 798,23 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Demontari, demolari,desfaceri					
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	860,000	24,06
—————
23,76
	20 691,60
—————
20 433,60
	
2	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2	860,000	6,39
—————
5,94
	5 495,40
—————
5 108,40
	
3	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2	748,960	13,92
—————
12,87
	10 425,54
—————
9 639,14
	
4	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Axele 1-7, 7-1, B
	m2	150,000	23,01
—————
22,11
	3 451,50
—————
3 316,50
	
5	RpCE40A k=0.2
	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor la acoperis din cheramzit gros pina la 120 mm Axele 1-7, 7-1 B
	m2	150,000	25,92
—————
13,53
	3 888,00
—————
2 029,50
	
6	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Axa A-C, C-A
	m3	2,560	180,98
—————
72,60
	463,30
—————
185,86
	
7	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc(Camerele de ventilare in locul traversarii capriorilor peste)
	m3	3,400	448,50
—————
445,50
	1 524,90
—————
1 514,70
	
8	CP16B k=0.5
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat  placi drepte PP100x800x80 mm (Cu K=0.5 la resurse montator +mecanizm)
	buc	120,000	85,78
—————
26,40
	10 293,00
—————
3 168,00
	
9	CP19A
	Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16  mm 
	100 buc	1,240	120,50
—————
105,60
	149,42
—————
130,94

					
 			Total Demontari, demolari,desfaceri
	            			56 382,66	
			Inclusiv salariu				45 526,64	
 		2. Peretii cota +10.00;					
10	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara Axa 1-7, 7-1
	m3	9,840	787,46
—————
122,76
	7 748,57
—————
1 207,96
	
11	CA04A
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	16,720	1 065,60
—————
178,20
	17 816,89
—————
2 979,50
	
12	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	108,240	65,63
—————
39,60
	7 103,98
—————
4 286,30
	
13	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor  6 A1 inclusiv
	kg	298,800	12,69
—————
1,42
	3 792,95
—————
423,98
	
14	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor  14-A3  inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	716,320	13,31
—————
1,75
	9 533,51
—————
1 252,85
	
15	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon  (Suruburi pentru prinderea maurlatului)
	kg	28,000	31,61
—————
8,58
	885,11
—————
240,24
	
16	RpCE02A
	Izolatii higrofuge la fundatii pe suprafete orizontale, inguste, de sub 0,80 m latime, la ziduri noi, in imobile existente sau la garduri de zid, compuse din 1 strat de carton bitumat CA 400 intre 2 straturi de mastic
	m2	50,000	157,94
—————
9,90
	7 896,87
—————
495,00

					
 			Total Peretii cota +10.00;
	            			54 777,88	
			Inclusiv salariu				10 885,83	
 		3. Acoperisul					
17	CE27A
	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate  din lemn ecarisat. 
	m2	748,960	142,46
—————
37,95
	106 700,56
—————
28 423,03
	
18	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (MS1,2,3)
	kg	86,000	31,61
—————
8,58
	2 718,55
—————
737,88
	
19	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Astereala 50x50mm +contrasterala 50x30 mm)
	m2	1 032,000	50,65
—————
9,73
	52 265,64
—————
10 046,52
	
20	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	37,440	176,84
—————
28,05
	6 620,82
—————
1 050,19
	
21	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3	37,440	40,36
—————
8,25
	1 510,94
—————
308,88
	
22	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	1 018,000	19,08
—————
8,25
	19 425,48
—————
8 398,50
	
23	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte grosimea 24mm, cu latimea carnizei de 0.75 m
	m2	108,750	513,34
—————
133,98
	55 825,72
—————
14 570,33
	
24	CE42A
	Executarea lucarnelor 
	buc	2,000	1 183,40
—————
217,90
	2 366,80
—————
435,80
	
25	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea tablea 0.45 mm H=2.0 cm
	m2	1 040,000	165,71
—————
37,95
	172 333,20
—————
39 468,00
	
26	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(Confectionare individuala)
	m	148,800	136,57
—————
9,90
	20 322,00
—————
1 473,12
	
27	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(Confectionare individuala)
	m	90,000	163,71
—————
11,55
	14 733,90
—————
1 039,50
	
28	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	m	152,000	45,96
—————
6,93
	6 986,07
—————
1 053,36

					
 			Total Acoperisul
	            			461 809,68	
			Inclusiv salariu				107 005,11	
 		4. Lucrari diverse					
29	TrI1AA01F3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3
	t	26,000	14,85
—————
14,85
	386,10
—————
386,10
	
30	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  de  5 t la distanta de 3 km
	t	26,000	15,20
—————
0,00
	395,20
—————
0,00
	
31	CB15B
	Schela metalica autoridicatoare cu 3 castele (Lmax=29 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade
	m2	310,000	17,93
—————
9,90
	5 558,95
—————
3 069,00
	
32	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (permutarea schelei pe perimentrul fasadei)
	m2	1 060,000	21,18
—————
11,55
	22 454,45
—————
12 243,00

					
 			Total Lucrari diverse
	            			28 794,70	
			Inclusiv salariu				15 698,10	
 
	Cheltuieli directe	 lei			601 764,92	
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %			40 301,03	
	Transport materiale	3,00 %			12 161,97	
	Total	100,00 +			654 227,92	
	Cheltuieli de regie	3,00 %			19 626,84	
	Total	100,00 +			673 854,76	
	Beneficiu de deviz	2,00 %			13 477,10	
	Total	100,00 +			687 331,86	
	TVA	20,00 %			137 466,37	
	Total deviz:				824 798,23	
	Inclusiv salariu				179 115,68	

Intocmit 	(SRL "Bioenerg Construct")	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Primaria Leuseni)	
                                      (funcţia, semnătura)	

GM Cezar Radu, s.Leuseni r-nul Hincesti	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Reparatia acoperisului

Valoarea de deviz  824 798,23 lei	
Intocmit in preţuri  curente

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	6,525	33,00	215,325	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	31,558	33,00	1 041,414	
 3.	7123010010200	Betonist	h-om	116,764	33,00	3 853,212	
 4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	48,664	33,00	1 605,912	
 5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	78,000	33,00	2 574,000	
 6.	7124010010700	Dulgher	h-om	395,349	33,00	13 046,517	
 7.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 704,139	33,00	56 236,587	
 8.	7124010010730	Dulgher  3	h-om	11,940	33,00	394,020	
 9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	221,100	33,00	7 296,300	
 10.	7212030022700	Sudor	h-om	6,256	33,00	206,448	
 11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 392,240	33,00	45 943,920	
 12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	55,100	33,00	1 818,300	
 13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,700	33,00	386,100	
 14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 301,030	33,00	42 933,990	
 15.	9310060019930	Muncitor	h-om	47,383	33,00	1 563,639	
		Total manopera				179 115,68	
			Materiale:
 1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,320	22,00	117,040	
 2.	1212121212121	apa	m3	8,611	0,00	0,000	
 3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	8,856	450,00	3 985,200	
 4.	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	12,055	200,00	2 411,000	
 5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,103	200,00	20,600	
 6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,688	200,00	2 737,600	
 7.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	6,850	200,00	1 370,000	
 8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,996	3 100,00	9 287,600	
 9.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,120	3 100,00	372,000	
 10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	13,419	3 100,00	41 598,900	
 11.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	4,350	3 100,00	13 485,000	
 12.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,120	3 100,00	372,000	
 13.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a	m3	0,200	3 100,00	620,000	
 14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,926	3 100,00	12 170,600	
 15.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	12,589	3 100,00	39 025,900	
 16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,005	3 100,00	15,500	
 17.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	8,239	3 100,00	25 540,900	
 18.	2010237318750	Distantieri 	buc	107,448	1,00	107,448	
 19.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,164	2 950,00	483,800	
 20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	14,071	65,00	914,615	
 21.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	543,750	25,00	13 593,750	
 22.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	63,648	16,50	1 050,192	
 23.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	21,000	13,50	283,500	
 24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	15,450	135,00	2 085,750	
 25.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	37,440	13,50	505,440	
 26.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	41,200	12,00	494,400	
 27.	2320187315789	Decofrol	kg	12,989	22,00	285,758	
 28.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	175,100	22,50	3 939,750	
 29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,372	35,00	13,020	
 30.	2413217300010	Cleme	buc	45,900	2,00	91,800	
 31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,248	22,00	5,456	
 32.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,449	36,00	16,164	
 33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	2,660	36,00	95,760	
 34.	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	250,848	15,00	3 762,720	
 35.	2462106110601	Paste antiseptice 	kg	73,382	16,00	1 174,112	
 36.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	54,600	45,00	2 457,000	
 37.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,689	700,00	482,300	
 38.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	29,520	3,20	94,464	
 39.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	109,200	58,00	6 333,600	
 40.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	4 890,934	1,55	7 580,948	
 41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	197,320	1,55	305,846	
 42.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	36,050	3,50	126,175	
 43.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,652	0,00	0,000	
 44.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,480	0,00	0,000	
 45.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,984	700,00	688,800	
 46.	2666122800555	Element de inchidere 	buc	30,653	45,00	1 379,385	
 47.	2666122800600	Element  prefabricat	buc	121,200	52,00	6 302,400	
 48.	2682132600001	Cerceveli  (Переплеты)	m2	1,000	40,00	40,000	
 49.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 205,821	8,00	9 646,568	
 50.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	57,680	12,20	703,696	
 51.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	546,000	12,50	6 825,000	
 52.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 255,800	90,00	113 022,000	
 53.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	43,680	60,00	2 620,800	
 54.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	96,390	65,00	6 265,350	
 55.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	160,927	63,00	10 138,401	
 56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	306,270	11,00	3 368,970	
 57.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	734,228	11,00	8 076,508	
 58.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,412	13,50	73,062	
 59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,163	13,50	96,701	
 60.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	114,000	22,00	2 508,000	
 61.	281123630981	Opritori de zapada	m	152,000	38,00	5 776,000	
 62.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,000	40,00	320,000	
 63.	28631463112701	Cremon   (ручка оконная)	buc	2,000	40,00	80,000	
 64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	290,610	15,00	4 359,150	
 65.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,330	40,00	53,200	
 66.	2874115802561	Surub  M 12	buc	3 744,800	0,10	374,480	
 67.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	32,472	0,20	6,494	
 68.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,950	35,00	803,250	
 69.	2874115837745	Suruburi	buc	1 532,640	0,10	153,264	
 70.	2874115840479	Piulita M12	buc	3 744,800	0,10	374,480	
 71.	2874115840601	Piulita  M20	buc	2 621,360	0,10	262,136	
 72.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	32,472	0,10	3,247	
 73.	2874115850000	Buloane  M 20	buc	2 621,360	0,10	262,136	
 74.	2874125881229	Saiba plata  M 20	kg	104,854	15,00	1 572,810	
 75.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,541	15,00	8,115	
 76.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	119,834	15,00	1 797,510	
 77.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,800	15,00	42,000	
 78.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	38,276	38,00	1 454,488	
 79.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	30,653	85,00	2 605,505	
 80.	2875274000502	Cot burlan	buc	45,900	85,00	3 901,500	
 81.	2875274000503	Cot de capat	buc	22,950	36,00	826,200	
 82.	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	22,950	40,00	918,000	
 83.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	30,653	45,00	1 379,385	
 84.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	214,570	12,00	2 574,840	
 85.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	115,591	18,00	2 080,638	
 86.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9 828,000	0,10	982,800	
 87.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12 582,480	0,10	1 258,248	
 88.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,128	0,00	0,000	
 89.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,051	0,00	0,000	
 90.	4100126202818	Apa	m3	10,807	0,00	0,000	
		Total materiale de construcţii				405 399,14	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2410520006700	Automacara 	h-ut	13,304	350,00	4 656,400	
 2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,220	350,00	77,000	
 3.	2811123007605	Schela metalica autoridicatoare 3 castele Lmax=29 m, Hmax=31m	h-ut	155,000	2,00	310,000	
 4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,819	250,00	204,750	
 5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	27,000	15,00	405,000	
 6.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	79,112	15,00	1 186,680	
 7.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	26,200	15,00	393,000	
 8.	2922140007000	Macara 	h-ut	8,323	350,00	2 913,050	
 9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	123,197	12,00	1 478,364	
 10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,301	450,00	135,450	
 11.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,819	85,00	69,615	
 12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,246	36,00	80,856	
 13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,032	40,00	401,280	
 14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,953	55,00	52,415	
 15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,050	30,00	31,500	
 16.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	1 007,000	2,00	2 014,000	
 17.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,320	25,00	8,000	
 18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,500	350,00	1 575,000	
 19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,165	350,00	757,750	
 20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,524	200,00	104,800	
 21.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,976	200,00	395,200	
		Total utilaje de construcţii				17 250,10	
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei			601 764,92	
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %			40 301,03	
	Transport materiale	3,00 %			12 161,97	
	Total	100,00 +			654 227,92	
	Cheltuieli de regie	3,00 %			19 626,84	
	Total	100,00 +			673 854,76	
	Beneficiu de deviz	2,00 %			13 477,10	
	Total	100,00 +			687 331,86	
	TVA	20,00 %			137 466,37	
	Total deviz:				824 798,23	

Intocmit 	(SRL "Bioenerg Construct")	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Primaria Leuseni)	
                                      (funcţia, semnătura)	

WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 ООО
GM Cezar Radu, s.Leuseni r-nul Hincesti	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 Reparatia acoperisului
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Demontari, demolari,desfaceri					
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2			24,06
—————
23,76	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	33,00	11,880	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	33,00	11,880	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300	
2	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2			6,39
—————
5,94	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	33,00	2,970	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	33,00	2,970	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	15,00	0,450	
3	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2			13,92
—————
12,87	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	33,00	9,240	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	33,00	3,630	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	15,00	1,050	
4	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Axele 1-7, 7-1, B
	m2			23,01
—————
22,11	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	33,00	15,510	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,00	6,600	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,900	
5	RpCE40A k=0.2
	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor la acoperis din cheramzit gros pina la 120 mm Axele 1-7, 7-1 B
	m2			25,92
—————
13,53	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	33,00	1,650	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	33,00	11,880	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	13,50	1,890	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	10,500	
6	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Axa A-C, C-A
	m3			180,98
—————
72,60	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,00	14,850	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	33,00	57,750	
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	15,00	1,201	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	250,00	79,980	
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	85,00	27,193	
7	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc(Camerele de ventilare in locul traversarii capriorilor peste)
	m3			448,50
—————
445,50	
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	33,00	330,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	33,00	115,500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	15,00	3,000	
8	CP16B k=0.5
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat  placi drepte PP100x800x80 mm (Cu K=0.5 la resurse montator +mecanizm)
	buc			85,78
—————
26,40	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	33,00	21,450	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,00	4,950	
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000	
	2666122800600	Element  prefabricat	buc	1,0100	52,00	52,520	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,55	2,480	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,000	
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	15,00	3,375	
9	CP19A
	Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16  mm 
	100 buc			120,50
—————
105,60	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9000	33,00	95,700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,00	9,900	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	22,00	4,400	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	35,00	10,500	
		2. Peretii cota +10.00;					
10	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara Axa 1-7, 7-1
	m3			787,46
—————
122,76	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	33,00	101,971	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,00	20,789	
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,000	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,20	9,600	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	700,00	49,014	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	700,00	70,000	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 100,00	1,575	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,3700	350,00	129,507	
11	CA04A
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3			1 065,60
—————
178,20	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	33,00	163,350	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	33,00	14,850	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	284,0000	1,55	453,406	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	200,00	156,555	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	200,00	144,199	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,00	0,000	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,00	3,135	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,101	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2800	350,00	98,008	
12	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2			65,63
—————
39,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,00	6,600	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	33,00	33,000	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,075	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,060	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,675	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1300	65,00	8,450	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,093	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,093	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,640	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,001	
13	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor  6 A1 inclusiv
	kg			12,69
—————
1,42	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	33,00	1,419	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275	
14	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor  14-A3  inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg			13,31
—————
1,75	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	33,00	1,650	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	33,00	0,099	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	1,00	0,150	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,135	
15	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon  (Suruburi pentru prinderea maurlatului)
	kg			31,61
—————
8,58	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	33,00	7,590	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,00	0,660	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	33,00	0,330	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,200	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,360	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,55	0,031	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,00	0,440	
16	RpCE02A
	Izolatii higrofuge la fundatii pe suprafete orizontale, inguste, de sub 0,80 m latime, la ziduri noi, in imobile existente sau la garduri de zid, compuse din 1 strat de carton bitumat CA 400 intre 2 straturi de mastic
	m2			157,94
—————
9,90	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	33,00	6,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,00	3,300	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,1200	12,20	14,074	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	22,50	78,795	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	3,50	2,523	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	200,00	0,412	
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	12,00	9,888	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	135,00	41,715	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0210	30,00	0,630	
		3. Acoperisul					
17	CE27A
	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate  din lemn ecarisat. 
	m2			142,46
—————
37,95	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000	33,00	29,700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,00	8,250	
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0110	3 100,00	34,102	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0040	3 100,00	12,401	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0110	3 100,00	34,102	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0040	3 100,00	12,401	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,250	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1500	18,00	2,700	
	2874115850000	Buloane  M 20	buc	3,5000	0,10	0,350	
	2874115840601	Piulita  M20	buc	3,5000	0,10	0,350	
	2874125881229	Saiba plata  M 20	kg	0,1400	15,00	2,100	
	2874115802561	Surub  M 12	buc	5,0000	0,10	0,500	
	2874115840479	Piulita M12	buc	5,0000	0,10	0,500	
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	15,00	2,400	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360	
18	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (MS1,2,3)
	kg			31,61
—————
8,58	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	33,00	7,590	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,00	0,660	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	33,00	0,330	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,200	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,360	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,55	0,031	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,00	0,440	
19	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Astereala 50x50mm +contrasterala 50x30 mm)
	m2			50,65
—————
9,73	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	33,00	7,425	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	33,00	2,310	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0125	3 100,00	38,750	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,800	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360	
20	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3			176,84
—————
28,05	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	33,00	28,050	
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000	
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	16,50	28,050	
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	6,7000	15,00	100,500	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,00	0,432	
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,50	13,500	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050	350,00	1,748	
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	36,00	2,160	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,399	
21	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3			40,36
—————
8,25	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	33,00	8,250	
	2462106110601	Paste antiseptice 	kg	1,9600	16,00	31,360	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0010	350,00	0,346	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	200,00	0,401	
22	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2			19,08
—————
8,25	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	33,00	6,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,00	1,650	
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,476	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120	
23	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte grosimea 24mm, cu latimea carnizei de 0.75 m
	m2			513,34
—————
133,98	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0600	33,00	1,980	
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	33,00	122,100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,00	9,900	
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 100,00	124,000	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 100,00	124,000	
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	25,00	125,000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,00	6,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360	
24	CE42A
	Executarea lucarnelor 
	buc			1 183,40
—————
217,90	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	5,9700	33,00	197,010	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	33,00	20,889	
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	40,00	160,000	
	28631463112701	Cremon   (ручка оконная)	buc	1,0000	40,00	40,000	
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 100,00	186,000	
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 100,00	186,000	
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a	m3	0,1000	3 100,00	310,000	
	2682132600001	Cerceveli  (Переплеты)	m2	0,5000	40,00	20,000	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,00	21,000	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	350,00	38,500	
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,000	
25	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea tablea 0.45 mm H=2.0 cm
	m2			165,71
—————
37,95	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	33,00	29,700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,00	8,250	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	90,00	108,675	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,50	6,563	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,945	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	58,00	6,090	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	60,00	2,520	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,00	2,362	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,600	
26	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(Confectionare individuala)
	m			136,57
—————
9,90	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	33,00	9,900	
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	1,0500	63,00	68,134	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	12,00	17,304	
	2666122800555	Element de inchidere 	buc	0,2000	45,00	9,270	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	38,00	3,914	
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,00	9,270	
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	85,00	17,510	
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,030	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240	
27	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(Confectionare individuala)
	m			163,71
—————
11,55	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	33,00	11,550	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,00	69,615	
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	43,350	
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,2500	40,00	10,200	
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,020	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	35,00	8,925	
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	36,00	9,180	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	38,00	9,690	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,180	
28	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	m			45,96
—————
6,93	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	33,00	6,270	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,00	0,330	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	33,00	0,330	
	281123630981	Opritori de zapada	m	1,0000	38,00	38,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,200	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,360	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,55	0,031	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,00	0,440	
		4. Lucrari diverse					
29	TrI1AA01F3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3
	t			14,85
—————
14,85	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	33,00	14,850	
30	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  de  5 t la distanta de 3 km
	t			15,20
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	200,00	15,200	
31	CB15B
	Schela metalica autoridicatoare cu 3 castele (Lmax=29 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade
	m2			17,93
—————
9,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,00	1,650	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	33,00	8,250	
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	200,00	1,000	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 950,00	0,352	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 100,00	0,930	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 100,00	1,860	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	15,00	0,090	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0080	350,00	2,800	
	2811123007605	Schela metalica autoridicatoare 3 castele Lmax=29 m, Hmax=31m	h-ut	0,5000	2,00	1,000	
32	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (permutarea schelei pe perimentrul fasadei)
	m2			21,18
—————
11,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,00	1,650	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	33,00	9,900	
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	200,00	1,000	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 950,00	0,353	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 100,00	0,930	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 100,00	1,860	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	15,00	0,090	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0100	350,00	3,500	
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	2,00	1,900	

 Intocmit 	(SRL "Bioenerg Construct")	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Primaria Leuseni)	
                                      (funcţia, semnătura)