Schimbarea timplariei din cadrul Institutiei de Educatie Timpurie Nr.24 mun.Balti, str. Independentei 96		
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 2-1-2
Lucrari de reparatie
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
	m2	57.76	
	7422010060100	Timplar	h-om	12.1296	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	12.1296	
		Total				
2	RpCI42A
	Demontarea elementelor - glafuri din tabla si pervazuri 
	m	56.40	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5.0760	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.8200	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.5640	
		Total				
3	CK57F
	Instalarea  ferestrelor din aluminiu cu bariera termica: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi 
	m2	57.76	
	9310060019930	Muncitor	h-om	47.1610	
	2030112931108	Ferestre din aluminiu cu bariera termica	m2	57.7600	
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	375.4400	
	2513736621482	Banda izolanta	m	88.9504	
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	92.9936	
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	30.0352	
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	6.7002	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1.7155	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	8.0864	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5.2504	
		Total				
4	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 
	m2	3.24	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	3.0780	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3564	
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3.2400	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12.9600	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1.7820	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.6253	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.9440	
	4011106202741	Energie electrica	kw	3.2400	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0648	
		Total				
5	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
	m	28.20	
	7422010060100	Timplar	h-om	7.8960	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2560	
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	28.7640	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	115.0560	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.2820	
		Total				
6	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
	m	28.20	
	7422010060100	Timplar	h-om	9.0240	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2560	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	28.2000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	112.8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.2820	
		Total				
7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri 
	m2	63.18	
	7122050013400	Zidar	h-om	7.5816	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9.4770	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3.1590	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.6318	
		Total				
8	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 
	m	104.20	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	53.1420	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34.3860	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	134.4180	
	2652102100713	Var pasta	m3	0.1459	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.8961	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2292	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1563	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.1563	
		Total				
9	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	36.80	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	44.8960	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	262.7520	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1472	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.9072	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.5888	
		Total				
10	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	36.80	
	7122050013400	Zidar	h-om	7.3600	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	40.4800	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5.5200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0110	
		Total				
11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	36.80	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1040	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5.5200	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.8400	
		Total				
12	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	36.80	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16.5600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.6800	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38.8203	
	4100126202818	 Apa	m3	0.0368	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0368	
		Total				
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor 
	m2	36.80	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1040	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5.5200	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.8400	
		Total				
14	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	32.46	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17.8530	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	12.9840	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.9476	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16.2300	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.6230	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0649	
		Total				
15	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri exterioare de ferestre 
	m2	26.38	
	9310060019930	Muncitor	h-om	39.2007	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	7.9140	
	2653102101834	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	385.4118	
	4100126202818	 Apa	m3	0.2955	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.0840	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.7808	
		Total				
16	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza pe baza ciment "Fasad Alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor (glafuri exterioare) 
	m2	26.38	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11.8710	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.6380	
	2653102101833	Chit pe baza de ciment "Fasad Alb"	kg	27.8283	
	4100126202818	 Apa	m3	0.0264	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0264	
		Total				
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor 
	m2	26.38	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7914	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.9570	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.3190	
		Total				
18	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la glafuri executate  pe glet existent 
	m2	26.38	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11.8710	
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	16.8832	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.3190	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13.1900	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.3190	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0791	
		Total