CAIET DE SARCINI
PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Spitalul clinic militar central;
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;
3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală la Clădirea nr.21 din cadrul Spitalului clinic militar central.

Capitolul 1. Soluții arhitecturale-constructive SAC
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demolari
			
		Capitolul 1.1. Tamplarie
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - ferestre
	m2	77,90	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - usi
	m2	132,60	
 		Capitolul 1.2. Tavan
			
3	RpCO56C
	Demontari tavane tip Dranita
	m2	917,70	
 		Capitolul 1.3. Pardoseli
			
4	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	917,70	
 		Capitolul 1.4. Pereti
			
5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	2 590,50	
 6	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	244,80	
 7	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida 
	m2	82,50	
 8	RpCG29C
	Demolarea zidariei existente din blocuri de calcar
	m3	16,60	
 		Capitolul 2. Evacuarea gunoiului
			
9	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	213,30	
 10	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	213,30	
 11	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)
	t	213,30	
 		Capitolul 3. Gauri pentru canale de ventilare
			
12	RCsB21A k=2
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton 
	buc	5,00	
 13	RCsB21A k=2,5
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 125 cm, in elementele de beton 
	buc	2,00	
 14	RCsB21A k=3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 150 cm, in elementele de beton
	buc	13,00	
 15	RCsB21A k=4
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton 
	buc	9,00	
 16	RCsB21A k=5
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 250 cm, in elementele de beton 
	buc	10,00	
 17	RCsB21A k=6,3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 315 cm, in elementele de beton 
	buc	31,00	
 		Capitolul 4. Buiandrugi
			
18	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	34,50	
 19	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	178,60	
 20	CA04F
	Beton turnat in buiandrugi clasa B15
	m3	3,95	
 21	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	56,00	
 		Capitolul 5. Pereti
			
22	CD66A
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m
	100m2	1,23	
 23	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m 
	m3	5,10	
 		Capitolul 6. Tamplarie
			
24	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp   - cu deschidere dubla,  5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte
	m2	88,30	
 25	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	64,45	
 26	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	64,45	
 27	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice
	m2	28,30	
 28	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usi industriale
	m2	42,70	
 29	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 buc.)
	m2	19,40	
 30	CK03A
	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
	m2	106,40	
 31	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi 
	buc	51,00	
 32	CK33B
	Miner cromat la usi
	buc	51,00	
 33	pret de piata
	Lacata
	buc	51,00	
 34	CK07B
	Pervazuri sau baghete  din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn
	m	260,10	
 		Capitolul 7. Finisari interioare
			
		Capitolul 7.1. Pereti
			
		Capitolul 7.1.1. W-1
			
35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	436,50	
 36	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	349,20	
 37	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	436,50	
 38	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	436,50	
 39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	436,50	
 40	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - RAL 9010
	m2	436,50	
 		Capitolul 7.1.2. W-2
			
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	529,70	
 42	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	423,76	
 43	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	529,70	
 44	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	529,70	
 45	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	317,80	
 46	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - RAL 9010
	m2	317,80	
 47	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	211,90	
 48	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	211,90	
 49	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului
	m2	211,90	
 50	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	211,90	
 51	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	211,90	
 52	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	211,90	
 53	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	211,90	
 54	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010
	m2	211,90	
 		Capitolul 7.1.3. W-3
			
55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	860,50	
 56	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	688,40	
 57	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	860,50	
 58	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	860,50	
 59	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	860,50	
 60	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	860,50	
 61	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului
	m2	860,50	
 62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	860,50	
 63	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	860,50	
 64	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	860,50	
 65	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	860,50	
 66	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010
	m2	860,50	
 		Capitolul 7.1.4. W-4
			
67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	784,00	
 68	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	627,20	
 69	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	784,00	
 70	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	784,00	
 71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	470,40	
 72	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - RAL 9010
	m2	470,40	
 73	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	313,60	
 74	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	313,60	
 75	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului
	m2	313,60	
 76	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	313,60	
 77	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	313,60	
 78	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	313,60	
 79	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	313,60	
 80	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010
	m2	313,60	
 		Capitolul 7.2. Pardoseli
			
		Capitolul 7.2.1. P-1
			
81	CE17A
	Bariera de vapori - pelicola Jutafol
	m2	688,80	
 82	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat
	m2	688,80	
 83	IzF04B k=2
	Strat hidroizolant executat  pe toata suprafata cu  mastic de bitum - linocrom
	m2	688,80	
 84	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	688,80	
 85	CG01A1 k=8
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	688,80	
 86	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice  - linoleum medical antibacterian, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	688,80	
 		Capitolul 7.2.2. P-2
			
87	CE17A
	Bariera de vapori - pelicola Jutafol
	m2	125,10	
 88	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat
	m2	125,10	
 89	IzF04B k=2
	Strat hidroizolant executat  pe toata suprafata cu  mastic de bitum - linocrom
	m2	125,10	
 90	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	125,10	
 91	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	125,10	
 92	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi 600x600
	m2	125,10	
 		Capitolul 7.2.3. P-3
			
93	CE17A
	Bariera de vapori - pelicola Jutafol
	m2	72,00	
 94	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat
	m2	72,00	
 95	IzF04B k=2
	Strat hidroizolant executat  pe toata suprafata cu  mastic de bitum - linocrom
	m2	72,00	
 96	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	72,00	
 97	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	72,00	
 98	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi 600x600
	m2	72,00	
 		Capitolul 7.2.4. P-4
			
99	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	38,10	
 100	CE17A
	Bariera de vapori - pelicola Jutafol
	m2	38,10	
 101	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat
	m2	38,10	
 102	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	38,10	
 103	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	38,10	
 104	CE30C
	Montare placi din OSB 18 mm
	m2	38,10	
 105	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	38,10	
 106	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	29,40	
 		Capitolul 7.3. Tavane
			
		Capitolul 7.3.1. T-1
			
107	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila
	m2	141,20	
 		Capitolul 7.3.2. T-2
			
108	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	782,90	
 109	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	782,90	
 110	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	782,90	
 111	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	782,90	
 112	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	782,90	
 113	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	782,90	
 114	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	782,90	
 115	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010
	m2	782,90	
 		Capitolul 8. Finisari exterioare
			
		Capitolul 8.1. Pereti mai sus de cota 0.000
			
116	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	642,00	
 117	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	642,00	
 118	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	642,00	
 119	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	642,00	
 120	CF07A
	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil
	m2	642,00	
 121	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3
	m2	642,00	
 122	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala grosimea 30 mm
	m2	40,50	
 123	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	682,50	
 124	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	682,50	
 125	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea hidrofuga
	m2	682,50	
 126	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	44,70	
 		Capitolul 8.2. Soclu
			
127	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact
	m2	242,40	
 128	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	242,40	
 129	IzF04F k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc 
	m2	242,40	
 130	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100
	m2	242,40	
 131	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact
	m2	242,40	
 132	CI21A aplicativ
	Placaj din gresie portelanata la soclu
	m2	242,40	
 133	CE23D3
	Profil din tabla 200 mm
	m	198,80	
 		Capitolul 8.3. Consolidare soclu
			
134	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	190,00	
 135	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	24,80	
 136	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1
	100 m3	3,33	
 137	TsC22A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I
	100 m3	3,33	
 138	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3	45,50	
 139	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	333,00	
 140	TsD7C1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%
	100 m3	3,33	
 141	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului 
	m2	89,74	
 142	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (5Вр-I 150/150)
	kg	178,50	
 143	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	5 221,20	
 144	CA03F
	Beton clasa C15 
	m3	81,00	
 145	CA03F
	Beton clasa C12
	m3	10,20	
 		Capitolul 8.4. Pereu
			
146	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3	23,40	
 147	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm
	m3	33,30	
 148	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	34,50	
 149	CA03C
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3	33,30	
 150	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	214,80	
 151	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat color grosime 5 cm)
	m2	333,44	
 		Capitolul 8.5. Scari
			
152	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului 
	m2	55,60	
 153	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4Вр-I 150/150)
	kg	73,00	
 154	CA03F
	Beton clasa C15 
	m3	14,40	
 155	CA03F
	Beton clasa C12
	m3	6,00	
 156	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact
	m2	46,80	
 157	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2, gresie portelanata de calitate superioara, cu dimensiuni 40x40, grosime 8 mm si suprafata mata 
	m2	46,80	
 		Capitolul 8.6. Amejari exterioare
			
158	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1
	100 m3	3,00	
 159	TsC22A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I
	100 m3	3,00	
 160	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3	23,30	
 161	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)
	100 m3	1,80	
 162	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	267,00	
 163	TsE01A
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor
	100m2	6,00	
 164	TsD06A
	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t
	100 m3	3,00	
 		Capitolul 9. Acoperis
			
		Capitolul 9.1. Demolari
			
165	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)
	m2	1 445,04	
 166	RpCH32A
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate
	m2	1 445,04	
 		Capitolul 9.2. Evacuare gunoi
			
167	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	67,80	
 168	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)
	t	67,80	
 		Capitolul 9.3. Brau monolit Brm1
			
169	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	475,40	
 170	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	2 698,70	
 171	CL17B
	Confectii metalice diverse 
	kg	165,53	
 172	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	123,40	
 173	CA04F
	Beton turnat in briu clasa B15
	m3	32,40	
 		Capitolul 9.4. Acoperis
			
174	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	22,37	
 175	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 
	m3	15,44	
 176	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	1 444,80	
 177	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (12,58 m3)
	m2	1 444,80	
 178	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider)
	m2	1 444,80	
 179	123
	Retinator de zapada LE-310, L=2 m
	buc	68,00	
 180	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm
	m	146,00	
 181	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm
	m	92,80	
 182	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	14,45	
 183	CL17B
	Parapet metalic
	kg	1 568,28	
 184	CL17B
	Confectii metalice pentru consolidari
	kg	6 172,80	
 185	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - cerdac
	m2	1 044,00	
 186	CE30C
	Montare placi din OSB 18 mm
	m2	1 044,00	
 187	IzF10F
	Strat termoizolator la planseul acoperisului cu un strat de vata bazaltica g=110g/m3
	m2	1 044,00	
 		Capitolul 9.5. Canale de ventilare
			
188	CL17B
	Confectii metalice diverse (L100x63x6, L-100 mm, Piesa inglobata MN 1-21)
	kg	815,80	
 189	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla vopsita) pentru invelitorile acoperisurilor (tip LIDER) 
	m2	121,40	
 190	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm Tehnolight, densitate 125kg/m3
	m2	121,40	
 191	CE05B
	Placarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime
	m2	121,40	

Capitolul 2. Incalzire. Ventilare. Conditionare IVC
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj
			
1	pret de piata
	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 1500 Multi, "Atrea", la refulare L=1325 m3/h, P=450 Pa  in complectatie ventilator N=0,78 kW, n=2960 rot/min I=3,9 A, U=230 V; la aspiratie L=1410 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=0,78 kW, n=2960 rot.min, I=3,9 A, U=230 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-1)
	buc	1,0000	
 2	pret de piata
	Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea"
	buc	1,0000	
 3	pret de piata
	Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie
	buc	1,0000	
 4	pret de piata
	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului  Q=3,99 kw/h de la -16 pina la +20C
	buc	1,0000	
 5	pret de piata
	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=10,14 kw/h de la +35 pina la +22C
	buc	1,0000	
 6	pret de piata
	Atenuator de zgomot  SR 355/900
	buc	2,0000	
 7	pret de piata
	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 650 Multi, "Atrea", la refulare L=420 m3/h, P=300 Pa  in complectatie ventilator N=0,17 kW,  I=1,4 A, U=230 V; la aspiratie L=505 m3/h, P=230 Pa in complectatie ventilator N=0,17 kW, I=1,4 A, U=230 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2)
	buc	1,0000	
 8	pret de piata
	Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea"
	buc	1,0000	
 9	pret de piata
	Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie
	buc	1,0000	
 10	pret de piata
	Baterie electrica pentru incalzirea aerului tip EPO-V200/3,0 Q=2,14 kw/h de la -16 pina la +22C
	buc	1,0000	
 11	pret de piata
	Atenuator de zgomot  SR 200/900
	buc	2,0000	
 12	pret de piata
	Ventilator rectangular VKPF 4D 800x500, N=5,85 kW, n=11400 rot/min I=9,35A, U=400 V (R-3)
	buc	1,0000	
 13	pret de piata
	Suport elastic WG 800x500
	buc	2,0000	
 14	pret de piata
	Caseta de filtru FBK 800x500-5
	buc	1,0000	
 15	pret de piata
	Buzunar de filtru SFK 800x500 clasa F5
	buc	1,0000	
 16	pret de piata
	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului NHV 800x500-2
	buc	1,0000	
 17	pret de piata
	Baterie de racire cu freon R-410A OKF 800x500-3
	buc	1,0000	
 18	pret de piata
	Atenuator de zgomot SR 800x500
	buc	1,0000	
 19	pret de piata
	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 800x500 cu servomotor
	buc	1,0000	
 20	pret de piata
	Recuperator de caldura PRANA-150 L=60 m3/h cu motor electric N-0,032kW U=220V in complectatie cu functia mini-incalzire (AR3-AR5)
	buc	3,0000	
 21	pret de piata
	Recuperator de caldura PRANA-200G L=120 m3/h cu motor electric N-0,032kW U=220V in complectatie cu functia mini-incalzire (AR6)
	buc	1,0000	
 22	pret de piata
	Ventilator axial  VKMS 315, N=0,098kw, n=2705 rot/min, I=1,34A, U=230V  "Vents"  (A-3, A-5, A-6)
	buc	3,0000	
 23	pret de piata
	Suport elastic WGF 315
	buc	6,0000	
 24	pret de piata
	Supapa de sens KOM 315
	buc	3,0000	
 25	pret de piata
	Atenuator de zgomot  SR 315/900
	buc	3,0000	
 26	pret de piata
	Ventilator de bucatarie la aspiratie BЦУН 200x93-0,55-4
	buc	1,0000	
 27	pret de piata
	Vibroizolatoare ФВЦp-16
	buc	6,0000	
 28	pret de piata
	Flansa la intrare ФВЦ-ВЦУН 200
	buc	1,0000	
 29	pret de piata
	Ventilator axial  VKM 200, N=0,154kw, n=2375 rot/min, I=0.67A, U=230V  "Vents"  (A-7)
	buc	1,0000	
 30	pret de piata
	Suport elastic WGF 200
	buc	2,0000	
 31	pret de piata
	Supapa de sens KOM 200
	buc	1,0000	
 32	pret de piata
	Atenuator de zgomot  SR 200/900
	buc	1,0000	
 33	pret de piata
	Hota de aspiratie 1200x600x450h
	buc	1,0000	
 34	pret de piata
	Ventilator circular de baie silentios, Silent-300, L=125m3/h, motor electric N=0,029kw, n=1700 rot/min, U=230V  
	buc	10,0000	
 35	pret de piata
	Ventilator circular de baie silentios, Silent-200, L=50m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min, U=230V  
	buc	3,0000	
 36	pret de piata
	Unitate de condensare pentru sistema refulare AR-1 bloc exterior DK-10WC/SF cu capacitatea de racire 10,5 KW, N=4,95 kw U=380 V
	buc	1,0000	
 37	pret de piata
	Unitate de condensare pentru sistema refulare R-3 bloc exterior DK-TC030BUSOHF cu capacitatea de racire 30,37 KW, N=8,59 kw U=380 V
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
38	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  (sistema de refulare aspiratie, condensare)
	buc	3,0000	
 39	VC29A
	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg
	buc	5,0000	
 40	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm 
	buc	9,0000	
 41	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
	buc	19,0000	
 42	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3. Lucrari sanitare
			
		Capitolul 3.1. Sistema de incalzire
			
43	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ("KORAD RADIK" TIP 10 HYGIENE 503-604)
	buc	1,0000	
 44	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ("KORAD RADIK" TIP 20S HYGIENE 503-504)
	buc	3,0000	
 45	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ("KORAD RADIK" TIP 20S HYGIENE 503-604)
	buc	2,0000	
 46	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ("KORAD RADIK" TIP 20S HYGIENE 503-704)
	buc	1,0000	
 47	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ("KORAD RADIK" TIP 20S HYGIENE 503-904)
	buc	1,0000	
 48	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD RADIK" TIP 20S HYGIENE 503-1004)
	buc	1,0000	
 49	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD RADIK" TIP 20S HYGIENE 503-1204)
	buc	2,0000	
 50	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD RADIK" TIP 20S HYGIENE 503-1404)
	buc	4,0000	
 51	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("KORAD RADIK" TIP 20S HYGIENE 503-1604)
	buc	3,0000	
 52	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("KORAD RADIK" TIP 20S HYGIENE 503-1804)
	buc	12,0000	
 53	IB06D
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste  2000 mm ("KORAD RADIK" TIP 20S HYGIENE 503-2004)
	buc	1,0000	
 54	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("KORAD RADIK" TIP 30 HYGIENE 503-1604)
	buc	10,0000	
 55	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("KORAD RADIK" TIP 30 HYGIENE 503-1804)
	buc	5,0000	
 56	IB06D
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste  2000 mm ("KORAD RADIK" TIP 30 HYGIENE 503-2004)
	buc	2,0000	
 57	IB07B
	Uscator de prosoape KLM1215.600
	buc	10,0000	
 58	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)
	buc	39,0000	
 59	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)
	buc	58,0000	
 60	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)
	buc	58,0000	
 61	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 16x2,0 mm (Teava din PE-X multistrat cu folie din aluminiu Tigris Alupex Wavin)
	m	290,0000	
 62	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,25 mm (Teava din PE-X multistrat cu folie din aluminiu Tigris Alupex Wavin)
	m	240,0000	
 63	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0x2,5 mm (Teava din PE-X multistrat cu folie din aluminiu Tigris Alupex Wavin)
	m	260,0000	
 64	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18/4mm 
	m	290,0000	
 65	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm 
	m	240,0000	
 66	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm 
	m	260,0000	
 67	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	790,0000	
 68	IC13C
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25)
	m	10,0000	
 69	IC13C
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40)
	m	140,0000	
 70	IC13E
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50)
	m	15,0000	
 71	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	150,0000	
 72	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
	m	15,0000	
 73	IC39D
	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 3 cai )
	buc	1,0000	
 74	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de (dezaerator automat  d15 mm)
	buc	2,0000	
 75	ID04A
	Robinet de golire D15 mm
	buc	2,0000	
 76	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera DN25)
	buc	2,0000	
 77	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20)
	buc	6,0000	
 78	IC40B
	Suport de prindere pentru colectoare
	buc	2,0000	
 79	IA52A
	Cutie de amplasare a colectoarelor
	buc	1,0000	
 80	IC39D
	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 6 cai )
	buc	1,0000	
 81	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de (dezaerator automat  d15 mm)
	buc	2,0000	
 82	ID04A
	Robinet de golire D15 mm
	buc	2,0000	
 83	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN40)
	buc	2,0000	
 84	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D16)
	buc	2,0000	
 85	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20)
	buc	10,0000	
 86	IC40B
	Suport de prindere pentru colectoare
	buc	2,0000	
 87	IA52A
	Cutie de amplasare a colectoarelor
	buc	1,0000	
 88	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de (dezaerator automat  d15 mm)
	buc	6,0000	
 89	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet de inchidere cu sfera D50)
	buc	2,0000	
 90	IC42B
	Metal pentru elemente de sustinere
	kg	80,0000	
 		Capitolul 3.2. Sistema de ventilare si conditionare
			
		Capitolul 3.2.1. AR-1
			
91	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm
	m2	1,4130	
 92	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm
	m2	5,6900	
 93	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm
	m2	2,4170	
 94	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm
	m2	1,1700	
 95	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm
	m2	0,3140	
 96	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm
	m2	1,9800	
 97	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 355 mm
	m2	1,1200	
 98	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm
	m2	0,2500	
 99	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm
	m2	0,3000	
 100	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm
	m2	0,3000	
 101	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm
	m2	13,6500	
 102	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm
	m2	2,4000	
 103	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm
	m2	3,6000	
 104	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm
	m2	1,0000	
 105	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x150 mm
	m2	1,0000	
 106	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm
	m2	4,4000	
 107	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm
	m2	7,2000	
 108	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x150 mm
	m2	1,2000	
 109	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x200 mm
	m2	13,0000	
 110	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200 mm
	m2	1,4000	
 111	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x200 mm
	m2	21,0000	
 112	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x500 mm
	m2	1,1000	
 113	IzH06A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de  50 mm
	m2	85,9100	
 114	IzI23A
	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ
	m2	85,9100	
 115	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 250x150,Vents
	buc	1,0000	
 116	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 300x100,Vents
	buc	1,0000	
 117	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 300x150,Vents
	buc	2,0000	
 118	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 300x200,Vents
	buc	3,0000	
 119	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 500x200,Vents
	buc	1,0000	
 120	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL3 450x250,Vents
	buc	1,0000	
 121	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL3 550x250,Vents
	buc	2,0000	
 122	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL3 750x150,Vents
	buc	1,0000	
 123	CL20A
	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 100bVn Al, Vents
	buc	1,0000	
 124	CL20A
	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 150bVn Al, Vents
	buc	3,0000	
 125	CL20A
	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents
	buc	3,0000	
 126	VB19A
	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200  (difuzor circular cu reglare EEF 100 Systemair)
	buc	1,0000	
 127	VB19A
	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200  (difuzor circular cu reglare EEF 125 Systemair)
	buc	2,0000	
 128	VB19A
	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200  (difuzor circular cu reglare EEF 150 Systemair)
	buc	1,0000	
 129	CL20A
	Regulator de debit KP 125, Vents
	buc	6,0000	
 130	CL20A
	Regulator de debit R 250x150
	buc	1,0000	
 131	CL20A
	Regulator de debit R 550x250
	buc	2,0000	
 132	CL20A
	Regulator de debit R 750x150
	buc	1,0000	
 133	CL20A
	Grila metalica exterioara RN 600x500
	buc	1,0000	
 134	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc
	kg	180,0000	
 		Capitolul 3.2.2. AR-2
			
135	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm
	m2	0,9420	
 136	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm
	m2	15,5400	
 137	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm
	m2	4,5500	
 138	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x250 mm
	m2	0,9000	
 139	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm
	m2	2,8000	
 140	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm
	m2	5,8500	
 141	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm
	m2	0,5000	
 142	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x350 mm
	m2	0,7000	
 143	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x300 mm
	m2	0,6500	
 144	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200 mm
	m2	0,7000	
 145	IzH06A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de  50 mm
	m2	33,1300	
 146	IzI23A
	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ
	m2	33,1300	
 147	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 150x150,Vents
	buc	1,0000	
 148	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 250x150,Vents
	buc	1,0000	
 149	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 300x200,Vents
	buc	2,0000	
 150	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 450x200,Vents
	buc	1,0000	
 151	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 500x200,Vents
	buc	1,0000	
 152	CL20A
	Grila metalica exterioara RN 350x350
	buc	1,0000	
 153	CL20A
	Regulator de debit R 300x200
	buc	2,0000	
 154	CL20A
	Regulator de debit R 450x200
	buc	1,0000	
 155	CL20A
	Regulator de debit R 500x200
	buc	1,0000	
 156	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc
	kg	90,0000	
 		Capitolul 3.2.3. R-3
			
157	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm
	m2	0,3140	
 158	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm
	m2	3,9250	
 159	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm
	m2	1,0900	
 160	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm
	m2	0,4700	
 161	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm
	m2	7,5400	
 162	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm
	m2	0,3140	
 163	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm
	m2	0,3900	
 164	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm
	m2	1,9800	
 165	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm
	m2	6,4000	
 166	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x100 mm
	m2	1,6000	
 167	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm
	m2	2,2500	
 168	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x150 mm
	m2	2,4000	
 169	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm
	m2	4,8000	
 170	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm
	m2	1,9500	
 171	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm
	m2	7,7000	
 172	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm
	m2	17,2500	
 173	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm
	m2	2,4000	
 174	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm
	m2	14,4000	
 175	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x300 mm
	m2	1,9000	
 176	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x300 mm
	m2	6,0000	
 177	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x300 mm
	m2	2,1000	
 178	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x300 mm
	m2	9,9000	
 179	VA02D
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x500 mm
	m2	20,8000	
 180	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 850x300 mm
	m2	11,5000	
 181	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x300 mm
	m2	9,6000	
 182	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 950x300 mm
	m2	8,7500	
 183	VA02D
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x300 mm
	m2	31,2000	
 184	IzH06A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de  50 mm
	m2	178,9230	
 185	IzI23A
	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ
	m2	178,9230	
 186	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 400x250,Vents
	buc	1,0000	
 187	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, OL3 450x100,Vents
	buc	1,0000	
 188	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, OL3 500x150,Vents
	buc	1,0000	
 189	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, OL3 500x250,Vents
	buc	3,0000	
 190	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL3 750x250,Vents
	buc	1,0000	
 191	VB19A
	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200  (difuzor circular la aspiratie A 200VRF)
	buc	1,0000	
 192	CL20A
	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 150bVn Al, Vents
	buc	1,0000	
 193	CL20A
	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents
	buc	3,0000	
 194	CL20A
	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents
	buc	8,0000	
 195	CL20A
	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 315bVn Al, Vents
	buc	16,0000	
 196	CL20A
	Regulator de debit KP 100, Vents
	buc	1,0000	
 197	CL20A
	Regulator de debit KP 125, Vents
	buc	10,0000	
 198	CL20A
	Regulator de debit KP 140, Vents
	buc	1,0000	
 199	CL20A
	Regulator de debit KP 160, Vents
	buc	16,0000	
 200	CL20A
	Regulator de debit KP 250x150, Vents
	buc	1,0000	
 201	CL20A
	Regulator de debit R 450x100
	buc	1,0000	
 202	CL20A
	Regulator de debit R 500x150
	buc	1,0000	
 203	CL20A
	Regulator de debit R 500x250
	buc	3,0000	
 204	CL20A
	Regulator de debit R 750x200
	buc	1,0000	
 205	CL20A
	Grila metalica exterioara RN 1000x900
	buc	1,0000	
 206	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc
	kg	300,0000	
 		Capitolul 3.2.4. A-3
			
207	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm
	m2	17,8000	
 208	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm
	m2	2,2500	
 209	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x150 mm
	m2	4,8000	
 210	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x150 mm
	m2	6,5000	
 211	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x150 mm
	m2	7,0000	
 212	IzH06A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de  50 mm
	m2	38,3500	
 213	IzI23A
	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ
	m2	38,3500	
 214	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL1 200x150,Vents
	buc	1,0000	
 215	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL1 300x200,Vents
	buc	1,0000	
 216	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL1 450x200,Vents
	buc	2,0000	
 217	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc
	kg	60,0000	
 		Capitolul 3.2.5. A-4
			
218	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm
	m2	19,3400	
 219	IzH06A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de  50 mm
	m2	19,3400	
 220	IzI23A
	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ
	m2	19,3400	
 221	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc
	kg	50,0000	
 		Capitolul 3.2.6. A-5.A-6
			
222	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm
	m2	29,6700	
 223	IzH06A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de  50 mm
	m2	29,6700	
 224	IzI23A
	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ
	m2	29,6700	
 225	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc
	kg	40,0000	
 		Capitolul 3.2.7. A-7
			
226	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm
	m2	9,8900	
 227	IzH06A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de  50 mm
	m2	9,8900	
 228	IzI23A
	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ
	m2	9,8900	
 229	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc
	kg	30,0000	
 		Capitolul 3.2.8. VN1-VN3
			
230	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm
	m2	18,2100	
 231	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm
	m2	28,2600	
 232	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm
	m2	47,1000	
 233	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm
	m2	5,0200	
 234	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm
	m2	5,6500	
 235	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm
	m2	12,5600	
 236	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm
	m2	128,7400	
 237	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm
	m2	0,9800	
 238	IzH06A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de  50 mm
	m2	246,5200	
 239	IzI23A
	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ
	m2	246,5200	
 240	CL20A
	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 100bVn Al, Vents
	buc	7,0000	
 241	CL20A
	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 150bVn Al, Vents
	buc	3,0000	
 242	CL20A
	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents
	buc	3,0000	
 243	CL20A
	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents
	buc	2,0000	
 244	CL20A
	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 315bVn Al, Vents
	buc	16,0000	
 245	CL20A
	Grila pentru usa din aluminiu anodizat NOVA-D-1-400x200-UR1-W
	buc	13,0000	
 246	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc
	kg	400,0000	
 		Capitolul 3.2.9. Instalatia de incalzire a caloriferelor sistemelor R-3
			
247	IC24F
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50)
	m	25,0000	
 248	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50/4mm 
	m	25,0000	
 249	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa
	m	25,0000	
 250	IC42B
	Metal pentru elemente de sustinere
	kg	50,0000	
 251	SE56A1
	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN25
	buc	2,0000	
 252	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens  DN25 -VT 161 ,Valtec)
	buc	1,0000	
 253	IA20A
	Supapa de by-pass AVDO 15  RP 3/4, Danfoss
	buc	1,0000	
 254	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Dezaerator D15
	buc	2,0000	
 255	ID04A
	Robinet de golire D15 mm
	buc	2,0000	
	                                                                                                         
Capitolul 3. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RIAC)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 1.1. Sistema de alimentare cu apa
			
		Capitolul 1.1.1. A1 laborator
			
1	SA04C
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, D50 mm
	m	60,0000	
 2	SA14D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm)
	m	5,0000	
 3	SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm)
	m	25,0000	
 4	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)
	m	30,0000	
 5	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic
	m	60,0000	
 6	SF01B
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal
	m	60,0000	
 7	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm
	m	5,0000	
 8	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm
	m	25,0000	
 9	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm
	m	30,0000	
 10	SD06A
	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=15 mm
	buc	13,0000	
 11	SD06A
	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=20 mm
	buc	3,0000	
 12	SD06C
	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=25 mm
	buc	1,0000	
 13	SD06C
	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=50 mm
	buc	1,0000	
 		Capitolul 1.1.2. A1 sectia infectioasa
			
14	SA04C
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, D50 mm
	m	65,0000	
 15	SA14D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm)
	m	10,0000	
 16	SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm)
	m	65,0000	
 17	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)
	m	40,0000	
 18	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic
	m	125,0000	
 19	SF01B
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal
	m	65,0000	
 20	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm
	m	10,0000	
 21	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm
	m	65,0000	
 22	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm
	m	40,0000	
 23	SD06A
	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=15 mm
	buc	5,0000	
 24	SD06A
	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=20 mm
	buc	10,0000	
 25	SD06C
	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=25 mm
	buc	1,0000	
 26	SD06C
	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=50 mm
	buc	2,0000	
 		Capitolul 1.1.3. T3, T4 laborator
			
27	SA16D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, (Teava PPR, D=40 mm)
	m	45,0000	
 28	SA14D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm)
	m	45,0000	
 29	SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm)
	m	20,0000	
 30	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)
	m	25,0000	
 31	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic
	m	135,0000	
 32	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D44x9 mm
	m	45,0000	
 33	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm
	m	45,0000	
 34	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm
	m	20,0000	
 35	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm
	m	25,0000	
 36	SD06A
	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=15 mm
	buc	7,0000	
 37	SD06A
	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=20 mm
	buc	4,0000	
 38	SD06C
	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=25 mm
	buc	1,0000	
 39	SD06B
	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=32 mm
	buc	1,0000	
 		Capitolul 1.1.4. T3, T4 sectia infectioasa
			
40	SA16D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, (Teava PPR, D=40 mm)
	m	50,0000	
 41	SA14D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm)
	m	80,0000	
 42	SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm)
	m	60,0000	
 43	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)
	m	75,0000	
 44	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic
	m	265,0000	
 45	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D44x9 mm
	m	50,0000	
 46	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm
	m	80,0000	
 47	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm
	m	60,0000	
 48	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm
	m	75,0000	
 49	SD06A
	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=15 mm
	buc	5,0000	
 50	SD06A
	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=20 mm
	buc	10,0000	
 51	SD06C
	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=25 mm
	buc	3,0000	
 52	SD06B
	Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=32 mm
	buc	2,0000	
 		Capitolul 1.2. Sistema de canalizare
			
		Capitolul 1.2.1. C1 laborator
			
53	SB08G
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm PPVC
	m	35,0000	
 54	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d 110 mm PPVC
	m	40,0000	
 55	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d 50 mm PVC
	m	20,0000	
 56	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, D=50 mm
	buc	1,0000	
 57	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, D=110 mm
	buc	2,0000	
 		Capitolul 1.2.2. C1 sectia infectioasa
			
58	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d 110 mm PPVC
	m	140,0000	
 59	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d 50 mm PVC
	m	40,0000	
 60	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, D=50 mm
	buc	6,0000	
 61	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, D=110 mm
	buc	4,0000	
 62	SB09E
	Clapeta de aerisire PVC, D=110 mm
	buc	1,0000	
 		Capitolul 1.3. Utilaje sanitare
			
		Capitolul 1.3.1. Utilaje sanitare laborator
			
63	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	3,0000	
 64	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc	15,0000	
 65	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	15,0000	
 66	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000	
 67	SD02A
	Dus dotat cu stropitoare, furtun , robinet
	buc	1,0000	
 		Capitolul 1.3.2. Utilaje sanitare sectia infectioasa
			
68	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	9,0000	
 69	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc	27,0000	
 70	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	27,0000	
 71	SD02A
	Dus dotat cu stropitoare, furtun , robinet
	buc	7,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
72	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)
	buc	5,0000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
73	Pret de piata
	Dulap de incendiu
	buc	5,0000	
 74	Pret de piata
	Robinet de incendiu d 50 mm
	buc	5,0000	
 75	Pret de piata
	Pistol de incendiu d 50 mm
	buc	5,0000	
 76	Pret de piata
	Furtun de incendiu  d 50 mm, L=20 m
	buc	5,0000	
 77	Pret de piata
	Stingator cu spuma
	buc	10,0000	

Capitolul 4. Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (EEF/IEI)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare (de creat resursa)
			
		Capitolul 1.1. Panou de distributie ЩМП-3-0) 650x500x220 mm
			
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, Panou de distributie ЩМП-3-0) 650x500x220 mm
	buc	1,0000	
 2	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator basculant tripolar BBP32И-35B71250-250A
	buc	1,0000	
 3	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/B32A
	buc	3,0000	
 4	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/B20A
	buc	3,0000	
 5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/B16A
	buc	1,0000	
 6	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 
	buc	1,0000	
 7	08-03-530-4
	Demaror magnetic KMИ-23210
	buc	3,0000	
 		Capitolul 1.2. Panou de racord si distributie ABP-115-25A
			
8	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, - APB-115-25A
	buc	1,0000	
 9	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/C25A
	buc	2,0000	
 10	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В6A
	buc	5,0000	
 11	08-03-529-1
	Contactor KTИ-25A
	buc	2,0000	
 12	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 1.3. Panou de racord si distributie ЩP-IP31 710x600x130
			
13	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie ЩP-IP31 710x600x130
	buc	1,0000	
 14	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A
	buc	1,0000	
 15	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/100A
	buc	1,0000	
 16	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10A
	buc	3,0000	
 17	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA
	buc	16,0000	
 18	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/10mA
	buc	1,0000	
 19	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/C10/30mA
	buc	5,0000	
 20	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ34/3P/C10/30mA
	buc	2,0000	
 21	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 1.4. Panou de racord si distributie ЩP-IP31 585x310x130
			
22	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/  Panou de distributie ЩP-IP31 585x310x130
	buc	1,0000	
 23	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A
	buc	1,0000	
 24	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/100A
	buc	1,0000	
 25	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10A
	buc	3,0000	
 26	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/C10/30mA
	buc	8,0000	
 27	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 1.5. Panou de racord si distributie ЩP-IP31 585x600x130
			
28	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/  Panou de distributie ЩP-IP31 585x600x130
	buc	1,0000	
 29	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A
	buc	1,0000	
 30	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/100A
	buc	1,0000	
 31	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10A
	buc	3,0000	
 32	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/C10/30mA
	buc	4,0000	
 33	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/10mA
	buc	1,0000	
 34	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ34/3P/C16/30mA
	buc	1,0000	
 35	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA
	buc	2,0000	
 36	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 1.6. Panou de racord si distributie ЩP-IP31 460x600x130
			
37	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de distributie ЩP-IP31 460x600x130
	buc	1,0000	
 38	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A
	buc	1,0000	
 39	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/100A
	buc	1,0000	
 40	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10A
	buc	3,0000	
 41	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA
	buc	2,0000	
 42	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/10mA
	buc	4,0000	
 43	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/C10/30mA
	buc	9,0000	
 44	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 1.7. Panou de racord si distributie ЩP-IP31 460x310x130
			
45	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de distributie ЩP-IP31 460x310x130
	buc	1,0000	
 46	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/100A
	buc	1,0000	
 47	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C10A
	buc	9,0000	
 48	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 1.8. Panou de racord si distributie ЩP-IP31 310x335x130
			
49	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de distributie ЩP-IP31 310x335x130
	buc	1,0000	
 50	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A
	buc	1,0000	
 51	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C10A
	buc	4,0000	
 52	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 1.9. Panou de racord si distributie ЩP-IP31 460x600x130
			
53	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de distributie ЩP-IP31 460x600x130
	buc	1,0000	
 54	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A
	buc	1,0000	
 55	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C10A
	buc	17,0000	
 56	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/C10A
	buc	3,0000	
 57	08-03-530-4
	Demaror magnetic KMИ-23210
	buc	2,0000	
 58	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 1.10. Cabluri
			
59	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	5,5000	
 60	pret de piata
	Cablu VVG-LS-5*16,0
	m	30,0000	
 61	pret de piata
	Cablu VVG-LS-5*10,0
	m	120,0000	
 62	pret de piata
	Cablu VVG-LS-5*6,0
	m	250,0000	
 63	pret de piata
	Cablu VVG-LS-5*4,0
	m	150,0000	
 64	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv
	100 m	2,5000	
 65	pret de piata
	Cablu VVG-LS-5*2,5
	m	250,0000	
 66	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv
	100 m	105,0000	
 67	pret de piata
	Cablu VVG-LS-3*2,5
	m	4 500,0000	
 68	pret de piata
	Cablu VVG-LS-3*1,5
	m	5 500,0000	
 69	pret de piata
	Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5
	m	500,0000	
 		Capitolul 1.11. Tevi (de creat resursa)
			
70	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	100 m	60,0000	
 71	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	100 m	45,0000	
 72	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	100 m	5,5000	
 		Capitolul 1.12. Articole electrice de instalare (de creat resursa)
			
73	08-03-591-8
	Priza monopolara IP-20
	100 buc	1,5500	
 74	08-03-591-8
	Priza monopolara IP-54
	100 buc	0,0600	
 75	08-03-591-8
	Priza tripolara IP-54
	100 buc	0,0300	
 76	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20
	100 buc	1,2600	
 77	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20
	100 buc	0,0400	
 78	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP44
	100 buc	0,0600	
 79	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V  IP20
	100 buc	0,0600	
 80	pret de piata
	Cutie de distributie cu cleme
	buc	120,0000	
 81	pret de piata
	Cutie pentru montarea prizelor
	buc	303,0000	
 		Capitolul 1.13. Echipament de iluminat (de creat resursa)
			
82	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED - ДBО 6571 45 40W
	100 buc	1,2500	
 83	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED - ДПО 4004 18W
	100 buc	0,4600	
 84	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED - HПП-1301 1x40
	100 buc	0,0900	
 85	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED - LSP LED 2x36 W
	100 buc	0,4000	
 86	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21,5W, RB 6,0V/0,8Axh cu abtipild
	100 buc	0,0500	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
87	pret de piata
	Panou de distributie ЩМП-3-0) 650x500x220
	buc	1,0000	
 88	pret de piata
	Intrerupator basculant tripolar BBP32И-35B71250-250A
	buc	1,0000	
 89	pret de piata
	Demaror magnetic KMИ-23210
	buc	5,0000	
 90	pret de piata
	Panou de racord si distributie ABP-115-25A
	buc	1,0000	
 91	pret de piata
	Mecanism de blocare KMИ-40A-95A IEK
	buc	1,0000	
 92	pret de piata
	Contactor KTИ-25A
	buc	2,0000	
 93	pret de piata
	Releu EL-11E
	buc	1,0000	
 94	pret de piata
	Panou de distributie ЩP-IP31 710x600x130
	buc	1,0000	
 95	pret de piata
	Panou de distributie ЩP-IP31 585x310x130
	buc	1,0000	
 96	pret de piata
	Panou de distributie ЩP-IP31 585x600x130
	buc	1,0000	
 97	pret de piata
	Panou de distributie ЩP-IP31 460x600x130
	buc	2,0000	
 98	pret de piata
	Panou de distributie ЩP-IP31 460x310x130
	buc	1,0000	
 99	pret de piata
	Panou de distributie ЩP-IP31 310x335x130
	buc	1,0000	

Capitolul 5. Sistema de detectare incendiu SI					
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
1	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu
	buc	1,0000	
 2	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc  Emitator radio ATS-100
	buc	1,0000	
 3	08-01-121-1
	Acumulator 12V 7A/h
	buc	2,0000	
 4	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 FD 8204C
	buc	9,0000	
 5	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Avertizor de incendiu de fum
	buc	140,0000	
 6	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 SB112F
	buc	1,0000	
 7	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual
	buc	11,0000	
 8	pret de piata
	Piese metalice material de fixare
	kg	2,0000	
 9	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida
	100 m	16,0000	
 10	pret de piata
	Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 4x0,8 mm2
	m	1 450,0000	
 11	pret de piata
	Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2
	m	150,0000	
 12	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)
	100 m	5,0000	
 13	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/ Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm
	100 m	2,5000	
 14	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Avertizor de incendiu de fum
	buc	2,0000	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
15	pret de piata
	Panou de control si dirijare incendiu UN54 FS5200 UniPOS-EN54, FS 5200/16
	buc	1,0000	
 16	pret de piata
	Emitator radio ATS-100
	buc	1,0000	
 17	pret de piata
	Acumulator 12V 7A/h
	buc	2,0000	
 18	pret de piata
	Sirena EN54 FD 8204C
	buc	9,0000	
 19	pret de piata
	Avertizor de incendiu de fum FD 8030
	buc	140,0000	
 20	pret de piata
	Avertizor de caldura EN54 FD 8020
	buc	2,0000	
 21	pret de piata
	Sirena EN54 SB112F
	buc	1,0000	
 22	pret de piata
	Avertizor de incendiu manual - FD 3050
	buc	11,0000	
 23	pret de piata
	Modul de extindere 5201 FS 5200
	buc	1,0000	
 24	pret de piata
	Rezistor
	buc	16,0000	
 25	pret de piata
	Panou informativ EXIT
	buc	13,0000	

Capitolul 6. Automatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii (AIVC)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de dirijare a sistemei de ventilare PD-R3 500x400x220 mm
	buc	1,0000	
 2	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/1A
	buc	1,0000	
 3	08-03-573-1
	Dispozitiv instalat
	buc	16,0000	
 4	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc	0,2000	
 5	pret de piata
	Cleme ZNI-4
	buc	20,0000	
 6	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv
	100 m	1,7000	
 7	pret de piata
	Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0
	m	90,0000	
 8	pret de piata
	Cablu VVG-A-FRLS 7x1,0
	m	80,0000	
 9	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere de creat resura
	100 m	0,5000	
 10	08-02-390-1
	Canale din masa plastica 
	100 m	0,8000	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
11	pret de piata
	Panou de dirijare a sistemei de ventilare PD-R3 500x400x220 mm
	buc	1,0000	
 12	pret de piata
	Releu universal R4-2014-23-5230-WT
	buc	2,0000	
 13	pret de piata
	Buton rosu AD22DS
	buc	1,0000	
 14	pret de piata
	Buton verde  AD22DS
	buc	2,0000	
 15	pret de piata
	Transformator de coborire V16854
	buc	1,0000	
 16	pret de piata
	Buton de comanda START SB-7
	buc	2,0000	
 17	pret de piata
	Buton de comanda  SB-7
	buc	2,0000	
 18	pret de piata
	Controlor Arcon-4
	buc	1,0000	
 19	pret de piata
	Termoregulator RTO-30
	buc	1,0000	
 20	pret de piata
	Traductor STw-02
	buc	1,0000	
 21	pret de piata
	Traductor STa-02
	buc	1,0000	
 22	pret de piata
	Traductor STa-01
	buc	1,0000	
 23	pret de piata
	Traductor ST-02
	buc	1,0000	
 24	pret de piata
	Termometru tehnic TTП2.1.240.103
	buc	1,0000	
 25	pret de piata
	Termometru tehnic TTП4.1.240.103
	buc	2,0000