Proiectarea sistemei de incalzire la Gimnaziul din s.Barboieni, raionul Nisporeni	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Incalzirei.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  ("Korado", 11-500/500, с краном "Маевского", заглушками, элементами крепления)	buc	1,00			
 2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  ("Korado", 11-500/600, с краном "Маевского", заглушками, элементами крепления)	buc	2,00			
 3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  ("Korado", 22-500/700, с краном "Маевского", заглушками, элементами крепления)	buc	4,00			
 4	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  ("Korado", 22-500/800, с краном "Маевского", заглушками, элементами крепления)	buc	2,00			
 5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  ("Korado", 22-500/1000, с краном "Маевского", заглушками, элементами крепления)	buc	22,00			
 6	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Korado", 22-500/1200, с краном "Маевского", заглушками, элементами крепления)	buc	5,00			
 7	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Korado", 22-500/1400, с краном "Маевского", заглушками, элементами крепления)	buc	13,00			
 8	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Korado", 22-500/1600, с краном "Маевского", заглушками, элементами крепления)	buc	12,00			
 9	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Korado", 22-500/1800, с краном "Маевского", заглушками, элементами крепления)	buc	5,00			
 10	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  ("Korado", 33-500/1000, с краном "Маевского", заглушками, элементами крепления)	buc	7,00			
 11	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Korado", 33-500/1200, с краном "Маевского", заглушками, элементами крепления)	buc	4,00			
 12	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Korado", 33-500/1600, с краном "Маевского", заглушками, элементами крепления)	buc	10,00			
 13	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан радиаторный угловой подающий в комплекте с термостатической головкой антивандального типа, Р = 10 бар)	buc	87,00			
 14	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран радиаторный угловой обратный, Р = 10 бар)	buc	87,00			
 15	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый запорный, Р = 10 бар)	buc	4,00			
 16	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (кран шаровый запорный, Р = 10 бар)	buc	8,00			
 17	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый запорный, Р = 10 бар)	buc	12,00			
 18	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый запорный, Р = 10 бар)	buc	8,00			
 19	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль балансировочный ручной, Р = 10 бар, "Danfoss" MSV-BD)	buc	1,00			
 20	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (вентиль балансировочный ручной, Р = 10 бар, "Danfoss" MSV-BD)	buc	2,00			
 21	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (вентиль балансировочный ручной, Р = 10 бар, "Danfoss" MSV-BD)	buc	4,00			
 22	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (вентиль балансировочный ручной, Р = 10 бар, "Danfoss" MSV-BD)	buc	5,00			
 23	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль дренажный, Р = 10 бар)	buc	20,00			
 24	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический воздухоотводчик, Р = 10 бар)	buc	30,00			
 25	IC52A
	Manson de dilatare pentru conducte de gaze (Dresser) avind diametrul de 25 mm (гибкий компенсатор муфтовый для компенсации тепловых удлинений на трубной разводке, Р = 10 бар, T(макс.)=95 °С)	buc	4,00			
 26	IC52A
	Manson de dilatare pentru conducte de gaze (Dresser) avind diametrul de 40 mm (гибкий компенсатор муфтовый для компенсации тепловых удлинений на трубной разводке, Р = 10 бар, T(макс.)=95 °С)	buc	8,00			
 27	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20х3,4 mm (труба из полипропиллена стабилизированного, PPR PN20)	m	475,00			
 28	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (труба из полипропиллена стабилизированного, PPR PN20)	m	210,00			
 29	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32х5,4 mm (труба из полипропиллена стабилизированного, PPR PN20)	m	275,00			
 30	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40х6,7 mm. (труба из полипропиллена стабилизированного, PPR PN20)	m	125,00			
 31	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50х8,4 mm. (труба из полипропиллена стабилизированного, PPR PN20)	m	280,00			
 32	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	685,00			
 33	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	680,00			
 34	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	685,00			
 35	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	680,00			
 36	IC12B
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 65 mm (труба стальная, электросварная, оцинкованная)	m	8,00			
 37	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	8,00			
 38	IE04C
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	8,00			
 39	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20х3,4 mm (труба из полипропиллена стабилизированного, PPR PN20, фасонные детали 35%)	m	166,25			
 40	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (труба из полипропиллена стабилизированного, PPR PN20, фасонные детали 35%)	m	73,50			
 41	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32х5,4 mm (труба из полипропиллена стабилизированного, PPR PN20, фасонные детали 35%)	m	96,25			
 42	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40х6,7 mm. (труба из полипропиллена стабилизированного, PPR PN20, фасонные детали 35%)	m	43,75			
 43	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50х8,4 mm. (труба из полипропиллена стабилизированного, PPR PN20, фасонные детали 35%)	m	98,00			
 44	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x15 mm (изоляции цилиндрами "Klimaflex" толщиной 15 мм, с фольгированым покрытием) 	m	475,00			
 45	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x15 mm (изоляции цилиндрами "Klimaflex" толщиной 15 мм, с фольгированым покрытием) 	m	210,00			
 46	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x15 mm (изоляции цилиндрами "Klimaflex" толщиной 15 мм, с фольгированым покрытием) 	m	275,00			
 47	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x15 mm (изоляции цилиндрами "Klimaflex" толщиной 15 мм, с фольгированым покрытием) 	m	125,00			
 48	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50x15 mm (изоляции цилиндрами "Klimaflex" толщиной 15 мм, с фольгированым покрытием) 	m	280,00			
 49	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=65x15 mm (изоляции цилиндрами "Klimaflex" толщиной 15 мм, с фольгированым покрытием) 	m	8,00			
 50	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (короб)	m2	317,00			
 51	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (решетки металлические для защиты радиаторов 2000х1500)	m2	30,00			
 52	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	400,00			
 53		Узел ввода:					
 54	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 100 mm (распределительный коллектор из стальной, электросварной, оцинкованной трубы, Ду100, L=1000 мм, n=4 отвода)	buc	2,00			
 55	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 32 mm (комплектная пара: - регулятор перепада давления ASV-PV; - клапан-партнер балансировочый ASV-M; "Danfoss")	buc	1,00			
 56	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 40 mm (комплектная пара: - регулятор перепада давления ASV-PV; - клапан-партнер балансировочый ASV-M; "Danfoss")	buc	3,00			
 57	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран шаровый запорный, Р = 10 бар)	buc	4,00			
 58	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (кран шаровый запорный, Р = 10 бар)	buc	12,00			
 59	ID04D
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm (кран шаровый запорный под приварку, P=10 бар)	buc	4,00			
 60	IA23A
	Filtru de combustibil lichid 65 mm (фильтр сетчатый, P=10 бар)	buc	2,00			
 61	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль дренажный, P=10 бар)	buc	2,00			
 62		Приборы КИПиА					
 63	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термоманометр показывающий Р = 6 бар, Т = 100 °С)	buc	12,00			
 64	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль трёхходовой под приборы КИПиА)	buc	12,00			
 65	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,00			
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 LEI				
	Asigurarea medicala					
	Total					
	Transport					
	Total					
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
	Cheltuieli directe					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total deviz: