CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s. Radenii Vechi, raionul Ungheni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Radenii Vechi, raionul Ungheni
3. Obiectul achiziţiilor  Proiectarea retelei de canalizare in sat. Radenii Vechi, raionul Ungheni  -SP-2 Solutie tehnologice
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montarea 
	
1	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm 
	buc	1,00	
2	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Cot din otel d=50mm
	buc	5,00	
3	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Teu egal din otel  d=50mm
	buc	1,00	
4	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Trecere din otel  d=80- PE100 d=90mm
	buc	1,00	
5	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia  din otel  d=80x50mm
	buc	1,00	
6	AcB01C
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm  -Vana d=200mm
	buc	1,00	
7	AcB01C
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm  -Tija de manevre vanei L=1700 mm
	buc	1,00	
8	GD54G
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm -Capat flansa PE d=200mm
	buc	2,00	
9	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm-Flansa oarba din otel d=200mm
	buc	2,00	
		2. Utilaj
	
10	Rowater
	Vana d=200mm  -Rowater
	buc	1,00	
11	Rowater
	Tija de manevre vane L=3600mm-Rowater
	buc	1,00