CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria Lărguța r-nul Cantemir
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria Lărguța r-nul Cantemir
3. Obiectul achiziţiilor  Alimentarea cu energie electrica 0,4kV, a fantanii arteziene, din r-nul Cantemir, s. Larguta, 80. N02-08/2021-AEE
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari  de constructie
Коэффициент к трудозатратам=1,00
Коэффициент к машинам=1,00
	
1	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-3
	buc	4,00	
2	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea
	buc	1,00	
3	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105-5
	buc	1,00	
4	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	6,00	
5	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc	6,00	
6	33-04-007-1
	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И
	buc	2,00	
7	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.
	1000 m	0,345	
8	Pretul firmei
	Cablu СИП-2A  3x35+1x54 mm2
	m	345,00	
9	162
	Cataramа Г11
	buc	2,00	
10	08-02-305-1
	Consola У4
	buc	1,00	
11	136
	Banda F2007
	m	38,00	
12	137
	Screpa A200
	buc	28,00	
13	110-0300
	Clema de ancorare CA-2000
	buc	14,00	
14	161
	Clema PA 2000
	buc	14,00	
15	1623
	Clema CDR/CN/IS95/UC
	buc	13,00	
16	110-1583
	Clema de conexiune ПС-1-1
	buc	13,00	
17	162
	Brida de legatura CSB
	buc	52,00	
18	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de D=60-60mm h-4.0m 
	m	4,00	
19	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15
	m3	0,25	
		2. Lucrari de montare
Коэффициент к трудозатратам=1,00
Коэффициент к машинам=1,00
	
20	08-03-521-1
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 160 A 
	buc	1,00	
21	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta ППН-33
	buc	3,00	
22	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM
	buc	1,00	
23	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,00	
24	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЩМП-4-0У2
	buc	1,00	
25	08-03-525-2
	Intreruptor ВH32/3/63А
	buc	2,00	
26	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/B25A
	buc	1,00	
27	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B10A 
	buc	1,00	
28	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/B32A
	buc	1,00	
29	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  AВДT-32С/10А/30мА
	buc	1,00	
30	08-01-066-1
	Limitator ОПС-1В
	set	1,00	
31	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, РАр10-3-ОП
	100 buc	0,01	
32	08-03-591-4
	Intreruptor BC20-2
	100 buc	0,01	
33	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm
	100 m	0,03	
34	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm
	100 m	0,12	
35	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	1,80	
36	590-1007
	Conductor  ВВП-4х10
	m	180,00	
37	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2
	100 m	0,02	
38	590-1004
	Conductor ПВ3-10
	m	2,00	
39	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	0,02	
40	590-1001
	Conductor ПВ3-2,5
	m	2,00	
41	08-02-147-1
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, ВВГнг
	100 m	0,08	
42	Pretul firmei
	Cablu ВВГнг-5х16 mm2
	m	4,00	
43	Pretul firmei
	Cablu ВВГнг-5х10 mm2
	m	2,00	
44	Pretul firmei
	Cablu ВВГнг-3х1,5 mm2
	m	2,00	
45	08-02-368-1
	Conductor de legare la pamint "ЗП6"
	100 m	0,105	
46	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm
	10 buc	0,70	
47	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2
	100 m	0,18	
		3. Utilaj
	
48	1152
	Intreruptor 160А NH
	buc	1,00	
49	Pretul firmei
	Dispozitivi de siguranta ППН-33 40А
	buc	3,00	
50	Pretul firmei
	Dulap BZUM-TF-01-63
	buc	1,00	
51	Pretul firmei
	Contor electric   AMT B1x-Fx
	buc	1,00	
52	Pretul firmei
	Dulap IP54 ЩМП-4-0
	buc	1,00	
53	Pretul firmei
	Separator de sarcina BH-32 3P 63A
	buc	2,00	
54	Pretul firmei
	Automat ВА47-29 1P B10A 
	buc	1,00	
55	Pretul firmei
	Automat ВА47-29 3P B25A 
	buc	1,00	
56	Pretul firmei
	Automat ВА47-29 3P B32A 
	buc	1,00	
57	Pretul firmei
	Automat AВДT-32С/10А/30мА
	buc	1,00	
58	Pretul firmei
	Descarcator  ОПС1-В-1Р
	buc	1,00