[bookmark: 2-1-1]Formularul nr. 1
desfășurat

Obiectivul: Reparația acoperișului șarpant, izolarea termică a pereților exteriori - S P 3E și reparația capitală a rețelelor termice interioare, la
I.P. Liceul Teoretic "Andrei Straista" situat în or. Anenii Noi, str. Piața 31 August, nr.5
Obiectul: Solutii arhitecturale (SA)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

	Devizul: Lucrari de constructie

	Nr.
	Simbol norme si Cod resurse
	Denumire lucrari
	U.M.
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de demolare
	
	

	1.1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor din metal
	kg
	500,0000

	1.1.1
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4000

	1.1.2
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,5000

	1.1.3
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	10,0000

	1.1.4
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	10,0000

	1.1.5
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,5000

	1.1.6
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	2,5000

	1.2
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (tinc vechi soclu si fatada)
	m2
	1 581,0000

	1.2.1
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	79,0500

	1.2.2
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	189,7200

	1.2.3
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	237,1500

	1.2.4
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	15,8100

	1.3
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane
	m
	318,0000

	1.3.1
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	28,6200

	1.3.2
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,9000

	1.3.3
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,1800

	1.4
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie
	m2
	963,0000

	1.4.1
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	346,6800

	1.4.2
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	346,6800

	1.4.3
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	19,2600

	1.5
	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.
	t
	30,0000

	1.5.1
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	88,8000

	1.6
	TsH92B
	Incarcarea in auto: deseuri de constructii
	t
	30,0000

	1.6.1
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	33,3000

	1.7
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.
	t
	30,0000

	1.7.1
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	5,4600

	
	
	TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare
	
	

	
	
	Capitolul 2. Acoperis
	
	

	1.8
	IzA01E k=0,5
adaptat
	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal (se exclud resursele materiale)
	t
	9,2500

	1.8.1
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	68,4500

	1.8.2
	6141120000000
	Sablator
	h-om
	96,2000

	1.8.3
	2952270003000
	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min
	h-ut
	48,1000

	1.8.4
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,3300

	1.9
	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115
	t
	9,2500

	1.9.1
	2430116100000
	Email ПФ-115
	kg
	72,1500

	1.9.2
	2430226100814
	Grund ГФ-021
	kg
	36,0750

	1.9.3
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive
	kg
	5,0875

	1.9.4
	2320166200676
	White spirit
	kg
	18,0375

	1.9.5
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	9,0188

	1.9.6
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	59,5700

	1.10
	CE30A
	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (V=8,39m3), la constructii obisnuite.
	m2
	953,0000

	1.10.1
	2010102903495
	Scînduri de răşinoase
	m3
	8,3900

	1.10.2
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii
	kg
	114,3600

	1.10.3
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	214,4250

	1.10.4
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	66,7100

	1.10.5
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	28,5900

	1.11
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.
	m3
	8,3900

	1.11.1
	2462106110601
	Paste antiseptice
	kg
	25,2539

	1.11.2
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,2721

	1.11.3
	2410520006700
	Automacara
	h-ut
	0,0084

	1.11.4
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0252

	1.12
	CN50A
	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3
	8,3900
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	1.12.1
	4100126202818
	Apă
	m3
	1,9297

	1.12.2
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	14,2630

	1.12.3
	2430127317192
	Diamoniu fosfat
	kg
	56,2130

	1.12.4
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,1007

	1.12.5
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	8,3900

	1.12.6
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,1315

	1.12.7
	2410520006700
	Automacara
	h-ut
	0,0420

	1.12.8
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,5034

	1.12.9
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,1007

	1.13
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondens)
	m2
	953,0000

	1.13.1
	2682132600465
	Pelicula anticondens
	m2
	1 095,9500

	1.13.2
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	11 436,0000

	1.13.3
	2222222222991
	MATERIAL MARUNT
	%
	3,0000

	1.13.4
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	190,6000

	1.13.5
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	47,6500

	1.13.6
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,5300

	1.14
	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tablă cutată profilată H12, grosimea - 0,5 mm, inclusiv sponarea lucarnei)
	m2
	953,0000

	1.14.1
	2710403642000
	Tablă cutată profilată H12, grosimea - 0,5 mm
	m2
	1 095,9500

	1.14.2
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	571,8000

	1.14.3
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	4 765,0000

	1.14.4
	2874115833870
	Suruburi autofiletante
	buc
	4 765,0000

	1.14.5
	2430226103064
	Snur profilat din mastic
	kg
	142,9500

	1.14.6
	2222222222992
	Material marunt (material pt. lipit tabla)
	%
	5,0000

	1.14.7
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1 048,3000

	1.14.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	95,3000

	1.14.9
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	20,9660

	1.15
	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tablă cutată profilată H8, streașină culoarea lemnului)
	m2
	90,0000

	1.15.1
	2710403642000
	Tablă cutată profilată H8, streașină culoarea lemnului
	m2
	103,5000

	1.15.2
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	54,0000

	1.15.3
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	450,0000

	1.15.4
	2874115833870
	Suruburi autofiletante
	buc
	450,0000

	1.15.5
	2430226103064
	Snur profilat din mastic
	kg
	13,5000

	1.15.6
	2222222222992
	Material marunt (material pt. lipit tabla)
	%
	5,0000

	1.15.7
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	99,0000

	1.15.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,0000

	1.15.9
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,9800

	1.16
	Pret de piata
	Detalii de coamă
	ml
	116,0000

	1.16.1
	Material
	Detalii de coamă
	ml
	116,0000

	1.17
	Pret de piata
	Parazapezi
	ml
	150,0000

	1.17.1
	Material
	Parazapezi
	ml
	150,0000

	1.18
	Pret de piata
	Tablă zincată pentru dolii
	ml
	8,0000

	1.18.1
	Material
	Tablă zincată pentru dolii
	ml
	8,0000

	1.19
	Pret de piata
	Șorț de streaşină
	ml
	135,1000

	1.19.1
	Material
	Șorț de streaşină
	ml
	135,1000

	1.20
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent (Bariera de siguranta 150ml)
	kg
	675,0000

	1.20.1
	2811236309800
	Confectii metalice diverse (Bariera de siguranta )
	kg
	675,0000

	1.20.2
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	3,3750

	1.20.3
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,4000

	1.20.4
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb
	kg
	6,7500

	1.20.5
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,5000

	1.20.6
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	13,5000

	1.20.7
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	128,2500

	1.20.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,7500

	1.20.9
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	6,7500

	1.21
	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115
	t
	0,6750

	1.21.1
	2430116100000
	Email ПФ-115
	kg
	5,2650

	1.21.2
	2430226100814
	Grund ГФ-021
	kg
	2,6325

	1.21.3
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive
	kg
	0,3713

	1.21.4
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,3163

	1.21.5
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	0,6581

	1.21.6
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	4,3470

	1.22
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv dn120 (Element de inchidere-2buc, Piesa de racordare jgheab -burlan-18buc, Cot de jgheab-7buc)
	m
	110,0000

	1.22.1
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass dn120
	m
	115,5000

	1.22.2
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	154,0000
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	1.22.3
	2666122800555
	Element de inchidere
	buc
	22,0000

	1.22.4
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	11,0000

	1.22.5
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	18,0000

	1.22.6
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	7,0000

	1.22.7
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	1 100,0000

	1.22.8
	2222222222991
	MATERIAL MARUNT
	%
	3,0000

	1.22.9
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	33,0000

	1.22.10
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,2000

	1.23
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn 80 (Cot burlan-36buc, Pilnii de curatire-18buc, Cot de capat-18buc)
	m
	208,0000

	1.23.1
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass dn80
	m
	218,4000

	1.23.2
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	36,0000

	1.23.3
	2875274110001
	Piesa de legatura
	buc
	52,0000

	1.23.4
	2413217300010
	Cleme
	buc
	104,0000

	1.23.5
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	18,0000

	1.23.6
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	18,0000

	1.23.7
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	52,0000

	1.23.8
	2222222222991
	MATERIAL MARUNT
	%
	2,0000

	1.23.9
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	72,8000

	1.23.10
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,1200

	1.24
	IzF10H aplicat
	Strat termoizolator la plansee, cu ECOVATA, simplu asezate in poduri uscate gr.100-150mm, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %.
	m2
	653,4200

	1.24.1
	2521302602904
	Ecovata
	m2
	666,4884

	1.24.2
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	45,7394

	1.24.3
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	32,6710

	1.24.4
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,6137

	
	
	TOTAL Capitolul 2. Acoperis
	
	

	
	
	Capitolul 3. Soclu
	
	

	1.25
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.
	m2
	185,0000

	1.25.1
	2430226101010
	Betoncontact
	kg
	76,7750

	1.25.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,2500

	1.25.3
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	22,2000

	1.26
	IzF55B
	Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren (placi de polistiren extrudat gr.100mm (γ=26kg/m3 , λ=0,035 W/mK)).
	m2
	185,0000

	1.26.1
	2462106110545
	Adeziv „Ideal Universal”
	kg
	740,0000

	1.26.2
	2482106110547
	Adeziv „Ideal Fasad”
	kg
	740,0000

	1.26.3
	2521302602907
	Placi de polistiren extrudat gr.100mm (γ=26kg/m3 , λ=0,035 W/mK)
	m2
	197,9500

	1.26.4
	2614122601913
	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2
	m2
	203,5000

	1.26.5
	27107035010547
	Cornier din aluminiu l = 3m
	m
	0,0000

	1.26.6
	02874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	1 110,0000

	1.26.7
	2222222222992
	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)
	%
	1,0000

	1.26.8
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	262,7000

	1.26.9
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	55,1300

	1.26.10
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	4,6250

	1.26.11
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6290

	1.26.12
	2940420007679
	Fereastru mecanic
	h-ut
	4,2550

	1.26.13
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,3300

	1.27
	Pret de piata
	Profil de soclu cu picurator
	ml
	135,1000

	1.27.1
	Material
	Profil de soclu cu picurator
	ml
	135,1000

	1.28
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului siliconic "Silicon Grund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.
	m2
	185,0000

	1.28.1
	2430226101010
	Grund siliconic "Silicon Grund"
	kg
	76,7750

	1.28.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,2500

	1.28.3
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	22,2000

	1.29
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe adeziv de exterior (Placi imitatie caramida de tip "klinker")
	m2
	185,0000

	1.29.1
	2661112800700
	Placi imitatie caramida de tip "klinker"
	m2
	188,7000

	1.29.2
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de exterior
	kg
	684,5000

	1.29.3
	24302261000001
	Fuga
	kg
	86,9500

	1.29.4
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	3 700,0000

	1.29.5
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,3700

	1.29.6
	2222222222992
	Materiale marunte (cirpe, disc)
	%
	1,0000

	1.29.7
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	305,2500

	1.29.8
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,2200

	1.29.9
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	1,8500

	
	
	TOTAL Capitolul 3. Soclu
	
	

	
	
	Capitolul 4. Fatada
	
	

	1.30
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).
	m2
	1 926,0000

	1.30.1
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,5778

	1.30.2
	2010102903495
	Scînduri de răşinoase
	m3
	0,1926

	1.30.3
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,5778



	1.30.4
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,1926

	1.30.5
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii
	kg
	5,7780

	1.30.6
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1 444,5000

	1.30.7
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t
	h-ut
	8 667,0000

	1.31
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.
	m2
	1 926,0000

	1.31.1
	2430226101010
	Betoncontact
	kg
	799,2900

	1.31.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	96,3000

	1.31.3
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	231,1200

	1.32
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment M150, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.
	m
	501,0000

	1.32.1
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	490,9800

	1.32.2
	1421102200513
	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,1062

	1.32.3
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,7515

	1.32.4
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	220,4400

	1.32.5
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	110,2200

	1.32.6
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,5010

	1.32.7
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,5010

	1.33
	IzF55C
	Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vata minerală bazaltică gros. 30 mm (γ=135kg/m3) , λ=0,044 W/mK (Glaf de fereastra, Cornier din aluminiu-501m.l.)
	m2
	126,0000

	1.33.1
	2462106110545
	Adeziv „Ideal Universal”
	kg
	504,0000

	1.33.2
	2482106110547
	Adeziv „Ideal Fasad”
	kg
	630,0000

	1.33.3
	2682162611370
	Plăci din vată minerală densitatea 135 kg/m3 grosime 30 mm
	m2
	134,8200

	1.33.4
	2614122601913
	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2
	m2
	138,6000

	1.33.5
	27107035010547
	Cornier din aluminiu l = 3m
	m
	501,0000

	1.33.6
	02874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	1 008,0000

	1.33.7
	2222222222992
	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)
	%
	1,0000

	1.33.8
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	238,3920

	1.33.9
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	52,6680

	1.33.10
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,1500

	1.33.11
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4284

	1.33.12
	2940420007679
	Fereastru mecanic
	h-ut
	3,7800

	1.33.13
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,6460

	1.34
	IzF55C
	Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vata minerală bazaltică gros. 100 mm (γ=135kg/m3) , λ=0,044 W/mK (Cornier din aluminiu-91m.l.)
	m2
	1 800,0000

	1.34.1
	2462106110545
	Adeziv „Ideal Universal”
	kg
	7 200,0000

	1.34.2
	2482106110547
	Adeziv „Ideal Fasad”
	kg
	9 000,0000

	1.34.3
	2682162611370
	Plăci din vata minerală bazaltică gros. 100 mm (γ=135kg/m3) , λ=0,044 W/mK
	m2
	1 926,0000

	1.34.4
	2614122601913
	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2
	m2
	1 980,0000

	1.34.5
	27107035010547
	Cornier din aluminiu l = 3m
	m
	91,0000

	1.34.6
	02874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	14 400,0000

	1.34.7
	2222222222992
	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)
	%
	1,0000

	1.34.8
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3 405,6000

	1.34.9
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	752,4000

	1.34.10
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	45,0000

	1.34.11
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,1200

	1.34.12
	2940420007679
	Fereastru mecanic
	h-ut
	54,0000

	1.34.13
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	37,8000

	1.35
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.
	m2
	1 926,0000

	1.35.1
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta siliconata"
	kg
	799,2900

	1.35.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	96,3000

	1.35.3
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	231,1200

	1.36
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.
	m2
	1 926,0000

	1.36.1
	26531021008311
	Tink
	kg
	4 429,8000

	1.36.2
	4100126202818
	Apă
	m3
	7,7040

	1.36.3
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2 349,7200

	1.36.4
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	11,5560

	1.37
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din tablă plană protejată anticoroziv, cu lăţimea de pînă la 25 cm, culoarea - albă
	m
	135,0000

	1.37.1
	2743123549026
	Glafuri din tablă plană protejată anticoroziv, cu lăţimea de pînă la 25 cm, culoarea - albă
	m
	135,0000

	1.37.2
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	540,0000

	1.37.3
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	43,2000

	1.37.4
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,8000

	1.37.5
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3500
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	1.38
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pardosea
	m2
	185,0000

	1.38.1
	2430226101010
	Betoncontact
	kg
	76,7750



	1.38.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,2500

	1.38.3
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	22,2000

	1.39
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.
	m2
	185,0000

	1.39.1
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 405,0000

	1.39.2
	1421102200513
	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	7,7700

	1.39.3
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	1,8500

	1.39.4
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	111,0000

	1.39.5
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,5000

	1.39.6
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,5500

	1.39.7
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,2200

	1.40
	CG47D
	Pardoseli din placi de ceramică porcelanat cu suprafaţa rugoasă, inclusiv stratul suport din adezivi de exterior
	m2
	185,0000

	1.40.1
	2661112800700
	Placi de ceramică porcelanat cu suprafaţa rugoasă
	m2
	190,5500

	1.40.2
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de exterior
	kg
	1 184,0000

	1.40.3
	24302261000001
	Fuga
	kg
	75,8500

	1.40.4
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	3 700,0000

	1.40.5
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,5550

	1.40.6
	222222222992
	Materiale marunte (cirpe)
	%
	1,0000

	1.40.7
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	203,5000

	1.40.8
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3330

	1.40.9
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	3,1080

	1.40.10
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	11,6550

	1.41
	CH06A aplicat
	Balustrada din INOX
	m
	47,5000

	1.41.1
	2812106305714
	Balustrada din INOX
	m
	47,5000

	1.41.2
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,7500

	1.41.3
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	2,8500

	1.41.4
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	33,2500

	1.41.5
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80
	kg
	1,1875

	1.41.6
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	9,5000

	1.41.7
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	42,7500
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	1.42
	CE30A
	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (V=0,3m3), la constructii obisnuite.
	m2
	3,2500

	1.42.1
	2010102903495
	Scînduri de răşinoase
	m3
	0,3000

	1.42.2
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii
	kg
	0,3900

	1.42.3
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7313

	1.42.4
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2275

	1.42.5
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0975

	1.43
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.
	m3
	0,3000

	1.43.1
	2462106110601
	Paste antiseptice
	kg
	0,9030

	1.43.2
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1170

	1.43.3
	2410520006700
	Automacara
	h-ut
	0,0003

	1.43.4
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0009

	1.44
	CN50A
	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3
	0,3000

	1.44.1
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,0690

	1.44.2
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	0,5100

	1.44.3
	2430127317192
	Diamoniu fosfat
	kg
	2,0100

	1.44.4
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,0036

	1.44.5
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	0,3000

	1.44.6
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2550

	1.44.7
	2410520006700
	Automacara
	h-ut
	0,0015

	1.44.8
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0180

	1.44.9
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0036

	1.45
	CN16B
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar .
	m2
	5,0000

	1.45.1
	2430116103000
	Vopsea pe baza de ulei
	kg
	0,8000

	1.45.2
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,5000

	1.45.3
	2430126105046
	Lac pt.interior
	kg
	0,2500

	1.45.4
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,1500

	1.45.5
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,2500

	1.45.6
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	0,2500

	1.45.7
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	1,0000

	1.45.8
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,0000

	1.46
	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tablă cutată profilată H12, grosimea - 0,5 mm, inclusiv sponarea lucarnei)
	m2
	3,2500

	1.46.1
	2710403642000
	Tablă cutată profilată H12, grosimea - 0,5 mm
	m2
	3,7375

	1.46.2
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	1,9500

	1.46.3
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	16,2500



	1.46.4
	2874115833870
	Suruburi autofiletante
	buc
	16,2500

	1.46.5
	2430226103064
	Snur profilat din mastic
	kg
	0,4875

	1.46.6
	2222222222992
	Material marunt (material pt. lipit tabla)
	%
	5,0000

	1.46.7
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,5750

	1.46.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3250

	1.46.9
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0715
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