____

Reconstructia blocului de studii cu ateliere CTA Blocul A	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 01-01-2009
 Ремонт

Valoarea de deviz  703 515,43 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 04.11.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Blocul A Ferestre
					
1	CK57C	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat
	m2	11,6000	1 029,129
——————————
94,389
	11 937,902
——————————
1 094,917
	
2	CK57F	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi 
	m2	173,5900	971,144
——————————
47,079
	168 580,949
——————————
8 172,509
	
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	71,6000	109,514
——————————
23,064
	7 841,202
——————————
1 651,382

		Total	 Lei			 188 360,053
	
		Total Blocul A Ferestre
Inclusiv salariu				188 360,053
10 918,808	
		2. Compartiment
					
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	45,2200	1 085,130
——————————
46,705
	49 069,561
——————————
2 111,982
	
5	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	9,4200	914,013
——————————
103,788
	8 610,003
——————————
977,683
	
6	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre 
	m	51,6200	99,738
——————————
4,613
	5 148,465
——————————
238,113
	
7	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	5,0000	395,950
——————————
144,150
	1 979,750
——————————
720,750

		Total	 Lei			 64 807,779
	
		Total Compartiment
Inclusiv salariu				64 807,779
4 048,528	
		3. Compartiment
					
8	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2	805,1600	212,346
——————————
146,456
	170 972,827
——————————
117 920,835

		Total	 Lei			 170 972,827
	
		Total Compartiment
Inclusiv salariu				170 972,827
117 920,835	

		Total	 Lei			424 140,65
	
		Cheltuieli de regie	22,5 %			29 899,84
	
		Transportarea	10 %			28 997,21
	
		Total	 			483 037,70
	
		Cheltuieli de regie	14,5 %			70 040,47
	
		Total	 			553 078,17
	
		Beneficiu	6 %			33 184,69
	
		Total	 			586 262,86
	
		TVA	20 %			117 252,57
	
		Total	 			703 515,43

Total deviz:
Inclisiv salariu				703 515,43
——————
132 888,17

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)