|  |
| --- |
| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_ din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_Specificaţii tehnice  |
|

|  |
| --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* |

 |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Obiectul achiziției:\_  **Utilaje agricole sau forestiere specializate** |
|  |  |
| **Denumirea bunurilor/serviciilor**  | **Denumirea modelului bunului/serviciului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Lotul 1** |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Tractor |  |  | Puterea motor: 130 CP min DieselPutere APP: 81.3 kw minVolumul motor: 6L minAmbreaj dublu uscatCutia de viteze 16F+8, cu reversFrîna cu disc umedDebit hidraulic 41 l/minConstrucție de protecție la răsturnareCabină cu vizibilitate 360ºDimensiuni de gabarit: 5020x2285x2984 mm +/- 10%Greutatea: 6600 kg +/- 10%Completarea: greutăți față/spate CondiționerAnvelope: Față: 14.9-26, Spate: 18.4-38 APP spate: 540/1000 rot/minGaranție min 18luni |  |  |
|  | **Lotul 2** |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Burghiu de plantare |  |  | Modul de agregare purtatGreutate: 120 kg +/- 10%Diametrul burghiului: 500/650 mmAdîncimea de găurire: 65/100 cmPuterea necesară: 25 CP minCardan inclusGaranție min 12 luni |  |  |
|  | **Lotul 3** |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Remorca pentru tractor cu o axă |  |  | Greutatea remorcii: 1400 kg maxGreutatea maximă autorizată: 4000kgLungimea înăuntru: 3,3 m minLățimea înăuntru: 1,9 m minDimensiuni de gabarit: m 4,6x2x1,75Volum: 4,7 m³ minÎnălțimea pereților: m 0,4 + 0,35 minGrosimea metal podea: 2,5 mm minGrosimea metal pereți: 4,0 mm minDescărcare: hidraulică 3 părțiDimensiune roți: 11,5/80-15,3Viteza de deplasare: 0-40 km/hFrîna: AerGaranție min 12 luni |  |  |
|  | **Lotul 4** |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Freză |  |  | Modul de agregare purtatLățimea de lucru: 140 cmAdîncimea de prelucrare: 20-25 cmDeplasare laterală hidraulică: 0-40cmNumărul organelor de lucru: 42 bucGreutatea: 260 kg maxCompletarea: cu arbore cardanicAPP spate: 540 rot./minPuterea necesară: 25 CP minGaranției min 12 luni |  |  |
|  | **Lotul 5** |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Grapă cu discuri |  |  | Modul de agregare purtatLățimea de lucru: 2,5 mNumărul de discuri: 10-12 bucDiametrul discurilor: 60-66 cmViteza de lucru: 5-10 km/oră Puterea necesară: min 60 CPAdîncimea de prelucrare: 8-18 cmGreutatea: 700 kg maxGaranție 12 luni |  |  |
|  | **Lotul 6** |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Plug |  |  | Modul de agregare purtatLățimea de lucru a unei trupițe:35 cmAdîncimea de prelucrare: 20-30 cm Numărul organelor de lucru: 3 trupițe Puterea necesară: 60-80 CPLățimea de lucru: 100-110 cmGreutate: 420 kg maxGaranției min 12 luni |  |  |
|  | **Lotul 7** |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Tocător |  |  | Modul de agregare purtatLățimea de lucru: 180-190 cmDeplasare laterală: 0-40cmGreutatea: 1000 kg maxNr. de ciocane: 16-20 bucGreutate ciocan: 2,2 – 2,5 kgGrosimea crengilor: 8-10 cmCompletarea: arbore cardanic; lame greblatoareAPP spate: 540 rot./minPuterea necesară: 130 CP maxGaranției min 12 luni |  |  |
|  | **Lotul 8** |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Remorcă pentru tractor cu 2 axe |  |  | Greutatea remorcii: 2000 kg maxGreutatea maximă autorizată: 6000kgDimensiuni interior: 4,5x2x1 m +/- 10%Dimensiuni exterior: 5,4x2,2x1,9 m +/- 10%Volum: 7,7 m³ minÎnălțimea pereților: m 0,5 + 0,5 minGrosimea metal podea: 4mm minGrosimea metal pereți: 3,0 mm minDescărcare: hidraulică 3 părțiDimensiune roți: 11,5/80-15,3Viteza de deplasare: 0-40 km/hFrîna: HidraulicăGaranție min 12 luni |  |  |
|  | **Lotul 9** |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Scoabă pentru scoaterea puieților din pepinieră |  |  | Modul de agregare purtatAdîncimea: 30-35 cmPuterea necesară: 40-80 CPGreutatea 230-250 kgSistem de vibrare: pentru scoaterea ușoară a puiețilorAPP spate: 540 rot./minCardan: inclusSistem de reglare a adîncimiiGaranție min 12 luni |  |  |
|  | **Lotul 10** |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Semănătoare  |  |  | Tipul agregatului purtat Dimensiuni: 2040x1000x1610 mm +/- 10 %Greutatea: 450 kg maxAPP spate: 540 rot./minAdîncimea semănat: 5-8 cmCapacitatate buncăr: 60 dm³ minDistanța între rânduri 12.5 cmPuterea necesară: 70-80 CP Garanție min 12 luni  |  |  |
|  | **Lotul 11** |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Mașină de plantat puieți |  |  | Tipul agregatului purtat Dimensiuni: 1,5x1,3x1,5 m +/-10%Greutate: 450 kg maxAdîncimea de plantare: 20-70cmPuterea necesară: 50-80 CPGaranției min 12 luni |  |  |
|  | **Lotul 12** |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Lamă pentru nivelare spate |  |  | Tipul agregatului purtat Lățimea: 2,3 – 2,5 mLățimea de lucru: 2,2-2,4 mGreutate: 400 kg maxGrosimea lamei: 15 mm minUnghi reglabilArcuri pentru amortizarePuterea necesară: 50-80 CPGaranției min 12 luni |  |  |
|  | **Total**  |  |  |  |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  Specificații de preț | Anexa nr.23 la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_ din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Obiectul de achiziției:\_  **Utilaje agricole sau forestiere specializate** |
|  |  |  |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma****fără****TVA** | **Suma****cu TVA** | **Termenul de** **livrare/prestare**  | **Clasificație bugetară (IBAN)** | **Discount****%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Lotul 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Tractor | Bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | MD68ML000000002251723251 |  |
|  | **Lotul 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Burghi de plantare | Bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | MD68ML000000002251723251 |  |
|  | **Lotul 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Remorca pentru tractor cu o axă | Bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | MD68ML000000002251723251 |  |
|  | **Lotul 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Freză | Bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | MD68ML000000002251723251 |  |
|  | **Lotul 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Grapă cu discuri | Bucată | 3 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | MD68ML000000002251723251 |  |
|  | **Lotul 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Plug | Bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | MD68ML000000002251723251 |  |
|  | **Lotul 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Tocător | Bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | MD68ML000000002251723251 |  |
|  | **Lotul 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Remorcă pentru tractor cu 2 axe | Bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | MD68ML000000002251723251 |  |
|  | **Lotul 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Scoabă pentru scoaterea puieților din pepinieră | Bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | MD68ML000000002251723251 |  |
|  | **Lotul 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Semănătoare  | Bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | MD68ML000000002251723251 |  |
|  | **Lotul 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Mașină de plantat puieți | Bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | MD68ML000000002251723251 |  |
| 16600000-1 | **Lotul 12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lamă pentru nivelare spate | Bucată | 3 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | MD68ML000000002251723251 |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |

 |