|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr. 22  la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_ din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ Specificaţii tehnice | | | | | | | |
| |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* | | | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Obiectul achiziției:\_  **Utilaje agricole sau forestiere specializate** | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |
| **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Denumirea modelului bunului/serviciului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | **Lotul 1** |  |  |  | |  |  |
| 16600000-1 | Tractor |  |  | Puterea motor: 130 CP min Diesel  Putere APP: 81.3 kw min  Volumul motor: 6L min  Ambreaj dublu uscat  Cutia de viteze 16F+8, cu revers  Frîna cu disc umed  Debit hidraulic 41 l/min  Construcție de protecție la răsturnare  Cabină cu vizibilitate 360º  Dimensiuni de gabarit: 5020x2285x2984 mm +/- 10%  Greutatea: 6600 kg +/- 10%  Completarea: greutăți față/spate Condiționer  Anvelope: Față: 14.9-26, Spate: 18.4-38  APP spate: 540/1000 rot/min  Garanție min 18luni | |  |  |
|  | **Lotul 2** |  |  |  | |  |  |
| 16600000-1 | Burghiu de plantare |  |  | Modul de agregare purtat  Greutate: 120 kg +/- 10%  Diametrul burghiului: 500/650 mm  Adîncimea de găurire: 65/100 cm  Puterea necesară: 25 CP min  Cardan inclus  Garanție min 12 luni | |  |  |
|  | **Lotul 3** |  |  |  | |  |  |
| 16600000-1 | Remorca pentru tractor cu o axă |  |  | Greutatea remorcii: 1400 kg max  Greutatea maximă autorizată: 4000kg  Lungimea înăuntru: 3,3 m min  Lățimea înăuntru: 1,9 m min  Dimensiuni de gabarit: m 4,6x2x1,75  Volum: 4,7 m³ min  Înălțimea pereților: m 0,4 + 0,35 min  Grosimea metal podea: 2,5 mm min  Grosimea metal pereți: 4,0 mm min  Descărcare: hidraulică 3 părți  Dimensiune roți: 11,5/80-15,3  Viteza de deplasare: 0-40 km/h  Frîna: Aer  Garanție min 12 luni | |  |  |
|  | **Lotul 4** |  |  |  | |  |  |
| 16600000-1 | Freză |  |  | Modul de agregare purtat  Lățimea de lucru: 140 cm  Adîncimea de prelucrare: 20-25 cm  Deplasare laterală hidraulică: 0-40cm  Numărul organelor de lucru: 42 buc  Greutatea: 260 kg max  Completarea: cu arbore cardanic  APP spate: 540 rot./min  Puterea necesară: 25 CP min  Garanției min 12 luni | |  |  |
|  | **Lotul 5** |  |  |  | |  |  |
| 16600000-1 | Grapă cu discuri |  |  | Modul de agregare purtat  Lățimea de lucru: 2,5 m  Numărul de discuri: 10-12 buc  Diametrul discurilor: 60-66 cm  Viteza de lucru: 5-10 km/oră  Puterea necesară: min 60 CP  Adîncimea de prelucrare: 8-18 cm  Greutatea: 700 kg max  Garanție 12 luni | |  |  |
|  | **Lotul 6** |  |  |  | |  |  |
| 16600000-1 | Plug |  |  | Modul de agregare purtat  Lățimea de lucru a unei trupițe:35 cm  Adîncimea de prelucrare: 20-30 cm  Numărul organelor de lucru: 3 trupițe  Puterea necesară: 60-80 CP  Lățimea de lucru: 100-110 cm  Greutate: 420 kg max  Garanției min 12 luni | |  |  |
|  | **Lotul 7** |  |  |  | |  |  |
| 16600000-1 | Tocător |  |  | Modul de agregare purtat  Lățimea de lucru: 180-190 cm  Deplasare laterală: 0-40cm  Greutatea: 1000 kg max  Nr. de ciocane: 16-20 buc  Greutate ciocan: 2,2 – 2,5 kg  Grosimea crengilor: 8-10 cm  Completarea: arbore cardanic; lame greblatoare  APP spate: 540 rot./min  Puterea necesară: 130 CP max  Garanției min 12 luni | |  |  |
|  | **Lotul 8** |  |  |  | |  |  |
| 16600000-1 | Remorcă pentru tractor cu 2 axe |  |  | Greutatea remorcii: 2000 kg max  Greutatea maximă autorizată: 6000kg  Dimensiuni interior: 4,5x2x1 m +/- 10%  Dimensiuni exterior: 5,4x2,2x1,9 m +/- 10%  Volum: 7,7 m³ min  Înălțimea pereților: m 0,5 + 0,5 min  Grosimea metal podea: 4mm min  Grosimea metal pereți: 3,0 mm min  Descărcare: hidraulică 3 părți  Dimensiune roți: 11,5/80-15,3  Viteza de deplasare: 0-40 km/h  Frîna: Hidraulică  Garanție min 12 luni | |  |  |
|  | **Lotul 9** |  |  |  | |  |  |
| 16600000-1 | Scoabă pentru scoaterea puieților din pepinieră |  |  | Modul de agregare purtat  Adîncimea: 30-35 cm  Puterea necesară: 40-80 CP  Greutatea 230-250 kg  Sistem de vibrare: pentru scoaterea ușoară a puieților  APP spate: 540 rot./min  Cardan: inclus  Sistem de reglare a adîncimii  Garanție min 12 luni | |  |  |
|  | **Lotul 10** |  |  |  | |  |  |
| 16600000-1 | Semănătoare |  |  | Tipul agregatului purtat  Dimensiuni: 2040x1000x1610 mm +/- 10 %  Greutatea: 450 kg max  APP spate: 540 rot./min  Adîncimea semănat: 5-8 cm  Capacitatate buncăr: 60 dm³ min  Distanța între rânduri 12.5 cm  Puterea necesară: 70-80 CP  Garanție min 12 luni | |  |  |
|  | **Lotul 11** |  |  |  | |  |  |
| 16600000-1 | Mașină de plantat puieți |  |  | Tipul agregatului purtat  Dimensiuni: 1,5x1,3x1,5 m +/-10%  Greutate: 450 kg max  Adîncimea de plantare: 20-70cm  Puterea necesară: 50-80 CP  Garanției min 12 luni | |  |  |
|  | **Lotul 12** |  |  |  | |  |  |
| 16600000-1 | Lamă pentru nivelare spate |  |  | Tipul agregatului purtat  Lățimea: 2,3 – 2,5 m  Lățimea de lucru: 2,2-2,4 m  Greutate: 400 kg max  Grosimea lamei: 15 mm min  Unghi reglabil  Arcuri pentru amortizare  Puterea necesară: 50-80 CP  Garanției min 12 luni | |  |  |
|  | **Total** |  |  |  | |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Specificații de preț | | | | | | | | | | Anexa nr.23  la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_  din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ | | | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* | | | | | | | | | |  | | | |  | | Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |  | | Obiectul de achiziției:\_  **Utilaje agricole sau forestiere specializate** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma**  **fără**  **TVA** | **Suma**  **cu TVA** | **Termenul de**  **livrare/prestare** | | **Clasificație bugetară (IBAN)** | **Discount**  **%** | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | |  | **Lotul 1** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 16600000-1 | Tractor | | Bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | | MD68ML000000002251723251 |  | |  | **Lotul 2** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 16600000-1 | Burghi de plantare | | Bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | | MD68ML000000002251723251 |  | |  | **Lotul 3** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 16600000-1 | Remorca pentru tractor cu o axă | | Bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | | MD68ML000000002251723251 |  | |  | **Lotul 4** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 16600000-1 | Freză | | Bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | | MD68ML000000002251723251 |  | |  | **Lotul 5** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 16600000-1 | Grapă cu discuri | | Bucată | 3 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | | MD68ML000000002251723251 |  | |  | **Lotul 6** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 16600000-1 | Plug | | Bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | | MD68ML000000002251723251 |  | |  | **Lotul 7** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 16600000-1 | Tocător | | Bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | | MD68ML000000002251723251 |  | |  | **Lotul 8** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 16600000-1 | Remorcă pentru tractor cu 2 axe | | Bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | | MD68ML000000002251723251 |  | |  | **Lotul 9** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 16600000-1 | Scoabă pentru scoaterea puieților din pepinieră | | Bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | | MD68ML000000002251723251 |  | |  | **Lotul 10** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 16600000-1 | Semănătoare | | Bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | | MD68ML000000002251723251 |  | |  | **Lotul 11** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | 16600000-1 | Mașină de plantat puieți | | Bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | | MD68ML000000002251723251 |  | | 16600000-1 | **Lotul 12** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | Lamă pentru nivelare spate | | Bucată | 3 |  |  |  |  | În termen de 60 de zile de la data semnării contractului | | MD68ML000000002251723251 |  | |  | **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |  | |  |  | | | | | | | | |