CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Примария с. Баурчи
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Примария с. Баурчи
3. Obiectul achiziţiilor  Примария с. Баурчи.NLC3166301
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Nr. KТП63КВА
	
1	33-04-003-7
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ c траверсами с одинарными приставками: одностоечных
	buc	1,00	
2	33-04-027-1
	Установка трансформаторных подстанций мощностью 63 кВА: установка строительных конструкций
	buc	1,00	
3	33-04-027-2
	Установка  трансформаторных подстанций мощностью 63 кВА: установка оборудования
	buc	3,00	
4	33-04-030-2
	Установка разрядников: вручную
	set	3,00	
5	33-04-030-4
	Установка разъединителей: вручную
	set	1,00	
6	08-01-017-8
	Изолятор опорный напряжением, кВ: 35
	buc	6,00	
7	08-01-018-1
	 Изолятор проходной напряжением 35 кВ
	set	3,00	
8	33-04-015-1
	 Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 m	4,00	
9	33-03-003-5
	 Устройство контурного заземлителя в грунтах 1-4 групп
	100 m	1,00	
10	33-03-004-2
	 Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м
	buc	10,00	
11	RCsA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной меньше 1м и глубиной до 1,5 м, с вертикальными откосами, в многоугольных котлованах для фундаментов, канавах, каналах и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления)
	m3	7,00	
12	RCsA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct  de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными, объемом до 20 м3 в одном месте, включая разбрасывание грунта слоями вручную)
	m3	7,00	
		2. Раздел: Montarea
	
13	08-02-411-2
	Рукав наружным диаметром, мм, до: 60
	100 m	0,16	
14	
	Позиция Место присоединения ВЛ-10кВ pilon STP
	buc	1,00	
15	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (Монтаж вводно-распределительного шкафа)
	buc	1,00	
16	RpEP12A
	Montarea contorului in punct de alimentare (Монтаж счетчика в вводно-распределительном шкафу)
	buc	1,00	
17	RpEP08A
	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare (Монтаж выключателя в вводно-распределительном шкафу)
	10 buc	0,10	
18	08-02-146-8
	Кабель  крепления с накладными скобаби массой 1 м, кг, до: 18
	100 m	0,15	
19	08-02-160-1
	Заделка для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 70
	buc	2,00	
20	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare (Нанесение надписей по ОТ и ТБ на дверях вводно-распределительного шкафа)
	buc	4,00	
21	RpEQ07A
	Accesul  (Допуск)
	h-om	48,00	
22	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca (Перевозка на рабочее место и возвращение)
	1 km	400,00	
		3. Раздел: UTILAJ
	
23	05157
	Позиция ТРАНСФОРМАТОРТМГ60/10У1 10//0,4
	buc	1,00	
24	
	BZUM TF-03-1C
	buc	1,00	
25	
	СЧЕТЧИК
	buc	1,00	
26	
	АВТОМ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	buc	4,00	
27	
	ОПС1 С1Р
	buc	1,00	
28	
	Позиция ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
	buc	3,00	
29	
	Позиция  СЕПЕРАТОР  РЛНД
	buc	1,00	
		4. Раздел профилактические испытания и измерения
	
30	1-11-010-2
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м
	1 masurare	1,00	
31	1-11-013-1
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 recept de cur	3,00	
32	1-11-028-1
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 linie	18,00	
33	1-11-011-1
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 puncte	0,50	
34	1-12-010-1
	Обмотка силового трансформатора
	1 incercare	6,00	
35	1-12-024-1
	Изолятор отдельный опорный одноэлементный
	1 incercare	6,00