	Lucrari de reparatie in cabinetele 210 si 307 la LT "Stefan cel Mare", mun. Chisinau
	Formular Nr.1B
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Cabinet 210
	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Tavan
	
	

	1
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din gips-carton la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2
	8.00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1.04

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0.96

	2
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)
	m2
	24.80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3.72

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	50.84

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	99.20

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	26.04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.372

	
	
	Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri interioare
	
	

	3
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)
	m2
	64.00

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7.04

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	19.20

	4
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	64.00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	8.96

	
	2430226101011
	Grund cu cuart "Betonogrunt"
	kg
	26.56

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3.20

	5
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	64.00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	78.08

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	456.96

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.256

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5.056

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1.024

	6
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm
	m2
	64.00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	76.80

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	915.20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.64

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10.24

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1.92

	7
	CK26D

	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)
	m
	20.00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1.80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.20

	
	2743123549027
	Cornier din aluminiu
	m
	20.00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.20

	8
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	64.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12.80

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	70.40

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	9.60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.019

	9
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	64.00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	28.80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6.40

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	67.514

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.064

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.064

	10
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	64.00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	12.80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6.40

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	31.552

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.064

	11
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	64.00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1.92

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	9.60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3.20

	12
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	64.00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	35.20

	
	2430116103802
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)
	kg
	25.60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3.84

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	32.00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3.20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.128

	
	
	Capitolul 1.1.3. Pardoseli
	
	

	13
	RpCK42E

	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m
	20.40

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2.448

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.652

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.306

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.306

	14
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
	m2
	25.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5.75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5.75

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0.75

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.75

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0.75

	15
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2
	25.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2.75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.75

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.75

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0.75

	16
	TsA01C1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare (moloz sub pardoseli)
	m3
	2.50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3.625

	17
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast)
	m3
	3.75

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	14.438

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.438

	
	2663102100541
	Cimentoplast
	m3
	3.882

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.379

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0.938

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	1.50

	18
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)
	kg
	32.00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0.80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.16

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	32.32

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0.16

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0.32

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	9.60

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0.019

	19
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	25.00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	15.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.50

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0.825

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	325.00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1.05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.75

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.30

	20
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm)
	m2
	25.00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	10.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.00

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0.55

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	215.00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.70

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.30

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.15

	21
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.90m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	25.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	28.75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3.75

	
	2670112204051
	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm
	m2
	26.513

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	26.513

	
	2030122946766
	Plinte din PVC h=80mm
	m
	22.725

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.75

	
	
	Capitolul 1.1.4. Tamplarie
	
	

	22
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	1.65

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0.346

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0.346

	23
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pervaz interior)
	m2
	1.20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0.156

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0.144

	24
	CK07A

	Glafuri (pervaz interior din lemn) de 35 cm latime, montate la ferestre 
	m
	3.30

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0.924

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0.132

	
	2030112947601
	Pervaz interior din lemn 350mm
	m
	3.30

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0.66

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.033

	25
	CN17A

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2
	1.40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1.40

	
	2430116108115
	Email alchidic pentru timplarie lemn
	kg
	0.252

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0.168

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0.168

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0.238

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0.70

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.07

	
	
	Capitolul 1.1.5. Sistemul de incalzire
	
	

	26
	RpIB12B

	Demontari convectoare-radiator  cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)
	buc
	2.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0.24

	27
	RpIB11C

	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)
	buc
	18.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1.80

	28
	IB05A

	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  (radiator existent)
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.12

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0.10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0.40

	29
	IC40B

	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc
	18.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5.04

	
	2875274204050
	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc)  d.40
	buc
	18.00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0.90

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	18.00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	18.00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	18.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1.80

	
	
	Capitolul 1.1.6. Lucrari de constructii pentru electricitate
	
	

	30
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc
	5.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0.30

	31
	RpEF23B

	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi
	buc
	4.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1.20

	32
	RpEJ08A

	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m
	20.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2.00

	33
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m
	20.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2.80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	34.00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.20

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.30

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.40

	34
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng
	m
	50.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	17.00

	
	3130134817406
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp
	m
	54.075

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	26.25

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	13.125

	35
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng
	m
	60.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	20.40

	
	3130134817409
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp
	m
	64.89

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	31.50

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	15.75

	36
	RpEA05B

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra
	m
	100.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	67.00

	
	2661122803601
	Tub flexibil gofra d.20
	m
	112.20

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	2.20

	37
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	1.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0.27

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1.01

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1.00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.005

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0.05

	38
	RpEE03A

	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	6.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1.86

	
	2746167335101
	Priza 
	buc
	6.12

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	6.00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0.03

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.03

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	12.00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	12.00

	39
	RpEF15B

	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED
	buc
	4.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4.40

	
	2875274400512
	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED
	buc
	4.00

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8.00

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	8.00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0.32

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0.80

	40
	RpEF12B

	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80
	buc
	16.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2.40

	
	3150145100145
	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80
	buc
	16.80

	
	
	Capitolul 1.1.7. Lucrari diverse
	
	

	41
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 
	t
	5.50

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1.375

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	5.50

	42
	TsH92B

	Incarcarea molozulul in auto 
	t
	5.50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6.105

	43
	TsI50C10

	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 
	t
	5.50

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	2.388

	
	
	Capitolul 1.2. Cabinet 307
	
	

	
	
	Capitolul 1.2.1. Tavan
	
	

	44
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)
	m2
	19.40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.91

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	39.77

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	77.60

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	20.37

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.291

	
	
	Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare
	
	

	45
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)
	m2
	39.80

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	4.378

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	11.94

	46
	CF54A

	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2
	10.20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	23.46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.04

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0.51

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm
	buc
	3.57

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	9.18

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	4.08

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	489.60

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	285.60

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	27.54

	47
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	39.80

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5.572

	
	2430226101011
	Grund cu cuart "Betonogrunt"
	kg
	16.517

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1.99

	48
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	50.00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	61.00

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	357.00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3.95

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.80

	49
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm pe gips-carton
	m2
	-10.20

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-4.896

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-29.172

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0.02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0.326

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-0.061

	50
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm
	m2
	39.80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	47.76

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	569.14

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.398

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6.368

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1.194

	51
	CK26D

	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)
	m
	20.00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1.80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.20

	
	2743123549027
	Cornier din aluminiu
	m
	20.00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.20

	52
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	42.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8.40

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	46.20

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	6.30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.013

	53
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	50.00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	22.50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5.00

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	52.745

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.05

	54
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	50.00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	10.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5.00

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	24.65

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.05

	55
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	50.00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1.50

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7.50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2.50

	56
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	50.00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	27.50

	
	2430116103802
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)
	kg
	20.00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3.00

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	25.00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2.50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.10

	57
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila
	buc
	4.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1.88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.12

	
	2811236306211
	Grila ventilatie  300x300mm
	buc
	4.00

	
	
	Capitolul 1.2.3. Pardoseli
	
	

	58
	RpCK42E

	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m
	18.40

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2.208

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.392

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.276

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.276

	59
	RpCK41B

	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2
	19.40

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5.238

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5.238

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0.485

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.582

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0.776

	60
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului  de suport; - dezaerare.)
	m2
	19.40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4.54

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	298.304

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1.755

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.078

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.815

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.194

	61
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 1.00m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	19.40

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	22.31

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.91

	
	2670112204051
	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm
	m2
	20.574

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	20.574

	
	2030122946766
	Plinte din PVC h=80mm
	m
	19.594

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.582

	
	
	Capitolul 1.2.4. Tamplarie
	
	

	62
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pervaz interior)
	m2
	1.20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0.156

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0.144

	63
	CK07A

	Glafuri (pervaz interior din lemn) de 35 cm latime, montate la ferestre 
	m
	3.30

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0.924

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0.132

	
	2030112947601
	Pervaz interior din lemn 350mm
	m
	3.30

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0.66

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.033

	64
	CN17A

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2
	1.40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1.40

	
	2430116108115
	Email alchidic pentru timplarie lemn
	kg
	0.252

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0.168

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0.168

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0.238

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0.70

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.07

	
	
	Capitolul 1.2.5. Sistemul de incalzire
	
	

	65
	RpIB12B

	Demontari convectoare-radiator  cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor)
	buc
	2.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0.24

	66
	RpIB11C

	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)
	buc
	16.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1.60

	67
	IB05A

	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  (radiator existent)
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.12

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0.10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0.40

	68
	IC40B

	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc
	16.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4.48

	
	2875274204050
	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc)  d.40
	buc
	16.00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0.80

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	16.00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	16.00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	16.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1.60

	
	
	Capitolul 1.2.6. Lucrari de constructii pentru electricitate
	
	

	69
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc
	4.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0.24

	70
	RpEF23B

	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi
	buc
	4.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1.20

	71
	RpEJ08A

	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m
	15.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1.50

	72
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m
	15.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2.10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	25.50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.007

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.225

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.30

	73
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng
	m
	50.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	17.00

	
	3130134817406
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp
	m
	54.075

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	26.25

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	13.125

	74
	RpED09A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng
	m
	60.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	20.40

	
	3130134817409
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp
	m
	64.89

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	31.50

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	15.75

	75
	RpEA05B

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra
	m
	100.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	67.00

	
	2661122803601
	Tub flexibil gofra d.20
	m
	112.20

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	2.20

	76
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	1.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0.27

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1.01

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1.00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.005

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0.05

	77
	RpEE03A

	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	5.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1.55

	
	2746167335101
	Priza 
	buc
	5.10

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	5.00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0.025

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.025

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	10.00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	10.00

	78
	RpEF15B

	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED
	buc
	4.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4.40

	
	2875274400512
	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED
	buc
	4.00

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8.00

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	8.00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0.32

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0.80

	79
	RpEF12B

	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80
	buc
	16.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2.40

	
	3150145100145
	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80
	buc
	16.80

	
	
	Capitolul 1.2.7. Lucrari diverse
	
	

	80
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 
	t
	1.00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0.25

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1.00

	81
	TsH92B

	Incarcarea molozulul in auto 
	t
	1.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1.11

	82
	TsI50C10

	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 
	t
	1.00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0.434



						
	                                                                                                         

	

	APROBAT    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 
