Anexă la
                                                                                      Documentația de atribuire
                                                                                    la Anunțul de participare
                                                                                                       nr. ILG-06/2026 din 11.02.2026
 CAIET DE SARCINI

Subansamblu de evidență gaze s. Rădeni, r-nul Strășeni

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de constructie
			
		1.1.  Partea tehnologica
			
		1.1.1. Retele exterioare
			
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,200	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,410	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	4,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,240	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	5,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,550	
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	5,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,750	
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,090	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,098	
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,090	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,794	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,849	
7	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	30,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	5,490	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,850	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,490	
	2521216710001	Teava polietilena PE80 SDR11 d-110	m	30,150	
	2710503808003	Fir trasor	m	33,000	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	32,400	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,810	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,060	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,700	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,700	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,000	
8	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,600	
	2523156713811cot110	Fiting polietilena ( cot, ) d-110mm	buc	3,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,240	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,240	
9	GC01C	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 mm 
	1 km	0,030	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,336	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,097	
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,006	
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,000	
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0,060	
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,060	
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,060	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,260	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,064	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,005	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,015	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,070	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,023	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,006	
10	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm
	1 km	0,030	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,016	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,001	
		1.1.2. УПГ-6 (punct de cablu satelit combinat cu tub de control)- 1set
			
11	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020
	buc	1,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,800	
	2875274200000	Capac cu rama (liuk)	buc	1,020	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,830	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,030	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	
12	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,170	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,520	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,160	
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	1,050	
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,500	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,610	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
13	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm PE100 SDR11
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,036	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	
	2521216710001d32	Teava polietilena PE100 SDR11 d-32mm	m	1,003	
	2710503808003	Fir trasor	m	1,100	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,080	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,015	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,002	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	
14	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,041	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,141	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,016	
	2663102100000	Beton 	m3	0,043	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,025	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,010	
15	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	2,100	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,158	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,008	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,152	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	0,315	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,021	
16	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2	0,550	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,044	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,032	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,002	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,004	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,004	
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,018	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,022	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,004	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,008	
		1.1.3. УПГ-2-2 (2set)
			
18	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,366	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,366	
	2521216710001	Teava polietilena PE80 SDR11 d-110	m	2,010	
	2710503808003	Fir trasor	m	2,200	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	2,160	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,054	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,004	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,180	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,180	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,200	
19	TfA01C1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100mm
	m	1,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,190	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,420	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,180	
	2722103107000d100	Conducta de otel d-100mm	m	1,004	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,020	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,004	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,002	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,022	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,010	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,130	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,018	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,018	
20	TfA02C1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100mm
	buc	2,000	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,240	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,000	
	2875274040000c100	Cot  de otel d-100	buc	2,000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,464	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,752	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,240	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,040	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,240	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,370	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,186	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,018	
21	TfA02C1	 Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100mm
	buc	2,000	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,240	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,000	
	2875274040000r100	Reductie  de otel d-100x57	buc	2,000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,464	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,752	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,240	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,040	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,240	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,370	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,186	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,018	
22	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400	
	2523156713811cot110	Fiting polietilena ( cot, ) d-110mm	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,160	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,160	
23	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400	
	2523156713811mufa110	Fiting polietilena ( mufa ) d-110mm	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,160	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,160	
24	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (PE/OT) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	2523156713811PE/O110	Trecere PE/OT d-110x108mm	buc	2,000	
25	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 mm 
	m	2,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,320	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,840	
	2521216701000d219	Teava din otel d-219x3.5mm	m	2,040	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,000	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,240	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,280	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,300	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,000	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,600	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,580	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,620	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,120	
26	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc	2,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,440	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,040	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,340	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	3,040	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,220	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,220	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,320	
	2682132601664	Cart bit.fara  str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	2,100	
	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A	m	3,000	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	5,600	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,220	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,040	
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	15,000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,850	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,150	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,150	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	15,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,075	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,225	
28	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20mm
	buc	2,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,320	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,820	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,160	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,060	
29	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,020	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,069	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,008	
	2663102100000	Beton 	m3	0,021	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,012	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,005	
30	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme
	buc	2,000	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,200	
31	GB01C	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm
	buc	2,000	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	3,420	
	2875274202100d100	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere d-10mm	buc	2,000	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	32,000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	32,000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	32,000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,020	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,040	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,060	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,360	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,060	
32	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm
	buc	4,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,920	
	2875274400200d100	Flanse din otel d100mm	buc	4,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,400	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,360	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,360	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,080	
		1.1.4. Instalarea prizei de pamint
			
33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm
	10 buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	8,290	
	1541351465641	Banda din otel 40x4mm	m	12,000	
	101161114	Bara din otel rotund, diametru 25 mm	m	9,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,780	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	
		1.2. Patrea constructiva
			
		1.2.1. Imprejmuirii metalice din plasa 
			
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 40x40
	kg	67,200	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,768	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,672	
	5115	Suporturi 40x40x2m (pentru informatie)	buc	10,000	
	27752763098860	Teava profil 40x40	m	20,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,336	
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 50x50
	kg	24,700	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,693	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,247	
	511550112	Suporturi 50x50x0.8m (pentru informatie)	buc	6,000	
	27752763098850	Teava profil 50x50	m	5,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,123	
36	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"
Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,050
	buc	10,000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,800	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,336	
	24135473081641	Acetilena (1 кг=862 литра)	kg	0,292	
37	CO06B1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata  pe stilpi din otel montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.5 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat
Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027
	m	14,500	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,900	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	13,340	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,160	
	165156156151	Electrozi SUPERTIT fin. 3.2	kg	0,400	
	15615615151	Cornier 40x40	m	4,800	
	13251564561410	Panouri de gard din Europlasa 2.5 x 1.5	buc	6,000	
	28631463106150	Balamale duble pentru usi 	buc	2,000	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,290	
38	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,640	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,272	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,256	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	120,176	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,507	
					
		1.2.2. Strat de beton al imprejmuirii
			
39	CA01A2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	1,881	
	7123010010200	Betonist	h-om	7,242	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	344,223	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,441	
	14211020290156	Plasa sudata VR 150x150x3	m2	12,540	
40	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	12,540	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,135	
	71240100107001	Dulgher	h-om	18,183	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,135	
	2010102903425	Scinduri de rasinoase 25 x 150	m3	0,314	
		1.2.3. Confectionarea copertinei
			
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
Material marunt=1,050
	m2	4,300	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,870	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,075	
	2710403643015	Placi din tabla (tip tigla) 2.5x1.5 m	m2	5,192	
	277527630940	Cornier 40x3	m	13,000	
	15315615650	Cornier 50x3.5	m	5,100	
	15681334155445	Disc debitat D230	buc	1,500	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare tabla	buc	40,635	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,215	
		1.2.4. Instalarea paratrasnetului
			
42	Norma de consum	Pilon din beton armat CB-95-2
	buc	1,000	
	541658165	Pilon din beton armat CB-95-2	buc	1,000	
43	Norma de consum	Clema de ancora X20
	buc	4,000	
	54114581	Clema de ancora X20	buc	4,000	
44	Norma de consum	Tija rotunda D6 mm
	buc	15,000	
	1312547	Tija metalica rotunda D6 mm	buc	15,000	
45	Norma de consum	Tija rotunda D20 mm
	buc	1,000	
	131254720	Tija metalica rotunda D20 mm	buc	1,000	
		2. Montarea utilajului
			
46	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h (Montarea Nod de Evidenta)
	buc	1,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,910	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,050	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,033	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,060	
	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1,000	
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,150	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,680	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,320	
	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	1,000	
	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds 	buc	1,000	
	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15  1/2	buc	1,000	
	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,000	
	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	
	2722103300500	Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1 	m	0,600	
	2722103300200	Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1 	m	0,250	
		3. Utilaj
			
47	Norma de consum	Nod de Evidienta gaze G16 si G65
	buc	1,000	
	2135615616065	Nod de Evidienta in ansamblu G65, G16	buc	1,000	

Președintele Grupului de lucru	  		                      	         Ivan VIDRAȘCO