|  |
| --- |
| Specificaţii tehnice |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]* |
| Numărul procedurii de achiziție: |
| Denumirea licitaţiei: **Materiale și lucrări de montare a rețelei agentului termic** |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunului** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lot 1 |
| 45232142-9 | Montarea țeavă d 76 |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea țeavă d 219 |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea țeavă d 32 ppr |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea deviere d 57 |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea unghi 40x40 |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea jug d 20 |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea perdea  |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea aerotermă |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea panou de comandă |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea cablu în canal cu ondulație |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea constr. sub țeavă din profil 50x50 |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea flanșă d 200 |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea flanșă d 80 |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea supapă d 80 |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea constr. sub colector din profil 50x50 |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea trecerii 159x219 |  |  |  |
| 45232142-9 | Montarea dop d 219 |  |  |  |
| 45232142-9 | Vopsire |  |  |  |
| 45232142-9 | Găurirea pereți |  |  |  |
| 45232142-9 | Lucru la înălțime |  |  |  |
| Lot 2 |
| 44160000-9 | Țeavă metal | d 76 |  |  |
| 44160000-9 | Țeavă metal | d 57 |  |  |
| 44160000-9 | Țeavă metal | d 219 |  |  |
| 44160000-9 | Deviere  | d 76 |  |  |
| 44160000-9 | Deviere  | d 57 |  |  |
| 44160000-9 | Deviere  | d 57 |  |  |
| 44160000-9 | Colar  | 40x40 |  |  |
| 44160000-9 | Filet sudat  | 1' |  |  |
| 44160000-9 | Țeavă  | PPR d 32 |  |  |
| 44160000-9 | Tranziție  | PPR d 32x1 |  |  |
| 44160000-9 | Unghi  | 90 d 32 PPR |  |  |
| 44160000-9 | Deviere  | 45 d 32 PPR |  |  |
| 44160000-9 | Ambriej | d 32 PPR |  |  |
| 44160000-9 | Jug  | d 32 |  |  |
| 44160000-9 | Tee  | 1' |  |  |
| 44160000-9 | Tranziție T  | 1' x3/4 |  |  |
| 44160000-9 | Dizaerator | 1/2 |  |  |
| 44160000-9 | Tranziție  | 1' 1/2 |  |  |
| 44160000-9 | Ambriaj  | 1/2 |  |  |
| 44160000-9 | Ambriaj (raiomnaia)  | 3/4 |  |  |
| 44160000-9 | Supapă  | 3/4 |  |  |
| 44160000-9 | Furtun elastic  | 1' |  |  |
| 44160000-9 | Perdea verticală  | 30-50 kw |  |  |
| 44160000-9 | Suport pentru fixare |  |  |  |
| 44160000-9 | Aerotermă  | 30-50kw |  |  |
| 44160000-9 | Suport pentru fixare aerotermă |  |  |  |
| 44160000-9 | Panou de comandă pentru aerotermă |  |  |  |
| 44160000-9 | Cablu  | 3\*1,5 mm |  |  |
| 44160000-9 | Ondulație pentru cablu |  |  |  |
| 44160000-9 | Jug pentru ondulație |  |  |  |
| 42675000-8 | Disc debitat metal |  d 80 |  |  |
| 42675000-8 | Electrozi  | d 3 |  |  |
| 44160000-9 | Remorcare  | 100 gr |  |  |
| 44800000-8 | Vopsea grund  | Gri 1 litru |  |  |
| 44800000-8 | Vopsea  | Albastră 1 litru |  |  |
| 44800000-8 | Diluant |  |  |  |
| 44160000-9 | Flanșă  | d 219 |  |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa (sediul): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telefon (fix şi mobil): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_