Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizare)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Amenajarea teritoriului s. Bratuleni.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Ingradire					
1	CO06A2
	Imprejmuiri din plasa de sirma, fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 3 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat    Металлическая ограда из сетки натянутой на стержни, по ж/б столбам, тип М1Б (Серия 3.017-1)	m	21,00			
 2	TsH1297А
	Металлические сетчатые калитки высотой 1,6 м, тип КМ1Б 	buc	1,00			
   		Capitolul 2. Pavaj din prundis					
3	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	2,08			
   		Capitolul 3. Бетонное покрытие					
4	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	3,96			
 5	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B15, gr. 8 cm)	m2	22,00			
 6	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-22,00			
   
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	Asigurarea medicala					
	Transport					
	Cheltueli de depozitare					
	Total					
	Cheltueli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Amenajarea teritoriului s. Isacani
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Ingradire					
1	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	33,60			
 2	TsH1297А
	Металлические сетчатые калитки высотой 1,6 м, тип КМ1Б 	buc	1,00			
   		Capitolul 2. Pavaj din prundis					
3	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,80			
   		Capitolul 3. Бетонное покрытие					
4	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	3,78			
 5	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B15, gr. 8 cm)	m2	21,00			
 6	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-21,00			
   
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	Asigurarea medicala					
	Transport					
	Cheltueli de depozitare					
	Total					
	Cheltueli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total deviz:					

			
Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Amenajarea teritoriului s. Bacseni.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Ingradire					
1	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	33,60			
 2	TsH1297А
	Металлические сетчатые калитки высотой 1,6 м, тип КМ1Б 	buc	1,00			
   		Capitolul 2. Pavaj din prundis					
3	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,88			
   		Capitolul 3. Бетонное покрытие					
4	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	3,78			
 5	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B15, gr. 8 cm)	m2	21,00			
 6	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-21,00			
   
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	Asigurarea medicala					
	Transport					
	Cheltueli de depozitare					
	Total					
	Cheltueli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	

	Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Amenajarea teritoriului s.Chilisoaia.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Ingradire					
1	CO06A2
	Imprejmuiri din plasa de sirma, fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 3 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat    Металлическая ограда из сетки натянутой на стержни, по ж/б столбам, тип М1Б (Серия 3.017-1)	m	14,00			
 2	TsH1297А
	Металлические сетчатые калитки высотой 1,6 м, тип КМ1Б 	buc	1,00			
   		Capitolul 2. Pavaj din prundis					
3	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,36			
   		Capitolul 3. Бетонное покрытие					
4	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	2,70			
 5	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B15, gr. 8 cm)	m2	15,00			
 6	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-15,00			
   
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	Asigurarea medicala					
	Transport					
	Cheltueli de depozitare					
	Total					
	Cheltueli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total deviz:

					
Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Amenajarea teritoriului s. Carnesti
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Ingradire					
1	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	33,60			
 2	TsH1297А
	Металлические сетчатые калитки высотой 1,6 м, тип КМ1Б 	buc	1,00			
   		Capitolul 2. Pavaj din prundis					
3	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,20			
   		Capitolul 3. Бетонное покрытие					
4	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	3,78			
 5	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B15, gr. 8 cm)	m2	21,00			
 6	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-21,00			
   
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	Asigurarea medicala					
	Transport					
	Cheltueli de depozitare					
	Total					
	Cheltueli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Post de reglare RDG-50V, s.Isaicani.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (robinet cu sfera si flansa)	buc	1,00			
 2	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 3	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	2,00			
 4	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 15 mm (robinet cu trei cai 14M1)	buc	1,00			
 5	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet cu sfera 11В27р)	buc	1,00			
 6	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
7	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	2,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 3. Utilaj					
8	
	Regulator RDG-50V	buc	2,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltueli de depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Merenii-Noi-Bratileni-Bolduresti raionul Nisporeni. (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Nod primar de evedenta gaze s.Isaicani.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 15 mm (robinet cu trei cai 14M1)	buc	1,00			
 2	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	2,00			
 3	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
4	IA41B
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm	buc	1,00			
 5	IA44A
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	2,00			
 6	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare   	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 3. Utilaj					
7	
	Corector СМК-02	buc	1,00			
 8	
	Contor de gaze   CGR G65	buc	1,00			
 9	
	Contor de gaze   CGR G16	buc	1,00			
 10	
	Senzor de temperatuta	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltueli de depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Узел учета газа шкафной ГРП s. Isaicani
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,07			
 2	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,07			
 3	CE05A1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,00			
 4	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	20,00			
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	Asigurarea medicala					
	Transport					
	Cheltueli de depozitare					
	Total					
	Cheltueli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Post de reglare RDG-50V, s.Bacseni.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 2	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	2,00			
 3	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 15 mm (robinet cu trei cai 14M1)	buc	1,00			
 4	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
5	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	2,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 3. Utilaj					
6	
	Regulator RDG-50V	buc	2,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltueli de depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Nod primar de evedenta gaze s. Bacseni.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 15 mm (robinet cu trei cai 14M1)	buc	1,00			
 2	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	2,00			
 3	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
4	IA41B
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm	buc	1,00			
 5	IA44A
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	2,00			
 6	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare   	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 3. Utilaj					
7	
	Corector СМК-02	buc	1,00			
 8	
	Contor de gaze   CGR G65	buc	1,00			
 9	
	Contor de gaze   CGR G16	buc	1,00			
 10	
	Senzor de temperatuta	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltueli de depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Узел учета газа шкафной ГРП s. Bacseni.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,07			
 2	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,07			
 3	CE05A1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,00			
 4	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	20,00			
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	Asigurarea medicala					
	Transport					
	Cheltueli de depozitare					
	Total					
	Cheltueli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Nod primar de evedenta gaze s.Chilisoaia.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet cu sfera 11Б27п)	buc	2,00			
 2	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (ОБМ 100-16)	buc	4,00			
 3	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 4	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,00			
 5	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (ОБМ 100-4)	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
6	IA44A
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	1,00			
 7	IA41B
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm	buc	1,00			
 8	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare   	buc	1,00			
 9	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 3. Utilaj					
10	
	Contor de gaze   CGR G16	buc	1,00			
 11	
	Corector СМК-02	buc	1,00			
 12	
	Senzor de temperatuta	buc	1,00			
 13	
	Regulator РДНК-50	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltueli de depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Узел учета газа шкафной ГРП s.Chilisoaia.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,04			
 2	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,04			
 3	CE05A1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	3,00			
 4	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	12,00			
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	Asigurarea medicala					
	Transport					
	Cheltueli de depozitare					
	Total					
	Cheltueli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Post de reglare RDG-50V, s.Carnesti
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 2	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	2,00			
 3	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 15 mm (robinet cu trei cai 14M1)	buc	1,00			
 4	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (robinet cu sfera 11Б27п)	buc	1,00			
 5	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
6	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	2,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 3. Utilaj					
7	
	Regulator RDG-50V	buc	2,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltueli de depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Nod primar de evedenta gaze s. Carnesti
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (robinet cu sfera si flansa)	buc	1,00			
 2	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 15 mm (robinet cu trei cai 14M1)	buc	1,00			
 3	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	2,00			
 4	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 5	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20 mm	buc	3,00			
 6	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50 mm	buc	1,00			
 7	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
8	IA41B
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm	buc	1,00			
 9	IA44A
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	2,00			
 10	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare   	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 3. Utilaj					
11	
	Corector СМК-02	buc	1,00			
 12	
	Contor de gaze   CGR G65	buc	1,00			
 13	
	Contor de gaze   CGR G16	buc	1,00			
 14	
	Senzor de temperatuta	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltueli de depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 18P/30520201
Узел учета газа шкафной ГРП s.Carnesti
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,07			
 2	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,07			
 3	CE05A1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,00			
 4	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	20,00			
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	Asigurarea medicala					
	Transport					
	Cheltueli de depozitare					
	Total					
	Cheltueli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Gazoductul de presiune inalta
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	GC01C
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 90 mm 	km	5,395			
 2	GC01B
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 75 mm 	km	4,075			
 3	GC03C
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 90 mm	km	5,395			
 4	GC03B
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 75 mm	km	4,075			
 5	DF18B
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (stalp de recunoastere)	buc	19,000			
 6	
	УПГ-6(ППС-К) - 3 шт					
 7	AcE08A
	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I 	buc	3,000			
 8	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm   	m	3,000			
 9	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(B12,5) 	m3	0,120			
 10	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6,300			
 11	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (УПГ-25)	m2	1,650			
 12	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,060			
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	Asigurarea medicala					
	Transport					
	Cheltueli de depozitare					
	Total					
	Cheltueli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Post de reglare RDG-50V, s.Bratuleni
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00			
 2	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	2,00			
 3	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 15 mm (robinet cu trei cai 14M1)	buc	1,00			
 4	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
5	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	2,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 3. Utilaj					
6	
	Regulator RDG-50V	buc	2,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltueli de depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Merenii-Noi-Bratileni-Bolduresti raionul Nisporeni. (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Nod primar de evedenta gaze s.Bratuleni
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,00			
 2	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	2,00			
 3	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	4,00			
 4	RpGC16A
	Demontarea dispozitivului de inchidere cu robinet vana cu diametrul pina la 100 mm 	buc	1,00			
 5	GB01C
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm (30с41нж)	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
6	IA41B
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm	buc	1,00			
 7	IA44A
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	2,00			
 8	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare   	buc	2,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea medicala					
		Transport					
		Cheltueli de depozitare					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 3. Utilaj					
9	
	Corector СМК-02	buc	1,00			
 10	
	Contor de gaze   CGR G250	buc	1,00			
 11	
	Contor de gaze   CGR G25	buc	1,00			
 12	
	Senzor de temperatuta	buc	2,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltueli de depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz:					

Gazoductul interrural Morenii-Noi - Bratuleni - Bolduresti 
r-ul Nisporeni (actualizarea-finalizării lucrărilor)	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Узел учета газа шкафной ГРП s. Bratuleni
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
1	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,08			
 2	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,08			
 3	CE05A1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,50			
 4	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	26,00			
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	Asigurarea medicala					
	Transport					
	Cheltueli de depozitare					
	Total					
	Cheltueli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total deviz: