Proiectarea retetetor de apeducl si canatizare pe strada 31 August 1989,tronsonul cuprins intre strada Stefan ceI l'1are si Sfant si strada lnde penden tei din municipiut BaLti.Obiect 12/26-REAC.	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 2-2-1
Sistemul de canalizare
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
				
		1.1. Lucrari terasamente
				
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3	7,12	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,60	
		Total				
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 
	m3	21,36	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,00	
		Total				
3	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu retele subterane ) 
	m3	17,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,97	
	7137010011500	Electrician	h-om	4,08	
		Total				
4	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor 
	100 m3	0,42	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,94	
		Total				
5	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 
	100 m3	0,42	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,01	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,06	
		Total				
6	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t	71,40	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,93	
		Total				
7	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3	0,42	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	
	141112220175222	Piatra sparta 	m3	0,00	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,17	
		Total				
8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	7,08	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,72	
		Total				
9	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3	7,08	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,45	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	66,76	
		Total				
10	TsF05B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m 
	m2	728,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	262,08	
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	1,31	
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor 	buc	2,18	
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,73	
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111	kg	10,85	
		Total				

				
 		Total			
			Total Lucrari terasamente	            		
 		1.2. Conducte si armaturi
				
11	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducta  PPHM SN10 SDR26  DN400 mm multistrat compact cu mufa detasabila si garnitura de etansare k=1.77  la manopera si utilaj 
	m	362,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	249,89	
	25212167005500-1	Conducta  PPHM SN10 SDR26  DN400mm multistrat compact cu mufa detasabila si garnitura	m	378,29	
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	41,99	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,28	
		Total				
12	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducta  PPHM SN10 SDR26  DN200mm multistrat compact cu mufa detasabila si garnitura de etansare 
	m	34,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,26	
	25212167005500.	Conducta  PPHM SN10 SDR26  DN200mm multistrat compact cu mufa detasabila si garnitura	m	35,53	
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	3,94	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,07	
		Total				
13	AcA08B1
	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga 
	buc	17,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,72	
		Total				
14	Pret de piata
	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm 
	m	396,00	
	1234567890	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm	m	396,00	
		Total				
15	SF04B
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm 
	10 m	39,60	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,17	
		Total				
16	AcA36A
	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Teu egal PPHM SN8 D200 mm 
	buc	2,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,00	
	2513736601500	Teu egal PPHM SN8 D200 mm	buc	2,14	
	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,05	
		Total				
17	AcA36A
	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Cot 90* PPHM SN8 D200 mm 
	buc	2,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,00	
	25137366015001	Cot 90* PPHM SN8 D200 mm	buc	2,14	
	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,05	
		Total				
18	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducta corugata PP SN8 DN200mm multistrat compact cu mufa detasabila si garnitura 
	m	1,10	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,43	
	25212167005500.	Conducta  PPHM SN10 SDR26  DN200mm multistrat compact cu mufa detasabila si garnitura	m	1,15	
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,13	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Conducte si armaturi	            		
 		1.3. Drumul din asfalt( L=396 m.l , b=900mm )  357m2 (taierea si decaparea)
				
19	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m	792,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	229,68	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	2,77	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,68	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	232,85	
		Total				
20	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 
	m3	35,70	
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,12	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,68	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	27,67	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	27,67	
		Total				
21	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III 
	100 m3	0,32	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,83	
		Total				
22	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t	82,11	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,22	
		Total				
23	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 
	100 m3	0,32	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,00	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,04	
		Total				
24	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3	0,32	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	
	141112220175222	Piatra sparta 	m3	0,00	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,13	
		Total				

				
 		Total			
			Total Drumul din asfalt( L=396 m.l , b=900mm )  357m2	            		
 		1.4. Camine 
				
25	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007 
	m3	8,49	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	82,44	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	35,32	
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	3,52	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,11	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,66	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,37	
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	6,86	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16,05	
		Total				
26	
	Placi prefabricate pentru camine КЦД 10  (0.18m3 ) 
	buc	14,00	
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10	buc	14,00	
		Total				
27	
	Inel i prefabricat pentru camine КЦ 10-9 (0.24 m3) 
	buc	11,00	
	266112643310109	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-10-9	buc	11,00	
		Total				
28	
	Inel i prefabricat pentru camine КЦ 10-6   (0.16m3) 
	buc	6,00	
	2661126433101099	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-10-6	buc	6,00	
		Total				
29	
	Placi prefabricate pentru camine КЦП1-10-1 (0.10 m3) 
	buc	14,00	
	266112643310851	Placi prefabricate pt. camine КЦП-1-10-1	buc	14,00	
		Total				
30	
	Placi prefabricate pentru camine КЦО 1 (0.02m3) 
	buc	30,00	
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	30,00	
		Total				
31	
	Placi prefabricate pentru camine КЦ 7-3 ( 0.05 m3) 
	buc	17,00	
	2661126433007	Placi prefabricate pentru camine КЦ 7-3	buc	17,00	
		Total				
32	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10  (Volum de beton pentru rigole)  C30/37 XA2 W10 
	m3	16,50	
	7123010010200	Betonist	h-om	63,52	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,72	
	2663102101.	Beton C30/37 XA2 W10	m3	17,08	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,67	
	2922140007000	Macara 	h-ut	4,12	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,60	
		Total				
33	Pret de piata
	Confectii metalice MC pentru consolidarea caminelor 
	kg	290,32	
	1233	Confectii metalice pentru consolidarea caminelor	kg	290,32	
		Total				
34	
	Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat 
	buc	14,00	
	28752742000124	Capac fonta ductila D400	buc	14,28	
		Total				
35	pret de piata
	Trepte din otel cu acoperire din polimer 
	buc	101,00	
	1213121314	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	101,00	
		Total				
36	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda  ( Hidroizolarea interioara ) 
	m2	74,54	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,27	
	7122050013400	Zidar	h-om	28,33	
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	59,63	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,86	
		Total				
37	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizol. externe) 
	m2	100,58	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,02	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	170,99	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	34,20	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,06	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	113,66	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,10	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,31	
		Total				
38	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10  (Volum de beton pentru prinderea capacelor din fonta de inelul КЦО-1) Beton C30/37 XA2 W10 
	m3	0,70	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	
	2663102101.	Beton C30/37 XA2 W10	m3	0,72	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,07	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,18	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,28	
		Total				
39	AcE50P (P) aplicativ
	Racordarea la caminul de vizitare existent se exclude automacara si piesa de legatura 
	buc	13,00	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	785,20	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	200,20	
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	199,58	
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,24	
		Total				

				
 		Total			
			Total Camine 	            		
 		1.5. Tuburi de protectie
				
40	GD60F
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm 
	buc	1,00	
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	58,33	
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,91	
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,91	
		Total				
41	GD59F2
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN 10 Dn500mm 
	m	18,00	
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	329,58	
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	66,06	
	2521216716002	Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN 10 Dn500mm 	m	18,05	
	4100126202818	 Apa	m3	58,86	
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	3 531,60	
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	66,06	
		Total				
42	
	Inel distantier PA 12-18 (nr de segmente - 2 ) 
	buc	7,00	
	120712161213136	Inel distantier PA 12-18	buc	7,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tuburi de protectie	            		

				
 		Total			
			Total Lucrari de constructie	            		
 
	Total			
	Asigurarea sociala si medicala			
	Cheltuieli de transport			
	Cheltuieli de depozitare			
	Cheltuieli directe			
	Cheltuieli de regie			
	Total			
	Beneficiu de deviz			
	Total deviz:
Inclusiv salariu