CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Ciocana
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Ciocana
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie tehnice sanitare , LT ”P.Zadnipru.

   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Spalatoria
	
		1.1.1. Pardosele
	
1	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	38,1000
	
2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	38,1000
	
3	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	38,1000
	
4	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus )
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2	38,1000
	
5	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	38,1000
	
6	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	38,1000
	
		1.1.2. Tavan
	
7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	38,1000
	
8	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare
	m2	38,1000
	
9	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	38,1000
	
10	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	38,1000
	
11	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	38,1000
	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	38,1000
	
13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	38,1000
	
		1.1.3. Timplarie
	
14	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,7000
	
15	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv
	m2	7,0000
	
16	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	3,0000
	
		1.1.4. Pereti
	
17	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	37,1200
	
18	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	74,2400
	
19	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	32,0000
	
20	CF02D3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane
	m2	74,2400
	
21	CF02D5 K=4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
Коэффициент к трудозатратам=4,0000
Коэффициент к материалам=4,0000
Коэффициент к машинам=4,0000
	m2	74,2400
	
22	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2	37,1200
	
23	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	37,1200
	
24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	37,1200
	
25	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	37,1200
	
26	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	37,1200
	
27	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	37,1200
	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	37,1200
	
29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	37,1200
	
		1.1.5. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare
	
30	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	5,0000
	
31	RpSC03A
	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu 2 robinete de serviciu simplu
	buc	5,0000
	
32	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	7,0000
	
33	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	7,0000
	
34	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	20,0000
	
35	RpSD25A
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200
	buc	4,0000
	
36	RpSD25B
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200
	buc	2,0000
	
37	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	20,0000
	
38	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	7,0000
	
39	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,0000
	
40	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,0000
	
41	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,0000
	
42	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,0000
	
43	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,0000
	
44	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	7,0000
	
45	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200
	buc	1,0000
	
46	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	4,0000
	
47	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,0000
	
48	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	3,0000
	
49	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	4,0000
	
50	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	22,0000
	
		1.1.6. Lucrari diverse
	
51	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	7,0000
	
52	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	7,0000
	
53	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	7,0000
	
		2. Electricitate 
	
		2.1. Lucrari de constructie
	
54	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	3,0000
	
55	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	3,0000
	
56	RpEJ08C K=0.6
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm
Коэффициент к трудозатратам=0,6000
Коэффициент к материалам=0,6000
Коэффициент к машинам=0,6000
	m	62,0000
	
57	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	62,0000
	
		2.2. Lucrari de montare 
	
58	SE13A
	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm -- Montarea (se folos. numai manopera)
Коэффициент к трудозатратам=0,6000
Коэффициент к машинам=0,6000
	buc	1,0000
	
59	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000
	
60	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	6,0000
	
61	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	62,0000
	
62	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	0,6300
	
63	Pret material
	Cablu  3 x 1.5 mmp
		42,0000
	
64	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp
		30,0000
	
65	pret
	Cutie de ramificatie
		3,0000
	
66	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000
	m	63,0000
	
67	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,0400
	
68	
	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 4*18
		4,0000
	
69	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED
	buc	16,0000
	
70	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,0400
	
71	
	Priza
		4,0000
	
72	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0200
	
73	
	Intreruptor cu o clapa
		2,0000
	
74	pret
	Cutie pentru intrerupator si prize
		3,0000