Gazificarea s. Tiganesti, raionul Straseni.(8036/19-ГСН)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări 
                                           
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Газопровод низкого давления ШГРП N9.
			
		Capitolul 1.1. Земляные работы.
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3	2,21	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)
	m3	7,00	
 3	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)
	m3	4,70	
 4	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3	46,00	
 5	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными  трамбовками)
	m3	46,00	
 6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	1,84	
 7	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	1,84	
 		Capitolul 1.2. Трубопроводы и арматура.
			
8	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63x,3,6 mm
	m	5,00	
 9	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63x,3,6 mm(на укладку змейкой)
	m	3,00	
 10	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm (PE SDR-11 д 50x4,6мм)
	m	178,00	
 11	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm (PE SDR-11 д 50x4,6мм)-на укладку змейкой
	m	4,00	
 12	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3.7 mm (PE 80 SDR 11)
	m	33,00	
 13	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3.7 mm (PE 80 SDR 11)(на укладку змейкой)
	m	3,00	
 14	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm (PE 80 SDR 11)
	m	464,00	
 15	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm (PE 80 SDR 11)-на укладку змейкой
	m	10,00	
 		Capitolul 1.3. Вход- выхода газопровода УПГ-2-1(д=63мм)-1шт.
			
16	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (контрольная трубка с заглушкой )
	buc	1,00	
 17	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m	0,05	
 18	GD11A
	Drenaj pentru conducte de distributie
	m3	0,01	
 19	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5,8mm
	m	1,00	
 20	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm
	m	0,50	
 21	GD52A
	Mufa d=63mm
	buc	1,00	
 22	GD52A
	Tranzitie  PE/OL d=63x50 mm
	buc	1,00	
 23	GD52A
	Cot   d=63 mm
	buc	1,00	
 24	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm 
	m	1,45	
 		Capitolul 1.4. Вход-выход из земли полиэт. газопровода  УПГ-1-(D32)-18шт
			
25	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
	m	26,10	
 26	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m	0,90	
 27	GD11A
	Drenaj pentru conducte de distributie
	m3	0,18	
 28	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m	27,00	
 29	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm
	m	9,00	
 30	GD52A
	Mufa d=32mm
	buc	18,00	
 31	Pret di piate
	Tranzitie  PE/OL d=32 х25mm
	buc	18,00	
 		Capitolul 1.5. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-8шт
			
32	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=50mm)
	buc	8,00	
 33	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR50-32)
	buc	8,00	
 		Capitolul 1.6. Tройниковый переходной узел  ТПУ -УПГ-14-1 (40-32)-2шт
			
34	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=40mm)
	buc	2,00	
 35	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR40-32)
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.7. Фасонные части PE.
			
36	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50x40mm(Переход  терморезисторный ф50x40)
	buc	1,00	
 37	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40x32mm(Переход  терморезисторный ф40x32)
	buc	1,00	
 38	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход  без закл. нагр. МR 63x50mm)
	buc	1,00	
 39	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63x32m(Переход  терморезисторный ф63x32)
	buc	1,00	
 40	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50x32mm(Переход  терморезисторный ф50x32)
	buc	1,00	
 41	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Тройник равнпрох. c закл. деталями Т63)
	buc	1,00	
 42	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm(Тройник равнпрох. c закл. деталями Т50)
	buc	1,00	
 43	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm(Тройник равнпрох. c закл. деталями Т32)
	buc	5,00	
 44	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm(Отвод 90  40mm)
	buc	1,00	
 45	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm(Отвод 90  32mm)
	buc	6,00	
 46	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50m(Муфта МВ50)
	buc	2,00	
 47	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40m(Муфта МВ40)
	buc	1,00	
 48	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32m(Муфта МВ32)
	buc	5,00	
 		Capitolul 1.8. Cтальные трубопроводы.
			
49	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( ф25x2,8мм)
	m	36,00	
 50	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( ф50x3мм)
	m	2,00	
 51	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
	m	38,00	
 52	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm(Кран шаровой ф50мм)
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.9. Установка газового счетчика-24шт.
			
53	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc	24,00	
 54	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран шаровой  стальной ф20мм)
	buc	24,00	
 55	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора под счетчик)
	kg	571,20	
 56	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3	6,00	
 57	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3	1,68	
 58	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	1,68	
 59	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3	4,83	
 60	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (опалубка)
	m2	4,80	
 61	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,57	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
			
62	IA43A
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"(Монтаж газового счетчика G-4Т]
	buc	24,00	
 		Capitolul 3. Оборудование.
			
63	Pret de piata
	Счетчик газовый G-4Т
	buc	24,00	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Газопровод низкого давления ШГРП N10.
			
		Capitolul 1.1. Земляные работы.
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3	1,61	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)
	m3	5,00	
 3	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)
	m3	3,38	
 4	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3	33,00	
 5	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными  трамбовками)
	m3	33,00	
 6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	1,34	
 7	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	1,34	
 		Capitolul 1.2. Трубопроводы и арматура.
			
8	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm (PE SDR-11 д 50x4,6мм)
	m	138,00	
 9	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm (PE SDR-11 д 50x4,6мм)-на укладку змейкой
	m	3,00	
 10	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3.7 mm (PE 80 SDR 11)
	m	42,00	
 11	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3.7 mm (PE 80 SDR 11)(на укладку змейкой)
	m	3,00	
 12	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm (PE 80 SDR 11)
	m	311,00	
 13	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm (PE 80 SDR 11)-на укладку змейкой
	m	7,00	
 		Capitolul 1.3. Вход-выход из земли полеэт. газопровода УПГ-1-3( D50)- 1шт 
			
14	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
	m	1,45	
 15	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m	0,05	
 16	GD11A
	Drenaj pentru conducte de distributie
	m3	0,01	
 17	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50mm
	m	1,50	
 18	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 40 mm
	m	0,50	
 19	Pret di piate
	Mufa d=50mm
	buc	1,00	
 20	Pret di piate
	Tranzitie  PE/OL d=50x40 mm
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.4. Вход-выход из земли полиэт. газопровода  УПГ-1-(D32)-18шт
			
21	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
	m	26,10	
 22	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m	0,90	
 23	GD11A
	Drenaj pentru conducte de distributie
	m3	0,18	
 24	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m	27,00	
 25	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm
	m	9,00	
 26	GD52A
	Mufa d=32mm
	buc	18,00	
 27	Pret di piate
	Tranzitie  PE/OL d=32 х25mm
	buc	18,00	
 		Capitolul 1.5. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-5шт
			
28	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=50mm)
	buc	5,00	
 29	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR50-32)
	buc	5,00	
 		Capitolul 1.6. Tройниковый переходной узел  ТПУ -УПГ-14-1 (40-32)-2шт
			
30	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=40mm)
	buc	2,00	
 31	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR40-32)
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.7. Фасонные части PE.
			
32	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50x40mm(Переход  терморезисторный ф50x40)
	buc	1,00	
 33	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40x32mm(Переход  терморезисторный ф40x32)
	buc	1,00	
 34	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50x32mm(Переход  терморезисторный ф50x32)
	buc	2,00	
 35	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm(Тройник равнпрох. c закл. деталями Т50)
	buc	2,00	
 36	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm(Тройник равнпрох. c закл. деталями Т32)
	buc	9,00	
 37	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm(Отвод 90  32mm)
	buc	4,00	
 38	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50m(Муфта с закладными  d=50mm)
	buc	2,00	
 39	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40m(Муфта с закладными  d=40mm)
	buc	1,00	
 40	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32m(Муфта с закладными  d=32mm)
	buc	3,00	
 		Capitolul 1.8. Стальные трубопроводы.
			
41	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( ф25x2,8мм)
	m	33,00	
 42	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( ф40x3мм)
	m	2,00	
 43	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
	m	35,00	
 44	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm(кран шаровой ф40мм)
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.9. Установка газового счетчика-22шт.
			
45	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc	22,00	
 46	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран шаровой  стальной ф20мм)
	buc	22,00	
 47	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора под счетчик)
	kg	501,60	
 48	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3	5,50	
 49	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3	1,54	
 50	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	1,54	
 51	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3	5,06	
 52	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (опалубка)
	m2	4,40	
 53	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,50	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
			
54	IA43A
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"(Монтаж газового счетчика G-4Т]
	buc	22,00	
 		Capitolul 3. Оборудование.
			
55	Pret de piata
	Счетчик газовый G-4Т
	buc	22,00	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Газопровод низкого давления ШГРП N11
			
		Capitolul 1.1. Земляные работы.
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3	3,11	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)
	m3	2,00	
 3	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)
	m3	6,56	
 4	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3	65,00	
 5	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными  трамбовками)
	m3	65,00	
 6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	2,59	
 7	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	2,59	
 		Capitolul 1.2. Трубопроводы и арматура.
			
8	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75х4.3 mm 
	m	89,00	
 9	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75х4.3 mm (то же, на укладку змейкой)
	m	3,00	
 10	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63x,3,6 mm
	m	118,00	
 11	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63x,3,6 mm(на укладку змейкой)
	m	3,00	
 12	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm (PE SDR-11 д 50x4,6мм)
	m	284,00	
 13	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm (PE SDR-11 д 50x4,6мм)-на укладку змейкой
	m	6,00	
 14	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3.7 mm (PE 80 SDR 11)
	m	58,00	
 15	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3.7 mm (PE 80 SDR 11)(на укладку змейкой)
	m	5,00	
 16	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm (PE 80 SDR 11)
	m	402,00	
 17	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm (PE 80 SDR 11)-на укладку змейкой
	m	8,00	
 		Capitolul 1.3. Вход-выход из землм полиэтиленового трбопровда ф75 (УПГ-2-2)-1шт
			
18	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare
	buc	1,00	
 19	CL16A
	Captuseli metalice din tabla groasa (Кожух 350x450х3)
	t	0,01	
 20	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m	0,05	
 21	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm 
	m	1,45	
 22	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75х6,8mm 
	m	1,00	
 23	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; (ф65мм)
	m	0,50	
 24	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75mm(Муфта   c закл. нагр. МВ  ф75)
	buc	1,00	
 25	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Переход MR 75/65)
	buc	1,00	
 26	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75mm(Oтвод  ф75)
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.4. Вход-выход из земли полиэт. газопровода  УПГ-1-1-(D32)-32шт
			
27	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
	m	46,40	
 28	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m	1,60	
 29	GD11A
	Drenaj pentru conducte de distributie
	m3	0,32	
 30	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m	48,00	
 31	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm
	m	16,00	
 32	GD52A
	Mufa d=32mm
	buc	32,00	
 33	Pret di piate
	Tranzitie  PE/OL d=32 х25mm
	buc	32,00	
 		Capitolul 1.5. Tройниковый переходной узел  ТПУ-УПГ-14-4 (75-32)-2шт
			
34	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Тройник неравнопроходной 75-32мм)
	buc	2,00	
 35	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Муфта  МВ 75)
	buc	4,00	
 36	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm(Муфта МВ32mm)
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.6. Тройниковый переходной узел ТПУ -УПГ 14-3 (63-32)-7шт
			
37	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=63mm)
	buc	7,00	
 38	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR63-32)
	buc	7,00	
 		Capitolul 1.7. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-11шт
			
39	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=50mm)
	buc	11,00	
 40	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR50-32)
	buc	11,00	
 		Capitolul 1.8. Tройниковый переходной узел  ТПУ -УПГ-14-1 (40-32)-4шт
			
41	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=40mm)
	buc	4,00	
 42	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR40-32)
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.9. Фасонные части PE.
			
43	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Переход MR 75/63)
	buc	1,00	
 44	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Переход MR 63/50
	buc	2,00	
 45	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50x40mm(Переход  терморезисторный ф50x40)
	buc	2,00	
 46	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40x32mm(Переход  терморезисторный ф40x32)
	buc	2,00	
 47	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Переход MR 75/63)
	buc	1,00	
 48	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Тройник ф75)
	buc	1,00	
 49	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm(Тройник равнпрох. c закл. деталями Т32)
	buc	6,00	
 50	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75mm(Муфта   c закл. нагр. МВ 90 ф75)
	buc	1,00	
 51	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm(Отвод 90  50mm)
	buc	2,00	
 52	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm(Отвод 90  32mm)
	buc	3,00	
 53	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75mm(Муфта   c закл. нагр. МВ  ф75)
	buc	1,00	
 54	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63m(Муфта с закладными  d=63mm)
	buc	1,00	
 55	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50m(Муфта с закладными  d=50mm)
	buc	2,00	
 56	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40m(Муфта с закладными  d=40mm)
	buc	1,00	
 57	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32m(Муфта с закладными  d=32mm)
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.10. Стальные трубопроводы.
			
58	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( ф25x2,8мм)
	m	59,00	
 59	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; (ф65мм)
	m	2,00	
 60	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
	m	61,00	
 		Capitolul 1.11. Установка газового счетчика-39шт.
			
61	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc	39,00	
 62	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран шаровой  стальной ф20мм)
	buc	39,00	
 63	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора под счетчик)
	kg	889,20	
 64	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3	9,75	
 65	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3	2,73	
 66	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	2,73	
 67	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3	8,97	
 68	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (опалубка)
	m2	7,80	
 69	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,89	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
			
70	IA43A
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"(Монтаж газового счетчика G-4Т]
	buc	39,00	
 71	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm(кран шаровой ф65мм)
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Оборудование.
			
72	Pret de piata
	Счетчик газовый G-4Т
	buc	39,00	
 73	Pret de piata
	Кран шаровой КШ 65
	buc	1,00	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Газопровод низкого давления ШГРП N12
			
		Capitolul 1.1. Земляные работы.
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3	3,78	
 2	TsC03A11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (в мокрых грунтах)
	100 m3	0,02	
 3	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)
	m3	12,00	
 4	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)
	m3	8,00	
 5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3	79,00	
 6	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными  трамбовками)
	m3	79,00	
 7	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	3,16	
 8	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	3,16	
 		Capitolul 1.2. Трубопроводы и арматура.
			
9	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75х4.3 mm 
	m	145,00	
 10	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75х4.3 mm (то же, на укладку змейкой)
	m	3,00	
 11	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63x,3,6 mm
	m	46,00	
 12	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63x,3,6 mm(на укладку змейкой)
	m	1,00	
 13	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm (PE SDR-11 д 50x4,6мм)
	m	287,00	
 14	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm (PE SDR-11 д 50x4,6мм)-на укладку змейкой
	m	6,00	
 15	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3.7 mm (PE 80 SDR 11)
	m	77,00	
 16	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3.7 mm (PE 80 SDR 11)(на укладку змейкой)
	m	2,00	
 17	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm (PE 80 SDR 11)
	m	603,00	
 18	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm (PE 80 SDR 11)-на укладку змейкой
	m	12,00	
 		Capitolul 1.3. Фасонные части PE.
			
19	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm(Отвод 90  50mm)
	buc	1,00	
 20	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm(Отвод 90  32mm)
	buc	5,00	
 21	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75mm(Муфта   c закл. нагр. МВ  ф75)
	buc	2,00	
 22	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63m(Муфта с закладными  МВ63mm)
	buc	1,00	
 23	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50m(Муфта с закладными  МВ50mm)
	buc	3,00	
 24	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40m(Муфта с закладными  МВ40mm)
	buc	1,00	
 25	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32m(Муфта с закладными  МВ32mm)
	buc	6,00	
 26	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Переход MR 75/63)
	buc	1,00	
 27	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Переход MR 75/50)
	buc	1,00	
 28	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Переход MR 75/32)
	buc	1,00	
 29	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход  без закл. нагр. МR 63x50mm)
	buc	1,00	
 30	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50x40mm(Переход  терморезисторный ф50x40)
	buc	2,00	
 31	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR40-32)
	buc	2,00	
 32	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Тройник Т75)
	buc	2,00	
 33	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm(Тройник равнпрох. c закл. деталями Т32)
	buc	10,00	
 		Capitolul 1.4. Tройниковый переходной узел  ТПУ-УПГ-14-5 (90-32)-5шт
			
34	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm(Тройник неравнопроходной 90-32мм)
	buc	5,00	
 35	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32 mm(Муфта терморезисторная МВ-32)
	buc	5,00	
 		Capitolul 1.5. Tройниковый переходной узел УПГ-14-3 T63/T32-1шт
			
36	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=63mm)
	buc	1,00	
 37	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR63-32)
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.6. Tройниковый переходной узел УПГ-14-2 T50/Т32-6шт
			
38	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=50mm)
	buc	6,00	
 39	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR50-32)
	buc	6,00	
 		Capitolul 1.7. Tройниковый переходной узел УПГ-14-1 T40/Т32-4шт
			
40	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40mm(Тройник терморезисторный  d=40mm)
	buc	4,00	
 41	GD54A
	Переход терморезисторный  40-32
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.8. Пригрузы Ф75-1шт(УПГ4-5)
			
42	Pret de piata
	Cинтетический материал (мешок)
	buc	1,00	
 43	Pret de piata
	Цемент
	kg	5,00	
 44	Pret de piata
	Песок 
	kg	20,00	
 45	Pret de piata
	Полимерная лента
	m	15,00	
 		Capitolul 1.9. Прокладка газопровода в футляре  N12,1  Ф110x10  L=3,5м   УПГ-8-3-1шт 
			
46	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
	m	3,50	
 47	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc	1,00	
 48	GD52C
	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
	buc	1,00	
 49	Pret de piata
	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм
	m	0,70	
 50	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3	0,06	
 51	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
	m2	0,60	
 52	IzL07A
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
	m2	0,50	
 53	GD52E
	Пенополимерный материая
	kg	0,10	
 54	GD52E
	Пакля смоляная ленточная
	kg	4,00	
 55	GD52E
	Полимерная липкая лента
	m	20,00	
 56	GD52B
	Кольца опорные д=90мм
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.10. Стальные трубопроводы.
			
57	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( ф20x2,5мм)
	m	58,00	
 58	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; (ф65мм)
	m	3,00	
 59	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
	m	61,00	
 		Capitolul 1.11. Вход-выход из землм полиэтиленового трбопровда ф75 (УПГ-2-3)-1шт
			
60	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare
	buc	1,00	
 61	CL16A
	Captuseli metalice din tabla groasa (Кожух 350x450х3)
	t	0,01	
 62	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m	0,05	
 63	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm 
	m	1,45	
 64	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75х6,8mm 
	m	1,00	
 65	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; (ф65мм)
	m	0,50	
 66	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75mm(Муфта   c закл. нагр. МВ  ф75)
	buc	1,00	
 67	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Переход MR 75/65)
	buc	1,00	
 68	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75mm(Oтвод  ф75)
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.12. Вход-выход из земли полиэт. газопровода  УПГ-1-1-(D32)-29шт
			
69	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
	m	42,05	
 70	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m	1,45	
 71	GD11A
	Drenaj pentru conducte de distributie
	m3	0,29	
 72	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m	43,50	
 73	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm
	m	14,50	
 74	GD52A
	Mufa d=32mm
	buc	29,00	
 75	Pret di piate
	Tranzitie  PE/OL d=32 х25mm
	buc	29,00	
 		Capitolul 1.13. Установка газового счетчика-30шт.
			
76	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc	30,00	
 77	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран шаровой  стальной ф20мм)
	buc	30,00	
 78	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора под счетчик)
	kg	684,00	
 79	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3	7,50	
 80	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3	2,10	
 81	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	2,10	
 82	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3	6,90	
 83	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (опалубка)
	m2	6,00	
 84	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,68	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
			
85	IA43A
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"(Монтаж газового счетчика G-4Т]
	buc	30,00	
 86	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm(кран шаровой ф65мм)
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Оборудование.
			
87	Pret de piata
	Счетчик газовый G-4Т
	buc	30,00	
 88	Pret de piata
	Кран шаровой КШ 65
	buc	1,00	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Gazoduct preseune medie
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	1,10	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	4,00	
 3	TsC03B11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor 
	100 m3	0,01	
 4	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu
	m3	0,10	
 5	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu 
	m3	0,80	
 6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	22,70	
 7	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	22,70	
 8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	1,00	
 9	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	1,00	
 		Capitolul 1.2. Lucrari tehnice sanitare
			
		Capitolul 1.2.1. Трубопроводы и арматура
			
10	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm 
	buc	2,00	
 11	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm
	buc	4,00	
 12	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm 
	buc	5,00	
 13	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm
	buc	10,00	
 14	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38x3mm
	m	4,00	
 15	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x3mm
	m	4,00	
 16	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
	m	8,00	
 17	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  
	m2	0,50	
 18	GD52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 x10mm 
	m	163,00	
 19	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40х3,7 mm
	m	162,00	
 20	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm
	m	19,00	
 21	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Отвод D40)
	buc	2,00	
 22	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Муфта MВ 110)
	buc	2,00	
 23	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Муфта МВ40)
	buc	2,00	
 24	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc	6,00	
 25	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2.8mm
	m	12,00	
 26	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
	m	12,00	
 		Capitolul 1.2.2. УПГ 14-14 Тройниковый узел D110/40
			
27	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm(Тройник 110-63)
	buc	2,00	
 28	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR63-40)
	buc	2,00	
 29	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm(Муфта МВ 110)
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.2.3. УПГ-14-6   Тройниковый узел D110/32
			
30	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Тройник неравнопроходной 110-63мм)
	buc	5,00	
 31	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход 63-32)
	buc	5,00	
 32	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm(Тройник Т110)
	buc	10,00	
 		Capitolul 1.2.4. УПГ -7 Установка ШГРП на отдельно стоящей опоре установленной в ограждении
			
33	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(Опора d=100mm)
	t	0,04	
 34	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	0,14	
 35	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg	4,64	
 36	IzD04B
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina
	t	0,02	
 37	CO06B3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier
	m	11,30	
 38	CN21A
	Vopsitorii imprejmuirilor metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	11,30	
 39	CR31A
	Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele(Калитка)
	m2	2,10	
 40	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu(под заземление)
	m3	4,80	
 41	TsD18A
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor
	m3	4,80	
 42	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m	0,16	
 43	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m	0,12	
 44	DA11B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire
	m3	0,30	
 45	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	0,48	
 		Capitolul 1.2.5. УПГ -7 Установка ШГРП на отдельно стоящей опоре установленной без ограждения
			
46	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(Опора d=100mm)
	t	0,07	
 47	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	0,29	
 48	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg	9,50	
 49	IzD04B
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina
	t	0,08	
 50	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu(под заземление)
	m3	9,90	
 51	TsD18A
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor
	m3	9,90	
 52	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m	0,33	
 53	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m	0,25	
 54	DA11B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire
	m3	0,61	
 55	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	1,00	
 		Capitolul 1.2.6. Вход-выход из земли полиэтиленового газопровода Д-40мм УПГ-1-2
			
56	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
	m	2,90	
 57	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m	0,10	
 58	GD11A
	Drenaj pentru conducte de distributie
	m3	0,02	
 59	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40х3,7 mm
	m	3,00	
 60	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm
	m	1,00	
 61	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Муфта d=40mm)
	buc	2,00	
 62	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Переход ПЭ/СТ d=40х32mm)
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.2.7. Вход-выход из земли полиэтиленового газопровода Д-32мм УПГ-1-1
			
63	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
	m	1,45	
 64	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m	0,25	
 65	GD11A
	Drenaj pentru conducte de distributie
	m3	0,05	
 66	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm
	m	7,50	
 67	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm
	m	2,50	
 68	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Муфта d=32mm)
	buc	5,00	
 69	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Переход ПЭ/СТ d=32х25mm)
	buc	5,00	
 		Capitolul 1.2.8. УПГ-8-1 Прокладка полиэтиленового газопровода в футляре D63mm
			
70	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul  63 mm   
	m	5,40	
 71	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm 
	buc	1,00	
 72	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	0,19	
 73	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2	1,90	
 74	Pret de piata
	Cьемная полиэтиленовая заглушка d=50mm
	buc	1,00	
 75	Pret de piata
	Гравий строительный
	m3	0,05	
 76	Pret de piata
	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы 
	m	0,35	
 77	IzF03A1К=2
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (2 str)
	m2	0,05	
 		Capitolul 1.3. Demolarea si restabilarea drumurilor
			
78	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	5,20	
 79	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	2,60	
 80	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(щебеночное основание с учетом возврата щебня 50%)
	m3	5,20	
 81	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка)
	100 m3	0,03	
 82	TsI50A
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km 
	t	4,16	
 		Capitolul 2. Montarea utilajului
			
83	GF12A
	 Montarea fiidei din tabla. gata confectionate (Установка ШГРП)
	buc	7,00	
 84	IA43A
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"
	buc	6,00	
 		Capitolul 3. Costul utilajului
			
85	Pret de piata
	Шкафной газорегуляторный пункт с одним регулятором давления DSR 6
	buc	3,00	
 86	Pret de piata
	Шкафной газорегуляторный пункт с двумя регуляторами давления DSR 6
	buc	2,00	
 87	Pret de piata
	Шкафной газорегуляторный пункт с двумя регуляторами давления DSR 25
	buc	1,00	
 88	Pret de piata
	Шкафной газорегуляторный пункт с двумя регуляторами давления DKR 50
	buc	1,00	
 89	Pret de piata
	Contor de gaze G4.0T
	buc	6,00