CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   I.P Liceul Teoretic cu Frecventa Redusa nr. 2,
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.P Liceul Teoretic cu Frecventa Redusa nr. 2,
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a unei portiuni de gard in incinta I.P Liceul Teoretic cu Frecventa Redusa nr. 2, mun. Chisinau, bd. Traian 11/2.
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Constructia Gardului partea laterala
	
		1.1. Demontari si evacuari
	
1	RpCP45D
	Demontarea imprejmuirilor metalice confectionate din plasa si cornier.
	kg	998,0000
	
2	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demontarea fundatiilor deteriorate)
	m3	4,3000
	
3	TrI1AA01A2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t	9,5900
	
4	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	9,5900
	
		1.2. Lucrari de terasament
	
5	TsC02C1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.
	100 m3	0,5800
	
6	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	14,2000
	
7	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Terasamente manuale, dupa betonare)
	m3	14,2000
	
8	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	95,0000
	
		1.3. Fundatia gardului 
	
9	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	4,0000
	
10	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	248,0000
	
11	CC01B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Plasa 150x150mm Arm. dm.10mm, 2 buc)
	kg	3 340,0000
	
12	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi metalici h=2.5m profil 80x80 grosimea minim 2.5mm) total 42 buc
	kg	656,4800
	
13	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	33,6000
	
14	Pret de piata
	Capac  de protectie din PVC pentru tevi 80x80mm
	buc	42,0000
	
15	CA05D
	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330)
	m3	78,3000
	
		1.4. Confectionarea si montarea gardului 
	
16	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Confectionarea rezistentei gardului, teava rectangulara 50x50 grosimea minim 2.5mm)
	kg	782,0000
	
17	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	40,0000
	
18	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (Captusirea gardului cu metal profilat H-32 cu protectie anticoroziva, grosimea minim 0,45mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) H=1.8m
	m2	185,3000
	
19	Pret de piata
	Confectii din tabla p/tru finisare gard (coama), desfasurata 100mm
	m	102,0000
	
		2. Constructia Gardului partea frontala
	
		2.1. Demontari si evacuari
	
20	RpCP45D
	Demontarea imprejmuirilor metalice confectionate din plasa si cornier.
	kg	689,4300
	
21	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demontarea fundatiilor deteriorate)
	m3	3,0700
	
22	TrI1AA01A2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t	6,9500
	
23	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	6,9500
	
		2.2. Lucrari de terasament
	
24	TsC02C1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.
	100 m3	0,2700
	
25	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	2,8000
	
26	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Terasamente manuale, dupa betonare)
	m3	2,8000
	
27	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	43,2000
	
		2.3. Fundatia gardului 
	
28	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	68,4000
	
29	CC01B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Plasa 150x150mm Arm. dm.10mm, 2 buc)
	kg	1 486,5000
	
30	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi metalici h=2.5m profil 80x80 grosimea minim 2.5mm) total 28 buc (ATENTIE Stilpi metalici pentru Portita vor fi confectionati din teava rectangulara 100x100x3mm)
	kg	483,0000
	
31	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	24,4000
	
32	Pret de piata
	Capac  de protectie din PVC pentru tevi 80x80mm
	buc	28,0000
	
33	Pret de piata
	Capac  de protectie din PVC pentru tevi 100x100mm
	buc	2,0000
	
34	CA05D
	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330)
	m3	37,1200
	
		2.4. Confectionarea si montarea gardului 
	
35	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Confectionarea rezistentei gardului, teava rectangulara 50x50 grosimea minim 2.5mm)
	kg	571,0600
	
36	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	28,8000
	
37	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (Captusirea gardului cu metal profilat H-32 cu protectie anticoroziva, grosimea minim 0,45mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) H=1.8m
	m2	121,5000
	
38	Pret de piata
	Confectii din tabla p/tru finisare gard (coama), desfasurata 100mm
	m	67,5000
	
39	CK14A
	Portite pietonale metalice cu rame din profiluri din otel, gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici 100x100 la ingradiri existente. (ATENTIE  Portita batanta cu deschiderea  minim 1,15m, cu lacat si reactiuni inclusiv), Captusirea se va executa din  material identic gardului.
	m2	2,1600