**CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**Obiectul**\_\_\_Reparația drumurilor publice locale din satele Mîndrești și Codru (varianta albă)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Autoritatea contractantă**\_\_\_\_\_\_\_\_Primăria comunei Mîndrești raionul Telenești\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea, adresa)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Simbol, norme, cod resurse** | **Denumirea lucrărilor** | **Unitatea**  **de măsură** | **Cantitatea** |
| 1. | DA04B | Scarificarea mecanică a platformei, executată cu autogreider, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 10 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon | 100 m3 | 6,857 |
| 2. | DA12A | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare și înnoiroire | m3 | 1028,55 |
| 3. | TsC35A11 | Exacavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicol cu încărcător frontal pe șenile de 0,5-0,99 m.c pîmînt din teren cat. I la distanța 11-20 m | 100 m3 | 7,210 |
|  | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanța de 3 km | t | 865,20 |
| n. |  |  |  |  |
| **Total** | | | | |

     Data „\_19.09.2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(semnătura autorizată)