CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a acoperisului Arhivei
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Демонтаж
	
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	1 420,000	
2	RpCI42D
	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile 
	m2	1 420,000	
		2. Монтаж
	
3	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 
	m3	8,510	
4	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (к=0,0067)	m2	1 420,000	
5	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	18,440	
6	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	9,510	
7	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 420,000	
8	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1 420,000	
9	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	257,000	
10	CN16B
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un  strat de vopsea de ulei si un  strat  de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	257,000	
11	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	198,000	
12	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	84,000	
13	TrB05B2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m
	t	28,500	
14	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	28,500