CAIET DE SARCINI
1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea parcarii in adiacenta blocului locativ mun Chisinau, sec Bocanica, bd Traian 7/2
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de amanejare a parcarilor bd. Traian 7
	
1	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurelor
	m	64,000
	
2	RpCN12A (apl)
	Demontarea stilpilor din metal
	m	20,000
	
3	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	35,160
	
4	TsI51A10
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	65,000
	
5	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II
	100 m3	3,080
	
6	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
	100m2	10,270
	
7	DI111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare
	m2	207,000
	
8	DI112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 K-4
K=4,0000
	m2	207,000
	
9	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,820
	
10	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	106,600
	
11	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	m2	820,000
	
12	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	8,200
	
13	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (pentru bordura)
	100 m3	0,100
	
14	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93
	m3	8,600
	
15	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	64,000
	
16	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	168,600
	
17	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,026
	
18	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBgII, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25
K=1,2500
	m2	64,000
	
19	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
	m2	207,000
	
20	TsH91B
	Instalarea Cosuri de gunoi
	buc	4,000
	
21	TsH80B
	Aranjarea bancilor, inclusiv costul bancilor
	buc	6,000
	
22	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050
	m	15,000
	
23	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
	m2	30,000