Renovarea terenului de fotbal din Singera. Etapa 1	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii
			
		1.1. Teren de fotbal
			
1	TsH43B
	Demontarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: 22x44
	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	
2	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire .Savura de granit, fr 1-5mm.
	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	
	1411122201672SG	.Savura de granit, fr 1-5mm.	m3	1,2700	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
		1.2. Gard
			
3	CC09C prim
	Deontarea   Plasa "TEXTIL",   k=0.5
	m2		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	
4	RpCO56A
	Demontari: Imprejmuirii din lemn 
	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
5	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma
	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	0,3000	
6	CN20D
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intarita de tip poliamidic
	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	
	2430226100950	Grund  pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
7	CC09C
	Montarea  Plasa "RABITA", latime rulou 5m, ochi 45x45 (mm).
	m2		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	
8	
	Plasa "RABITA", latime rulou 5 m, ochi 45x45 (mm).
	м2		
	32332121	Plasa "RABITA", latime rulou5 m, ochi 45x45 (mm).	м2	1,0000	
9	DF50A
	Intinderea cablului de parapet
	100 m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	
10	
	Sirma zincata, d = 2.9 mm.
	m		
	36985212sz	Sirma zincata, d = 2.9 mm.	m	1,0000	
11	pret furnizor
	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm
	buc		
	547005	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	1,0000	
12	pret furnizor
	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg 
	buc		
	543104	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg 	buc	1,0000	
13	pret furnizor
	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm
	buc		
	533103	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	1,0000	
14	CK14A
	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.00 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,4 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 3.00x2.88(h) m
	m2		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	
	28121063060001	Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	4,0000	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	4,0000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0200	
		1.3. Tribune
			
15	RpCO56A
	Demontari: acoperirilor vechi de standur
	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
16	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma
	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	0,3000	
17	CN20D
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intarita de tip poliamidic
	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	
	2430226100950	Grund  pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
18	RCsK04A
	Reparare scindurilor rasinoasa  (numai manopera dulgher si manopera Muncitor deservire CM si mecanizme Masina de timplarie (abricht) si Fierastrau mecanic)
	m2		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,2500	
19	CK07A
	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm, L=3,0 m cu margini rotungite R6, montate pe barele din otel elementele de prindere vezi pozitia urmatoare  SE EXCLIDE!!!! (Bare din lemn de rasinoase)
	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	
	2030112947600b	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm	m	1,0000	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
20	
	Bulon cu cap bombat SZM 10x70mm
	buc		
	323321b	Bulon cu cap bombat SZM 10x70mm	buc	1,0000	
21	
	Piulita hexagonala NM 10mm DIN 934
	buc		
	323321з	Piulita hexagonala NM 10mm DIN 934	buc	1,0000	
22	
	Saiba plata extinsa POD 10mm DIN 9021A
	buc		
	323321ш	Saiba plata extinsa POD 10mm DIN 9021A	buc	1,0000	
23	CN16A1
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin
	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	
	2430116103000u	Ulei Terrace Oil 	kg	0,2500	
	1542126108945w	White spirit Solwe W	kg	0,0900	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	
		1.4. Lucrari diverse
			
24	TRI1AA04C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	
25	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820