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Lista cu cantitatile de lucrari

1. Denumerea beneficiarului de stat   Direcția Generală Educație Tineret și Sport
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Direcția Generală Educație Tineret și Sport
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de constructie a terenului de minifotbal dimensiune 10x20


	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie 
	
	
	

	
	
	1.1. Sistematizarea pe verticala. Teren minifotbal 
	
	
	

	1
	TsC35A1

	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m
	100 m3
	
	2,2000

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	4,7600
	10,4720

	 2
	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	
	214,6700

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	6,5904

	 3
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
	100 m3
	
	2,2000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000
	0,6600

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0020
	0,0044

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,3300
	0,7260

	 4
	TsC35F12

	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II  la distanta  21-30 m
	100 m3
	
	1,1500

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,4400
	7,4060

	 5
	TsD7G1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%
	100 m3
	
	3,1500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,9700
	15,6555

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	6,1700
	19,4355

	 6
	TsD14A01

	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri
	m3
	
	11,5000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	11,5000

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1000
	1,1500

	 7
	TsC35B1

	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m
	100 m3
	
	0,0600

	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	5,4300
	0,3258

	 8
	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	
	10,0000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	0,3070

	 9
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	
	0,0600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,0216

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,0002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,0240

	 10
	pret furnizor

	Cost argila pentru umplutura 
	
	
	80,0000

	
	01
	Cost argila pentru umplutura 
	m3
	1,0000
	80,0000

	 11
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	
	0,5900

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	0,6431

	 12
	TsD7G1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%
	100 m3
	
	0,5900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,9700
	2,9323

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	6,1700
	3,6403

	 13
	TsD14A01

	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri
	m3
	
	0,5900

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,5900

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1000
	0,0590

	 
	
	1.2. Teren de fotbal 
	
	
	

	14
	DA06B1

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400,  GOST8267-93, fractie 5-70 mm
	m3
	
	64,0000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3700
	23,6800

	
	1421402200393
	Piatra sparta M400,  GOST8267-93, fractie 5-70 mm
	m3
	1,3110
	83,9040

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2320
	14,8480

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1530
	9,7920

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0230
	1,4720

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0480
	3,0720

	 15
	DA11C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3
	
	6,4000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,4000
	8,9600

	
	1411122201672
	Piatra sparta din granit fr.1-5mm
	m3
	1,2700
	8,1280

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	0,3200

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1740
	1,1136

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	0,0320

	 16
	TsH43B

	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, 12000/6 Dtex, 320 microni. Consum: - Cauciuc farimitat  fractie 0,63-0,315 - 6.0 kg/m2;  - Nisip cuartos  ГМ, fractie  0,63 -0,315 mm - 25.00 kg/m2 Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 
	m2
	
	200,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1370
	27,4000

	
	2774413590401
	Acoperire din gazon artificial
	m2
	1,0300
	206,2060

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	0,2830
	56,6566

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,1082
	21,6616

	
	1421102200801
	Nisip cuartos  ГМ, fractie  0,63-0,315 mm 
	kg
	25,0000
	5 005,0000

	
	2513206621441
	Cauciuc farimitat  fractie 0,63-0,315
	kg
	6,0000
	1 201,2000

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,0071
	1,4200

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0015
	0,3000

	
	2952270007612
	Masina pentru acoperire
	h-ut
	0,0380
	7,6000

	
	3410440005607
	Tractor cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,0085
	1,7000

	
	2952270007613
	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,0003
	0,0600

	 17
	TsH44B

	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 10 cm - culoare alba. 
	m
	
	65,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0740
	4,8100

	
	2774413590401
	Acoperire din gazon artificial
	m2
	0,1800
	11,7000

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	1,3400
	87,1000

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,4000
	26,0000

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,0006
	0,0390

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0055
	0,3575

	 
	
	1.3. Ingradirea
	
	
	

	18
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	
	1,6700

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	1,9873

	 19
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip
	m3
	
	0,1500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	0,1350

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000
	0,1650

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,0150

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,0315

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,0630

	 20
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	
	12,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,2000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	11,4000

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	0,6000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	0,9600

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	1,0800

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,0420

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0060

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	1,4400

	 21
	CC03C

	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg
	
	6,7800

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,1695

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,0339

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	6,8478

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,0339

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,0678

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	2,0340

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0041

	 22
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150. 
	m3
	
	2,4000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	9,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,9600

	
	2663102100000
	Beton  C20/25
	m3
	1,0250
	2,4969

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,2436

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,4400

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,6000

	 23
	CB14F

	Schela metalica tubulara 
	m
	
	34,6700

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,5000
	17,3350

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,0035

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0001
	0,0035

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0020
	0,0693

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	1,5000
	52,0050

	 24
	CL18A

	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente M1, M2, FN3) 
	kg
	
	437,0000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	83,0300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	4,3700

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	4,3700

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	4,3700

	
	2775276309886
	Confectii metalice teava 80x80x3mm
	kg
	1,0000
	437,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	2,1850

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	3,4960

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	6,5550

	 25
	pret ofertant

	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm
	
	
	12,0000

	
	01
	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm
	buc
	1,0000
	12,0000

	 26
	CL10A

	Bare din teava 40x80 mm, b-3.0 mm, gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (elemete M3, M4, M5, PL1-PL6) (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii) 
	t
	
	0,4900

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	63,7500
	31,2375

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	3,7500
	1,8375

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	3,7500
	1,8375

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,7500
	1,8375

	
	2811106301300
	Constructii metalice teava 40x80x3mm
	kg
	1 000,0000
	490,0000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,2500
	0,1225

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	5,0000
	2,4500

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	5,0000
	2,4500

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	5,0000
	2,4500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3500
	0,1715

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,5000
	0,2450

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,2500
	0,1225

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	9,0000
	4,4100

	 27
	pret ofertant

	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm
	
	
	104,0000

	
	02
	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm
	buc
	1,0000
	104,0000

	 28
	pret ofertant

	Piulita hexagonala cu flansa M12
	
	
	104,0000

	
	03
	Piulita hexagonala cu flansa M12
	buc
	1,0000
	104,0000

	 29
	pret ofertant

	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm
	
	
	25,0000

	
	04
	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm
	buc
	1,0000
	25,0000

	 30
	pret ofertant

	Piulita hexagonala cu flansa M16
	
	
	25,0000

	
	05
	Piulita hexagonala cu flansa M16
	buc
	1,0000
	25,0000

	 31
	pret ofertant

	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm
	
	
	56,0000

	
	06
	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm
	buc
	1,0000
	56,0000

	 32
	CN20D

	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intarita de tip poliamidic 
	m2
	
	41,5200

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,5000
	62,2800

	
	2430116105060
	Vopsea pe baza de rasini epoxidice
	kg
	0,3800
	15,7776

	
	2430226100950
	Grund  pe baza de rasini epoxidice
	kg
	0,2500
	10,3800

	
	2430226102200
	Chit de cutit epoxidic
	kg
	0,0500
	2,0760

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	8,3040

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,0760

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	4,1520

	 33
	DF50A

	Intinderea cablului de parapet
	100 m
	
	0,3500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,4000
	1,8900

	 34
	pret furnizor

	Cablu impletit cu fire din otel zincat D=4.0 mm
	
	
	35,0000

	
	07
	Cablu impletit cu fire din otel zincat D=4.0 mm
	m
	1,0000
	35,0000

	 35
	pret furnizor

	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm  
	
	
	4,0000

	
	08
	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm  
	buc
	1,0000
	4,0000

	 36
	pret furnizor

	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg
	
	
	8,0000

	
	09
	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg
	buc
	1,0000
	8,0000

	 37
	pret furnizor

	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm 
	
	
	8,0000

	
	10
	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm 
	buc
	1,0000
	8,0000

	 38
	CC09C

	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.9 mm, celula 45x45 mm.
	m2
	
	100,0000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	55,0000

	
	2873122005327
	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25
	kg
	0,4300
	43,0000

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	215,0000

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	3,5000

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	1,5000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,5000

	 39
	pret furnizor

	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm 
	
	
	100,0000

	
	12
	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm 
	m2
	1,0000
	100,0000

	 40
	CK14A

	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x3.0 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,9 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 3,00x2.88(h) m 
	m2
	
	5,7600

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	1,0944

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9600
	5,5296

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1800
	1,0368

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3800
	2,1888

	
	2030112930150
	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)
	m2
	1,0000
	5,7600

	
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	4,0000
	23,0400

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	4,0000
	23,0400

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	4,0000
	23,0400

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1000
	0,5760

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,1150
	0,6624

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2300
	1,3248

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2500
	7,2000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,0230

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,0058

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,1152

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	41
	TsH80A

	Aranjarea portilor de fotbal 3.0x2.0 (h) m, masa pina la 100 kg
	buc
	
	2,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2700
	0,5400

	 
	
	3.  Utilaj
	
	
	

	42
	

	Porti fotbal 
	
	
	2,0000

	
	13
	Porti fotbal 3.0x2.0(h) m, mobile, din profil aluminiu oval, cadrul inferior profil de aluminiu patrat, inclusiv plasa cu diametrul firelor 5.0 mm rezistenta la actiunea razelor UV 
	set
	1,0000
	2,0000

	 
	
	------------------------------------------------------------
	-------------
	------------
	--------------




	 Intocmit 
	()

	                                       (funcţia, semnătura)

	Verificat
	()

	                                      (funcţia, semnătura)



