____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS s. Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS s. Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie sistemului de incalzire la Gradinita nr. 104 din DETS Botanica
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
		1.1. Incalzirea
	
1	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	402,000
	
2	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	80,000
	
3	RCsB29D
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 50 mm
	buc	48,000
	
4	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	48,000
	
5	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de Teava PPR/FIBRA D.50 x 8,3mm SDR6  ( K-1,4 pentru fitinguri)
	m	83,000
	
6	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  -1 1/2"
	buc	12,000
	
7	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de Teava PPR/FIBRA D.32 x 5,4mm SDR6  ( K-1,4 pentru fitinguri)
	m	308,000
	
8	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 32mm
	buc	302,000
	
9	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de Teava PPR/FIBRA D.25 x 4,2mm SDR6  ( K-1,4 pentru fitinguri)
	m	103,000
	
10	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la -25mm
	buc	95,000
	
11	IB05B
	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente
	buc	72,000
	
12	IC30A
	Dopuri pentru calorifere
	buc	208,000
	
13	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	52,000
	
14	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	208,000
	
15	ID04A
	Robinet  cu sfera si racord olandez de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" cu racord olandez
	buc	104,000
	
16	ID04A
	Robinet  cu sfera si racord olandez de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" cu racord olandez
	buc	12,000
	
17	IC53A
	Racord olandez .15mm M - PPR d25
	buc	104,000
	
18	IC53B
	Racord olandez avind diametrul de 25mm - PPR 32mm
	buc	12,000
	
19	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" de scurgere
	buc	9,000
	
20	IC53A
	Racord olandez .15mm M - PPR d25
	buc	12,000
	
		1.2. Lucrari de finisare
	
21	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2	15,000
	
22	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	15,000
	
23	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	15,000
	
24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	15,000
	
25	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Vopsea Mattlatex lavabila )
	m2	15,000