Incalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.Dobrusa, r-l Soldanesti	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1
 Centrala termica .Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz  204 531,92 lei	
Intocmit in preţuri  curente 15.06.2021
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de terasament
					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3	0,100
	717,500
——————————
0,000
	71,750
——————————
0,000
	
 2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  
	m3	7,270
	76,108
——————————
76,108
	553,305
——————————
553,305
	
 3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3	7,600
	17,875
——————————
17,875
	135,847
——————————
135,847
	
 4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	7,600
	45,245
——————————
43,245
	343,862
——————————
328,662
	
 5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  
	100 m3	0,100
	787,500
——————————
0,000
	78,750
——————————
0,000
	
 6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km 
	t	17,000
	15,200
——————————
0,000
	258,400
——————————
0,000
	
 7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3	0,100
	160,760
——————————
20,760
	16,076
——————————
2,076

		Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu				1 457,990
1 019,890	
		2. Fundatii
					
8	CA02C	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice   beton B7.5 
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3	0,760
	1 168,772
——————————
259,470
	888,267
——————————
197,197
	
 9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	12,360
	111,154
——————————
69,192
	1 373,865
——————————
855,213
	
 10	CA03F	 Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (beton B15) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	1,760
	1 296,349
——————————
221,991
	2 281,575
——————————
390,705
	
 11	CC01C	  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 6AI
	kg	9,900
	21,935
——————————
4,560
	217,152
——————————
45,147
	
 12	CC01D1	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 10AIII
	kg	21,200
	21,009
——————————
3,634
	445,384
——————————
77,034
	
 13	CC01D1	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 12AIII
	kg	20,200
	21,009
——————————
3,634
	424,376
——————————
73,401
	
 14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	3,880
	39,586
——————————
12,112
	153,595
——————————
46,993
	
 15	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier 
	m2	0,200
	82,995
——————————
73,805
	16,599
——————————
14,761
	
 16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	14,320
	111,227
——————————
69,192
	1 592,766
——————————
990,830
	
 17	CA03F	 Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (beton B15) grinzi de fund
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	1,240
	1 296,329
——————————
221,990
	1 607,448
——————————
275,268
	
 18	CC01C	  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 6AI
	kg	21,600
	21,929
——————————
4,554
	473,668
——————————
98,368
	
 19	CC01D1	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 12AIII
	kg	49,600
	21,007
——————————
3,632
	1 041,930
——————————
180,130
	
 20	CA03F	 Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (beton B15)suport sub  grinzi de fund
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,250
	1 295,508
——————————
222,108
	323,877
——————————
55,527
	
 21	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip  
	m3	3,030
	261,710
——————————
35,167
	792,982
——————————
106,556

		Total Fundatii
Inclusiv salariu				11 633,484
3 407,130	
		3. Constructii din metal
					
22	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare  din tava patrata
	t	1,225
	26 895,266
——————————
2 306,401
	32 946,701
——————————
2 825,341
	
 23	CA03F	 Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (beton B15) obetonarea stilpilor
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,240
	1 297,571
——————————
221,988
	311,417
——————————
53,277
	
 24	IzD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina  
	t	1,225
	142,437
——————————
91,127
	174,485
——————————
111,630
	
 25	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina  
	t	1,225
	332,174
——————————
197,174
	406,913
——————————
241,538

		Total Constructii din metal
Inclusiv salariu				33 839,516
3 231,786	
		4. Pereti  exterioare 
					
26	CD73A	 Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.  .(gr.100mm- vata minerala 30 kg/m3)
Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030
	m2	55,000
	631,852
——————————
78,994
	34 751,844
——————————
4 344,681
	
 27	NOTA	 Стык панелей по внутреннему и наружному углам узел 5 лист 5
	м2	0,000
	0,000
——————————
0,000
	0,000
——————————
0,000
	
 28	CK26D	  Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Фасонные элементы  наружные )  
	m	16,680
	258,816
——————————
5,766
	4 317,052
——————————
96,177
	
 29	CK26D	 Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu  (Фасонные элементы  внутренние)  
	m	16,680
	258,816
——————————
5,766
	4 317,052
——————————
96,177
	
 30	NOTA	 Стык панелей с фундаментом узел 3 лист 4
	м2	0,000
	0,000
——————————
0,000
	0,000
——————————
0,000
	
 31	CK26D	  Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu(Фасонные элементы ФЭ-1 )  
	m	16,680
	258,816
——————————
5,766
	4 317,052
——————————
96,177
	
 32	CK26D	  Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu(Фасонные элементы ФЭ-3)  
	m	16,680
	258,816
——————————
5,766
	4 317,052
——————————
96,177
	
 33	CA03F	(beton B15- plansa 14 Nod2 ) Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,840
	1 296,468
——————————
221,992
	1 089,033
——————————
186,473

		Total Pereti  exterioare 
Inclusiv salariu				53 109,085
4 915,862	
		5. Acoperis
					
34	CE44A	 Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich"   montate pe rigle metalice.   .(gr.100mm- vata minerala 30 kg/m3)
Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020
	m2	24,000
	634,300
——————————
86,490
	15 223,191
——————————
2 075,760
	
 35	CE20A	 Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  R50
Material marunt=1,030
	m	5,000
	185,690
——————————
17,298
	928,452
——————————
86,490
	
 36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 
Material marunt=1,020
	m	6,500
	211,377
——————————
20,181
	1 373,952
——————————
131,177
	
 37	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  
Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050
	m2	2,400
	275,100
——————————
89,373
	660,239
——————————
214,495

		Total Acoperis
Inclusiv salariu				18 185,834
2 507,922	
		6. Pardoseli  
					
38	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris 
	100m2	0,173
	1 773,370
——————————
392,618
	306,793
——————————
67,923
	
 39	CA02C	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice   beton B12.5 t 80 mm
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3	1,384
	1 168,675
——————————
259,470
	1 617,446
——————————
359,106
	
 40	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (hidroizolatie CE 50  Cerasit  gr.4mm )
	m2	17,300
	7,708
——————————
2,306
	133,346
——————————
39,901
	
 41	CG01A	 Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	17,300
	68,629
——————————
40,362
	1 187,287
——————————
698,263
	
 42	CG01A1k=2	  Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se scade 1 cm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
	m2	-17,300
	23,238
——————————
13,838
	-402,013
——————————
-239,405
	
 43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Parcelonato t 10 mm
	m2	17,300
	326,145
——————————
144,150
	5 642,308
——————————
2 493,795

		Total Pardoseli  
Inclusiv salariu				8 485,167
3 419,583	
		7. Put de trecere P-1
					
44	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  
	m3	5,510
	76,109
——————————
76,109
	419,361
——————————
419,361
	
 45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3	5,510
	17,874
——————————
17,874
	98,483
——————————
98,483
	
 46	CA02C	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice   beton B3.5 
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3	0,290
	1 167,669
——————————
259,669
	338,624
——————————
75,304
	
 47	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	19,200
	99,585
——————————
54,777
	1 912,026
——————————
1 051,718
	
 48	CA03F	  Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B12.5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	2,000
	1 150,826
——————————
221,991
	2 301,652
——————————
443,982
	
 49	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  12AIII
	kg	2,700
	18,616
——————————
1,495
	50,262
——————————
4,036
	
 50	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg 
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	15,180
	33,551
——————————
6,055
	509,304
——————————
91,910
	
 51	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg  (tabla striata t 5)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	75,240
	33,553
——————————
6,054
	2 524,547
——————————
455,514
	
 52	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale  
	m2	7,800
	55,965
——————————
21,911
	436,524
——————————
170,904
	
 53	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)  
	m2	10,880
	17,817
——————————
2,305
	193,851
——————————
25,082
	
 54	IzD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina  
	t	0,090
	142,222
——————————
90,978
	12,800
——————————
8,188
	
 55	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina  
	t	0,090
	332,267
——————————
197,322
	29,904
——————————
17,759

		Total Put de trecere P-1
Inclusiv salariu				8 827,338
2 862,241	
		8. Usi   
					
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  cu un rind de sticl gr. 3mm cu plasa 20-1.6. S=1.7m2
	m2	2,420
	1 280,589
——————————
46,724
	3 099,025
——————————
113,071

		Total Usi   
Inclusiv salariu				3 099,025
113,071	
		9. Lucrari diferite 
					
		9.1. Intrare
					
57	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  
	m3	0,780
	76,141
——————————
76,141
	59,390
——————————
59,390
	
 58	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3	0,780
	17,890
——————————
17,890
	13,954
——————————
13,954
	
 59	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	5,000
	112,214
——————————
69,192
	561,071
——————————
345,960
	
 60	CA03F	  Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B12.5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	1,200
	1 150,424
——————————
221,991
	1 380,509
——————————
266,389
	
 61	CC03A	(Plasa  5Bp 200x200 )  Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa  5Bp 100x100 )
	kg	7,550
	25,396
——————————
2,597
	191,741
——————————
19,604
	
 62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	2,620
	68,475
——————————
40,362
	179,405
——————————
105,749
	
 63	CG01A1k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,   se scade 15 MM
Коэффициент к трудозатратам=3,000
Коэффициент к материалам=3,000
Коэффициент к машинам=3,000
	m2	-2,620
	34,803
——————————
20,753
	-91,185
——————————
-54,374
	
 64	CG17D1	  Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  t 13mm
	m2	3,440
	313,152
——————————
167,214
	1 077,242
——————————
575,216

		Total Intrare
Inclusiv salariu				3 372,127
1 331,888	
		9.2. Pereu 
					
65	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 
	m3	2,000
	68,615
——————————
68,615
	137,231
——————————
137,231
	
 66	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3	2,000
	17,875
——————————
17,875
	35,749
——————————
35,749
	
 67	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta 
	100m2	0,106
	1 775,057
——————————
392,745
	188,156
——————————
41,631
	
 68	TsC54C	Strat de fundatie din pietris  
	m3	1,060
	407,528
——————————
57,061
	431,980
——————————
60,485
	
 69	CA02C	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice   beton B12.5 t 70 mm
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3	0,740
	1 168,455
——————————
259,469
	864,657
——————————
192,007

		Total Pereu 
Inclusiv salariu				1 657,773
467,103	
							
		Total Lucrari diferite 
Inclusiv salariu				5 029,900
1 798,991	

		Прямые затраты	 lei			143 667,34
	
		Asigurarea sociala	24,00 %			5 586,36
	
		Cheltuieli de transport	5,00 %			5 826,31
	
		Total cheltueli direct	100,00 +			155 080,01
	
		Cheltuieli de regie	8,00 %			12 406,40
	
		Total	100,00 +			167 486,41
	
		Beneficiu de deviz	3,00 %			5 024,59
	
		Total	100,00 +			172 511,00
	
		TVA	20,00 %			32 020,92

Total deviz:
Inclusiv salariu				204 531,92
——————
23 276,48

Intocmit 	 	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Incalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.Dobrusa, r-l Soldanesti	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 2-1-1
 Centrala termica .Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz  204 531,92 lei	
Intocmit in preţuri  curente 15.06.2021
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 2-1-1:					
			Manopera:
 1.	7123010010200	Betonist	h-om	38,199	57,66	2 202,553	
 2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,104	57,66	467,276	
 3.	7124010010700	Dulgher	h-om	14,400	57,66	830,304	
 4.	71240100107001	Dulgher	h-om	33,264	57,66	1 918,002	
 5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,767	57,66	101,885	
 6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	55,609	57,66	3 206,414	
 7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,127	57,66	64,983	
 8.	7136080025001	Montator 	h-om	10,309	57,66	594,417	
 9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,256	57,66	14,761	
 10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,575	57,66	379,115	
 11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,255	57,66	418,324	
 12.	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	71,675	57,66	4 132,781	
 13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	68,750	57,66	3 964,125	
 14.	7422010060100	Timplar	h-om	6,004	57,66	346,192	
 15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,890	57,66	1 954,097	
 16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,089	57,66	2 023,231	
 17.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	9,564	57,66	551,460	
 18.	9312040019600	Sapator	h-om	1,848	57,66	106,556	
		Total manopera				23 276,48	
			Materiale:
 1.	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,050	32,00	1,600	
 2.	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,541	250,00	135,250	
 3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,101	250,00	525,250	
 4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,106	221,00	686,426	
 5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	3,00	0,030	
 6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,045	4 500,00	202,500	
 7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,130	4 500,00	585,000	
 8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,019	4 500,00	85,500	
 9.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	414,800	0,08	33,184	
 10.	2010237318750	Distantieri 	buc	20,640	0,50	10,321	
 11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	5,088	185,00	941,280	
 12.	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,420	1 189,00	2 877,380	
 13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	12,294	0,20	2,459	
 14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,007	200,00	1,400	
 15.	2320166200676	White spirit	kg	0,605	25,00	15,125	
 16.	2320187315789	Decofrol	kg	6,105	18,33	111,904	
 17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	18,496	8,47	156,661	
 18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,123	18,00	2,214	
 19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,905	13,00	24,765	
 20.	2413217300010	Cleme	buc	3,315	3,00	9,945	
 21.	241331734600088	masa de ciment pentru hidroizolare Cerasit CR65 	kg	5,190	18,00	93,420	
 22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,080	15,20	1,216	
 23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,555	55,00	855,525	
 24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,260	32,00	168,320	
 25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	3,419	18,00	61,542	
 26.	24302261000001	Fuga	kg	6,222	19,00	118,218	
 27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,423	68,00	28,764	
 28.	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,252	12,00	3,024	
 29.	2466477302420	Sticla solubila	kg	3,900	23,00	89,700	
 30.	2523156720005	Profil  de finisare (отделочный профиль) 	kg	181,280	2,00	362,560	
 31.	2523156720006	Proful  de finisare (inclusiv imbinare de coama) 	kg	63,158	2,00	126,316	
 32.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,242	700,00	169,400	
 33.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,666	2,00	37,332	
 34.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,699	0,50	1,849	
 35.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,543	120,00	425,160	
 36.	266111280070010	Placi sau piscoturi de gresie (h=10mm)	m2	17,819	155,00	2 761,945	
 37.	2663102100000115	Beton B15	m3	4,505	950,00	4 279,750	
 38.	266310210000012.5	Beton B 12.5	m3	6,615	810,00	5 358,150	
 39.	2664102102010150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,424	845,83	358,631	
 40.	2664102102010199	(class porcelanata)  Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	83,997	3,20	268,790	
 41.	2666122800555	Element de inchidere 	buc	1,030	25,00	25,750	
 42.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,040	5,20	0,208	
 43.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,452	3,00	4,356	
 44.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 	m2	2,898	135,00	391,230	
 45.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1,512	16,50	24,948	
 46.	27104063117262	 Burlan din tabla rotund prefabricat tip brass D 100	m	6,962	94,17	655,612	
 47.	27104063118001	 Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  R50	m	5,408	83,89	453,677	
 48.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,038	16,70	0,635	
 49.	27106021000006	Otel beton d 6AI	kg	32,287	16,70	539,193	
 50.	271060220000010	Otel beton d 10AIII	kg	21,730	16,70	362,891	
 51.	271060220000012	Otel beton d 12 AIII	kg	71,545	16,70	1 194,801	
 52.	271060230000012	Otel beton 12A III	kg	2,768	16,70	46,226	
 53.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,819	16,70	13,677	
 54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,544	22,00	55,968	
 55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,300	18,25	23,726	
 56.	274312354902701	 Фасонные элементы , шириной  30см 	m	50,040	250,00	12 510,000	
 57.	274312354902702	(Фасонные элементы , шириной  16см)  Pervazuri ( baghete)  din aluminiu pentru ferestre si usi	m	16,680	250,00	4 170,000	
 58.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,450	18,00	44,100	
 59.	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 249,500	24,00	29 988,000	
 60.	28112363049031	Panouri  "Sandwich" (gr.100mm- poliuritan  )   ----   perete	m2	57,783	456,67	26 387,763	
 61.	28112363049031100	Panouri  " "Sandwich"  gr. 100 mm vata minerala bzalitica invelitori	m2	24,970	485,00	12 110,450	
 62.	2811236309900	Confectii metalice 	kg	20,021	19,00	380,399	
 63.	2811236309900t5	Confectii metalice -tabla striata t 5 mm	kg	79,032	19,00	1 501,608	
 64.	28731220041003	Plase sudate  (Plasa  5Bp 200x200 ) 	kg	7,625	22,00	167,750	
 65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,015	18,50	55,777	
 66.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,952	41,00	39,032	
 67.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,551	41,00	22,591	
 68.	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	7,963	0,50	3,982	
 69.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,264	0,50	7,632	
 70.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	410,000	0,50	205,000	
 71.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,657	64,38	106,678	
 72.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	169,950	5,60	951,720	
 73.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	243,390	3,00	730,170	
 74.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	73,440	6,00	440,640	
 75.	2874115837745	Suruburi	buc	51,500	0,50	25,750	
 76.	2874115837746	Suruburi mecanice 	buc	12,600	0,50	6,300	
 77.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,264	0,50	7,632	
 78.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	7,963	0,20	1,593	
 79.	2874115883700	Saiba   M 20	buc	7,963	0,20	1,593	
 80.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,255	0,50	0,128	
 81.	2874125886734	Nituri POP	buc	12,600	0,50	6,300	
 82.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,172	2,98	6,473	
 83.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,030	55,00	56,650	
 84.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,315	107,50	356,363	
 85.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,657	40,63	67,324	
 86.	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	1,657	25,00	41,425	
 87.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,030	25,00	25,750	
 88.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	7,210	35,00	252,350	
 89.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,527	18,00	27,486	
 90.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,971	1,58	4,695	
 91.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,760	20,00	15,200	
 92.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,215	20,00	24,300	
 93.	4100126202818	Apa	m3	0,245	20,00	4,900	
		Total materiale de construcţii				116 526,22	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,445	45,00	20,025	
 2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,223	200,00	44,600	
 3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,214	5,00	6,070	
 4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,016	5,00	0,080	
 5.	2922140007000	Macara 	h-ut	0,798	250,00	199,500	
 6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,570	5,00	17,850	
 7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,249	5,00	1,245	
 8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,430	350,00	150,500	
 9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,040	350,00	14,000	
 10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,270	15,00	19,050	
 11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,518	15,00	67,770	
 12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,597	45,00	26,865	
 13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,141	45,00	6,345	
 14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,543	85,00	641,155	
 15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,500	300,00	1 650,000	
 16.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,184	300,00	55,200	
 17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,266	300,00	679,800	
 18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,031	200,00	6,200	
 19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,292	200,00	258,400	
		Total utilaje de construcţii				3 864,64	

	Прямые затраты	 lei			143 667,34	
	Asigurarea sociala	24,00 %			5 586,36	
	Cheltuieli de transport	5,00 %			5 826,31	
	Total cheltueli direct	100,00 +			155 080,01	
	Cheltuieli de regie	8,00 %			12 406,40	
	Total	100,00 +			167 486,41	
	Beneficiu de deviz	3,00 %			5 024,59	
	Total	100,00 +			172 511,00	
	TVA	20,00 %			32 020,92	
	Total deviz:				204 531,92	

Intocmit 	 	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Incalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.Dobrusa, r-l Soldanesti	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de terasament
					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3			717,500
—————
0,000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500	
2	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  
	m3			76,108
—————
76,108	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,108	
3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3			17,875
—————
17,875	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875	
4	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3			45,245
—————
43,245	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,000	
5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  
	100 m3			787,500
—————
0,000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500	
6	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km 
	t			15,200
—————
0,000	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	200,00	15,200	
7	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 
	100 m3			160,760
—————
20,760	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,760	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040	250,00	0,000	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000	
		2. Fundatii
					
8	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice   beton B7.5 
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3			1 168,772
—————
259,470	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479	
	266310210000012.5	Beton B 12.5	m3	1,0250	810,00	838,776	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,026	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500	250,00	62,500	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000	
9	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2			111,154
—————
69,192	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,003	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,100	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,50	1,480	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000	185,00	18,500	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,655	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,184	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,199	
10	CA03F
	 Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (beton B15) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3			1 296,349
—————
221,991	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	2663102100000115	Beton B15	m3	1,0250	950,00	988,324	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,034	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000	
11	CC01C
	  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 6AI
	kg			21,935
—————
4,560	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,327	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,233	
	27106021000006	Otel beton d 6AI	kg	1,0250	16,70	17,117	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	0,50	0,075	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,25	0,183	
12	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 10AIII
	kg			21,009
—————
3,634	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,403	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231	
	271060220000010	Otel beton d 10AIII	kg	1,0250	16,70	17,117	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	0,50	0,075	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,25	0,182	
13	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 12AIII
	kg			21,009
—————
3,634	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,403	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231	
	271060220000012	Otel beton d 12 AIII	kg	1,0250	16,70	17,117	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	0,50	0,075	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,25	0,183	
14	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg			39,586
—————
12,112	
	7136080025001	Montator 	h-om	0,2100	57,66	12,112	
	2811236309900	Confectii metalice 	kg	1,0400	19,00	19,960	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	13,00	0,261	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,00	0,412	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	85,00	6,791	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	5,00	0,050	
15	CL41A
	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier 
	m2			82,995
—————
73,805	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2800	57,66	73,805	
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,2500	32,00	8,000	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,20	1,040	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150	
16	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2			111,227
—————
69,192	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,003	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,541	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,100	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,50	1,481	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000	185,00	18,500	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,712	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,200	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,199	
17	CA03F
	 Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (beton B15) grinzi de fund
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3			1 296,329
—————
221,990	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	2663102100000115	Beton B15	m3	1,0250	950,00	988,306	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,032	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000	
18	CC01C
	  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 6AI
	kg			21,929
—————
4,554	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,324	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,230	
	27106021000006	Otel beton d 6AI	kg	1,0250	16,70	17,117	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	0,50	0,075	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,25	0,182	
19	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 12AIII
	kg			21,007
—————
3,632	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,401	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,230	
	271060220000012	Otel beton d 12 AIII	kg	1,0250	16,70	17,117	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	0,50	0,075	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,25	0,182	
20	CA03F
	 Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (beton B15)suport sub  grinzi de fund
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3			1 295,508
—————
222,108	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	199,044	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	2663102100000115	Beton B15	m3	1,0250	950,00	988,000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	74,400	
21	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip  
	m3			261,710
—————
35,167	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,167	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	221,00	226,543	
		3. Constructii din metal
					
22	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare  din tava patrata
	t			26 895,266
—————
2 306,401	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	35,0000	57,66	2 018,100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300	
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	24,00	24 480,000	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,442	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,20	1,300	
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	6,5000	0,50	3,251	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	6,5000	0,20	1,300	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,20	0,993	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,807	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	18,00	36,000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,58	0,711	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	45,061	
23	CA03F
	 Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (beton B15) obetonarea stilpilor
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3			1 297,571
—————
221,988	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,925	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,063	
	2663102100000115	Beton B15	m3	1,0250	950,00	989,583	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000	
24	IzD03B
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina  
	t			142,437
—————
91,127	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,5800	57,66	91,127	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	2,6000	18,00	46,800	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	25,00	4,510	
25	IzD04B
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina  
	t			332,174
—————
197,174	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4200	57,66	197,174	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,0000	32,00	128,000	
	2320166200676	White spirit	kg	0,2800	25,00	7,000	
		4. Pereti  exterioare 
					
26	CD73A
	 Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.  .(gr.100mm- vata minerala 30 kg/m3)
Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030
	m2			631,852
—————
78,994	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,075	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200	57,66	6,919	
	28112363049031	Panouri  "Sandwich" (gr.100mm- poliuritan  )   ----   perete	m2	1,0200	456,67	479,778	
	2523156720005	Profil  de finisare (отделочный профиль) 	kg	3,2000	2,00	6,592	
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	5,60	17,304	
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	3,00	9,270	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	55,00	9,914	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,000	
27	NOTA
	 Стык панелей по внутреннему и наружному углам узел 5 лист 5
	м2			0,000
—————
0,000	
28	CK26D
	  Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Фасонные элементы  наружные )  
	m			258,816
—————
5,766	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,189	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577	
	274312354902701	 Фасонные элементы , шириной  30см 	m	1,0000	250,00	250,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050	
29	CK26D
	 Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu  (Фасонные элементы  внутренние)  
	m			258,816
—————
5,766	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,189	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577	
	274312354902702	(Фасонные элементы , шириной  16см)  Pervazuri ( baghete)  din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	250,00	250,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050	
30	NOTA
	 Стык панелей с фундаментом узел 3 лист 4
	м2			0,000
—————
0,000	
31	CK26D
	  Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu(Фасонные элементы ФЭ-1 )  
	m			258,816
—————
5,766	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,189	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577	
	274312354902701	 Фасонные элементы , шириной  30см 	m	1,0000	250,00	250,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050	
32	CK26D
	  Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu(Фасонные элементы ФЭ-3)  
	m			258,816
—————
5,766	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,189	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577	
	274312354902701	 Фасонные элементы , шириной  30см 	m	1,0000	250,00	250,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050	
33	CA03F
	(beton B15- plansa 14 Nod2 ) Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3			1 296,468
—————
221,992	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	2663102100000115	Beton B15	m3	1,0250	950,00	988,452	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,024	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000	
		5. Acoperis
					
34	CE44A
	 Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich"   montate pe rigle metalice.   .(gr.100mm- vata minerala 30 kg/m3)
Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020
	m2			634,300
—————
86,490	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,2000	57,66	69,192	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	28112363049031100	Panouri  " "Sandwich"  gr. 100 mm vata minerala bzalitica invelitori	m2	1,0200	485,00	504,602	
	2523156720006	Proful  de finisare (inclusiv imbinare de coama) 	kg	2,5800	2,00	5,263	
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	6,00	18,360	
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	3,00	9,180	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	55,00	10,154	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,250	
35	CE20A
	 Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  R50
Material marunt=1,030
	m			185,690
—————
17,298	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	27104063118001	 Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  R50	m	1,0500	83,89	90,735	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,470	
	2666122800555	Element de inchidere 	buc	0,2000	25,00	5,150	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	2,98	0,307	
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	25,00	5,150	
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	55,00	11,330	
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,150	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100	
36	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 
Material marunt=1,020
	m			211,377
—————
20,181	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181	
	27104063117262	 Burlan din tabla rotund prefabricat tip brass D 100	m	1,0500	94,17	100,863	
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	107,50	54,825	
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,2500	25,00	6,373	
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,530	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	64,38	16,412	
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	40,63	10,358	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	2,98	0,760	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075	
37	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  
Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050
	m2			275,100
—————
89,373	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,607	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 	m2	1,1500	135,00	163,013	
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	16,50	10,395	
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,625	
	2874115837746	Suruburi mecanice 	buc	5,0000	0,50	2,625	
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	16,70	5,699	
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,1000	12,00	1,260	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,110	
		6. Pardoseli  
					
38	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris 
	100m2			1 773,370
—————
392,618	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,618	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 274,566	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	9,942	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,243	
39	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice   beton B12.5 t 80 mm
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3			1 168,675
—————
259,470	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,974	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,496	
	266310210000012.5	Beton B 12.5	m3	1,0250	810,00	838,678	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,023	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500	250,00	62,500	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,004	
40	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (hidroizolatie CE 50  Cerasit  gr.4mm )
	m2			7,708
—————
2,306	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306	
	241331734600088	masa de ciment pentru hidroizolare Cerasit CR65 	kg	0,3000	18,00	5,400	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,001	
41	CG01A
	 Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2			68,629
—————
40,362	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2664102102010150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	845,83	27,917	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150	
42	CG01A1k=2
	  Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se scade 1 cm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
	m2			23,238
—————
13,838	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306	
	2664102102010150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	845,83	9,289	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,080	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,030	
43	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Parcelonato t 10 mm
	m2			326,145
—————
144,150	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415	
	266111280070010	Placi sau piscoturi de gresie (h=10mm)	m2	1,0300	155,00	159,650	
	2664102102010199	(class porcelanata)  Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,960	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,700	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,08	1,600	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060	
		7. Put de trecere P-1
					
44	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  
	m3			76,109
—————
76,109	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,109	
45	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3			17,874
—————
17,874	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,874	
46	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice   beton B3.5 
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3			1 167,669
—————
259,669	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,090	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,579	
	266310210000012.5	Beton B 12.5	m3	1,0250	810,00	837,931	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500	250,00	62,069	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000	
47	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2			99,585
—————
54,777	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,003	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,100	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,50	0,463	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000	185,00	18,500	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,453	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,453	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,797	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,200	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000	
48	CA03F
	  Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B12.5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3			1 150,826
—————
221,991	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	266310210000012.5	Beton B 12.5	m3	1,0250	810,00	842,805	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,030	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000	
49	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  12AIII
	kg			18,616
—————
1,495	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	57,66	1,495	
	271060230000012	Otel beton 12A III	kg	1,0250	16,70	17,121	
50	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg 
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg			33,551
—————
6,055	
	7136080025001	Montator 	h-om	0,1050	57,66	6,055	
	2811236309900	Confectii metalice 	kg	1,0400	19,00	19,958	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	13,00	0,263	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,00	0,413	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	85,00	6,798	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	5,00	0,065	
51	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg  (tabla striata t 5)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg			33,553
—————
6,054	
	7136080025001	Montator 	h-om	0,1050	57,66	6,054	
	2811236309900t5	Confectii metalice -tabla striata t 5 mm	kg	1,0400	19,00	19,958	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	13,00	0,263	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,00	0,414	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	85,00	6,800	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	5,00	0,065	
52	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale  
	m2			55,965
—————
21,911	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3800	57,66	21,911	
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	700,00	21,718	
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	23,00	11,500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,041	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	200,00	0,795	
53	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)  
	m2			17,817
—————
2,305	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,305	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,7000	8,47	14,399	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,50	0,170	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	200,00	0,129	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,20	0,226	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,005	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	0,583	
54	IzD03B
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina  
	t			142,222
—————
90,978	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,5800	57,66	90,978	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	2,6000	18,00	46,800	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	25,00	4,444	
55	IzD04B
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina  
	t			332,267
—————
197,322	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4200	57,66	197,322	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,0000	32,00	128,000	
	2320166200676	White spirit	kg	0,2800	25,00	6,944	
		8. Usi   
					
56	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  cu un rind de sticl gr. 3mm cu plasa 20-1.6. S=1.7m2
	m2			1 280,589
—————
46,724	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,101	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,622	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 189,00	1 189,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	55,00	27,500	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	68,00	11,886	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,58	1,580	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,099	
		9. Lucrari diferite 
					
		9.1. Intrare
					
57	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  
	m3			76,141
—————
76,141	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,141	
58	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3			17,890
—————
17,890	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,890	
59	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2			112,214
—————
69,192	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,003	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,100	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,50	1,480	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000	185,00	18,500	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	16,200	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,700	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,200	
60	CA03F
	  Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B12.5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3			1 150,424
—————
221,991	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	266310210000012.5	Beton B 12.5	m3	1,0250	810,00	842,400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,033	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000	
61	CC03A
	(Plasa  5Bp 200x200 )  Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa  5Bp 100x100 )
	kg			25,396
—————
2,597	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,290	
	28731220041003	Plase sudate  (Plasa  5Bp 200x200 ) 	kg	1,0100	22,00	22,219	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,70	0,084	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,25	0,181	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	0,50	0,150	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	250,00	0,166	
62	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			68,475
—————
40,362	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2664102102010150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	845,83	27,764	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,198	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,151	
63	CG01A1k=3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,   se scade 15 MM
Коэффициент к трудозатратам=3,000
Коэффициент к материалам=3,000
Коэффициент к машинам=3,000
	m2			34,803
—————
20,753	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	17,298	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,455	
	2664102102010150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	845,83	13,882	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,122	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,046	
64	CG17D1
	  Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  t 13mm
	m2			313,152
—————
167,214	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,486	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,728	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,593	
	2664102102010199	(class porcelanata)  Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,960	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,700	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,08	1,600	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060	
		9.2. Pereu 
					
65	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 
	m3			68,615
—————
68,615	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,615	
66	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3			17,875
—————
17,875	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875	
67	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta 
	100m2			1 775,057
—————
392,745	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,745	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	5,1000	250,00	1 275,943	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,000	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,368	
68	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris  
	m3			407,528
—————
57,061	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,061	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,075	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,892	
69	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice   beton B12.5 t 70 mm
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3			1 168,455
—————
259,469	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,478	
	266310210000012.5	Beton B 12.5	m3	1,0250	810,00	838,459	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,027	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500	250,00	62,500	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
Iu.Naida		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.