	Bloc administrativ, garaje si alte necesitati Regiei Locativ Comunale din com. Tohatin, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Solutii arhitecturale

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Peretii



	1.1. Peretii cota 0,000



	1
	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"100mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului.

	m2
	
	45,850



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,2500
	57,312

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	5,502

	
	2811236304903
	Panouri  "Sandwich" *100mm
	m2
	1,0200
	48,17

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	3,2000
	151,122

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	3,0000
	141,676

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	3,0000
	141,676

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1750
	8,264

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1000
	4,585

	2
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	
	22,870



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500
	17,152

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003
	0,007

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,002

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003
	0,007

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,003

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0030
	0,069

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,5000
	102,915

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Peretii cota 0,000
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Peretii
	

	2. Ferestre



	3
	CK57E
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi(F2 1300*1500h)

	m2
	
	11,700



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4131
	16,533

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)
	m2
	1,0000
	11,70

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,5000
	76,05

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	2,5200
	29,484

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	2,6400
	30,888

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,6400
	7,488

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,1910
	2,235

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0297
	0,347

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1634
	1,912

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1061
	1,241

	4
	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat(F5900*400 )

	m2
	
	0,360



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6370
	0,589

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)
	m2
	1,0000
	0,36

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,5000
	2,34

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	2,6400
	0,95

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	2,7400
	0,986

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,6400
	0,23

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,1930
	0,069

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0288
	0,01

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1734
	0,062

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1126
	0,041

	5
	CK57E
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi(F3,F4  1200*900)

	m2
	
	3,240



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4131
	4,578

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)
	m2
	1,0000
	3,24

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,5000
	21,06

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	2,5200
	8,165

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	2,6400
	8,554

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,6400
	2,074

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,1910
	0,619

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0297
	0,096

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1634
	0,529

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1061
	0,344

	6
	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi

	m
	
	24,400



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2800
	6,832

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,952

	
	2521106718392
	Glafuri din mase plastice pentru ferestre
	m
	1,0000
	24,888

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	99,552

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,244

	7
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu

	m
	
	24,400



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	7,808

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,952

	
	2743123549026
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre
	m
	1,0000
	24,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	97,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,244

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ferestre
	

	3. Usi



	8
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,U2,U3,U4  cu sticla si framuga ,1000*2300) 4buc

	m2
	
	9,200



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	6,716

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,736

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	9,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	36,80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	4,60

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	1,61

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	5,52

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	9,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,184

	9
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (,U5,U6  cu sticla si framuga ,1000*2500) 6buc

	m2
	
	15,000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	10,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,20

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	15,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	60,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	7,50

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	2,625

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	9,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	15,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,30

	10
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (,U7,U8  cu sticla si framuga ,700*2100)3buc

	m2
	
	5,880



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	4,292

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,47

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	5,88

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	23,52

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	2,94

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	1,029

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	3,528

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	5,88

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,118

	11
	CK56A
	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (U9,usa oarba de incendiu)

	m2
	
	2,100



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,4000
	9,24

	
	2030112931103
	Usi metalice pline cu protectia contra focului
	m2
	1,0000
	2,106

	
	2811236309291
	Detalii de ancoraj furnizate separat
	kg
	0,3000
	0,632

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0500
	0,105

	
	2462106110356
	Clei pe baza de cauciuc №88-Н
	kg
	0,0120
	0,025

	
	2112227324784
	Material ignifug cu proprietati de termoextindere
	kg
	0,5480
	1,154

	
	2430116104162
	Email cu protectia contra  focului
	kg
	0,1100
	0,232


	
	2416586105304
	Amorsa-grund cu protectia contra  focului
	kg
	0,0600
	0,126

	
	2112227324786
	Discuri de taiere
	buc
	0,0700
	0,147

	
	2112227324787
	Dopuri plastice decorative
	buc
	2,4000
	5,055

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	0,2200
	0,462

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1500
	0,315

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,6600
	1,386

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0600
	0,126

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,021

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Usi
	

	4. Inchideri si compartimentari



	12
	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi

	m2
	
	4,620



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,0500
	4,851

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,231

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	1,0000
	4,62

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	13,86

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	0,97

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	0,337

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	2,31

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	1,848

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,092

	13
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	0,314



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	5,966

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	1,256

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	4,082

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	0,597

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	314,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	0,471

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	1,413

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	1,413

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	1,413

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,031

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,047

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	0,471

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	0,534

	14
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,314



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	2,286

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	3,768

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,884

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,264

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,942

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,471

	15
	CL31A
	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc

	m2
	
	14,200



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,4500
	20,59

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	2,84

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,1350
	1,917

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0510
	0,724

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1500
	2,13

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	7,10

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1,9000
	26,98

	16
	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"100mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului.

	m2
	
	54,500



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,2500
	68,125

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	6,54

	
	2811236304903
	Panouri  "Sandwich" *100mm
	m2
	1,0200
	57,258

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	3,2000
	179,632

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	3,0000
	168,405


	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	3,0000
	168,405

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1750
	9,824

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1000
	5,45

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	5. Pardosea



	5.1. Tip 1



	17
	IzF30A
	Strat  de hidroizolare  executacu Ceresit -50 (1.4kg/m2)

	m2
	
	90,600



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6640
	150,758

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4160
	37,69

	
	2112227324783
	Cerezit -50
	kg
	1,4000
	126,84

	
	2952270003829
	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla
	h-ut
	0,2000
	18,12

	
	2940420007687
	Masina portabila de taiat cu disc abraziv
	h-ut
	0,1000
	9,06

	18
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat gr.=50mm

	m2
	
	90,600



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	6,342

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	4,53

	
	26701122040013
	Polistiren extrudat gr.=50mm
	m2
	1,0200
	93,798

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,362

	19
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	90,600



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	54,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	9,06

	
	26641021020114
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	2,99

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	2,718

	20
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф3 100x100

	kg
	
	102,420



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	2,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,512

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	103,444

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,512

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,024

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	30,726

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,061

	21
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade / k=2

	m2
	
	90,600



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	18,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	3,624

	
	26641021020114
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0055
	0,997

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,362

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,544

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,272

	22
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2

	m2
	
	90,600



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	203,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	22,65

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	93,318

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	366,93

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	27,18

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 812,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	81,54

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	4,077

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	1,087

	23
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv

	m
	
	81,600



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	24,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,16

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	1,0200
	87,394

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	29,988

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	514,08

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	8,568

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	24,48

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	4,08

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,082

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	5.2. Tip 2



	24
	IzF30A
	Strat  de hidroizolare  executacu Ceresit -50 (1.4kg/m2)

	m2
	
	36,500



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,6640
	60,736

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4160
	15,184

	
	2112227324783
	Cerezit -50
	kg
	1,4000
	51,10

	
	2952270003829
	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla
	h-ut
	0,2000
	7,30

	
	2940420007687
	Masina portabila de taiat cu disc abraziv
	h-ut
	0,1000
	3,65

	25
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat gr.=50mm

	m2
	
	36,500



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	2,555

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	1,825

	
	26701122040013
	Polistiren extrudat gr.=50mm
	m2
	1,0200
	37,788

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,146

	26
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	36,500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	21,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,65

	
	26641021020114
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	1,204

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,095

	27
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф3 100x100

	kg
	
	41,240



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	1,031

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,206

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	41,652

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,206

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,412

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	12,372

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,025

	28
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade / k=2

	m2
	
	36,500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	7,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	1,46

	
	26641021020114
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0055
	0,402

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,146

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,219

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,11

	29
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	
	36,500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	8,541

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000
	561,242

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	3,301

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0040
	0,147

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	1,533

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,365

	30
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp

	m2
	
	36,500



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	41,975

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	5,475

	
	2670112204051
	Placi din laminat 10mm
	m2
	1,0500
	38,708

	
	1111000100048
	Strat sintetic 3mm
	m2
	1,0500
	38,708

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	0,9000
	33,178

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,095

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	6. Finisarea interioara (Tavan)



	6.1. Tip 1



	31
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	112,400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	171,972

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	802,536

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,45

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	8,88

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	2,192

	32
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	112,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,372

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	16,86

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,62

	33
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	112,400



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	50,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	11,24

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	118,571

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,112

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,112

	34
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	112,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,372

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	16,86

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,62

	35
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	112,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	61,82

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	44,96

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	6,744

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	56,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	5,62

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,225

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	6.2. Tip 2



	36
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	28,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	43,146

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	201,348

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,113

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,228

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,55

	37
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	28,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,846

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,23

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,41

	38
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	28,200



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	12,69

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,82

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	29,748

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,028

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,028

	39
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	28,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,846

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,23

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,41

	40
	CN01B
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite

	m2
	
	28,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1400
	3,948

	
	2652102100696
	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146
	kg
	0,4000
	11,28

	
	1542137323556
	Grasimi pentru zugraveli
	kg
	0,0200
	0,564

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	1,41

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0300
	0,846

	
	1421302210000
	Coloranti de apa pentru zugraveli
	kg
	0,0100
	0,282

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0030
	0,085

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisarea interioara (Tavan)
	

	7. Finisarea interioara ( Pereti)



	7.1. Tip 1



	41
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	97,410



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	118,84

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	695,507

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,39

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	7,695

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,559

	42
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  / k=5

	m2
	
	97,410



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	116,892

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	696,482

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,487

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	7,793

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	1,461

	43
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (aplicativ) / Cornier din aluminiu  l=3m

	m
	
	77,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	20,02

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	1,0500
	80,85

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	1,925

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,077

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	462,00

	44
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	97,410



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	19,482

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	107,151

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	14,612

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,029

	45
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	97,410



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,922

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	14,612

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,871

	46
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	97,410



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	43,834

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	9,741

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	102,758

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,097

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,097

	47
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	97,410



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	53,576

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	38,964

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	5,845

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	48,705

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	4,871

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,195

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	7.2. Tip 2



	48
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	118,540



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	144,619

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	846,376

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,474

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	9,365

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,897

	49
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  / k=5

	m2
	
	118,540



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	142,248

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	847,561

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,593

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	9,483

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	1,778

	50
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (aplicativ) / Cornier din aluminiu  l=3m

	m
	
	33,600



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	8,736

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	1,0500
	35,28

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,84

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,034

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	201,60

	51
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	118,540



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	23,708

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	130,394

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	17,781

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,036

	52
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	118,540



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,556

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	17,781

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,927

	53
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	118,540



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	53,343

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	11,854

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	125,048

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,119

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,119

	54
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	118,540



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	65,197

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	47,416

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	7,112

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	59,27

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	5,927

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,237

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	7.3. Tip 3



	55
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	
	125,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	125,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	25,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9000
	987,50

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,6000
	75,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0240
	3,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0065
	0,812

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,25

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,625

	56
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	125,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	152,50

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	892,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	9,875

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	2,00

	57
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (aplicativ) / Cornier din aluminiu  l=3m

	m
	
	8,600



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	2,236

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	1,0500
	9,03

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,215

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,009

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	51,60

	58
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	125,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	25,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	137,50

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	18,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,038

	59
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	125,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,75

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	18,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,25

	60
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	125,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	56,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	12,50

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	131,862

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,125

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,125

	61
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	125,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,75

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	18,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,25

	62
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	125,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	68,75

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	50,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	7,50

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	62,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	6,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,25

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 3
	

	7.4. Tip 4



	63
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	
	61,800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	61,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	12,36

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9000
	488,22

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,6000
	37,08

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0240
	1,483

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0065
	0,402

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,124

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,309

	64
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	61,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,854

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,27

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,09

	65
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  (Zona lavuar)

	m2
	
	61,800



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	139,05

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	12,36

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	64,89

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	24,72

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 236,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	20,394

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080
	0,494

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	247,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	1,236

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,742

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 4
	

	7.5. Tip 5



	66
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	
	41,900



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	41,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	8,38

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9000
	331,01

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,6000
	25,14

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0240
	1,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0065
	0,272

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,084

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,21

	67
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	7,400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	9,028

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	52,836

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,585

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,118

	68
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	7,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	1,48

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	8,14

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,11

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,002

	69
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	46,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,392

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,96

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,32

	70
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	46,400



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	20,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,64

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	48,947

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,046

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,046

	71
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	7,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	4,07

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	2,96

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,444

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	3,70

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,37

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,015

	72
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  (Zona lavuar)

	m2
	
	39,000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	87,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	7,80

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	40,95

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	15,60

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	780,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	12,87

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080
	0,312

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	156,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,78

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,468

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisarea interioara ( Pereti)
	

	8. Termoizolarea peretilor exteriori



	73
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	80,780



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	9,694

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betonocontact"
	kg
	0,4150
	33,524

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,039

	74
	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala 100mm 135kg/m2

	m2
	
	80,780



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,8920
	152,836

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4180
	33,766

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	326,351

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	407,939

	
	26821626113701
	Placi vata minerala 100mm
	m2
	1,0700
	87,299

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	89,747

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,3000
	24,476

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	652,702

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	2,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,275

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	2,423

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	1,696

	75
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	80,780



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	9,694

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	33,524

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,039

	76
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	80,780



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	98,552

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	2,3000
	185,794

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0040
	0,323

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,485

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Termoizolarea peretilor exteriori
	

	9. Finisari glafuri exterioare



	77
	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3

	m2
	
	11,160



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,3940
	26,717

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5290
	5,904


	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	45,086

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	56,358

	
	2521302602909187
	Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3
	m2
	1,0700
	12,061

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,2700
	14,315

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	90,173

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	0,279

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,038

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,3000
	3,348

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	0,234

	78
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	11,600



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	1,392

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	4,814

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,58

	79
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	11,600



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	14,152

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	2,3000
	26,68

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0040
	0,046

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,07

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri exterioare
	

	10. Soclu



	80
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (aplicativ) / Glaf de soclu cu lacrimar b=200

	m
	
	37,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	11,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	2,96

	
	274312354902680
	Glaf de soclu cu lacrimar b=200
	m
	1,0000
	37,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	148,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,37

	81
	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota

	m2
	
	16,200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,9000
	46,98

	
	2670112202347
	Placi de teracota
	m2
	1,0200
	16,689

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	4,4000
	71,993

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4300
	7,036

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0020
	0,033

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0253
	0,41

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0110
	0,178

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0730
	1,183

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Soclu
	

	11. Bariera scarii



	82
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie portelonat 10mm)

	m2
	
	25,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	56,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	6,25

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	25,75

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	101,25

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	7,50

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	500,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	22,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	1,125

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,30

	83
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv

	m
	
	18,000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	5,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,80

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	1,0200
	19,278

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	6,615

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	113,40

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	1,89

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	5,40

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	0,90

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,018

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Bariera scarii
	

	12. Soclu sub pamant



	84
	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm

	m2
	
	6,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,4200
	8,52

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2980
	1,788

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	24,24

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,0000
	24,24

	
	2521302602989
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.100 mm
	m2
	1,0700
	6,484

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	6,666

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,0000
	0,00

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	36,36

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	0,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,02

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230
	0,138

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180
	0,108

	85
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	6,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	8,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	1,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0070
	0,042

	
	26641021020190
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,144

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,024

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,048

	86
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2

	m2
	
	6,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	1,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,36

	
	26641021020190
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,072

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,012

	87
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	6,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,24

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	1,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,006

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,002

	88
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2

	m2
	
	6,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,48

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	20,40

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	4,08

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,007

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	13,56

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,012

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,156

	89
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana cramponata Izoflex sau analog

	m2
	
	6,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,12

	
	26821326016298
	Membrana cramponata Izoflex
	m2
	1,0800
	6,48

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,003

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Soclu sub pamant
	

	13. Perete de sprijin



	90
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	3,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	3,57

	91
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10

	m3
	
	0,350



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	1,348

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,227

	
	26631021000094
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0250
	0,362

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,035

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,088

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,14

	92
	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse

	m2
	
	7,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,05

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8000
	5,60

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,035

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	2,10

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	2,10

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,21

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,21

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1100
	0,77

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,007

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,007

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0015
	0,01

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,84

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,14

	93
	CC02I
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	12,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0960
	1,152

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,036

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	12,30

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,12

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	3,60

	94
	CC02J2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	25,200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0600
	1,512

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,076

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	25,83

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,252

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	7,56

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,025

	95
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15

	m3
	
	1,100



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	4,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,44

	
	26631021000098
	Beton cl.C15
	m3
	1,0250
	1,144

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,112

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,66

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,275

	96
	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse

	m2
	
	26,880



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,032

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8000
	21,504

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,134

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	8,064

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	8,064

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,806

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,806

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1100
	2,957

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,027

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,027

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0015
	0,04

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	3,226

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,538

	97
	CC02J2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	118,560



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0600
	7,114

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,356

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	121,524

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,186

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	35,568

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,119

	98
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15

	m3
	
	2,600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	10,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	1,04

	
	26631021000098
	Beton cl.C15
	m3
	1,0250
	2,705

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,264

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,56

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,65

	99
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	14,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,56

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	4,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,014

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,004

	100
	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum / Membrana Bipoli 1 strat sau analog

	m2
	
	14,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0800
	1,12

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,5000
	21,00

	
	268213260162103
	Membrana Bipoli 
	m2
	1,1000
	15,40

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3000
	4,20

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0005
	0,007

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,0000
	14,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0017
	0,024

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0110
	0,154

	101
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	3,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	0,93

	102
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,030



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	0,265

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	0,283

	103
	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Coama pentru gard b=250mm l=1000mm

	buc
	
	10,000



	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	1,3000
	13,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,50

	
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,0040
	0,04

	
	26661228006112
	Coama pentru gard b=250mm l=1000mm
	buc
	1,0100
	10,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0012
	0,012

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,6000
	16,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050
	0,05

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,4500
	4,50

	104
	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Coama pentru gard b=580mm l=2000mm

	buc
	
	13,000



	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	1,3000
	16,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,95

	
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,0040
	0,052

	
	26661228006113
	Coama pentru gard b=580mm l=2000mm
	buc
	1,0100
	13,13

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0012
	0,016

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,6000
	20,80

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050
	0,065

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,4500
	5,85

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Perete de sprijin
	

	14. Pereu



	105
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.10mm

	m2
	
	30,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	115,65

	
	267011220205110
	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa
	m2
	1,0200
	30,60

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	174,00

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	4,50

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	6,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,60

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0050
	0,15

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	10,29

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	1,08

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,216

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


